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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	АБК
Демонтажные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Частичный демонтаж крестовых связей в АБК на двух этажах из уголков 90х6
в осях Б-В/24; Б-В/27; Б-В/32-33 (кроме связей в осях Б-В/28-29) (с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км)
	т
	0,44
	
	

	2. 
	
	Демонтаж сэндвич-панелей 60мм

 в осях  В-Б/3 и 24-32
	м2
	389,4
	
	

	
	
	Устройство фахверка
	
	
	
	

	3. 
	
	Швеллер гнутый 160х80х4
	т
	0,29
	
	

	4. 
	
	Уголок 75х5
	т
	0,021
	
	

	5. 
	
	Лист 10 мм С245
	т
	0,03
	
	

	
	
	Устройство сэндвич панелей
	
	
	
	

	6. 
	
	Сэндвич панель толщиной 80мм, с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 90 кг/м3 и облицовка из рулонной оцинкованной стали,  пределом огнестойкости не менее EI 45.
	м2
	389,4
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Устройство перегородок
	
	
	
	

	7. 
	
	перегородки гипсокартонные типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм
	м2

	536,01
	
	

	
	
	Устройство отверстий под воздуховоды 
	
	
	
	

	8. 
	
	Круглое d=500мм
	шт

	1
	
	

	9. 
	
	Квадратное 600х900
	шт

	1
	
	

	10. 
	
	Обрамление отверстия уголком 75х5
	т
	0,08
	
	

	
	
	Отделка потолков помещений
	
	
	
	

	11. 
	
	Устройство подвесного  потолка системы «Амстронг»
	м2

	301,39
	
	

	12. 
	
	Устройство подвесного потолка системы «Кнауф-акустика»
	м2

	168,78
	
	

	13. 
	
	Устройство реечного алюминиевого потолка 
	м2

	111,84

	
	

	14. 
	
	Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка
	м2

	206,75
	
	

	15. 
	
	Окраска потолка силикатной краской за 2 раза
	м2

	69,4
	
	

	16. 
	
	Грунтовка поверхностей перед окрашиванием
	м2

	997,75
	
	

	
	
	Полы
	
	
	
	

	17. 
	
	Очистка поверхности от грязи и мусора
	м2

	352,5
	
	

	18. 
	
	Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной  до 100 мм
	м3

	7,87
	
	

	19. 
	
	Устройство армирования пола сеткой  арм. Ø6 А500С ячейкой 150х150 мм
	п м

т
	1110,2
0,25
	
	

	20. 
	
	Устройство покрытия из керамогранитной плитки 
	м2

	187,75
	
	

	21. 
	
	Устройство покрытия из напольной керамической плитки 
	м2

	332,12
	
	

	22. 
	
	Устройство покрытия из коммерческого линолеума (33-34 кл)
	м2

	121,81
	
	

	23. 
	
	Устройство гидроизоляции из1 соля Гидроизол
	м2

	141,34
	
	

	24. 
	
	Устройство наливного пола толщиной до 50 мм

	м2

	355,6

	
	

	25. 
	
	Устройство покрытия площадки у выхода  облицовка керамогранитной плиткой с шероховатой поверхностью 
	м2

	2

	
	

	26. 
	
	Устройство наливного пола толщиной с армированием с сеткой Вр4 с шагом 100х100

	м2

	141,34
	
	

	
	
	Отделка стен помещений
	
	
	
	

	27. 
	
	Штукатурка поверхностей (улучшенная)
	м2
	154,97
	
	

	28. 
	
	Обшить колонны гипсокартоном ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя 
	м2
	115,26
	
	

	29. 
	
	Обшить колонны гипсокартоном ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя
	м2
	84,16
	
	

	30. 
	
	Окраска стен водоэмульсионной краской(улучшенная) за 2 раза
	м2
	717,03
	
	

	31. 
	
	Облицовка стен керамической глазированной плиткой
	м2
	420,55
	
	

	32. 
	
	Обои под покраску 
	м2
	297,14
	
	

	33. 
	
	Окраска стен акриловой краской(улучшенная) за 2 раза
	м2
	297,14
	
	

	34. 
	
	Окраска стен силикатной краской за 2 раза
	м2
	211,32
	
	

	
	
	Установка потивопожарных окон 
	
	
	
	

	35. 
	
	О Установка оконных блоков из алюминиевых комбинированных профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1960 х 1450 (h))


	шт
	11
	
	

	
	
	Установка внутренних  окон
	
	
	
	

	36. 
	
	Установка оконных блоков из алюминиевых комбинированных профилей, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1460 х 1050 (h))


	шт
	6
	
	

	
	
	Установка потивопожарных дверей
	
	
	
	

	37. 
	
	Дверь противопожарная EI 30, правая внутренняя, однопольная, распашная, металлическая,  с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100(h)


	шт
	4
	
	

	38. 
	
	Дверь противопожарная EI 30,  внутренняя, двупольная, с доводчиком металлическая,  с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100(h)

	шт
	1
	
	

	39. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х900           ГОСТ 30970-2014
	шт
	7
	
	

	40. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х900           ГОСТ 30970-2014


	шт
	9
	
	

	41. 
	
	ДПВ О Бпр Дп  2100х1200 с доводчиком ГОСТ 30970-2014


	шт
	2
	
	

	42. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х700           ГОСТ 30970-2014


	шт
	1
	
	

	43. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х700           ГОСТ 30970-2014


	шт
	4
	
	

	44. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х800           ГОСТ 30970-2014


	шт
	9
	
	

	45. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х800           ГОСТ 30970-2014


	шт
	5
	
	

	
	
	Лестничная клетка
	
	
	
	

	46. 
	
	Устройство стен из газобетонных блоков 250х250х625мм
	м3
	16,5
	
	

	47. 
	
	Клей для газоблоков
	кг
	495,0
	
	

	48. 
	
	Устройство опорных подушек ОП-1 серия 1.069.1-1 
	шт
т
	9
0,297
	
	

	49. 
	
	Устройство перемычек 3ПБ 16-37 П серия 1.038.1-1
	шт

т
	4

0,408
	
	

	50. 
	
	Устройство пояса из бетона

кл. В20 F50 W4
	м3
	0,81
	
	

	51. 
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	46,0

0,028
	
	

	52. 
	
	Арматура Ø10А240
	п.м

т
	56,0

0,035
	
	

	53. 
	
	Перфорированная монтажная лента 60х2,0
	п.м.
	10,0
	
	

	54. 
	
	Сетка кладочная 50х50х3 Вр1
	м2

т
	20,0

0,027
	
	

	55. 
	
	Дюбель 6х60
	шт
	42
	
	

	56. 
	
	Дюбель по газобетону 6х60
	шт
	42
	
	

	
	
	Перекрытие лестничной клетки
	
	
	
	

	57. 
	
	Швеллер стальной горячекатаный 22П сталь марки С245
	т
	0,105
	
	

	58. 
	
	Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 сталь марки С245
	т
	0,120
	
	

	59. 
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,035
	
	

	60. 
	
	Химический анкер, шпилька М16х165
	шт
	12
	
	

	61. 
	
	Химический анкер, шпилька М12х120
	шт
	8
	
	

	62. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	8
	
	

	63. 
	
	Монтаж кровельных 

сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ
	м2
	21,0
	
	

	64. 
	
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм
	м2
кг
	21,7

85,1
	
	

	65. 
	
	Устройство мин. ваты 
	м3
	0,52
	
	

	66. 
	
	Устройство огнестойкого герметика
	п.м.
	144,0
	
	

	67. 
	
	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы
	п.м.
	13,0
	
	

	68. 
	
	Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой
	шт
	40
	
	

	69. 
	
	Заклепка 3.2х8
	шт
	315
	
	

	70. 
	
	Дюбель 6х60
	шт
	95
	
	

	71. 
	
	Дюбель по газобетону 6х60
	шт
	140
	
	

	
	
	Устройство лестничных маршей
	
	
	
	

	72. 
	
	Швеллер стальной горячекатаный 22П сталь марки С245
	т
	0,632
	
	

	73. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø45х3
	т
	0,129
	
	

	74. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø25х2.5
	т
	0,045
	
	

	75. 
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,052
	
	

	76. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	8
	
	

	77. 
	
	Химический анкер, шпилька М16х165
	шт
	14
	
	

	78. 
	
	Ступень ЛС12 ГОСТ 8717-2016
	шт
	24
	
	

	79. 
	
	Устройство монолитных плит из бетона кл. В20 F100 W4
	м3
	0,70
	
	

	80. 
	
	Арматура Ø10А500С


	п.м

т
	70,9

0,044
	
	

	
	
	Устройство перекрытия 
	
	
	
	

	81. 
	
	Устройство плиты из бетона

кл. В20 F50 W4
	м3
	41,2
	
	

	82. 
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	4510,0

2,796
	
	

	83. 
	
	Арматурная сетка 5В500С 100х100
	м2
	370,0
	
	

	84. 
	
	Профнастил Н75-750-0,8
	п.м.

т
	510,0

4,284
	
	

	85. 
	
	Уголок 75х6
	п.м.

т
	12,8

0,088
	
	

	86. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	48
	
	

	
	
	Усиление металлических колонн
	
	
	
	

	87. 
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,058
	
	

	88. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	36
	
	

	
	
	Устройство металлической лестницы
	
	
	
	

	89. 
	
	Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 сталь марки С245
	т
	0,078
	
	

	90. 
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,04
	
	

	91. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	4
	
	

	92. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø45х3
	т
	0,056
	
	

	93. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø25х2.5
	т
	0,008
	
	

	94. 
	
	Лист стальной с чечевичным рифлением 4мм
	т
	0,165
	
	

	
	
	Пол АБК
	
	
	
	

	95. 
	
	Очищение поверхности пола, выполнение насечки
	м2
	387
	
	

	96. 
	
	Грунтовка поверхности
	м2
	387
	
	

	97. 
	
	Устройство монолитного железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм
	м3
	31
	
	

	98. 
	
	Арматура ⌀12 А500
	кг
	3640
	
	

	99. 
	
	Арматура ⌀8 А500
	кг
	47
	
	

	100. 
	
	Бурение скважин ⌀12х90 и установка стержней на химический анкер
	шт.
	590
	
	

	101. 
	
	Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor в пом. 101 и вдоль оси 24
	м2
	70
	
	

	102. 
	
	Устройство швов
	п.м.
	63
	
	

	103. 
	
	Устройство шва с полом сборочного цеха
	п.м.
	58
	
	

	104. 
	
	Срезка опорной части колонн до отметки +0,200
	шт.

кг
	20

560
	
	

	105. 
	
	Бурение скважин ⌀18х155 и установка шпилек М16х350-8.8 на химический анкер
	шт.
	80
	
	

	106. 
	
	Монтаж новой опорной части колонн 
	шт.

кг
	20

556
	
	

	107. 
	
	Временное закрепление перекрытия вокруг колонн для замены опорных частей
	шт.
	20
	
	





