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	№
	Наименование вида работ
	Ед.

Изм.
	Код
	Количество

	
	
	
	Вида работ
	Ед. измер.
	

	1. 
	Земляные работы
	
	
	
	

	2. 
	Разработка сухого грунта в котловане механизированным способом
	м3
	
	
	1080

	3. 
	То же вручную
	м3
	 
	 
	20

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	Вывоз грунта с погрузкой на автотранспорт на 30 км и утилизация
	м3
	
	
	1090

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	Обратная засыпка местным грунтом (ИГЭ 3) механизированным способом с послойным уплотнением
	м3
	 
	 
	8

	8. 
	То же вручную
	м3
	 
	 
	2

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси 200 мм
	м3
	 
	 
	206

	11. 
	Устройство балластной подушки из гранитного щебня 300 мм
	м3
	 
	 
	121

	12. 
	Устройство подушки из песка мелкого 300 мм
	м3
	 
	 
	168

	13. 
	Устройство подушки из щебня фр.20-40 с заклинкой щебнем фр.5-20 -200...290 мм
	м3
	 
	 
	194

	14. 
	Устройство асфальтобетонного покрытия -50 мм
	м2
	 
	 
	920

	15. 
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	




	№
	Наименование вида работ
	Ед.

Изм.
	Код
	Количество

	
	
	
	Вида работ
	Ед. измер.
	

	23. 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	24. 
	Демонтаж металлической опоры
	шт.
т
	
	
	2
0,9

	25. 
	
	
	
	
	

	26. 
	Демонтаж металлической фермы
	шт.

т
	
	
	1

0,36

	27. 
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	
	

	29. 
	Фундаменты
	 
	 
	 
	 

	30. 
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты и песколовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	 
	 
	4,9

	31. 
	
	
	
	
	

	32. 
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов каркаса из бетона  кл. В25, W8, F100
	м3 
	 
	 
	11,3

	33. 
	Арматура А500
	кг
	 
	 
	569

	34. 
	Проволока Вр500
	кг
	 
	 
	13

	35. 
	Анкерные болты, сальники, закладные детали
	кг
	 
	 
	485

	36. 
	
	
	
	
	

	37. 
	Очистка боковых поверхностей фундаментов и песколовки от грязи перед обмазкой битумной грунтовкой
	м2
	 
	 
	112

	38. 
	Обмазка боковых поверхностей фундаментов и песколовки "ТЕХНОНИКОЛЬ №24" за 2 раза
	м2
	
	
	112

	39. 
	
	
	
	
	

	40. 
	Покрытие сальников и закладных деталей составами для холодного цинкования «Алпол» (1 слой) и «Цинол» (1 слой). Общая толщина не менее 120 мкм
	кг
	 
	 
	352

	41. 
	
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	
	

	43. 
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	44. 
	Монтаж опор ОП1
	шт.
	 
	 
	4

	45. 
	
	кг
	 
	 
	2252

	46. 
	Монтаж ферм Ф1
	шт.
	 
	 
	2

	47. 
	
	кг
	 
	 
	1820

	48. 
	Монтаж ферм Ф2
	шт.
	 
	 
	1

	49. 
	
	кг
	 
	 
	743

	50. 
	Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм
	кг
	 
	 
	8320

	51. 
	
	
	
	
	

	52. 
	
	
	
	
	

	53. 
	Водосток
	
	
	
	

	54. 
	Монтаж лотков серии ЛВ-30.51.81-Б-М-У производства Стандартпарк весом не более 430 кг
	шт.
	 
	 
	12

	55. 
	Монтаж чугунных щелевых решеток РВ30.37.50-ВЧ кл. Е производства Стандартпарк весом не более 15 кг
	шт.
	 
	 
	26

	56. 
	
	
	
	
	

	57. 
	Монтаж металлоконструкций весом не более 145 кг
	шт.
	 
	 
	13

	58. 
	
	кг
	 
	 
	646

	59. 
	Покрытие металлоконструкций составами для холодного цинкования «Алпол» (1 слой) и «Цинол» (1 слой). Общая толщина не менее 120 мкм
	кг
	 
	 
	646

	60. 
	
	
	
	
	

	61. 
	Рельсовые пути
	
	
	
	

	62. 
	Монтаж полушпал ПШП 310
	шт.
	 
	 
	284

	63. 
	Монтаж рельсов Р-50 на полушпалах
	шт.
	 
	 
	16

	64. 
	
	п.м.
	
	
	156

	65. 
	
	кг
	
	
	8064

	66. 
	
	
	
	
	

	67. 
	Прочее
	
	
	
	

	68. 
	Монтаж бордюров БР 100.30.15
	шт.
	 
	 
	100

	69. 
	
	п.м.
	
	
	100

	70. 
	
	
	
	
	

	71. 
	
	
	
	
	

	72. 
	
	
	
	
	

	73. 
	
	
	
	
	

	74. 
	
	
	
	
	

	75. 
	
	
	
	
	

	76. 
	
	
	
	
	

	77. 
	Усиление трансбордера
	
	
	
	

	78. 
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	79. 
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия
	м2
м3
	
	
	1462

73,1

	80. 
	Демонтаж гранитного щебня
	м3
	
	
	547

	81. 
	Демонтаж рельс Р-50
	п.м.

т
	
	
	346

17,9

	82. 
	Демонтаж ж/б полушпал
	шт.
	
	
	624

	83. 
	Демонтаж песчаного основания
	м3
	
	
	265,2

	84. 
	Монтажные работы
	
	
	
	

	85. 
	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси 200 мм
	м3
	
	
	346,5

	86. 
	Устройство балластной подушки из гранитного щебня 300 мм
	м3
	
	
	254,6

	87. 
	Устройство подушки из песка мелкого 300 мм
	м3
	
	
	265,2

	88. 
	Устройство подушки из щебня фр.20-40 с заклинкой щебнем фр.5-20 -200...290 мм
	м3
	
	
	310,3

	89. 
	Устройство асфальтобетонного покрытия -50 мм
	м2
м3
	
	
	1462

73,1

	90. 
	Монтаж рельс Р-50


	п.м.

т
	
	
	346

17,9

	91. 
	Монтаж ж/б полушпал
	шт.
	
	
	620

	92. 
	
	
	
	
	

	93. 
	
	
	
	
	

	94. 
	
	
	
	
	

	95. 
	
	
	
	
	

	96. 
	
	
	
	
	

	97. 
	
	
	
	
	


 


