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        Ведомость объемов работ к тому 131-23-ГП1:

	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ

 
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Вертикальная планировка
	
	
	
	

	1
	
	Срезка грунта бульдозером 
	м³
	1109,0
	131-23-ГП1 л3
	

	2
	
	Перемещение грунта в отвал бульдозером на расстояние до 50 м
	м³
	1109,0
	131-23-ГП1 л.3
	

	3
	
	Погрузка лишнего грунта из отвала в автосамосвалы экскаватором , ёмкость ковша 0,65 м
	м³
	1109,0
	131-23-ГП1 л.3
	

	4


	
	Транспортировка  лишнего грунта  на расстояние до 10 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10т
	т
	1752,2
	131-23-ГП1 л.3
	1109,0 х 1,58=1752,2

	5
	
	Планировка территории бульдозером Т-75
	м²
	2637,0
	131-23-ГП1 л.3
	

	6
	
	Устройство асфальт бетонного покрытия 851,0 м²
	
	
	131-23-ГП1 л.3
	

	7
	
	Устройство дорожного корыта  под подъездную дорогу  бульдозером Т-75
	м³
	493,58
	131-23-ГП1 л.3
	V= 851 х 0,58= 494,0

	8
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы  экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	493,0
	131-23-ГП1 л.3
	V= 851 х 0,58= 494,0

	9
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние 10 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10т
	м³/т
	494,0/780,0
	131-23-ГП1 л.3
	V=494,0 х 1,58= 780,0т

	10
	
	Устройство песчаного основания h=0.30 см
	м³
	281.0
	131-23-ГП1 л.3
	V= 851 х 0,3 х 1,1= 281,0

	11
	
	Устройство щебеночного основания  h=0.15 см: из щебеня 25-70 мм,10-20мм марки 800
	м³
	141,7
	131-23-ГП1 л.3
	V= 851 х 0,15 х 1,05= 134,1 + 851 х0,15 х48,25 х1,05 =141,7

	12
	
	Щебень 5-20 мм по способу облегченной пропитки h=0.08
	м³
	71.5
	131-23-ГП1 л.3
	V= 851 х 0,08 х 1,1= 71,5

	13
	
	Укладка среднезернистого асфальтобетона h=0.05 Тип В марка III
	м²/т
	851/104,8
	131-23-ГП1 л.3
	V= 123,2/1000хS 123,2/1000 х 851=104,8

	14
	
	Восстановление  существующих колодцев:
	шт
	3
	
	

	15
	
	Установка плиты перекрытия с подъемом на проектную отметку ПП-15
	шт/м³
	3/0,84
	
	

	16
	
	Установка люков полимерных 1.5т
	шт/кг
	3/54,0
	
	

	17
	
	Посев многолетних трав:
	м²
	454,0
	131-23-ГП1 л.3
	

	
	
	Кострец  безостый
	кг
	1,3
	131-23-ГП1 л.3
	(норма 25-28кг на 1га) 28:10000Х454,0=1,3

	
	
	Овсянка луговая
	кг
	1,0
	131-23-ГП1 л.3
	(норма 18-22 кг на 1га) 22:10000Х454,0=1,0

	
	
	Ежа сборная
	кг
	0,9
	131-23-ГП1 л.3
	(норма 18-20 кг на 1га) 20:10000х454,0=0,9
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	131-23-ГП1.ВР

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением
              трансбордера, расположенные по адресу: 

             Московская область г.о. Мытищи, ул. Колонцова,4
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