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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Вертикальная планировка (земляные работы)
	
	
	
	

	1
	
	Выемка грунта при устройстве: дорожной одежды и планировки
	м³
	3231,60
	131-23-ГП2, лист 6
	

	2
	
	Разработка грунта с перемещением  бульдозером из выемки в отвал
	м³
	3231,60
	131-23-ГП2, лист 6
	

	3
	
	Погрузка и отвозка  излишка грунта автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	м³
	2885,52
	131-23-ГП2, лист 6
	

	4
	
	Грунт для устройства планировочной насыпи
	м³
	346,08
	131-23-ГП2, лист 6
	

	5
	
	Подвозка  недостающего  плодородного  грунта для благоустройства, автосамосвалом КАМАЗ-5511 
	м 3
	104,00
	131-23-ГП2, лист 6
	

	6
	
	Отсыпка плодородного грунта (озеленение)
	м 3
	104,00
	31-23-ГП2, лист 6
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Благоустройство

(Водоотводной лоток)
	
	
	
	

	1
	
	Лоток водоотводной (BETOMAX DRIVE  DN300 H26,Standartpark), или аналог
	м
	163,0
	131-23-ГП2, лист 4
	





	
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	2
	
	Щебень фракции 20-40мм М600, (ГОСТ 8267-93) с К упл.= 1,05 (подстилающий слой щебня для лотка)
	м³
	15,40
	131-23-ГП2, лист 4
	0,09*163,0*1,05= 15,40

	3
	
	Водоприемная решетка (РЕШЕТКА ВОДОПРИЕМНАЯ DRIVE ЩЕЛЕВАЯ ЧУГУННАЯ ВЧ КЛ. С250 273033-D, Standartpark), или аналога
	м
	163,0
	131-23-ГП2, лист 4
	

	4
	
	Щебень фракции 20-40мм М600, (ГОСТ 8267-93) с К упл.= 1,05 (щебеночная наброска)
	м³
	0,67
	131-23-ГП2, лист 4
	Щебеночная наброска = 0,1*6,4*1,05= 0,34

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство (Устройство асфальтового покрытия проездов)
	
	
	
	

	1
	
	Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013   h=0,05
	м³
	352,85
	131-23-ГП2, лист 2
	7057,00*0,05= 352,85

	2
	
	Щебень М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом  h=0,08 с К упл.= 1,05
	м³
	592,79
	131-23-ГП2, лист 2
	7057,00*0,08*1,05= 592,79

	3
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,15 с К упл.= 1,05
	м³
	1111,47
	131-23-ГП2, лист 2
	7057,00*0,15*1,05= 1111,47

	4
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10
	м³
	2328,81
	131-23-ГП2, лист 2
	7057,00*0,30*1,10= 2328,81

	5
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10 (замена техногенного грунта)
	м³
	2328,81
	131-23-ГП2, лист 2
	7057,00*0,30*1,10= 2328,81

	6
	
	Бортовой камень БР 100.30.15
	шт.
	144
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж (Существующее асфальтовое покрытие проездов)
	
	
	
	

	1
	
	Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013   h=0,05
	м³
	336,25
	131-23-ГП2, лист 2
	6725,00 *0,05= 336,25

	2
	
	Щебень М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом  h=0,08 с К упл.= 1,05
	м³
	564,90
	131-23-ГП2, лист 2
	6725,00 *0,08*1,05= 564,90

	3
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,15 с К упл.= 1,05
	м³
	1059,18
	131-23-ГП2, лист 2
	6725,00 *0,15*1,05= 1059,18

	4
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10
	м³
	2219,25
	131-23-ГП2, лист 2
	6725,00 *0,30*1,10= 2219,25

	5
	
	Бортовой камень БР 100.30.15
	шт.
	136
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство 

(Отсыпка территории щебнем)
	
	
	
	

	1
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,30 с К упл.= 1,05
	м³
	565,43
	131-23-ГП2, лист 2
	1795,00 *0,30*1,05= 924,60

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство 

(Резинокордовое покрытие из плит)
	
	
	
	

	1
	
	Плита внутренняя (номер по проекту 2741.001)
	шт.
	22
	131-23-ГП2, лист 2
	

	2
	
	Плита наружная (номер по проекту 2741.002)
	шт.
	44
	131-23-ГП2, лист 2
	

	3
	
	Прокладка наружная (номер по проекту 2741.003)
	шт.
	44
	131-23-ГП2, лист 2
	

	4
	
	Прокладка  внутренняя (номер по проекту 2741.004)
	шт.
	22
	131-23-ГП2, лист 2
	

	5
	
	Комплект узлов крепления
	шт.
	1
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство

(восстановление сущ. газона)
	
	
	
	

	1
	
	Посев многолетних трав механизированным способом:
	м²
	520,00
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	Кострец безостный
	кг
	1,41
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	Овсянка луговая
	кг
	1,17
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	Ежа сборная
	кг
	1,20
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	1
	
	Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором емк. ковша 0,65 м3
	м3
	25,1
	
	V1=(1,6х0,5х0,85)х(1,8х0,5х0,85)х0,85х5= 19,2 м3
V2=(2,6+0,5х1,7)х1,7=5,9 м3
19,2+5,9=25,1 м3

	2
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	0,5
	
	Vр=19,2х0,0175+5,9х0,03=0,5 м3

	3
	
	Уплотнение грунта под фундаментами
	м2
	15
	
	

	4
	
	Лишний грунт с отвозкой на 1 км
	м3

т
	12,3

19,7
	
	Vл: 12,3 м3

12,3х1,6=19,7 м3

	5
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с 

послойным уплотнением 
	м3
	10,6
	
	Vо.з.= (25,1+0,5-12,3)х0,8=10,6 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	2,7
	
	Vо.з.р.= 13,3х0,2=2,7 м3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сборные железобетонные, монолитные и кирпичные конструкции 
	
	
	
	

	1
	
	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т
	шт/

м3

	5/1,26
	
	V=0,252х5 =1,26  м3

	2
	
	Устройство панелей ограждения 

ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг
	шт.

м3
	4/2,28
	
	

	3
	
	Устройство кирпичной кладки из кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 на растворе М50
	м3
	1,9
	
	V=2х0,38х2,5=1,9 м3

	4
	
	Устройство монолитных фундаментов из бетона

кл. В20, W6, F75
	м3
	1,1
	
	V=2х1,4х0,4=1,1 м3

	5
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 мм  под фундаменты
	м3
	2,7
	
	(0,3х1,35х1,15)х5=2,3  м3 – под фундаменты
0,3х2,2х0,6=0,4

2,3+0,4= 2,7 м3

	6
	
	Устройство цементной стяжки толщ. 30 мм по верху кирпичной кладки из цементного раствора М100
	м2
	0,8
	
	2х0,4=0,8 м2

	7
	
	Штукатурка поверхности кирпичных стен
	м2
	10,7
	
	2х2,47х2+0,38х2= 10,7 м2

	8
	
	Окраска поверхности кирпичных стен фасадной краской типа «Полифан» за 2 раза
	м2
	10,7
	
	

	9
	
	Очистка поверхности сборных железобетонных и монолитных фундаментов перед обмазкой
	м2
	17,3
	
	

	10
	
	Обмазка поверхностей сборных железобетонных и монолитных фундаментов битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке 

(ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
	17,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





