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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	60,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+ 0,5 х 1,25) х 1,25 х 28,0 =
= 60 м³



	2
	
	Разработка грунта в котловане под колодец механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	168,0
	
	Под колодец: V2=(4+1,0х3)х(5+1,0х3)х3=168 м³



	3
	
	Разработка грунта вручную под колодец и 

в местах пересечений с существующими подземными коммуникациями
	м³
	182,0
	
	Под колодец: V2=(4+1,0х2)х(5+1,0х2)х2= 84 м³

Пересечение: V3=(4+1,0х2,4)х(4+1,0х2,4)х2,4=98 м3

	4
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%) 
	         м3
	2,0
	
	V4=60,0 х 0,03=2,0 м³

	5
	
	Устройство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,8
	
	V1= (2,7 х 2,7 х 0,1 ) х1,05 =0,8 м³ (kупл.=1,05)

	6
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	3,0
	
	V2=(0,9 х 0,1 х 28) х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1)

	7
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м
	м³
	9,0
	
	V3= (1,0 х 0,3 х 28,0) х 1,1 = 9,0 м3 (kупл.=1,1)

	8
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 
(95%) 
	м³
	360,0
	
	

	9
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	19,0
	
	


[image: image3.png]




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	
	Лишний грунт
	м³
	33,0
	
	V5 (трубы, колодец, плита днища, песок, щебень)

V5=33 м3 

	11
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	33,0
	
	V5=33 м3

	12
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние  до 

1 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	т
	53,0
	
	Vлишн.=33,0х1,6=53,0 м³ (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	13
	
	Прокладка труб полипропиленовых гофрированных двухслойных DN280 мм SN16
	п.м.
	29,0
	131-23-НВК1.СО
	


	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	
	

	14
	
	Установка плиты днища ПН20 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1

1480,0,0
	131-23-НВК1.СО
	

	15
	
	Установка плиты перекрытия 2ПП20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1

1200,0
	131-23-НВК1.СО
	

	16
	
	Установка кольца стенового КС 20.6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1

2800,0
	131-23-НВК1.СО
	

	17
	
	Установка кольца стенового КС 20.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	3

4440,0
	131-23-НВК1.СО
	

	18
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1

50,0
	131-23-НВК1.СО
	

	19
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	1

120,0
	131-23-НВК1.СО
	

	20
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=330 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø280 мм)
	шт.


	1
	131-23-НВК1.СО
	

	21
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм
	шт.

кг
	1

26,82
	131-23-НВК1.СО
	

	22
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	12,0

37,5
	131-23-НВК1.СО
	1480,0 х 3=4440 кг

	23
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	75,0

75,0
	131-23-НВК1.СО
	


	24
	
	Выполнение лотка в колодце из бетона

кл. В25, F150, W8  ГОСТ 26633-2015 
	м3
	3,0
	131-23-НВК1.СО
	

	25
	
	Устройство ж/б стен растекателей П1-П3

в колодце из бетона В25, F150, W8
	м3
	0,5
	131-23-НВК1.СО
	

	26
	
	Арматура : А-III ø10 мм
	кг
	26,7
	131-23-НВК1.СО
	

	27
	
	Монтаж металлоконструкций 
	кг
	37,32
	131-23-НВК1.СО
	

	28
	
	Стальной лист б=12
	м2
	0,3
	131-23-НВК1.СО
	

	28
	
	Закладная деталь МН 105-6
	шт.

кг
	2

6,8
	131-23-НВК1.СО
	

	29
	
	Закладная деталь МН 109-6
	шт.

кг
	8

8
	131-23-НВК1.СО
	

	30
	
	Устройство цементного раствора М100 под стену растекатель
	м3
	0,05
	131-23-НВК1.СО
	

	
	
	Хозбытовая канализация (К1)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	332,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1,0х3,0)х3,0х27,0=332,0 м³



	2
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	10,0
	
	V2=332,0 х 0,03=10,0 м³

	3
	
	Прокладка труб стальных электросварных 426х7,0 мм (футляр)
	п.м.
	27,0
	131-23-НВК1.СО
	Для защиты существ. хозбытовой канализации

	4
	
	Разрезание труб стальных электросварных 426х7,0 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	27,0
	131-23-НВК1.СО
	

	5
	
	Сварка труб стальных электросварных 

4260х7,0 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	27,0
	131-23-НВК1.СО
	

	6
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  (95%) 
	м³
	321,0
	
	(V1+V2 - Vлишн.) х 0,95=

=(332,0+10,0-4,0) х 0,95=338,0 х 0,95=321,0 м3

	7
	
	Обратная засыпка грунта вручную (5%)
	м³
	17,0
	
	(V1+V2 -Vлишн.) х 0,05=

=(332,0+10,0-4,0) х 0,05=338,0 х 0,05=17,0 м3

	8
	
	Лишний грунт
	м³
	4,0
	
	V(футляр)=4,0 м3 

	9
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	4,0
	
	Vлишн.=4,0 м³

	10
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние  до 

1 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	т
	6,4
	
	4,0 х 1,6 = 6,4 т

(γ=1,6 т/м3)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





