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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта II группы в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	790,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,3) х 2,3 х 101,0=790,0 м3

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	24,0
	
	V2=790,0 х 0,03=24,0 м³


	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	8,0
	
	V3= 0,80 х 0,1 х 89,0 х 1,1 = 8,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом труб и на всю глубину траншеи под ж/д
	м³
	106,0
	
	V4 =106,0 м3
(kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	663,0
	
	Vфутл.= πr2L= 3,14 х 0,163 х 0,163 х 12,0=1,0 м3
VТр..= πr2L= 3,14 х 0,055 х 0,055 х 89,0=0,85 м3
V5 = [(V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.)] х 0,95=
=663,0 м3       

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	35,0
	
	V6= (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =
= 35,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	116,0
	
	V7 (трубы, футляр, колодец, песок) =116,0 м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	185,6
	
	116,0 х 1,6 = 185,6 т  (γ=1,6 т/м3)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø110х6,6 «питьевая»
	п.м.
	101,0
	131-23-НВК3.СО
	

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø325х7,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол.
	п.м.
	29,0
	131-23-НВК3.СО
	

	11
	
	Монтаж фланца свободного стального 

Dу=100 мм PN10 кгс/см2 (для труб ø 110 мм)
	шт.

кг
	2

8,06
	131-23-НВК3.СО
	

	12
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под свободный металлический фланец d=110 мм (для труб ø110 мм)
	шт.

кг
	2
0,844
	131-23-НВК3.СО
	

	13
	
	Установка болтов М16х65
	шт.
	16
	131-23-НВК3.СО
	

	     14
	
	Установка гайки М16
	шт.
	16
	131-23-НВК3.СО
	
	
	Демонтаж в колодце тройника чугунного фланцевого ТФ 150х100 ГОСТ 5525-88
	шт.

кг
	1

41,7
	131-23-НВК2.СО
	

	15
	
	Установка шайбы М16
	шт.
	32
	131-23-НВК3.СО
	

	16
	
	Установка прокладки из паронита А-150-10 для фланца ø150 мм, PN1,0 МПа, исп. А
	шт.

кг
	2
0,094
	131-23-НВК3.СО
	

	17
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой D=140 мм L=150,0 мм мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм)
	шт.

кг
	2
2,1
	131-23-НВК3.СО
	

	21
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-110 для трубы Дн=110 мм
	шт.
	5
	131-23-НВК3.СО
	

	22
	
	Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	2,14
	131-23-НВК3.СО
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	177,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 1,9) х 1,9 х 31,0=177,0 м3 


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	5,5
	
	V2=177,0 х 0,03=5,5м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	3,0
	
	V3= 1,0 х 0,1 х 25,0 х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы и на всю глубину траншеи под ж/д
	м³
	44,0
	
	V4= 44,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	125,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,265 х 0,265 х 6,0 = 1,5 м3
VТр.= πr2L= 3,14 х 0,158 х 0,158 х 25,0 = 2,0 м3

V5 =[(V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.)] х 0,95=

=132,0 х 0,95=125,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	7,0
	
	V7 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 132х0,05=7,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	50,5
	
	V8 (песок, трубы, футляр)=3,0+44,0+1,5+2,0=

=50,5  м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние  25 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	80,8
	
	50,5 х 1,6=80,8 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø315х18,7 «питьевая»
	п.м.
	32,0
	131-23-НВК3.СО
	

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

прямошовных ø530х8,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол.
	п.м.
	16,0
	131-23-НВК3.СО
	

	11
	
	Монтаж фланца свободного стального  

Dу 300 мм (для труб ø315 мм)
	шт.

кг
	2
27,2
	131-23-НВК3.СО
	

	12
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см²
	шт.

кг
	2
6,7
	131-23-НВК3.СО
	

	13
	
	Установка болтов М20х80
	шт.
	24
	131-23-НВК3.СО
	

	     14
	
	Установка гайки М20
	шт.
	24
	131-23-НВК3.СО
	

	15
	
	Установка шайбы М20
	шт.
	48
	131-23-НВК3.СО
	

	16
	
	Установка прокладки из паронита А-300-10 для фланца ø 300 мм, 1,0 МПа, исп. А  
	шт.
	2
	131-23-НВК3.СО
	

	17
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм)
	шт.

кг
	2

5,58
	131-23-НВК3.СО
	

	18
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-315 для трубы Дн=315 мм
	шт.
	3
	131-23-НВК3.СО
	

	19 
	
	Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	2,3
	131-23-НВК3.СО
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А – В1-8
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	1888,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,25) х 2,25 х 249,0=

=1877,0 м3
Под колодцы: V2=2,7 х 2,7 х 0,5 х 3 =11,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3%) 
	         м3
	57,0
	
	V2= 1888,0 х 0,03=57,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	27,5
	
	V3= 1,0 х 0,1 х 249,0 х 1,1 = 27,5 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы и на всю глубину траншеи под ж/д путями
	м³
	609,0
	
	V4=609,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	1205,0
	
	Vтр.= πr2L=3,14 х 0,158 х 0,158 х 215,0 = 16,9 м3
Vтр.= πr2L= 3,14 х 0,08 х 0,08 х 23,0 = 0,5 м3
Vфутл..= πr2L= 3,14 х 0,265 х 0,265 х 99,0 = 21,8 м3
Vфутл..= πr2L= 3,14 х 0,189 х 0,189 х10,5 = 1,2 м3
V5 = [(V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.)] х 0,95=

=(1945,0-609,0-68,0) х 0,95=1205,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	63,0
	
	V6 = [(V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл)] х 0,05 =

= 1268,0 х 0,05 = 63,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	677,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)

V7=27,5+609,0+68,0=677,0 м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	1083,2
	
	677,0 х 1,6=1083,2 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø315х18,7 «питьевая»
	п.м.
	238,0
	131-23-НВК3.СО
	

	10
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø160х18,7 «питьевая»
	п.м.
	23,0
	131-23-НВК3.СО
	

	11
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

прямошовных ø530х8,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол.
	п.м.
	113,0
	131-23-НВК3.СО
	

	12
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

прямошовных ø377х7,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол.
	п.м.
	15,0
	131-23-НВК3.СО
	

	13
	
	Монтаж задвижки чугунной фланцевой 

с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем М3В-300 (DN300) 
Py 1,6 (16 кгс/см2)
	шт.

кг
	1

121
	131-23-НВК3.СО
	

	14
	
	Монтаж задвижки чугунной фланцевой 

с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч 39р    М3В-150 (DN150) 
Py 1,6 (16 кгс/см2)
	шт.

кг
	2

70
	131-23-НВК3.СО
	

	15
	
	Монтаж тройника чугунного фланцевого 

ТФ 300х150 ГОСТ 5525-88
	шт.

кг
	2

210
	131-23-НВК3.СО
	

	16
	
	Монтаж фланца свободного стального  

Dу 300 мм (для труб ø315 мм)
	шт.

кг
	14

190,4
	131-23-НВК3.СО
	

	17
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см²
	шт.

кг
	14

46,9
	131-23-НВК3.СО
	

	18
	
	Монтаж фланца свободного стального  

Dу 150 мм (для труб ø160 мм)
	шт.

кг
	2

27,2
	131-23-НВК3.СО
	

	19
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см²
	шт.

кг
	2

1,75
	131-23-НВК3.СО
	

	20
	
	Монтаж фланца стального плоского приварного DN300, PN10, 50-10-01
	шт.

кг
	1

12,9
	131-23-НВК3.СО
	

	21
	
	Установка болтов М20х80
	шт.
	196
	131-23-НВК3.СО
	

	22
	
	Установка гайки М20
	шт.
	196
	131-23-НВК3.СО
	

	23
	
	Установка шайбы М20
	шт.
	392
	131-23-НВК3.СО
	

	24
	
	Установка прокладки из паронита А-300-10 для фланца 300 мм, 1,0 МПа, исп. А  
	шт.

кг
	2

0,14
	131-23-НВК3.СО
	

	25
	
	Установка прокладки из паронита А-150-10 для фланца 150 мм, 1,0 МПа, исп. А  
	шт.

кг
	2

0,26
	131-23-НВК3.СО
	

	26
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм)
	шт.

кг
	14

39,1
	131-23-НВК3.СО
	

	27
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=160 мм)
	шт.

кг
	2

2,1
	131-23-НВК3.СО
	

	28
	
	Монтаж отвода 90° ПЭ 100 SDR17  d=315 мм
	шт.

кг
	2

55,2
	131-23-НВК3.СО
	

	29
	
	Монтаж отвода 60° ПЭ 100 SDR17  d=315 мм
	шт.

кг
	2

41,6
	131-23-НВК3.СО
	

	30
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-315 для трубы Дн=315 мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3.СО
	

	31
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160 мм
	шт.
	3
	131-23-НВК3.СО
	

	32
	
	Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	17,5
	131-23-НВК3.СО
	

	33
	
	Устройство колодцев из

сборных ж.б. элементов
	
	
	
	

	34
	
	Установка плиты днища ПН 15 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

т
	3

2,85
	131-23-НВК3.СО
	

	35
	
	Установка плиты перекрытия 1ПП15-2
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

т
	3

2,04
	131-23-НВК3.СО
	

	36
	
	Установка кольца стенового КС 15.9
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

т
	4

4,0
	131-23-НВК3.СО
	

	37
	
	Установка кольца стенового КС 15.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

т
	4

2,64
	131-23-НВК3.СО
	

	38
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

т
	4

0,2
	131-23-НВК3.СО
	

	39
	
	Установка люка чугунного тяжелого 

Т (С250)
	шт.

т
	3

315
	131-23-НВК3.СО
	

	40
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм
	шт.

т
	3

0,07
	131-23-НВК3.СО
	

	41
	
	Устройство крепления стремянки из угловой стали 50х5
	шт.

т
	18

0,02
	131-23-НВК3.СО
	Крепление стремянки

	42
	
	Устройство крепления стремянки из стальной полосы 5х80
	шт.

т
	18

0,02
	131-23-НВК3.СО
	Крепление стремянки

	43
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг
	15,5
	131-23-НВК3.СО
	

	44
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг
	102,0
	131-23-НВК3.СО
	

	45
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фракции 20-40 мм, М600
	м3
	2,0
	131-23-НВК3.СО
	Отсыпка под днище колодца

	46
	
	Крепление стенок траншеи инвентарными дощатыми щитами с винтовыми распорками
вблизи существующих фундаментов
	м2
	150,0
	
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 – В1-27
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	465,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 3,3) х 3,3 х 32,0=465,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	14,0
	
	V2=465,0 х 0,03=14,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	2,0
	
	V3= 0,8 х 0,1 х 24,5 х 1,1 = 2,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	9,50
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,08 х 0,08 х 24,5 = 0,5 м3

V4= (0,8 х 0,46 х 24,5 х 1,1) – (VТр) = 9,5 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	443,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,189 х 0,189 х 7,5 = 1,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=466,0 х 0,95=443,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	23,0
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 466,0 х 0,05 = 23,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	13,0
	
	V7 (трубы, футляр, песок) =0,5+1,0+2,0+9,5=13,0 м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	20,8
	
	13,0 х 1,6=20,8 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø160х9,5 «питьевая»
	п.м.
	32,0
	131-23-НВК3.СО
	

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

прямошовных ø377х7,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол.
	п.м.
	17,6
	131-23-НВК3.СО
	

	11
	
	Монтаж фланца свободного стального  

Dу=150 мм PN10 кгс/см² (для труб ø160 мм)
	шт.

кг
	2

13,72
	131-23-НВК3.СО
	

	12
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под свободный металлический фланец d=160 мм ( для трубы 160 мм)
	шт.

кг
	2

1,75
	131-23-НВК3.СО
	В футляре (кожухе)

	13
	
	Установка болтов М20х70
	шт.
	16
	131-23-НВК3.СО
	

	14
	
	Установка гайки М20
	шт.
	16
	131-23-НВК3.СО
	

	15
	
	Установка шайбы М20
	шт.
	32
	131-23-НВК3.СО
	

	16
	
	Установка прокладки из паронита А-150-10 для фланца ø 150 мм, 1,0 МПа, исп. А  
	шт.
	2

0,132
	131-23-НВК3.СО
	

	17
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой D=140 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=160 мм)
	шт.

кг
	2

2,1
	131-23-НВК3.СО
	

	18
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160 мм
	шт.
	3
	131-23-НВК3.СО
	

	19
	
	Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	1,62
	131-23-НВК3.СО
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	310,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,0) х 2,0 х 50,0=310,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	9,0
	
	V2=310,0 х 0,03=9,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	3,0
	
	V3= 0,8 х 0,1 х 33,0 х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	12,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,055 х 0,055 х 33,0 = 0,3 м3

V4= (0,8 х 0,41 х 33,0 х 1,1) – (VТр) = 12,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	287,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,163 х 0,163 х 17,0 = 1,4 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=302,0 х 0,95=287,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	15,0
	
	V7 = (V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 302,0 х 0,05 = 15,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	17,0
	
	V8 (трубы, футляр, песок)=3,0+12,0+0,3+1,4=

=17,0  м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	27,2
	
	17,0 х 1,6=27,2 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø110х6,6 «питьевая»
	п.м.
	50,0
	131-23-НВК3.СО
	

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

прямошовных ø325х7,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол.
	п.м.
	27,2
	131-23-НВК3.СО
	Пересечение с ж/д путями

	11
	
	Монтаж фланца свободного стального  

Dу=100 мм PN10 кгс/см² (для труб ø110 мм)
	шт.

кг
	2

8,06
	131-23-НВК3.СО
	

	12
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под свободный металлический фланец d=110 мм ( для трубы 110 мм)
	шт.

кг
	2

0,844
	131-23-НВК3.СО
	

	13
	
	Установка болтов М16х65
	шт.
	16
	131-23-НВК3.СО
	

	14
	
	Установка гайки М16
	шт.
	16
	131-23-НВК3.СО
	

	15
	
	Установка шайбы М16
	шт.
	32
	131-23-НВК3.СО
	

	16
	
	Установка прокладки из паронита А-150-10 для фланца ø 150 мм, 1,0 МПа, исп. А  
	шт.
	2

0,09
	131-23-НВК3.СО
	

	17
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой D=140 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм)
	шт.

кг
	2

1,172
	131-23-НВК3.СО
	

	18
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-110 для трубы Дн=110 мм
	шт.
	5
	131-23-НВК3.СО
	

	19
	
	Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	2,0
	131-23-НВК3.СО
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





