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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ливневая канализация (перенос колодца14)
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	1. 
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (1шт.Нср=2.7м,Ду=2м)
	м³
	9,88
	
	

	2. 
	
	Устройство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,4
	
	

	3. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	7,54
	
	

	4. 
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	2,34
	
	

	5. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	2,34
	
	

	6. 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние  до 

30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	т
	4,44
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	7. 
	
	Установка плиты днища ПН 10
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
450
	
	

	8. 
	
	Установка плиты перекрытия ПП 10-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
250
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9. 
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
600
	
	

	10. 
	
	Установка кольца стенового КС 10.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
400
	
	

	11. 
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
200
	
	

	12. 
	
	Установка кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
492
	
	

	13. 
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	1
480
	
	

	14. 
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=669 мм L=450 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø500 мм)
	шт
	1
	
	

	15. 
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-03)
	шт.

кг
	1
16,2
	
	

	16. 
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	6,38
18,21
	
	

	17. 
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	36,43
18,22
	
	

	18. 
	
	Демонтаж существующего колодца Ду1,0м
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22,подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12Анов.)
	

	
	
	Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.)
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	1. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-техногенный влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	2612,46
	
	

	2. 
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	80,8
	
	

	3. 
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м
	         м3
	30,99
	
	

	4. 
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	660,24
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5. 
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (8шт.)
	м³
	196,21
	
	

	6. 
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	4,73
	
	

	7. 
	
	Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 530*10 мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	35
	
	

	8. 
	
	Разрезание труб ВУС,ЦППстальных электросварных 530*10 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	35
	
	

	9. 
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 530*10)
	м³
	4,62
	
	

	10. 
	
	Сварка труб ВУС,ЦПП  стальных электросварных 

530*10 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	35
	
	

	11. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	2101,14
	
	

	12. 
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	756,35
	
	

	13. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	756,35
	
	

	14. 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние  до 

30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	т
	1437,07
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	15. 
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	215
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	16. 
	
	Установка плиты днища ПН 10
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4

1800
	
	

	17. 
	
	Установка плиты перекрытия ПП 10-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	5

1250
	
	

	18. 
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	7

4200
	
	

	19. 
	
	Установка кольца стенового КС 10.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
400
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	20. 
	
	Установка плиты днища ПН 15
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	5

4750
	
	

	21. 
	
	Установка плиты перекрытия ПП 15-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	5

3450
	
	

	22. 
	
	Установка кольца стенового КС 15.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	15

15000
	
	

	23. 
	
	Установка кольца стенового КС 15.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2

1320
	
	

	24. 
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	19

750
	
	

	25. 
	
	Установка кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1

492
	
	

	26. 
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	10
1200
	
	

	27. 
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=270,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм)
	шт
	15
	
	

	28. 
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм:
	
	
	
	

	28а
	
	С1-03
	шт.

кг
	2
32,4
	
	

	28б
	
	С1-04
	шт.

кг
	2
39,0
	
	

	28в
	
	С1-07
	шт.

кг
	2
7,8
	
	

	28г
	
	С1-08
	шт.

кг
	3
117,0
	
	

	29. 
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	51
124
	
	

	30. 
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	290
124
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы.
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	31. 
	
	Демонтаж существующих колодцев
	шт.
	10
	
	

	32. 
	
	Демонтаж труб Ду300 чуг.
	п.м.
	230
	
	

	33. 
	
	Демонтаж существующих дождепремников
	шт.
	2
	
	

	
	
	Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов.
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	34. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-техногенный влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	279,94
	
	

	35. 
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	8,7
	
	

	36. 
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м
	         м3
	7,1
	
	

	37. 
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	103,41
	
	

	38. 
	
	Разработка грунта в котловане под дождеприемные колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (2шт.Нср=1,14м,Ду=1,0м)
	м³
	18,72
	
	

	39. 
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,8
	
	

	40. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	189,59
	
	

	41. 
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	117,77
	
	

	42. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	117,77
	
	

	43. 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние  до 

30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	т
	221,55
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	44. 
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	27,0
	
	

	
	
	Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2 из сборных ж.б. элементов 
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	45. 
	
	Установка плиты днища ПН 10
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
880
	
	

	46. 
	
	Установка плиты перекрытия ПП 10-2
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
250
	
	

	47. 
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
1200
	
	

	48. 
	
	Установка дождеприемной решетки тип – ДБ2

	шт.

кг
	2
168
	
	

	49. 
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	5,49
15,7
	
	

	50. 
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	31,4
15,7
	
	

	
	
	Ливневая канализация (колодцы 24-25)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	1. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт -техногенный γ=1,9 т/м3
	м³
	1686,55


	
	

	2. 
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	52,41
	
	

	3. 
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.3м
	         м3
	61,32
	
	

	4. 
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	1048,56
	
	

	5. 
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (2шт.Нср=3,0м,Ду=2м)
	м³
	62,19
	
	

	6. 
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	1,8
	
	

	7. 
	
	Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 1420х18мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	14,0
	
	

	8. 
	
	Разрезание труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 1420х18 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	14,0
	
	

	9. 
	
	Сварка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 

1420х18 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	14,0
	
	

	10. 
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре
	м³
	6,33
	
	

	11. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	513,4
	
	

	12. 
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	1233,6
	
	

	13. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	1233,66
	
	

	14. 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние  до 

30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	т
	2343,96
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	15. 
	
	Прокладка труб КОРСИС PRO DN/OD 1200 /1000 P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	132
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	16. 
	
	Установка плиты днища ПН 20
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
2940
	
	

	17. 
	
	Установка плиты перекрытия ПП 20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
4800
	
	2 плиты в сущ.колодцах24 и 25

	18. 
	
	Установка кольца стенового КС 20.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	3
4440
	 
	

	19. 
	
	Установка кольца стенового КС 20.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
80
	
	

	20. 
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	6
300
	
	2 кольца в сущ. колодцах 24 и 25

	21. 
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	4
480
	
	2 люка в сущ.колодцах 24 и 25

	22. 
	
	Установка лестниц-стремянок из угловой оцинкованной стали 50×5 мм:
	
	
	
	

	22а
	
	С1-01
	шт.

кг
	1
9,7
	
	

	22б
	
	С1-03
	шт.

кг
	1
16,2
	
	

	22в
	
	С1-04
	шт.

кг
	2
39,0
	
	

	23. 
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=1300 мм L=650 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø1200 мм)
	шт.


	6
	
	

	24. 
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	25,5

72,85
	
	

	25. 
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	145,7

72,85
	
	

	
	
	Демонтажные работы.
	
	
	№131-23-НВК5 

СО л.3
	

	26. 
	
	Демонтаж существующих плит перекрытия       

 ПП20-2(колодцы 24,25)
	шт.


	2
	
	

	27. 
	
	Демонтаж существующих опорных колец  КО-6(колодцы 24,25)
	Шт.
	2
	
	

	28. 
	
	Демонтаж люков тип «Т»
	шт
	2
	
	

	29. 
	
	Демонтаж труб ж/б  Дн1000мм
	п.м.
	132
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ливневая канализация (кол.26-27)
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	1. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-техногенный влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	216,6
	
	

	2. 
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	6,7
	
	

	3. 
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м
	         м3
	7,58
	
	

	4. 
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	155,20
	
	

	5. 
	
	Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	

	6. 
	
	Разрезание труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	

	7. 
	
	Сварка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 

820х14 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	

	8. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	50,81
	
	103,84+55,83=159,67

	9. 
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	172,44
	
	69,78+9,2=78,98

	10. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	172,44
	
	

	11. 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние  до 

30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	т
	327,63
	
	132,58+17,48=150,06

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	12. 
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	31,0
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов (сущ.кол.25,26)
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	13. 
	
	Установка плиты перекрытия ПП 20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
2400
	
	

	14. 
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
100
	
	

	15. 
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	2
240
	
	

	16. 
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=669 мм L=450,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм)
	шт.
	2
	
	

	17. 
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04)
	шт.

кг
	1
19,5
	
	

	18. 
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	6,38
18,21
	
	

	19. 
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	36,43
18,21
	
	





