[image: image1.png]


[image: image2.png]



[image: image3.png]




	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Корпус №121

Демонтажные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Частичный демонтаж корпуса №121

в осях А-Д/1-13 (кроме стены по 

оси Д в осях 1-13) :
	
	
	
	

	2. 
	
	Демонтаж покрытия рулонной кровли вручную с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м2
	1548,72
	
	S=21, 51х72,0=1548,72 м2

	3. 
	
	Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм вручную с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
т
	77,44

139,4
	
	V=1548,72х0,05=77,44 м3
P=77,44х1,8 (т/м3)=139,4 т

	4. 
	
	Демонтаж засыпки из керамзита δ=100 мм вручную с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
т
	154,87

61,95
	
	V=1548,72х0,1=154,87 м3
P=154,87х0,4 (т/м3)=61,95 т


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5. 
	
	Демонтаж сборных ж/бетонных ребристых плит покрытия размером 1,5х6,0х0,3, весом 1,5 т (бетон-0,615 м3) с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	шт.

м3
т
	168
103,32

252,0


	
	V=0,615х168=103,32 м3
P=1,5х168=252,0 т

	6. 
	
	Демонтаж сборных ж/бетонных пустотных плит покрытия размером 0,5х6,0х0,22, весом 1,0 т (бетон-0,394 м3) с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	шт.

м3
т
	12

4,73

12,0


	
	V=0,394х12=4,73 м3
P=1,0х12=12,0 т

	7. 
	
	Демонтаж сборных ж/бетонных сегментных ферм покрытия длиной 17,940 м, высотой 2,725 м, весом 

7,8 т (бетон марки В45 - 3,11 м3) с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	шт.

м3
т
	13
5,12
13,0


	
	V=0,394х13=5,12 м3
P=1,0х13=13,0 т

	8. 
	
	Демонтаж металлических балок покрытия Б-9 длиной 3,940 м из

2[20 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	шт.

т
	13
3,975
	
	2[20:

P=18,4х3,94х2х13=1884,9 кг

-δ=8:

P=0,8х0,8х62,8х4х13=2089,98 кг

ΣP=1884,9+2089,98=3974,88 кг



	9. 
	
	Демонтаж металлических связей из

2[10 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	т
	1,3
	
	2[10:

P=8,59х13,5х2=231,93 кг

Уголок 75х50х5, l=520 мм:

P=0,52х4,79х27=67,25 кг

ΣP=1231,93 +67,25 =1299,18 кг



	10. 
	
	Демонтаж металлических балок перекрытия Б-3, Б-4 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	т
	0,971
	
	Б-3 (4 шт.) 2[10, l=5,74 м:

P=8,59х5,74х2х4=394,45 кг

Б-4 (2 шт.) ⌶40=5,14 м:

P=56,1х5,14х2=576,71 кг

ΣP=394,45 +576,71  =971,16 кг



	11. 
	
	Демонтаж металлических балок перекрытия Б-1, Б-2 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	т
	5,533
	
	Б-1:  2□100х5, l=96,0 п. м

P=14,41х96,0х2=2766,72 кг

Б-2: 4□100х5, l=48,0 п. м

P=14,41х48,0х4=2766,72 кг

ΣP=2766,72 +2766,72  =5533,44 кг



	12. 
	
	Демонтаж монолитных участков перекрытия МУ-1 – МУ-6 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
т
	17,66
45,92
	
	V=5,7х1,61х0,22+5.8х4,93х0,22+5,6х6,3х0,22+0,8х

6,0х0,22+0,405х6,0х0,22=17,66 м3

P=17,66х2,6=45,92 т

	13. 
	
	Демонтаж сборных ж/бетонных пустотных плит перекрытия размером 1,5х6,0х0,22 м, весом 

2,15 т (бетон 0,86 м3) с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	шт.
м3
т
	4
4,44

8,6
	
	V=0,86х4=4,44 м3
P=2,15х4=8,6 т

	14. 
	
	Демонтаж сборных ж/бетонных подкрановых балок таврового сечения пролетом 6,0 м, весом 4,68 т 
с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	шт.

м3
т
	22
39,6

102,96
	
	V=0,3 м2х6,0х22=39,6 м3
P=39,6х2,6=102,96 т

	15. 
	
	Демонтаж металлических площадок и лестниц в осях А-Д/1-3 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	т
	1,9
	
	

	16. 
	
	Демонтаж сборных ж/бетонных колонн под крановые балки, весом 7,4 т с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	шт.

м3
т
	26
78,0

192,4
	
	

	17. 
	
	Демонтаж сборных ж/бетонных фахверковых колонн , весом 5,8 т с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	шт.

м3
т
	2
4,64

11,6
	
	

	18. 
	
	Демонтаж металлического фахверка из 2 [20 , весом до 0,12 т с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	шт.

т
	2

0,22

	
	

	19. 
	
	Демонтаж оконных блоков с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м2
т
	112,0
2,67
	
	P=112,0х0,024=2,67 т

	20. 
	
	Демонтаж металлических ворот с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	шт.

м2
т
	2
32,0

1,76
	
	P=32,0х0,055=1,76 т

	21. 
	
	Демонтаж сборных ж/бетонных стеновых панелей толщ. 240 мм весом 3,2 т с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	шт.

м3
т
	135
208,35
437,5
	
	S=1,8х6,0х10+1,2х6,0х57+ 1,2х3,0х18+1,8х3,0х8+1,2х1,5х8+1,8х1,5х4+1,8х5,86х1+1,2х5,86х11+1,2х6,2х7+1,2х

6,38х10=868,14 м2
V=868,14х0,24=208,35 м3
P=208,35х2,1=437,5 т

	22. 
	
	Демонтаж монолитных участков заделки оконных проемов с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
т
	3,4
7,14
	
	P=3,4х2,1=7,14 т

	23. 
	
	Демонтаж кирпичных участков наружных стен с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
т
	44,54
82,4
	
	P=44,54х1,85=82,4 т

	24. 
	
	Демонтаж внутренних кирпичных перегородок δ=0,24 м с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
т
	49,35
89,82
	
	P=49,35х1,85=89,82 т

	25. 
	
	Демонтаж внутренних кирпичных стен δ=0,4 м с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
т
	86,1
159,3
	
	P=86,1х1,85=159,3 т

	26. 
	
	Демонтаж внутренних металлических оконных блоков с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м2
т
	10,54
0,25
	
	P=10,54х0,024=0,25 т

	27. 
	
	Демонтаж внутренних металлических дверных блоков с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м2

	26,0
	
	

	28. 
	
	Демонтаж перекрытия внутренних помещений из профлиста h=75 мм
	м2
т
	190,0
1,12 
	
	S=18,4х3,91+30,2х3,91=190,0 м2
P=5,87х190,0=1115,3 кг

	29. 
	
	Демонтаж монолитного бетонного пола δ=0,23 м
	м3
т
	354,0
0,743
	
	P=354,0х2,1=743,4 кг

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	30. 
	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором емк. ковша  0,65 м3 с погрузкой на автомобили и отвозкой на 1 км и привозкой для обратной засыпки
	м3
т


	1714,0

2742,4


	
	P=1714,0х1,6=2742,4 т

	31. 
	
	Доработка грунта вручную с погрузкой на автомобили и отвозкой на 1 км и привозкой для обратной засыпки
	м3
т
	30,0

48,0
	
	P=30,0х1,6=48,0 т

	32. 
	
	Привозка грунта для обратной засыпки автосамосвалами с расстояния 1 км
	м3
т
	173,4
277,4
	
	P=173,4х1,6=277,4 т

	33. 
	
	Обратная засыпка котлована  грунтом с тщательным послойным уплотнением механизированным способом
	м3
т
	1879,1
3006,6
	
	V=Vз+Vф
V=1714,0+30,0+173,4=1917,4х0,98=

1879,1 м3
Р=1879,1х1,6=3006,56 т

	34. 
	
	Обратная засыпка котлована  вручную
	м3
т
	38,3
61,3
	
	V=1714,0+30,0+173,4=1917,4х0,02=

38,3 м3
Р=38,3х1,6=61,3 т

	35. 
	
	Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 30 км и утилизация
	м3
т
	173,39
433,5
	
	P=173,39х2,5=433,5 т

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус №121

Демонтаж сетей противопожарного водопровода, отопления, вентиляции
	
	
	
	

	36. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 24
	п.м.
	4
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	37. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 27
	п.м.
	67
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	38. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 32
	п.м.
	22
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	39. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 42
	п.м.
	128
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	40. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 44
	п.м.
	7
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	41. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 57
	п.м.
	19
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	42. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 73
	п.м.
	258
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	43. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 89
	п.м.
	193
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	44. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 100
	п.м.
	7
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	45. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 109
	п.м.
	111
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	46. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 120
	п.м.
	11
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	47. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 132
	п.м.
	144
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	48. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 159
	п.м.
	171
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	49. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 160
	п.м.
	34
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	50. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 180
	п.м.
	1
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	51. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 200
	п.м.
	34
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	52. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 220
	п.м.
	4
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	53. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø250
	п.м.
	9
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	54. 
	
	Перфорированый лоток 300х50 мм
	п.м.
	78
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	55. 
	
	Демонтаж запорной арматуры
	шт.
	4
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	56. 
	
	Демонтаж пожарного шкафа
	шт.
	4
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	57. 
	
	Демонтаж пожарного крана
	компл.
	1
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	58. 
	
	Демонтаж вентиляционной установки
	компл.
	1
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15





