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Принята эквивалентная вертикальная нагрузка 12 тс/м2 (вид нагрузки под железными дорогами, при заглублении верха перекрытия до 2,0 м, грунтовые ниже верха перекрытия) см. серию 3.006.1-2.87.0-3     
Грунт в основании песок мелкий скваж. 19 согласно тому №867-ИЗР-2023-ИГИ 
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Результаты расчета

    Расчет труб и тоннелей

 
1. - Исходные данные:
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  Условия работы сооружения:
       Форма сооружения  -   Короб
       Условия опирания  -   Свободно лежащее перекрытие
    Учитываемые нагрузки:
       Собственный вес сооружения
       Давление грунта засыпки
       Распределенная нагрузка на грунт
   
  Условия работы сооружения:
	Наименование данных
	Обозначение
	Величина
	Ед. измерения

	Глубина заложения до верха свода
	(H)
	1,24
	м

	Распределенная нагрузка на грунт
	(q)
	12
	тс/м2

	Угол внутр. трения
	(Fi)
	17
	°

	Объемный вес
	(G)
	1,78
	тс/м3

	Расстояние до грунтовых вод
	(hv)
	-5
	м



   
  Исходные данные для расчета:
       Ширина короба   1,61 м
       Высота короба   0,985 м
       Толщина стенки   0,2 м
       Толщина крышки   0,16 м
       Толщина днища   0,15 м
       Бетон   B25
       2 ряда армирования по граням    
  Подбор арматуры
2. - Выводы:
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  Точка "A", растянутая зона сечения - 5 Точка,  a= 40 мм
  Наружняя арматура d 14 A 400
  Расчетные усилия  M= -2,81 тс*м,  N= 7,86 тс (на погонный метр)
  
  Точка "B", растянутая зона сечения - 5 стержней на п.м. в ряду,  a= 40 мм
  Наружняя арматура d 25 A 400
  Расчетные усилия  M= -7,74 тс*м,  N= 12,25 тс (на погонный метр)
  
  Точка "C", растянутая зона сечения - 5 стержней на п.м. в ряду,  a= 25 мм
  Внутренняя (средняя) арматура d 16 A 400
  Расчетные усилия  M= 4,73 тс*м,  N= 0 тс (на погонный метр)
  

http://www.basegroup.su
e-mail: info@basegroup.su
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