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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	Земляные работы под 
плиту трансбордера Пл1
	
	
	
	

	2. 
	
	Разработка грунта в котловане экскаватором с ковшом емк.0,65 м3
	м3
	702,1
	
	V=(a+cхh)х(b+cхh)хh=

(25,2+1х2,3)х(8,8+1х2,3)х2,3=702,1 м3

	3. 
	
	Доработка вручную
	м3
	12,3
	
	V=702,1х0,0175=12,3 м3

	4. 
	
	Уплотнение дна котлована 
	м2
	221,8
	
	S=25,2x8,8=221,8

	5. 
	
	Обратная засыпка грунтом экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3 и послойное уплотнением 
	м3
	482,3
	
	V= (702,1+12,3)-109,1=605,3х0,8=482,3 м3

	6. 
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	123
	
	V=605,3х0,2=123 м3

	7. 
	
	Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 25 км)
	м3/
т
	109,1
172,3
	
	V=(1,7х7,8х0,1)х2+(1,5х7,6х0,4)х2+
(0,5х7,6х1,8)х2+(22х0,5х7,6)=109,1 м3
P=109,1х1,58=172,3 т

	8. 
	
	Подпорная стена ПС1
	шт
	2
	
	Учтено на 2 ПС1

	9. 
	
	Устройство подпорной стены из Бетон В25 W6 F200 
	м3
	22,8
	
	

	10. 
	
	Арматура Ø18-А400С
	т
	1,58
	
	

	11. 
	
	Арматура  Ø12-А400С
	т
	0,64
	
	

	12. 
	
	Арматура  Ø8-А400С
	т
	0,1
	
	

	13. 
	
	Уголок ˪125x12
	т
	0,444
	
	

	14. 
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 толщиной 100 мм
	м3
	2,6
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 
Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	39,6
	
	

	16. 
	
	Рулонная гидроизоляция Техноэласт ЭПП в 2 слоя
	м2
	26,5
	
	

	17. 
	
	Закладная деталь Зд1
	шт/кг
	2/16,4
	
	

	18. 
	
	Плита трансбордера Пл1
	
	
	
	

	19. 
	
	Устройство плиты трансбордера из Бетон В25 W6 F200 
	м3
	63,5
	
	

	20. 
	
	Устройство плиты трансбордера из бетона В10 толщиной 100 мм
	м3
	16,7
	
	

	21. 
	
	Арматура  Ø12-А400С
	т
	3,29
	
	

	22. 
	
	Арматура  Ø8-А400С
	т
	0,42
	
	

	23. 
	
	Арматура  Ø5 Вр|
	т
	0,02
	
	

	24. 
	
	Закладная деталь Зд1
	шт/кг
	30/246
	
	

	25. 
	
	Подкладка КБ50
	шт/кг
	30/207
	
	

	26. 
	
	Клема ПК
	шт/кг
	60/42
	
	

	27. 
	
	Метизы
	кг
	36
	
	

	28. 
	
	Резиновая прокладка 6..8 мм
	шт
	30
	
	

	29. 
	
	Рельс Р50
	шт/т
	2/0,79
	
	

	30. 
	
	Накладка 1Р50
	шт/кг
	2/37,6
	
	

	31. 
	
	Болт стыковой М24х150
	шт/кг
	12/9,6
	
	

	32. 
	
	Рулонная гидроизоляция Техноэласт ЭПП в 2 слоя
	м2
	173
	
	

	33. 
	
	Устройство деформационного шва с помощью утеплителя Техноплекс 35 толщиной 20 мм
	м3
	0,3
	
	

	34. 
	
	Устройство герметика Технониколь ПУ Flor, размером 20х20 мм
	п.м.
	38,2
	
	

	35. 
	
	Усиление основания под плиту щебнем изверженных пород крупностью 40…60 мм с трамбованием основания щебеночной подготовки слоем 100 мм
	м3
	17,3
	
	

	36. 
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	37. 
	
	Устройство металлической стойки СТ-1
	шт/т
	1/0,42
	
	

	38. 
	
	Установка металлической фермы 

Ф-1
	шт/т
	1/0,23
	
	

	39. 
	
	Установка деталей крепления
	т
	0,061
	
	

	40. 
	
	Уголок L50х5
	шт/т
	10/0,02
	
	

	41. 
	
	Оцинкованная листовая сталь 
t=1 мм
	м2/т
	4,4/0,036
	
	

	42. 
	
	Шуруп S-MD55GZ 5,5x40
	шт
	40
	
	

	43. 
	
	Покрытие металлоконструкций 

2 слоями «Алпол» и 1 слоем цинол 

(0,18 кг/м2 1 слой)
	т/100м2
	0,766/0,19
	
	

	44. 
	
	Огрунтовка  (ГФ-021) металлоконструкций в заводских условиях в 1 слой
	т/100м2
	0,766/0,19
	
	

	45. 
	
	Устройство монолитных ж/б фундаментов
	
	
	
	

	46. 
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	47. 
	
	Разработка грунта в котловане экскаватором с ковшом емк.0,65 м3
	м3
	81,2
	
	V=(a+cхh)х(b+cхh)хh=

(3,2+1х2,5)х(3,2+1х2,5)х2,5=81,2 м3

	48. 
	
	Доработка вручную
	м3
	1,4
	
	V=81,2х0,0175=1,4 м3

	49. 
	
	Обратная засыпка грунтом экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3 и послойное уплотнением 
	м3
	64,4
	
	V= (81,2+1,4)-2,1=80,5х0,8=64,4 м3

	50. 
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	16,1
	
	V=80,5х0,2=16,1 м3

	51. 
	
	Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 25 км)
	м3/
т
	2,1

3,4
	
	V=(2х2х0,1)+(1,8х1,8х0,3)+(0,6х0,6х2,1)=
=2,1 м3
P=2,1х1,58=3,4 т

	52. 
	
	Фундамент ФМ-1
	
	
	
	

	53. 
	
	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона кл. В25 F200, W6
	шт/м3
	1/1,8
	
	

	54. 
	
	12-А-500С
	т
	0,075
	
	

	55. 
	
	8-А-240  
	т
	0,011
	
	

	56. 
	
	6-А-240  
	т
	0,07
	
	

	57. 
	
	Устройство болтов
	шт/т
	4/0,016
	
	

	58. 
	
	Термодиффузионное цинкование болтов толщиной не более 30 мм в заводских условиях
	т
	0,016
	
	

	59. 
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 по монолитный ж/б фундамент ФМ-1
	м3
	0,4
	
	

	60. 
	
	Устройство заполнения рихтовочного зазора Бетоном В30 на мелком заполнителе
	м3
	0,07
	
	

	61. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	7,1
	
	





