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	№ строки
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Код
	Коли-чество

	
	
	
	вида работ
	ед. изм.
	



	1
	Земляные работы
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	Разработка грунта механизированным способом 
	м3
	
	
	147

	4
	
	
	
	
	

	5
	Доработка вручную
	м3
	
	
	3

	6
	
	
	
	
	

	7
	Бурение скважин в обсадных трубах Ø630 мм
	м3
	
	
	14

	8
	- Ø630		L=11 м
	шт.
	
	
	4

	9
	
	
	
	
	

	10
	Обратная засыпка механизированным способом с послойным уплотнением
	м3
	
	
	48

	11
	
	
	
	
	

	12
	Обратная засыпка вручную 
	м3
	
	
	16

	14
	
	
	
	
	

	15
	Лишний грунт
	м3
	
	
	100

	16
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	32
	Фундаменты
	
	
	
	

	33
	Устройство основания из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм
	м3
	
	
	7,6

	34
	
	
	
	
	

	35
	Устройство подготовки из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм под монолитные железобетонные конструкции
	м3
	
	
	8,4

	36
	
	
	
	
	

	37
	Устройство монолитных ж/б свай из бетона класса В25, W8
	м3
	
	
	14

	38
	
	
	
	
	

	39
	Ø5 Вр500 
	кг
	
	
	44

	40
	Ø16 A500С
	кг
	
	
	578

	41
	-50х6 С245
	кг
	
	
	126

	42
	
	
	
	
	

	43
	Трубы обсадные Ø630х8 (извлекаются)
	кг
	
	
	5900

	44
	
	
	
	
	

	45
	Устройство монолитного ж/б фундамента из бетона класса В25, W6, F150
	м3
	
	
	14

	46
	
	
	
	
	

	47
	Ø6 А240 
	кг
	
	
	48

	48
	Ø12 A500С
	кг
	
	
	198

	49
	Ø16 A500С
	кг
	
	
	48

	50
	
	
	
	
	

	51
	Устройство монолитного ж/б пролетного строения из бетона класса В25, W6, F150
	м3
	
	
	14

	52
	
	
	
	
	

	53
	Ø12 A500С
	кг
	
	
	2249

	54
	Ø16 A500С
	кг
	
	
	954

	55
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	

	57
	Разные работы
	
	
	
	

	58
	Очистка боковых поверхностей монолитных фундаментов от грязи
	м2
	
	
	120

	59
	Обмазка находящейся в земле части монолитных фундаментов горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке
	м2
	
	
	120

	60
	
	
	
	
	

	61
	
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	

	64
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