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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Вертикальная планировка (земляные работы)
	
	
	
	

	1
	
	Выемка грунта при устройстве: дорожной одежды, покрытий и планировки
	м³
	1 524,27
	132-23-ГП, лист 4
	

	2
	
	Разработка грунта с перемещением  в насыпь (устройство планировочной насыпи)
	м³
	1 524,27
	132-23-ГП, лист 4
	

	3
	
	Привозка недостатка грунта автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	м³
	452,98
	132-23-ГП, лист 4
	

	
	
	Отсыпка недостающего грунта для устройства насыпи 
	м³
	452,98
	132-23-ГП, лист 4
	

	4
	
	Подвозка  недостающего  плодородного  грунта для благоустройства, автосамосвалом КАМАЗ-5511 
	м 3
	279,00
	132-23-ГП, лист 4
	

	5
	
	Отсыпка плодородного грунта (озеленение)
	м 3
	279,00
	132-23-ГП, лист 4
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Благоустройство

(Водоотводной лоток)
	
	
	
	

	1
	
	Лоток водоотводной (BETOMAX DRIVE  DN300 H26,Standartpark), или аналог
	м
	53,00
	132-23-ГП, лист 3
	






	
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	2
	
	Щебень фракции 20-40мм М600, (ГОСТ 8267-93) с К упл.= 1,05 (подстилающий слой щебня для лотка)
	м³
	5,00
	132-23-ГП, лист 3
	0,09*53,0*1,05= 5,00

	3
	
	Водоприемная решетка (РЕШЕТКА ВОДОПРИЕМНАЯ DRIVE ЩЕЛЕВАЯ ЧУГУННАЯ ВЧ КЛ. С250 273033-D, Standartpark), или аналога
	м
	53,00
	132-23-ГП, лист 3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство

(Прикромочный лоток)
	
	
	
	

	1
	
	Прикромочный лоток  Б1-18-50
	м
	4,00
	132-23-ГП, лист 3
	

	2
	
	Щебень фракции 20-40мм М600, (ГОСТ 8267-93) с К упл.= 1,05 (подстилающий слой щебня для лотка)
	м³
	0,63
	132-23-ГП, лист 3
	0,15*4,0*1,05= 0,63

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство (Устройство асфальтового покрытия проездов)
	
	
	
	

	1
	
	Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013   h=0,05
	м³
	66,75
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,05= 66,75

	2
	
	Щебень М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом  h=0,08 с К упл.= 1,05
	м³
	112,14
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,08*1,05= 112,14

	3
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,15 с К упл.= 1,05
	м³
	210,26
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,15*1,05= 210,26

	4
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10
	м³
	440,55
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,30*1,10= 440,55

	5
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10 (замена техногенного грунта)
	м³
	391,05
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,30*1,10= 440,55

	6
	
	Бортовой камень БР 100.30.15
	шт.
	488,00
	132-23-ГП, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж (Существующее асфальтовое покрытие проездов)
	
	
	
	

	1
	
	Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013   h=0,05
	м³
	70,25
	132-23-ГП, лист 2
	1405,00 *0,05= 70,25

	2
	
	Щебень М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом  h=0,08 с К упл.= 1,05
	м³
	118,02
	132-23-ГП, лист 2
	1405,00 *0,08*1,05= 118,02

	3
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,15 с К упл.= 1,05
	м³
	221,28
	132-23-ГП, лист 2
	1405,00 *0,15*1,05= 221,28

	4
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10
	м³
	463,65
	132-23-ГП, лист 2
	1405,00 *0,30*1,10= 463,65

	5
	
	Бортовой камень БР 100.30.15
	шт.
	425,00
	132-23-ГП, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство 

(Отсыпка территории щебнем)
	
	
	
	

	1
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,30 с К упл.= 1,05
	м³
	49,45
	132-23-ГП, лист 2
	157,00 *0,30*1,05= 49,45

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство 

(Резинокордовое покрытие из плит)
	
	
	
	

	1
	
	Плита внутренняя (номер по проекту 2741.001)
	шт.
	37
	132-23-ГП, лист 2
	

	2
	
	Плита наружная (номер по проекту 2741.002)
	шт.
	73
	132-23-ГП, лист 2
	

	3
	
	Прокладка наружная (номер по проекту 2741.003)
	шт.
	73
	132-23-ГП, лист 2
	

	4
	
	Прокладка  внутренняя (номер по проекту 2741.004)
	шт.
	37
	132-23-ГП, лист 2
	

	5
	
	Комплект узлов крепления
	шт.
	2
	132-23-ГП, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство 

(Бетонное покрытие)
	
	
	
	

	1
	
	Бетон монолитный кл.В25, F 75, W6   ГОСТ 26633-2015  h = 0,15 м
	м³
	27,45
	132-23-ГП, лист 2
	183,00*0,15= 27,45

	2
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10
	м³
	60,39
	132-23-ГП, лист 2
	183,00*0,30*1,10= 60,39

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж (существующее бетонное покрытие)
	
	
	
	

	1
	
	Бетон монолитный кл.В25, F 75, W6   ГОСТ 26633-2015  h = 0,15 м
	м³
	22,50
	132-23-ГП, лист 2
	150,00*0,15= 22,50

	2
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10
	м³
	49,50
	132-23-ГП, лист 2
	150,00*0,30*1,10= 49,50

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Благоустройство

(восстановление сущ. газона)
	
	
	
	

	1
	
	Посев многолетних трав механизированным способом:
	м²
	1395,00
	132-23-ГП, лист 2
	

	
	
	Кострец безостный
	кг
	2,80
	132-23-ГП, лист 2
	

	
	
	Овсянка луговая
	кг
	2,20
	132-23-ГП, лист 2
	

	
	
	Ежа сборная
	кг
	2,40
	132-23-ГП, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Корректировка колодца В1-1 / ПГ на сети хозпитьевого водопровода
	
	
	
	

	
	
	Сборные ж. б. элементы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж кольца стенового  КС15.9
	шт /м3
	1/0,40
	В дополнение к

132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция колодца К2-7 на сети ливневой канализации
	
	
	
	

	
	
	Сборные ж. б. элементы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж кольца стенового  КС20.9
	шт/м3
	1/0,59
	В дополнение к

132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция колодца К2-8 на сети ливневой канализации
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж кольца стенового  КС20.6
	шт/м3
	1/0,39
	В дополнение к

132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14

	
	
	Демонтаж существующ. эстакады.
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж железобетонных конструкций
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж монолитных железобетонных фундаментов  
	м3
т
	21,2

53,0
	
	V=4,7х4=18,8 м3
P=18,8х2,5=47,0 т

	
	
	Демонтаж металлоконструкций
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж существующей опоры Оп-1весом 943 кг
	шт/кг
	4/3772
	
	

	
	
	Демонтаж металлоконструкций для крепления ферм весом 115 кг
	шт/кг
	6/690
	
	

	
	
	Демонтаж элементов вертикальных связей Св-1 весом 1480 кг
	шт/кг
	1480
	
	

	
	
	Демонтаж фермы Ф-1 весом 3076  кг
	шт/кг
	1/3076
	
	

	
	
	Демонтаж фермы Ф-2 весом 3250  кг
	шт/кг
	1/3250
	
	

	
	
	Демонтаж фермы Ф-3 весом 3020  кг
	шт/кг
	1/3020
	
	

	
	
	Демонтаж деталей крепления трубопроводов  весом 50,5  кг
	шт/кг
	12/606
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вывоз излишка грунта
	
	
	
	

	
	
	Погрузка и вывоз лишнего грунта автосамосвалом КАМАЗ-5511 на расстояние 30 км
	м3
	2500
	На основании письма ООО «КиКГеострой» №81-05 от 24.05.23
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объемы выборки, вывоза и утилизации грунта и строительного мусора
	
	
	
	

	
	
	Разработка (выборка) грунта 
	м3
	2431,99
	Объемы работ, добавлены по просьбе заказчика, на основании проведения строительных работ на территории стройгородка силами сторонней организации.
	

	
	
	Погрузка и перемещение грунта   (устройство насыпи)
	м3
	391,43
	
	

	
	
	Погрузка и вывоз лишнего грунта автосамосвалом КАМАЗ-5511 на расстояние 30 км (вывоз и утилизация, осуществляется в следующих пропорциях: лишнего грунта 80% и строительного мусора 20%)
	м3
	2040,56
	
	

	
	
	
	
	
	
	





