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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Точки 14-15

	

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АСБ-6 
сеч. 3х120мм2 в траншее в трубе
	м/кг
	40/199
	
	4 конца, в земле 

m=40х4,975=199

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	40
	
	2 отрезка по 20 метров

	2
	
	Заделка труб уплотнителем кабельных проходов термоусаживаемым УКПт-120/28
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	14,4
	
	V1Т-1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,2 + 0,4 ) / 2 * 1.2 * 20 = 7,2 м3
V2Т-1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,2 + 0,3 ) / 2 * 1.2 * 20 = 7,2 м3

	2
	
	Устройство постели из песка
	м3
	2,7
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,2 + 0,25 ) / 2 * 0,3 * 20 = 1,35 м3

V2 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,2 + 0,25 ) / 2 * 0,3 * 20 = 1,35 м3

	3
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	11,7
	
	

	4
	
	Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 25 км
	м3
	2,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





