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Шкаф управления CONT-PP
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	Описание

Шкаф управления CONT-PP разработан для обеспечения постоянной расчетной производительности систем Push-Pull.
Заданный расход воздуха поддерживается по показаниям специального датчика давления, устанавливаемого в вытяжном воздуховоде, а также с помощью встроенного преобразователя частоты.
Назначение

Сопротивление фильтрующих картриджей в механических фильтрах со временем увеличивается, а также оно циклично изменяется в периоды до и после автоматического встряхивания сжатым воздухом.

В результате заданная производительность периодически изменяется и со временем существенно падает.

Таким образом, CONT-PP обеспечивает достижение максимальной эффективности систем PUSH-PULL за счет поддержания постоянной скорости потока, создаваемого напорными решетками либо соплами.


Поддержание постоянного расхода воздуха в системах Push-Pull
· Сигнал об изменении производительности системы поступает от датчика давления на всасывающем воздуховоде на контроллер шкафа управления.

· В зависимости от степени загрязненности фильтрующих кассет производится коррекция частоты вращения электродвигателя вентилятора в сторону увеличения или снижения производительности.

· Регулирование производится с помощью встроенного преобразователя частоты.
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	Производительность системы без частотного регулирования

Производительность системы с частотным регулированием


Программирование пуска и остановки по расписанию
Шкаф управления CONT-PP позволяет задать недельное расписание работы систем Push-Pull в соответствии с графиком работы цеха.
Контроль параметров работы Push-Pull с сенсорного дисплея CONT-PP
	• частота вращения двигателя вентилятора,

• перепад давления на фильтрующих элементах,
	• состояние системы автоматической очистки,

• журнал неисправностей и аварий,

• и пр.


Энергоэффективность и экономичность
Указанные выше преимущества позволяют максимально снизить энергопотребление, продлить срок службы фильтрующих картриджей и избежать непредвиденных простоев производства из-за необходимого обслуживания фильтра.
Комплект поставки
	Входит в комплект:

· преобразователь частоты Altivar 212,

· контроллер Modicon M172 (Schneider Electric),

· вентилятор охлаждения,

· сенсорная цветная ЖК-панель 4,3’.
	Заказывается дополнительно:

· датчик дифференциального давления АДР-1, 0.5 (отвечает за функцию поддержания постоянного расхода воздуха в системе Push-Pull)

ВНИМАНИЕ: Датчик обязателен для заказа!


Технические характеристики

	Код
	Модель
	Мощность, кВт
	Напряжение, В
	Частота тока, Гц
	Степень защиты
	Климатическое исполнение
	Диагональ дисплея

	998355
	CONT-PP-5,5
	5,5
	400
	50
	IP55
	УХЛ4
	4,3’

	998356
	CONT-PP-7,5
	7,5
	400
	50
	IP55
	УХЛ4
	4,3’

	998357
	CONT-PP-11
	11
	400
	50
	IP55
	УХЛ4
	4,3’

	998358
	CONT-PP-15
	15
	400
	50
	IP55
	УХЛ4
	4,3’

	998359
	CONT-PP-18,5
	18,5
	400
	50
	IP55
	УХЛ4
	4,3’

	998360
	CONT-PP-22
	22
	400
	50
	IP55
	УХЛ4
	4,3’

	998361
	CONT-PP-30
	30
	400
	50
	IP55
	УХЛ4
	4,3’
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