Утверждаю: ____________________________________


Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС4)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Металлоконструкции
	

	
	
	Демонтажные работы пролетных строений
	

	1 
	
	Демонтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов
	кг
	16 534,78
	131-23-АС4-КМ-01

	 

	
	
	Монтаж пролетных строений
	
	
	
	

	2 
	
	Монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов
	кг
	10 943,20
	




131-23-АС4-КМ-02
131-23-АС4-КМ-04
131-23-АС4-КМ-06
	Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД -8 768,31кг
Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД -2 174,89кг

	3 
	
	Монтаж траверс на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов
	кг
	529,00
	
	Металлоконструкции траверс Тр-1, изготовленные по чертежам КМД -529,00кг

	4 
	
	Монтаж ригеля на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов
	кг
	1 045,08
	
	Металлоконструкции ригеля Р-1, изготовленные по чертежам КМД -1 045,08кг

	
	
	Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
	
	
	
	

	5 
	
	Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками
	м2
	125,8
	131-23-АС4-КМ-08
	507,55м2 – 381,75м2

	6 
	
	Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	507,55
	131-23-АС4-КМ-08
	

	7 
	
	Огрунтовка грунтовкой ГФ021 в один слой (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	507,55
	131-23-АС4-КМ-08
	381,75м2 новых конструкций + 125,8м2 существующих конструкций

	8 
	
	Окраска в два слоя (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	507,55
	131-23-АС4-КМ-08
	

	9 
	
	Бетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом)
	м3
	0,39
	131-23-АС4-КМ-09
	6 опор
Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6

	10 
	
	Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой
	м2
	1,29
	131-23-АС4-КМ-10
	Технониколь №01

	11 
	
	Изготовление и монтаж ригеля на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов
	кг
	522,54
	131-23-АС4-КМ-10
	Швеллер 16П – 136,32кг
Труба квадратная 250х250х8 – 283,54кг
Лист стальной 30мм – 98,91кг
Лист стальной 10мм –3,77кг



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

