Утверждаю: ____________________________________


Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС4)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Металлоконструкции
	

	
	
	Демонтажные работы
	

	1 
	
	Демонтаж металлоконструкций ферм с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	9 863,3
	131-23-АС4-КМ-01
131-23-АС4-КМ-03
131-23-АС4-КМ-05
	Металлоконструкции фермы Ф-1 – 3 249,59 кг
Металлоконструкции фермы Ф-2 – 3 422,28 кг
Металлоконструкции фермы Ф-3 – 3 191,43 кг

	2 
	
	Демонтаж металлоконструкций опор ОП-1
	кг
	6 671,48
	131-23-АС4-КМ-07
	

	
	
	Монтаж металлоконструкций
	
	
	
	

	
	
	Монтаж фермы Ф-1
	
	
	
	

	3 
	
	Установка опоры О-1-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	шт.
кг
	1
707,33
	131-23-АС4-КМ-02
	Металлоконструкции опор изготовленные по чертежам КМД -707,33кг

	4 
	
	Установка опор О-1а-1 и О-1а-2 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	шт.
кг
	2
1467,56
	131-23-АС4-КМ-04
	[bookmark: _GoBack]Металлоконструкции опор изготовленные по чертежам КМД -1467,56кг

	5 
	
	Монтаж пролетных строений горизонтального типа с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	9 461,72
	131-23-АС4-КМ-02

131-23-АС4-КМ-04

131-23-АС4-КМ-06
	Металлоконструкции фермы Ф-1 изготовленные по чертежам КМД -1 647,24кг +522,54кг +0,6кг =2 170,38кг
Металлоконструкции фермы Ф-2 изготовленные по чертежам КМД -4 381,36кг +4,9кг =4 386,26кг
Металлоконструкции фермы Ф-3 изготовленные по чертежам КМД -2 380,49кг +2,04кг +522,55кг =2 905,08кг


	6 
	
	Монтаж вертикальных связей с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	405,34
	131-23-АС4-КМ-04
	Металлоконструкции связей изготовленные по чертежам КМД 405,34кг 


	
	
	Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
	
	
	
	

	7 
	
	Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками
	м2
	125,8
	131-23-АС4-КМ-08
	507,55м2 – 381,75м2

	8 
	
	Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	507,55
	131-23-АС4-КМ-08
	

	9 
	
	Огрунтовка грунтовкой ГФ021 в один слой (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	507,55
	131-23-АС4-КМ-08
	381,75м2 новых конструкций + 125,8м2 существующих конструкций

	10 
	
	Окраска в два слоя (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	507,55
	131-23-АС4-КМ-08
	

	11 
	
	Бетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом)
	м3
	0,39
	131-23-АС4-КМ-09
	6 опор
Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6

	12 
	
	Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой
	м2
	1,29
	131-23-АС4-КМ-10
	Технониколь №01

	13 
	
	Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя
	м2
	1,29
	131-23-АС4-КМ-10
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

