Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план (ГП2)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Благоустройство (Водоотводной лоток)
	
	
	
	

	1. [bookmark: _Hlk168648211]
	
	Устройство лотка водоотводного
	м
	520
	131-23-ГП2
	-Лоток BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б 47471 – 520шт.

	2. 
	
	Устройство подстилающего слоя из щебня H=0.8мм для лотка
	м³
	41,6
	131-23-ГП2
	0,08м*520м2= 41,6м3
-Щебень, известняк фр. 20-40мм М600 –41,6*1,26=52,42м3

	3. 
	
	Устройство водоприемной решетки
	м.п.
	520
	131-23-ГП2
	-Решетка Drive РВ-30.35.50-щель-ВЧ кл.C 273033-D – 1040шт.
-Болт М10х25 – 2080шт.
-Гайка М 10 DIN 557 квадрат – 2080шт.

	4. 
	
	Устройство щебеночной наброски
	м³
	6,4
	131-23-ГП2
	-Щебень, известняк фр. 20-40мм М600 –6,4*1,26=8,06м3

	5. 
	
	Отсыпка территории щебнем h=0,10
	м2
	1136
	131-23-ГП2
	636м2 +500м2 =1136м2
-Щебень, извест. фр. 20-40мм М600 –113,6*1,26=143,14м3

	6. 
	
	Устройство слоя из песка крупного h=0,10
	м2
	1136
	131-23-ГП2
	  -Песок крупный h=0,10 с К упл.0,95
1136м2 * 0,1м * 1,18=134,05м3

	
	
	Устройство ж/б колодцев
	
	
	
	

	7. 
	
	Устройство колодца канализационного из сборных ж/б изделий
	м³
	2,28
	131-23-ГП2
	    - Плита перекрытия ПП 10-1 – 3шт. (0,18м3/шт.)
    - Кольцо стеновое КС 10-9 – 3 шт. (0,24м3/шт.)
    - Плита днища ПД 10 – 3шт. (0,18м3/шт.)
    - Кольцо стеновое КС 10-3 - 6шт. (0,079м3/шт.)
    - Люк тип Т (К) с пазом под РТИ (Н=100мм) - 3шт

	8. 
	
	Пробивка отверстий в сущ. колодцах Ф250 с устройством гильзы из ст.трубы
	шт.
	12
	131-23-ГП2
	

	9. 
	
	Заделка сальников при проходе труб между стенками колодца и трубой
	шт.
	12
	131-23-ГП2
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	10. 
	
	Прокладка труб НПВХ Дн200 между сущ. колодцами
	м
	6
	131-23-ГП2
	- Труба НПВХ кор б/н Дн200х4,9 L=1,0м в/к SN4 – 6шт.

	11. 
	
	Прокладка труб КОРСИС DN/OD 200
	м
	36
	131-23-ГП2
	- Труба КОРСИС DN/OD 200 SN 8 PR-2 (6м) с муфтой и упл.кольцами – 36м

	12. 
	
	Установка отвода Дн200
	шт.
	6
	131-23-ГП2
	- Отвод НПВХ кор б/н Дн200х45гр в/к – 6шт.

	
	
	Поднятие горловин сущ. ж/б колодцев
	
	
	
	

	13. 
	
	Поднятие горловин сущ. колодца канализационного из сборных ж/б изделий
	м³
	1,26
	131-23-ГП2
	- Плита перекрытия ПП 10-1 – 3шт. (0,18м3/шт.)
- Кольцо стеновое КС 10-9 – 3шт. (0,24м3/шт.)

	14. 
	
	Установка люка
	шт.
	3
	131-23-ГП2
	- люк тяжелый – 3шт.

	
	
	Отсыпка щебнем
	
	
	
	

	15. 
	
	Отсыпка щебнем стрелочных переводов 43, 45, 47, h=0,13
	м³ /
    м2
	47,97/ 369,02
	131-23-ГП2
	- Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 47,97м3 *1,26 = 6,24

	16. 
	
	Отсыпка щебнем глухой переезд-ПЖ№1, h=0,3
	м³ /
    м2
	538,32/ 1794,4
	131-23-ГП2
	- Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 538,32м3 *1,26 = 678,28м3

	
	
	Устройство траншеи под ливневую канализацию
	
	
	
	

	17. 
	
	Разработка грунта с перемещением до 50 м, бульдозером в отвал
	м³
	31,2
	131-23-ГП2
	30м * 0,8м * 1,3м

	18. 
	
	Устройство основания из песка h=0,10
	м³
	2,4
	131-23-ГП2
	-Песок крупный h=0,10 с К упл.0,95 = 24м2 * 0,1м * 1,18=2,83м3

	19. 
	
	Устройство присыпки песком h=0,20 вручную
	м³
	4,8
	131-23-ГП2
	-Песок крупный h=0,20 с К упл.0,95 = 24м2 * 0,1м * 1,18=5,66м3

	20. 
	
	Устройство засыпки песком 
	м³
	24
	131-23-ГП2
	-Песок крупный с К упл.0,95 = 24м3 (31,2м3 – 2,4м3 – 4,8м3) * 0,1м * 1,18=28,32м3

	
	
	Благоустройство (Устройство асфальтового покрытия проездов)
	
	

	21. 
	
	Устройство покрытий проездов по ж/д путям из асфальтобетона мелкозернистого, плотного горячего на битуме   h=0,05 с устройством примыканий к рельсам с обоих сторон
	м2
	6013,43
	131-23-ГП2
	    -Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II – 6013,43м * 0,05 * 2,48 =745,67т

	22. 
	
	Устройство покрытий проездов по ж/д путям из асфальтобетона крупнозернистого плотного горячего на битуме    h=0,07
	м2
	6013,43
	131-23-ГП2
	    -Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II – 6013,43м * 0,07 * 2,48 =1043,93т

	23. 
	
	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см
	м³ /
     м2
	481,07/ 6013,43
	131-23-ГП2
	- Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 6013,43м2 * 0,08* *1,26 = 606,15м3
-Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 – 6013,43м2 * 0,86кг/м2 = 5171,55кг

	24. 
	
	Устройство слоя из щебня h=0,15
	м³ /
     м2
	724,39/ 4829,28
	131-23-ГП2
	- Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 4829,28м2 * 0,15м * 1,26 = 912,73м3 

	25. 
	
	Устройство слоя из песка крупного h=0,3
	м³ /
  м2
	1448,78/
4829,28
	131-23-ГП2
	-Песок крупный h=0,30 с К упл.0,95:4829,28м2 * 0,3м * 1,18=1709,56м3 

	26. 
	
	Устройство слоя из геотекстиля
	м2
	4829,28
	131-23-ГП2
	-Геотекстиль Дорнит 500: 4829,28м2 *1,1=5312,21м3

	27. 
	
	Устройство бортовых камней на подготовленном основании из щебня, с устройством бетонного основания, с уплотнением бетоном и с заливкой швов бетоном 
	м
	330
	131-23-ГП2
	 -Бортовые камни БР 100.30.15 – 330шт.
- Раствор цементный марки 100 – 0,2м3
- Бетон В15 (М200) – 20м3

	
	
	Благоустройство (Устройство щебеночного покрытия стрелочных переводов)
	СП43,СП45,СП47

	28. 
	
	Устройство слоя из щебня h=0,16
	м³ /
  м2
	65,5/ 409,35
	131-23-ГП2
	- Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 409,35м2 * 0,16м * 1,26 = 82,52м3 

	
	
	Демонтаж (Существующее асфальтовое покрытие проездов)
	

	29. 
	
	Демонтаж слоя из асфальтобетона от h=0,05 до h=0,4м
	м³
т
	1494,45
2988,9
	131-23-ГП2
	6642,00 *((0,05+0,4)/2) = 1494,45м3
1494,45м3 * 2 = 2988,9т

	30. 
	
	Демонтаж слоя из асфальтобетона h=0,19
	м³
т
	388,1
776,2
	131-23-ГП2
	2042,6 *0,19=388,1
1494,45м3 * 2 = 3287,79т

	31. 
	
	Демонтаж слоя из асфальтобетона от h=0,3
	м³
т
	174,4
348,8
	131-23-ГП2
	581,3*0,3=174,4
174,4м3 * 2 = 348,8т

	32. 
	
	Демонтаж слоя из щебня М600 (5-20мм) h=0,08
	м³
	531,36
903,31
	131-23-ГП2
	6642,00 *0,08= 531,36
531,36м3 * 2 = 903,31т

	33. 
	
	Демонтаж слоя из щебня М600 (5-20мм) h=0,15
	м³
	405,3
689,01
	131-23-ГП2
	2702,00 *0,15= 405,3
405,3м3 * 2 = 689,01т

	34. 
	
	Демонтаж слоя из щебня М600 (20- 70мм) h=0,15
	м³
	996,3
1594,08
	131-23-ГП2
	6642,00 *0,15= 996,30
996,3м3 * 2 = 1594,08т

	35. 
	
	Демонтаж слоя из песка крупного h=0,30
	м³
	1992,6
2789,64
	131-23-ГП2
	6642,00 *0,30= 1992,60
1992,6м3 * 2 = 2789,64т

	36. 
	
	Демонтаж грунта h=0,30
	м³
	1387
2427,25
	131-23-ГП2
	К=1,75

	37. 
	
	Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15
	м³
шт.
	17,84
415
	131-23-ГП2
	

	38. 
	
	Демонтаж отмостки цеха 121/18 из ж/бетона h=0,25 отбойными молотками  
	м³
т
	17,02
42,55
	131-23-ГП2
	(52,08+16,0) *0,25=17,02
17,02м3 * 2,5 = 42,55т

	39. 
	
	Демонтаж сущ. ж/б плит расположенных под демонтированным а/б покрытием h=0,30 (цех 121/18)
	м³
т
	84,38
210,95
	131-23-ГП2
	281,28 *0,3=84,38м3 
84,38м3 * 2,5 = 210,95т

	40. 
	
	Демонтаж ж.б.плит (1,75 х 6,0 х 0,18 h ) (цех 121 склад)
	м³
т
	
20,41/ 51,03
	131-23-ГП2
	24,5+88,9=113,4м2; 113,4м2 * 0,18м = 20,41м3
20,41м3 * 2,5 = 51,03т

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	41. 
	
	Погрузка «демонтажного» мусора в автосамосвалы
	т/ м³
	5982,21/ 12601,53
	
	2988,9т + 3287,79т + 348,8т + 903,31т + 689,01т + 1594,08 + 2789,64т = 12601,53т
1494,45м3 + 388,1м3 + 174,4м3 + 531,36м3 + 405,3м3 + 996,3м3 + 1992,3м3 = 5982,21м3

	42. 
	
	Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы
	т/ м³
	54,6/ 31,2
	
	(2,4м3 + 4,8м3 + 24м3) * 1,75

	43. 
	
	Перевозка «демонтажного» мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	т/ м³
	5982,21/ 12601,53
	
	

	44. 
	
	Перевозка вытесненного грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	т/ м³
	54,6/ 31,2
	
	

	45. 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	12656,13
	
	12601,53+54,6

	
	
	Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №31, l=6.0м) – 2 переезда
	

	46. 
	
	Укладка плиты внутренней
	шт.
	22
	131-23-ГП2-01
	 -Плита внутренняя 1582х546х213 (номер по проекту 2741.001) -22шт.

	47. 
	
	Укладка плиты наружной
	шт.
	44
	131-23-ГП2-01
	-Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 44шт.

	48. 
	
	Устройство прокладки наружной
	шт.
	44
	131-23-ГП2-01
	 -Плита наружная 182х546х48 (номер по проекту 2741.003) – 22шт.
- Крепежи для резинокордового настила – 1 комплект/ 2 переезда

	
	
	Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39 l=10.45м) – 1 переезд
	

	49. 
	
	Укладка плиты внутренней
	шт.
	76
	131-23-ГП2-переезд-01
	 -Плита внутренняя 1582х546х213(номер по проекту 2741.001) -76шт.

	50. 
	
	Укладка плиты наружной
	шт.
	152
	131-23-ГП2-переезд-01
	-Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 156шт.

	51. 
	
	Укладка ж/б прижимной балки БПР-3 
	шт.
	16
	131-23-ГП2-переезд-01
	Балка БПР-3 ж/б прижимная 3000х400х400

	52. 
	
	Укладка ж/б прижимной балки БПР-4
	шт.
	8
	131-23-ГП2-переезд-01
	Балка БПР-4 ж/б прижимная 4000х400х400
- Комплект узлов крепления – 4к-та

	
	
	Благоустройство (восстановление сущ. газона)
	
	
	
	

	53. 
	
	Подготовка почвы для устройства газона механизированным способом с внесением растительной земли слоем 20 см (80%)
	м³/ м2
	398,56/ 1998,4
	131-23-ГП2
	Sобщ= 2491 м2 (840,96 м2+1456 м2 +194 м2)
2491м2 * 0,2* 80% = 398,56м3
2491м2 * 0,2* 20% = 99,92м3

	54. 
	
	Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 20 см (20%)
	м³/ м2
	99,92/ 492,6
	131-23-ГП2
	

	55. 
	
	Посев газона многолетних трав вручную
	м2
	2491
	131-23-ГП2
	-Кострец безостный – 16,5кг
-Овсянка луговая – 16,5кг
-Ежа сборная – 16,5кг

	
	
	Благоустройство (укрепление откосов георешеткой)
	
	

	56. 
	
	Подготовка откосов к укладке геотехнической решетки
	м2
	294
	131-23-ГП2
	[bookmark: _GoBack]114 м2+82м2+98 м2=294 м2

	57. 
	
	Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами
	м2
	294
	131-23-ГП2
	- Геотехническая решетка Н=0.15 м – 294м2 * 1,1 = 323,4м2
 -Анкер металлический, А12-900 мм – 675шт.

	58. 
	
	Засыпка щебнем h=0,1 с разравниванием
	м³/ м2
	29,4/ 294
	131-23-ГП2
	- Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 294м2 * 0,1м * 1,26 = 37,04м3

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	59. 
	
	Разработка грунта вручную
	м³
	29,4
	131-23-ГП2
	294 м2 * 0,1 = 29,4м3

	
	
	Сборные железобетонные и монолитные конструкции
	
	

	60. 
	
	Устройство железобетонных фундаментов под панели
	т/ м3 
	1,89/ 0,756
	
	- Фундамент ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т – 3шт. 


	61. 
	
	Устройство железобетонных оград из панелей 
	т/ м
	5,68/ 10
	131-23-ГП2
	2,5м*4шт. =10м
-Панель ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг -4шт.

	62. 
	
	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты
	м³
	3,3
	131-23-ГП2
	1,15 х 0,95 х 0,1х3 = 3,3 м3
- Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 3,3м2 * 1,26 =4,16м3

	63. 
	
	Демонтаж фундамента
	т/ м³
	1,9/ 0,759
	131-23-ГП2
	0,253 * 3 = 0,759м3; 0,759 * 2,5 = 1,9т

	64. 
	
	Демонтаж панели ограждения ПО-2 (566 кг – 4шт)
	шт./т
	4/ 2,264
	131-23-ГП2
	0,566*4=2,264

	
	
	Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417)
	
	

	65. 
	
	Укладка плитки тротуарной 
	м2
	18,27
	131-23-ГП2
	- Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм- 18,27м2

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	66. 
	
	Погрузка мусора от демонтажа в автосамосвалы
	т
	3,023
	
	0,759т + 2,264т

	67. 
	
	Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы
	т/ м³
	51,45/ 29,4
	
	29,4м3 * 1,75

	68. 
	
	Перевозка «демонтажного» мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	т
	3,023
	
	

	69. 
	
	Перевозка вытесненного грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	т/ м³
	51,45/ 29,4
	
	

	70. 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	54,47
	
	

	
	
	Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
	
	

	
	
	Колодец №1
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	71. 
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	65кг

	72. 
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП15
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,27м3/шт.

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	73. 
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП15
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,27м3/шт.

	74. 
	
	Монтаж кольца строительного КС7.6
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,1м3/шт.

	75. 
	
	Установка люка чугунного 
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	65кг

	76. 
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	3,41
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	77. 
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	3,41
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №2
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	78. 
	
	Демонтаж чугунной решетки ДБ2
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	95кг

	79. 
	
	Демонтаж плиты ПВК 8
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,06м3/шт.

	80. 
	
	Демонтаж КС10.9
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,24м3/шт.

	81. 
	
	Демонтаж ПН10
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,18м3/шт.

	82. 
	
	Демонтаж ж/б трубы Ду. 400мм
	м
	8
	131-23-ГП2
	

	
	
	Колодец №3
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	83. 
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	84. 
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП15
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,27м3/шт.

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	85. 
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП15
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,27м3/шт.

	86. 
	
	Монтаж кольца строительного КС7.6
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,1м3/шт.

	87. 
	
	Установка люка чугунного 
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	88. 
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	3,57
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	89. 
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	3,57
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №4
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	90. 
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	91. 
	
	Монтаж кольца строительного КС7.3
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,05м3/шт.

	92. 
	
	Установка люка чугунного тип 
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	93. 
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца один слой
	м2
	0,61
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	94. 
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	0,61
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №5
	

	

	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	95. 
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	96. 
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП20
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,52м3/шт.

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	97. 
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП20
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,52м3/шт.

	98. 
	
	Монтаж кольца строительного КС7.3
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,05м3/шт.

	99. 
	
	Установка люка чугунного 
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	100. 
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	5,15
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	101. 
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	5,15
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №6
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	102. 
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	103. 
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП10
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,1м3/шт.

	104. 
	
	Монтаж кольца опорного КО7
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,08м3/шт.

	105. 
	
	Установка люка чугунного 
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	106. 
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	1,46
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	107. 
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	1,46
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №7
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	108. 
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	109. 
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП10
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,1м3/шт.

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	110. 
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП10
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,1м3/шт.

	111. 
	
	Монтаж кольца опорного КО6
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,02м3/шт.

	112. 
	
	Установка люка чугунного 
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	113. 
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	1,24
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	114. 
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	1,24
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №8
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	115. 
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	116. 
	
	Монтаж плиты низ ПН10
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,18м3/шт.

	117. 
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	2,3
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	118. 
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	2,3
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №9
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	119. 
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	120. 
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП20
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,52м3/шт.

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	121. 
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП20
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,52м3/шт.

	122. [bookmark: _Hlk168583823]
	
	Монтаж кольца опорного КО7
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,08м3/шт.

	123. 
	
	Установка люка чугунного 
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	124. 
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	4,76
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	125. 
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	4,76
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №10
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	126. 
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	127. 
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП10
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,1м3/шт.

	128. 
	
	Демонтаж КС10.9
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,24м3/шт.

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	129. 
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП10
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,1м3/шт.

	130. [bookmark: _Hlk168600681]
	
	Монтаж кольца опорного КО7
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,08м3/шт.

	131. 
	
	Установка люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	132. 
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	1,46
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	133. 
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	1,46
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №11
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	134. 
	
	Демонтаж чугунной решетки ДБ2
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	135. 
	
	Демонтаж плиты ПВК 8
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,06м3/шт.

	136. 
	
	Демонтаж КС10.6
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,19м3/шт.

	137. 
	
	Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм
	м
	4,4
	131-23-ГП2
	

	
	
	Колодец №12
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	138. 
	
	Демонтаж чугунной решетки ДБ2
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	139. 
	
	Демонтаж ПВК 8
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,06м3/шт.

	140. 
	
	Демонтаж КС 10.9
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,24м3/шт.

	141. 
	
	Демонтаж КС 10.6
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,19м3/шт.

	142. 
	
	Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм
	м
	5,6
	131-23-ГП2
	

	
	
	Колодец №13
	
	
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	143. 
	
	Монтаж кольца опорного КО7
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	0,02 м3/шт.

	144. 
	
	Установка люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	145. 
	
	Обмазка праймером  Технониколь кольца опорного КО7 в один слой
	м2
	0,185
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	146. 
	
	Обмазка битумной мастикой кольца опорного КО7 в два слоя
	м2
	0,185
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №14
	
	
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	147. 
	
	Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (один ряд)
	м³
	1
	131-23-ГП2
	0,042 м3/шт.

	148. 
	
	Установка люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	149. 
	
	Обмазка праймером  Технониколь опорного кольца из кирпича (один ряд) один слой
	м2
	0,22
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	150. 
	
	Обмазка битумной мастикой опорного кольца из кирпича (один ряд) в два слоя
	м2
	0,22
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №15
	
	
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	151. 
	
	Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда)
	м³
	1
	131-23-ГП2
	0,084 м3/шт.

	152. 
	
	Установка люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	153. 
	
	Обмазка праймером  Технониколь кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в один слой
	м2
	0,44
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	154. 
	
	Обмазка битумной мастикой кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда)  в два слоя
	м2
	0,44
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №16
	
	
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	155. 
	
	Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда)
	м³
	1
	131-23-ГП2
	0,084 м3/шт.

	156. 
	
	Установка люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	157. 
	
	Обмазка праймером  Технониколь кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в один слой
	м2
	0,44
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	158. 
	
	Обмазка битумной мастикой кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда)  в два слоя
	м2
	0,44
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №17
	
	
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	159. 
	
	Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (один ряд)
	м³
	1
	131-23-ГП2
	0,084 м3/шт.

	160. 
	
	Установка люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	161. 
	
	Обмазка праймером  Технониколь опорного кольца из кирпича (один ряд) в один слой
	м2
	0,44
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	162. 
	
	Обмазка битумной мастикой опорного кольца из кирпича (один ряд) в два слоя
	м2
	0,44
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №18
	
	
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	163. 
	
	Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (один ряд)
	м³
	1
	131-23-ГП2
	0,084 м3/шт.

	164. 
	
	Установка люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	165. 
	
	Обмазка праймером  Технониколь опорного кольца из кирпича (один ряд) в один слой
	м2
	0,44
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	166. 
	
	Обмазка битумной мастикой опорного кольца из кирпича (один ряд) в два слоя
	м2
	0,44
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Колодец №19
	
	
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	167. 
	
	Установка люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-ГП2
	

	168. 
	
	Обмазка праймером  Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	0,29
	131-23-ГП2
	Технониколь №1

	169. 
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	0,29
	131-23-ГП2
	Технониколь №24

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	170. 
	
	Погрузка демонтированных ж/б изделий 
	м³
т
	4,16/ 10,1
	
	ПП15- 3 шт./ 0,81м3/ 2,1т
ПП20- 2 шт./ 1,04м3/ 2,4т
ПП10- 2 шт./ 0,2м3/ 0,5т
ПВК-8- 2 шт./ 0,12м3/ 0,3т
КС 10.9 - 3 шт./ 0,72м3/ 1,8т
КС 10.6 - 1 шт./ 0,19м3/ 0,4т
ПН 10 - 1 шт./ 0,18м3/ 0,35т
КС 7.6 - 1 шт./ 0,1м3/ 0,25т
ж/б труба Ду400 -8м/0,8м3/ 2т

	171. 
	
	Погрузка демонтированных чугунных изделий
	т
	0,775
	
	65кг * 9шт. + 95кг * 2шт

	172. 
	
	Погрузка демонтированной трубы ПНД d=160
	м
т
	5,6
0,05
	
	4,51кг/м

	173. 
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	т
	10,88
	
	2,1т +2,4т +0,5т+0,3т+1,8т+0,4т +0,35т +0,25т +2т

	174. 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	4,16
	
	

	
	
	Дорожные знаки
	
	
	
	

	175. 
	
	Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом 
	шт.
	4
	
	знаки «Стоп» на стойке 4м – 23.5кг/компл.:

- Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная -4шт.
- Хомут  (76) мм – 8шт.
- Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" – 4шт.

	
	
	- Рытье ям с трамбованием грунта основания
	
	
	
	

	
	
	- Устройство песчаной подушки
	
	
	
	

	
	
	- Установка стоек с омоноличиванием фундаментом
	
	
	
	

	
	
	- Прикрепление щитков
	
	
	
	

	176. 
	
	Установка на переезде через 4 пути дорожных знаков на сборных фундаментных блоках
	шт.
	16
	
	знаки на стойке 2м – 12.5кг/к-т и ж/б основании 0,064м3/шт.:
- Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная -16шт.
- Основание знака ж/б Ф-2 под стойку – 16шт.
- Хомут  (76) мм – 48шт.
- Дорожный знак 2.5  – 2шт.
- Дорожный знак 1.2  – 8шт.
- Дорожный знак 1.3.1 – 2шт
- Дорожный знак 1.4.1  – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.2  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.3  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.4  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.5  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.6  2 - 2шт.
- Дорожный знак 2.5– 2шт.

	
	
	- Установка сборных ж/б блоков
	
	
	
	

	
	
	- Установка стоек 
	
	
	
	

	
	
	- Прикрепление щитков
	
	
	
	

	177. 
	
	Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м
	
	
	
	Две Стоп-линии по 3м, шириной 0,4м:
- Краска для разметки дорог Profilux цвет белый – 0,5кг



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве



Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________
