Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план (ГП2)
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	 
	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	131,76
	131-23-ГП2-Д-01
	6,14м +6,18м+5,79м+6,21м+7,54м+5,52м+5,38м+55,97м+33,03м= 131,76м

	2
	 
	Демонтаж бортового камня
	м
	296,65
	131-23-ГП2-Д-01
	25,11м+58,03м+35,81м+27м+11,29м+24,95м+28,68м+45,82м+9,67м+9,31м+20,98м = 296,65м

	3
	 
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м3
	523,13
	131-23-ГП2-Д-01
	(S) 2753,31м2 х (h) 0,19м =523,13м3

	4
	 
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м3
	825,99
	131-23-ГП2-Д-01
	(S) 2753,31м2 х (h) 0,30м =825,99м3

	5
	 
	Демонтаж ж/б плит 
	м3
	130,2
	131-23-ГП2-Д-01
	(24,34м2+88,90м2) х (h) 0,18м =20,38м3
(84,37м2+281,70м2) х (h) 0,30м =109,82м3

	6
	 
	Демонтаж отмостки цеха 121/18 из ж/бетона h=0,25 отбойными молотками  
	м3
	17,91
	131-23-ГП2-Д-01
	(52,08м2+12,12м2 +7,43м2) х (h) 0,25м =17,91м3

	
	 
	Земляные работы
	
	
	
	 

	5
	 
	Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) 
	м3
	2496,38
	131-23-ГП2-Д-01
131-23-ГП2-Д-01
131-23-ГП2-Кл-01
131-23-ГП2-Кл-06
131-23-ГП2-Кл-06
	(322,13м3+33,16м3+707,68м3-Vплит 8,37м3 ) *0,97 =1022,95м3
(276,71м3+1119,38м3+94,03м3 ) *0,97 =1445,42м3
Кл1, Кл2: (L) 5,78м х 2,36м х (h) 0,7м *0,97 =9,26м3
Кл3: (L) 2,38м х 2,38м х (h) 0,7м *0,97 =3,85м3
Кл3-Ксущ: (L) 29,09м х 0,8м х (h) 0,66м *0,97 =14,90м3

	6
	 
	Доработка грунта вручную
	м3
	77,21
	131-23-ГП2-Д-01
131-23-ГП2-Д-01
131-23-ГП2-Кл-01
131-23-ГП2-Кл-06
131-23-ГП2-Кл-06
	(322,13м3+33,16м3+707,68м3-Vплит 8,37м3 ) *0,03 =31,64м3
(276,71м3+1119,38м3+94,03м3 ) *0,03 =44,70м3
Кл1, Кл2: (L) 5,78м х 2,36м х (h) 0,7м *0,03 =0,29м3
Кл3: (L) 2,38м х 2,38м х (h) 0,7м *0,03 =0,12м3
Кл3-Ксущ: (L) 29,09м х 0,8м х (h) 0,66м *0,03 =0,46м3

	7
	 
	Разработка грунта вручную
	м3
	0,98
	131-23-ГП2-Кл-11
	от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А

	8
	 
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м3
	0,57
	131-23-ГП2-Кл-02
131-23-ГП2-Кл-02
131-23-ГП2-Кл-07
	Кл1: (L) 1,38м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,19м3
Кл2: (L) 1,38м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,19м3
Кл3: (L) 1,38м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,19м3

	9
	 
	Устройство песчаного основания под трубы (с К отн.упл.=1,1) 
	м3
	2,33
	131-23-ГП2-Кл-07
	Кл3-Ксущ: (L) 29,09м х 0,8м х (h) 0,1м = 2,33м3

	10
	 
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3
	2,33
	
	 

	11
	 
	Обратная засыпка песком (с К отн.упл.=1,1)
	м3
	23,03
	131-23-ГП2-Кл-05
131-23-ГП2-Кл-10
	Кл1, Кл2: 9,55м3 – Vщебня 0,38м3 -Vколодцев 1,31м3 – Vтруб 0,05м3 = 7,81м3
Кл3: 19,33м3 – Vщебня 0,19м3 – Vпеска 2,33м3 -Vколодцев 0,66м3 – Vтруб 0,93м3 = 15,22м3

	12
	 
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3
	23,03
	
	 

	13
	 
	Обратная засыпка песком вручную (с К отн.упл.=1,1)
	м3
	0,87
	131-23-ГП2-Кл-11
	 

	14
	 
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3
	0,87
	
	 

	 
	 
	Прочие работы
	
	
	
	 

	15
	 
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	т
	2497,97
	
	Демонтированный ботовой камень (γ=0,1 т/м)
296,65м * 0,1 = 29,67т /0,043м3/м =12,76м3
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
523,13м3* 1,8= 941,63т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
825,99м3* 1,4= 1156,39т
Демонтированные ж/б плиты (γ=2,5 т/м3)
130,2м3* 2,5= 325,5т
Демонтированная ж/б отмостка (γ=2,5 т/м3)
17,91м3* 2,5= 44,78т

	16
	 
	Погрузка  грунта в автосамосвалы
	м3
	2574,57
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(1022,9м3 +31,64м3+1445,42м3+44,70м3+28,01м3+0,87м3+0,98м3)= 2574,57м3 * 1,9 = 4891,68т

	17
	 
	Отвозка строительного мусора и грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	м3
	4084,56
	
	 

	18
	 
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	4084,56
	
	 

	 
	 
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	
	
	
	 

	19
	 
	Укладка геотекстиля Дорнит шириной 5м
	м2
	4 376,62
	131-23-ГП2-М-01
	5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2=4376,62м2
-Геотекстиль Дорнит шириной 5м – 4376,62м2*1,1=4814,28м2

	20
	 
	Устройство песчаного основания (с К отн.упл.=1,1)
	м3
	1312,99
	131-23-ГП2-М-01
	(5854,45м2 -  Sж/д путей 1477,83м2) х (h) 0,30м = 1312,99м3
-Песок крупный – 1312,99м3 * 1,1= 1 444,29м3

	21
	 
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3
	1312,99
	131-23-ГП2-М-01
	 

	22
	 
	Устройство основания из щебня крупного М600 (25-60мм)
	м3
	640,21
	131-23-ГП2-М-01
	(5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2) х (h) 0,15м = 656,49м3 -16,28м3= 640,21м3
- Щебень крупный М600 (25-60мм) -640,21 *1,26 =806,67м3

	23
	 
	Устройство основания из щебня мелкого М600 (5-20мм)
	м3
	498,32
	131-23-ГП2-М-01
	асф.: 5854,45м2 х (h) 0,08м = 468,36м3
лотки.: 323м х 0,36м х (h) 0,08м = 9,30м3
СП: 413,16м2  х (h) 0,05м = 20,66м3
- Щебень мелкий М600 (5-20мм) -498,32 *1,26 =627,88м3

	24
	 
	Устройство покрытий t=0,07м из асфальтобетона крупнозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 
	м2
	5854,45
	131-23-ГП2-М-01
	(S) 5854,45м2 х  (h) 0,07м =409,81м3
- Асфальтобетон крупнозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -409,81м3 *2,48 =1016,33т

	25
	 
	Устройство покрытий t=0,05м из асфальтобетона мелкозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 
	м2
	5772,55
	131-23-ГП2-М-01
	(Sасф 5854,45м2 - Sмср 81,90м2 ( 272,99м х 0,15м х 2) =5772,55м2 х (h) 0,05м) =288,63м3
-Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -288,63м3 *2,48 =715,80т

	26
	 
	Установка дорожного бордюрного камня
	м
	314,9
	131-23-ГП2-М-01
	11,51м +77,12м+42,23м+25,56м+100,19м+49,04м+9,20м =314,9м
-Бортовые камни БР 100.30.15 – 315шт.

	 
	 
	Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №31, l=6.0м – 2 переезда
	
	
	
	 

	27
	 
	Укладка плиты внутренней
	шт.
	22
	131-23-ГП2-01
	 - Плита внутренняя 1582х546х213 (номер по проекту 2741.001) -22шт.

	28
	 
	Укладка плиты наружной
	шт.
	44
	131-23-ГП2-01
	 - Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 44шт.

	29
	 
	Устройство прокладки наружной
	шт.
	44
	131-23-ГП2-01
	 - Плита наружная 182х546х48 (номер по проекту 2741.003) – 22шт.
 - Крепежи для резинокордового настила – 1 комплект/ 2 переезда

	 
	 
	Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39 l=10.45м – 1 переезд
	
	
	
	 

	30
	 
	Укладка плиты внутренней
	шт.
	76
	131-23-ГП2-переезд-01
	 - Плита внутренняя 1582х546х213(номер по проекту 2741.001) -76шт.

	31
	 
	Укладка плиты наружной
	шт.
	152
	131-23-ГП2-переезд-01
	 - Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 156шт.

	32
	 
	Укладка ж/б прижимной балки БПР-3 
	шт.
	16
	131-23-ГП2-переезд-01
	 - Балка БПР-3 ж/б прижимная 3000х400х400

	33
	 
	Укладка ж/б прижимной балки БПР-4
	шт.
	8
	131-23-ГП2-переезд-01
	 - Балка БПР-4 ж/б прижимная 4000х400х400
 - Комплект узлов крепления – 4к-та

	 
	 
	Благоустройство (посев газона)
	
	
	
	 

	34
	 
	Разработка грунта вручную
	м3
	187,43
	131-23-ГП2-М-01
	23,02м2+105,09м2+45,40м2+763,63м2 =937,14м2 х (h) 0,20м =187,43м3

	35
	 
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 20 см вручную
	м2
	2429,14
	131-23-ГП2-М-01
131-23-ГП2-М-02
	23,02м2+105,09м2+45,40м2+763,63м2 =937,14м2 х (h) 0,20м =187,43м3
1456м2 х (h) 0,20м = 291,20м3

	36
	 
	Посев газона многолетних трав вручную
	м2
	2429,14
	131-23-ГП2-М-01
131-23-ГП2-М-02
	  - Кострец безостный – 16,2кг
 - Овсянка луговая – 16,2кг
  -Ежа сборная – 16,2кг

	37
	 
	Планировка территории механизированным способом
	м2
	1442,28
	131-23-ГП2-М-01
	 

	 
	 
	Прочие работы
	
	
	
	 

	38
	 
	Погрузка  грунта в автосамосвалы
	м3
	187,43
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
187,43м3  * 1,9 = 356,12т

	39
	 
	Отвозкагрунта на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	м3
	187,43
	
	 

	40
	 
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	187,43
	
	 

	 
	 
	Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417)
	
	
	
	 

	41
	 
	Укладка плитки тротуарной 
	м2
	18,27
	131-23-ГП2-М-01
	 - Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм- 18,27м2

	 
	 
	Благоустройство (Водоотводной лоток)
	
	
	
	 

	42
	 
	Устройство лотка водоотводного
	м
	506
	131-23-ГП2-М-01
	Лоток BetoMax Drive  ЛВ-30.36.26-Б 47471 – 506шт.

	43
	 
	Устройство основания из щебня
	м3
	6,59
	131-23-ГП2-М-01
	183м х 0,36м х (h) 0,1м = 6,59м3
- Щебень мелкий М600 (5-20мм) -6,59м3 *1,26 = 8,30м3

	44
	 
	Засыпка пазух лотков песком  (с К отн.упл.=1,1)
	м3
	11,41
	131-23-ГП2-М-01
	114,06м2  х (h) 0,10м = 11,41м3
-Песок крупный – 11,41м3 * 1,1= 12,55м3

	45
	 
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3
	11,41
	131-23-ГП2-М-01
	 

	46
	 
	Засыпка пазух лотков щебнем
	м3
	118,75
	131-23-ГП2-М-01
	195,82м2 х (h) 0,51м + 114,06м2 х (h) 0,16м + 6,40м2 х (h) 0,10м  = 118,75м3
- Щебень мелкий М600 (5-20мм) -118,75м3 *1,26 = 149,63м3

	47
	 
	Устройство водоприемной решетки
	м.п.
	506
	131-23-ГП2-М-01
	 - Решетка Drive РВ-30.35.50 - щель-ВЧ кл.C 273033-D – 1012шт.
- Болт М10х25 – 2024шт.
-Гайка М 10 DIN 557 квадрат – 2024шт.

	48
	 
	Отсыпка территории песком  (с К отн.упл.=1,1)
	м3
	76,05
	131-23-ГП2-М-01
	760,47м2 х (h) 0,10м = 76,05м3
-Песок крупный – 76,05м3 * 1,1= 83,66м3

	49
	 
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3
	76,05
	131-23-ГП2-М-01
	 

	50
	 
	Отсыпка территории щебнем  
	м2
	760,47
	131-23-ГП2-М-01
	760,47м2 х (h) 0,10м = 76,05м3
- Щебень мелкий М600 (5-20мм) -76,05м3 *1,26 = 95,82м3

	 
	 
	Благоустройство (укрепление откосов георешеткой)
	
	
	
	 

	50
	 
	Разработка грунта вручную
	м3
	23,44
	131-23-ГП2-М-01
	234,42м2 х (h) 0,10м =23,44м3

	51
	 
	Подготовка откосов к укладке геотехнической решетки
	м2
	234,42
	131-23-ГП2-М-01
	 

	52
	 
	Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами
	м2
	234,42
	131-23-ГП2-М-01
	 - Геотехническая решетка Н=0.15 м – 234,42м2 * 1,1 = 257,86м2
 -Анкер металлический, А12-900 мм – 675шт.

	53
	 
	Засыпка щебнем с разравниванием
	м3
	35,16
	131-23-ГП2-М-01
	234,42м2 * 0,15м = 35,16м3
 - Щебень фр. 20-40, М600, известняк:  35,16м3 * 1,26 = 44,30м3

	 
	 
	Прочие работы
	
	
	
	 

	54
	 
	Погрузка  грунта в автосамосвалы
	м3
	23,44
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
23,443м3  * 1,9 = 44,54т

	55
	 
	Отвозкагрунта на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	м3
	23,44
	
	 

	56
	 
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	23,44
	
	 

	 
	 
	Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
	
	
	
	 

	 
	 
	Демонтажные работы 
	
	
	
	 

	57
	 
	Демонтаж панелей ограждения ПО2
	шт.
	4
	131-23-ГП2-ОГ-01
	1450 кг/шт
0,57м3/шт.

	58
	 
	Демонтаж фундаментов ограждения ФО2
	шт.
	5
	131-23-ГП2-ОГ-01
	630кг/шт.
0,25м3/шт.

	59
	 
	Демонтаж профлиста 2,27*2,53м
	м2
	5,74
	131-23-ГП2-ОГ-01
	 

	60
	 
	Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=3000мм
	шт.
	1
	131-23-ГП2-ОГ-01
	2,45кг/м

	61
	 
	Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=2270мм
	шт.
	2
	131-23-ГП2-ОГ-01
	1,704кг/м

	62
	 
	Демонтаж профлиста 0,86*2,53м
	м2
	2,18
	131-23-ГП2-ОГ-01
	 

	 
	 
	Прочие работы
	
	
	131-23-ГП2-ОГ-01
	 

	63
	 
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м3
	3,53
	
	Демонтированные панели ПО2 (γ=1,45 т/шт.)
4шт. * 1,45 = 5,8т
Демонтированные фундаменты ПО2 (γ=0,63 т/шт.)
5шт. * 0,63 = 3,15т

	64
	 
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	м3
	3,53
	
	 

	65
	 
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	3,53
	
	 

	 
	 
	Земляные работы
	
	
	
	 

	66
	 
	Разработка механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м3
	6,78
	131-23-ГП2-ОГ-01
	т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 х 0,97= 1,74м3
т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,56м3 х 0,97 = 5,04м3

	67
	 
	Доработка грунта вручную (3%)
	м3
	0,21
	131-23-ГП2-ОГ-01
	т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 х 0,03= 0,05м3
т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,56м3 х 0,03 = 0,16м3

	68
	 
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м3
	7,38
	131-23-ГП2-ОГ-01
	т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 = 1,79м3
т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,17м3 = 5,59м3

	69
	 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	7,38
	131-23-ГП2-ОГ-01
	 

	 
	 
	Прочие работы
	
	
	
	 

	70
	 
	Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки на расстояние до 1км (местный грунт)
	м3
	0,39
	
	Грунт (γ=1,9 т/м3)
7,38м3 -0,21м3-6,78м3 =0,39м3 *1,9= 0,74т

	 
	 
	Монтаж ограждения
	
	
	
	 

	71
	 
	Установка ж/б ограждения из панелей
	м
	12,5
	131-23-ГП2-ОГ-02
	Фундамент ограждения ФО2 -4шт.
Панель ограждения ПО-2 -5шт./12,5м

	72
	 
	Заделка панелей ограждения бетоном В20
	м3
	0,2
	131-23-ГП2-ОГ-02
	 

	 
	 
	Дорожные знаки
	
	
	
	 

	73
	 
	Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом:
- Рытье ям с трамбованием грунта основания
- Устройство песчаной подушки
- Установка стоек с омоноличиванием фундаментом
- Прикрепление щитков
	шт.
	4
	131-23-ГП2-М-01
	знаки «Стоп» на стойке 4м – 23.5кг/компл.:

- Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная -4шт.
- Хомут  (76) мм – 8шт.
- Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" – 4шт.

	74
	 
	Установка на переезде через 4 пути дорожных знаков на сборных фундаментных блоках:
- Установка сборных ж/б блоков
- Установка стоек 
- Прикрепление щитков
	шт.
	16
	131-23-ГП2-М-01
	знаки на стойке 2м – 12.5кг/к-т и ж/б основании 0,064м3/шт.:
- Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная -16шт.
- Основание знака ж/б Ф-2 под стойку – 16шт.
- Хомут  (76) мм – 48шт.
- Дорожный знак 2.5  – 2шт.
- Дорожный знак 1.2  – 8шт.
- Дорожный знак 1.3.1 – 2шт
- Дорожный знак 1.4.1  – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.2  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.3  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.4  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.5  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.6  2 - 2шт.
- Дорожный знак 2.5– 2шт.

	75
	 
	Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м
	м
	6
	131-23-ГП2-М-01
	Две Стоп-линии по 3м, шириной 0,4м:
- Краска для разметки дорог Profilux цвет белый – 0,5кг



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве



Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________
