

Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план. Трансбордер. ГП1/1. Восстановление А/Б покрытия после подъема путей.
	№ п/п
	№ ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	5,95
	131-23-ГП1-КД-02
	2-3 путь: 5,95м

	2
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	18,7
	131-23-ГП1-КД-02
	2-3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,12м =18,7м3

	3
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	36,79
	131-23-ГП1-КД-02

	1 путь: (L) 22,77м х 5,24м х (h) 0,08м =9,55м3
2 путь: (L) 25,12м х 2,6м х (h) 0,08м =5,23м3
2 -3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,08м =12,47м3
3 путь: (L) 21,15м х 2,6м х (h) 0,08м =4,4м3
4 путь: (L) 12,27м х 5,24м х (h) 0,08м =5,14м3

	 
	
	Прочие работы
	 
	 
	 
	 

	4
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	т/ м³
	85,17/
55,49
	 
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
18,7м3* 1,8= 33,66т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
36,79м3* 1,4= 51,51т

	5
	
	Перевозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	т/ м³
	85,17/
55,49
	 
	 

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	55,49
	 
	 

	 
	
	Подъем и восстановление щебеночного основания
	 
	 
	 
	 

	7
	
	Устройство основания из крупного известнякового щебня
	м³
	18,4
	131-23-ГП1-КД-03
	1 путь: (L) 22,77м х 5,24м х (h) 0,04м =4,77м3
2 путь: (L) 25,12м х 2,6м х (h) 0,05м =3,27м3
2 -3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,04м =6,23м3
3 путь: (L) 21,15м х 2,6м х (h) 0,04м =2,2м3
4 путь: (L) 12,27м х 5,24м х (h) 0,03м =1,93м3
- Щебень, известняк М600 (25-65мм)

	8
	
	Устройство основания из мелкого известнякового щебня
	м³
	36,79
	131-23-ГП1-КД-03
	1 путь: (L) 22,77м х 5,24м х (h) 0,08м =9,55м3
2 путь: (L) 25,12м х 2,6м х (h) 0,08м =5,23м3
2 -3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,08м =12,47м3
3 путь: (L) 21,15м х 2,6м х (h) 0,08м =4,4м3
4 путь: (L) 12,27м х 5,24м х (h) 0,08м =5,14м3
- Щебень, известняк М600 (5-20мм)

	 
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	 
	 
	 
	 

	9
	
	Устройство покрытий t=0,07м из асфальтобетона крупнозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013
	м2
	155,83
	131-23-ГП1-КД-04
	(L) 26,19м х 5,95м = 155,83м2 х (h) 0,07м =10,91м3*2,48=27,06т.
- Асфальтобетон крупнозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013

	10
	
	Устройство покрытий t=0,05м из асфальтобетона мелкозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013
	м2
	155,83
	131-23-ГП1-КД-04
	(L) 26,19м х 5,95м= 155,83м2  х (h) 0,05м =7,79м3*2,48=19,32т.
-Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ____________________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________
