Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план. Трансбордер. ГП1
	№ п/п
	№ ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	37,32
	131-23-ГП1-Д-01
	26,33м +10,99м= 37,32м

	2
	
	Демонтаж бордюрного камня (щебеночное основание)
	м
	83,73
	131-23-ГП1-Д-01
	51,18м +32,55м =83,73м/ 84шт.

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	266,74
	131-23-ГП1-Д-01
	(S) 1403,9м2 х (h) 0,19м =266,74м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	421,17
	131-23-ГП1-Д-01

	(S) 1403,9м2 х (h) 0,30м =421,17м3


	 
	
	Прочие работы
	 
	 
	 
	 

	5
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	т/ м³
	1078,14/
691,51
	 
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
 83,73м * 0,1 = 8,37т /0,043м3/м =3,6м3
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
266,74м3* 1,8= 480,13т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
421,17м3* 1,4= 589,64т

	6
	
	Перевозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	т/ м³
	1078,14/
691,51
	 
	 

	7
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	691,51
	 
	 

	 
	
	Земляные работы
	 
	 
	 
	 

	8
	
	Разработка грунта механизированным способом (экскаватором) с погрузкой в автосамосвалы
	м³
	1506,74
	131-23-ГП1-Д-01
131-23-ГП1-1
	(S) 1403,9м2 х (h) 0,16м *0,97 = 217,89м3
(S) 238м2 х (h) 0,65м *0,97 = 150,06м3
(S) 633м2 х (h) 0,4м *0,97 = 245,60м3
2002,19м3 – 1109м3 (КС-2) = 893,19м3

	9
	
	Доработка грунта вручную
	м³
	18,98
	131-23-ГП1-Д-01
	(S) 1403,9м2 х (h) 0,16м *0,03 =6,74м3
(S) 238м2 х (h) 0,65м *0,03 =4,64м3
(S) 633м2 х (h) 0,4м *0,03 =7,6м3

	 
	
	Прочие работы
	 
	 
	 
	 

	10
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы
	т/ м³
	36,06/
18,98
	 
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
18,98 * 1,9 = 36,06т

	11
	
	Перевозка грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом
	т/ м³
	2898,87/
1525,72
	 
	 

	12
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	1525,72 
	 
	 

	 
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	 
	 
	 
	 

	13
	
	Укладка геотекстиля Дорнит шириной 5м
	м2
	1454,19
	131-23-ГП1-КД-01
131-23-ГП1-КД-04
	999,81м2-820,71м2=179,10м2 + 1275,09м2 = 1454,19м2
- Геотекстиль Дорнит 500г/м2, шириной 5м

	14
	
	Устройство песчаного основания (с К отн.упл.=1,1)
	м³
	536,41
	131-23-ГП1-КД-01
131-23-ГП1-КД-04
	(S) 999,81м2 х (h) 0,30м =299,94м3-146,06м3=153,88м3
(S) 1275,09м2 х (h) 0,30м =382,53м3
- Песок крупный 

	15
	
	Устройство основания из щебня
	м³
	257,77
	131-23-ГП1-КД-01
	S) 999,81м2 х (h) 0,15м =149,97м3-83,46м3=66,51м3
(S) 1275,09м2 х (h) 0,15м =191,26м3
- Щебень крупный М600 (20-70мм) 

	16
	
	Устройство основания из щебня мелкого М600 (5-20мм)
	м³
	181,99
	131-23-ГП1-КД-01
131-23-ГП1-КД-04
	(S) 999,81м2 х (h) 0,08м =79,98м3
(S) 1275,09м2 х (h) 0,08м =102,01м3
- Щебень мелкий М600 (5-20мм) 

	17
	
	Устройство покрытий t=0,07м из асфальтобетона крупнозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 
	м2
	2274,90
	131-23-ГП1-КД-01
131-23-ГП1-КД-04
	(S) 999,81м2 + 1275,09м2 = 2274,90м2 х (h) 0,07м = 159,24м3*2,48=394,92тн.
- Асфальтобетон крупнозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 

	18
	
	Устройство покрытий t=0,05м из асфальтобетона мелкозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 
	м2
	2250,37
	131-23-ГП1-КД-01
131-23-ГП1-КД-04
	(S) 2274,90м2 + 27,67м2 – 52,2м2 =2250,37м2 х (h) 0,05м =112,52м3*2,48=279,05тн.
-Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013

	19
	
	Установка дорожного бордюрного камня
	м
	58,89
	131-23-ГП1-КД-04
	26,34м +32,55м =58,89м
-Бортовые камни БР 100.30.15 – 59шт.

	 
	
	Посев многолетних трав
	 
	 
	 
	 

	20
	
	Обратная засыпка песком вручную (с К отн.упл.=1,1)
	м3
	55,36
	131-23-ГП1-КД-04
	276,80м2 х (h) 0,2м =55,36м3

	21
	
	Уплотнение песка виброплитами
	м3
	55,36
	131-23-ГП1-КД-04
	276,80м2 х (h) 0,2м =55,36м3

	22
	
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную
	м2
	528,18
	131-23-ГП1-КД-04
	528,18м2 х (h) 0,1м =52,82м3

	23
	
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 20 см вручную
	м2
	276,80
	131-23-ГП1-КД-04
	276,80м2 х (h) 0,2м =55,36м3

	24
	
	Посев многолетних трав ручным способом
	м2
	804,98
	131-23-ГП1-КД-04
	528,18м2 +276,80м2 =804,98м2
Кострец безостный -2,25кг
Овсянка луговая -1,78кг
Ежа сборная -1,61кг


Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ____________________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________
