Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Пути железнодорожные

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Сооружение земляного полотна
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 
	м3
	8 377,39
	131-23-ПЖ-09
131-23-ПЖ-10
131-23-ПЖ-12
131-23-ПЖ-33
131-23-ПЖ-35
131-23-ПЖ-49

131-23-ПЖ-55

131-23-ПЖ-64

131-23-ПЖ-68

131-23-ПЖ-74

131-23-ПЖ-101

131-23-ПЖ-106
	под СП40 1/9: 95%: V= 93,25*0,95 = 88,59 м3
под жд путь №1: 95%: V= 436,46*0,95 = 414,64 м3
под СП42 1/9: 95%: V= 180,68*0,95 = 171,65 м3
под СП46 1/9: 95%: V= 60,325*0,95 = 57,3 м3
под СП48 1/9: 95%: V= 89,47*0,95 = 85,0 м3
под ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) 95%: V= 608,33*0,95 = 577,91 м3
под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 95%: V= 3156,21*0,95 = 2998,4 м3
под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 95%: V= 264,66*0,95 = 251,43 м3
под ж/д путь №31 на уч. ПК5+42,8 до ПК5+83 95%: V= 220,32*0,95 = 209,3м3
СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36 и уч. пути 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6): 95%: V= 2279,66*0,95 = 2165,68 м3
под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) 95%: V= 16*0,55*3*0,95 = 25,08м3
под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 95%: V= 1402,54*0,95 = 1332,41м3

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях
	м3
	440,91
	131-23-ПЖ-09
131-23-ПЖ-10
131-23-ПЖ-12
131-23-ПЖ-33
131-23-ПЖ-35
131-23-ПЖ-49

131-23-ПЖ-55

131-23-ПЖ-64

131-23-ПЖ-68

131-23-ПЖ-74

131-23-ПЖ-101

131-23-ПЖ-106
	под СП40 1/9: 5%: V= 93,25*0,05 =4,66 м3 
под жд путь №1: 5%: V= 436,46*0,05 = 21,82 м3
под СП42 1/9: 5%: V= 180,68*0,05 = 9,03 м3
под СП46 1/9: 5%: V= 60,325*0,05 =3,02 м3 
под СП46 1/9: 5%: V= 89,47*0,05 = 4,47 м3
под ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) 5%: V= 608,33*0,05 = 30,42 м3
под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 5%: V= 3156,21*0,05 = 157,81 м3
под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 5%: V= 264,66*0,05 = 13,23 м3
под ж/д путь №31 на участке ПК5+42,8 до ПК5+83 5%: V= 220,32*0,05 = 11,02м3
СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36 и уч. пути 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6): 5%: V= 2279,66*0,05 = 113,98 м3
под. туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) 5%: V= 16*0,55*3*0,05 = 1,32м3
под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 5%: V= 1402,54*0,05 = 70,13м3

	3
	Устройство насыпи призмы привозным грунтом
	м3
	30,89
	131-23-ПЖ-26
	под призму СП№41 1/9: V= 30,89 м3

	4
	Устройство подсыпки привозным грунтом
	м3
	0,03
	131-23-ПЖ-49
	под проект. ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) = 0,03м3

	5
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	8973,3
	
	Объем работ принят из расчета общей площади песочной отсыпки под пути

	6
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов
	м2
	1819,642
	
	Объемы из сметы

	7
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами
	м2
	3708
	
	Объемы из сметы

	8
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов
	м2
	927
	
	Объемы из сметы

	9
	Погрузка вручную грунта от ручной разработки
	м3
	440,91
	
	

	10
	Перевозка грунта на расстояние до 1 км
	т
	313,854
	
	Объемы из сметы

	11
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	7782,36
	
	Объемы из сметы

	
	Устройство оснований под ж/д пути
	
	
	
	

	12
	Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля 500 г/м²
	м2
	5 328,71
	131-23-ПЖ- №14
131-23-ПЖ- №38
131-23-ПЖ- №56
131-23-ПЖ- №69
131-23-ПЖ- №75
131-23-ПЖ- №79
131-23-ПЖ- №87
131-23-ПЖ- №91
131-23-ПЖ- №96
131-23-ПЖ-№102
131-23-ПЖ-№107
131-23-ПЖ-№108
131-23-ПЖ-№110
131-23-ПЖ-№111
131-23-ПЖ-№114
131-23-ПЖ-№115
131-23 - ПЖ-№116
	под проект. жд путь 1 (т.1 - т.4, т.5 - т.8) - 308,7м2
под проект. жд путь 17 (т.1 - т.4) - 25,5м2
под проект. жд путь 50 (т.1 - т.4) - 975,8м2
под проект. жд путь 31 (т.1 - т.4) - 1247,8м2
под проект. жд путь 31 (ПК5+21-ПК5+83) (т.1 - т.4) - 185,9м2
под проект. жд путь 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6)  - 25,48м2
под проект. жд путь 36 (СП48 до ПК3+8,1)  - 375,39м2
под проект. жд путь 34 (СП50 до упора №2)  - 622,6м2
под проект. жд путь 32 (СП50 до упора №1)  - 613,26м2
под проект. жд путь 36 (от ПК3+8,1 до упора №3)  - 374,7м2
под проект. тупиковые упоры №1, №2, №3 - 12м2 * 3шт. = 36,0м2
под проект. жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 = 188,5м2
под проект. жд путь на уч. СП№43 до СП№45 (т.1 - т.4) - 24,0м2
под проект. жд путь науч. СП№43 до СП№47 (т.1 - т.4) - 51,0м2
под проект. жд путь 33 - 153,17м2
под проект. жд путь 35- 150,6м2
под проект. жд путь 37- 123,9м2
под проект. жд путь 39- 124,24м2

	12.1
	 - Геотекстиль 500 г/м²
	м2
	5861,58
	
	5328,71м2 * 1,1

	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	м3
	1860,402
	131-23-ПЖ-16
131-23-ПЖ-17

131-23-ПЖ-18
131-23-ПЖ-28
131-23-ПЖ-39
131-23-ПЖ-40
131-23-ПЖ-41
131-23-ПЖ-51

131-23-ПЖ-57

131-23-ПЖ-70


131-23-ПЖ-76

131-23-ПЖ-80
131-23-ПЖ-84

131-23-ПЖ-88

131-23-ПЖ-92

131-23-ПЖ-97

131-23-ПЖ-103

131-23-ПЖ-117
	под СП№40 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под жд путь 1 (т.1 - т.4; т.5- т.8) - (360,5м2+51,1м2) * 0,2м = 82,32м3 * Купл. 1,2 = 98,78м3
под СП№42 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под СП№41 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под СП№46 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под жд путь 17 (т.1 - т.4) - 34,0м2 * 0,2м = 6,8м3 * Купл. 1,2 = 8,16м3
под СП№48 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под жд путь 30 (т.1 - т.4) - 1301,1м2 * 0,2м = 260,202м3 * Купл. 1,2 = 312,26м3
под жд путь 31 (т.1 - т.4) - 1663,7м2 * 0,2м = 332,74м3 * Купл. 1,2 = 399,29м3
под ж/п 31 на уч ПК5+21-ПК5+83 т.1-т.4: S = 247,8м² * 0,2м = 49,56м3 * Купл. 1,2= 59,47м3
под ж/п 17 на участке ПКПК1+83,1-ПК1+91,6: S = 34м² * 0,2м = 6,8м3 * Купл. 1,2= 8,16м3
под СП№50 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под жд путь 36 на уч СП48-ПК3+8,1: S = 500,52м² * 0,2м = 100,10м3 * Купл. 1,2= 120,13м3
под ж/пь 34 на уч СП50 до упора №2: S = 830,13м² * 0,2м = 166,03м3 * Купл. 1,2= 199,23м3
под ж/п 32 на уч СП50 до упора №1: S = 817,38м² * 0,2м = 163,48м3* Купл. 1,2= 196,17м3
под ж/п 36 на уч. от ПК3+8,1 до упора №3: S = 499,55м² * 0,2м = 166,03м3 * Купл. 1,2= 119,89м3
под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) S = 16м²*0,2м*3шт. = 9,6м3*К1,2= 11,52м3
под жд путь 31 на уч. от ПК5+83 до цеха 417: S = 1748,52м² * 0,2м = 349,7м3 *Купл. 1,2= 419,65м3

	13.1
	  - Песок карьерный
	м3
	2153,59
	
	1860,402 * 1,2

	14
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	м3
	2 834,133
	131-23-ПЖ-19
131-23-ПЖ-20

131-23-ПЖ-21
131-23-ПЖ-29
131-23-ПЖ-42
131-23-ПЖ-43
131-23-ПЖ-44
131-23-ПЖ-52

131-23-ПЖ-58

131-23-ПЖ-71

131-23-ПЖ-77

131-23-ПЖ-81
131-23-ПЖ-85

131-23-ПЖ-89

131-23-ПЖ-93

131-23-ПЖ-98

131-23-ПЖ-104

131-23-ПЖ-118
	под СП№40 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,3 = 41,85м3* Купл. 1,26 = 52,73м3
под жд путь 1 (т.1 - т.4; т.5- т.8) - (360,5м2+51,1м2) * 0,3м = 123,48м3* Купл. 1,26 = 155,6м3
под СП№42 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3* Купл. 1,26 = 52,73м3
под СП№41 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3 * Купл. 1,26 = 52,73м3
под СП№46 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3 * Купл. 1,26 = 52,73м3
под жд путь 17 (т.1 - т.4) -34,0м2 * 0,3м = 10,2м3 * Купл. 1,26 = 12,85м3
под СП№48 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3 * Купл. 1,26 = 52,73м3
под жд путь 30 (т.1 - т.4) -1301,01м2 * 0,3м = 390,303м3 * Купл. 1,26 = 491,82м3
под жд путь 31 (т.1 - т.4) -1663,7м2 * 0,3м = 499,11м3 * Купл. 1,26 = 628,88м3
под ж/п 31 на уч ПК5+21-ПК5+83 т.1-т.4: S = 247,8м² * 0,3м = 74,34м3 * Купл. 1,26= 93,67м3
под ж/п 17 на уч ПКПК1+83,1-ПК1+91,6: S = 34м² * 0,35м = 11,9м3 * Купл. 1,26 = 15,0м3
под СП№50 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,35 = 48,83м3 * Купл. 1,26= 61,52м3
под. ж/п 36 на уч СП48-ПК3+8,1: S = 500,52м² * 0,35м = 175,18м3 * Купл. 1,26= 220,73м3
под ж/п 34 на уч СП50 до упора №2: S = 830,13м² * 0,35м = 290,55м3 * Купл. 1,26= 366,1м3
под ж/п 32 на уч СП50 до упора №1: S = 813,68м² * 0,35м = 284,79м3 * Купл. 1,26= 358,83м3
под пр. ж/п 36 на уч. от ПК3+8,10 до уп №3: S = 499,55м² * 0,35м = 174,84м3 * Купл. 1,26= 220,3м3
под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) S = 16м² *0,35м *3шт. = 16,8м3 *К1,26= 21,17м3
под жд путь 31 на уч. от ПК5+83 до цеха 417: S = 1748,52м² * 0,3м = 524,56м3 *Купл.1,26= 660,94м3

	14.1
	- Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
	м3
	3271,06
	
	2834,133м3 * 1,26

	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	15
	Разборка тупикового упора
	шт.
	1
	
	Демонтаж тупиковых упоров подкранового пути 

	16
	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода 1/9
	шт.
	4
	131-23-ПЖ-03
131-23-ПЖ-11
131-23-ПЖ-133
131-23-ПЖ-138
	уч. т.1- т.2 СП №8  (Р-65 1/9) - (12,091т + 1,409т + 6,5852т), 
уч. т.1- т.2 СП №22  (Р-65 1/9) - (12,091т + 1,409т + 6,58636т+0,544), 
СП №14 (Р-65 1/9) - (12,091т + 1,409т + 6,5852т),
СП №14 1/9 (т.1 - т.2) без монтажа деревянных брусьев (старогодние)

	17
	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные
	м
	858,6
	131-23-ПЖ-01
131-23-ПЖ-02
131-23-ПЖ-04

131-23-ПЖ-05

131-23-ПЖ-32
131-23-ПЖ-130

131-23-ПЖ-133
131-23-ПЖ-135

131-23-ПЖ-139 131-23-ПЖ-139
	т.2-т.3 путь №19 - 175,97м / (22,83387т + 1,963т + 84,24т + 7,8538т)
т.2-т.3 пут№ь 23 - 79,75м/ (10,34836т + 0,916т + 38,22т + 3,5633т)
уч. т.1-т.3 39,335м = путь №1 - 31,035м + под новый СП №40 - 8,3м / (5,11355т + 0,6543т + 20,749т)
уч. т.1-т.2; уч. т.3-т.4 путь №1 - 127м (95м + 31,035м) / (16,51т + 1,57043т + 66,5122т)
т.1-т.31 путь №17 - 359,51м/ (46,65002т + 3,7951т + 171,860т + 16,02264т)
путь №31 -8,5м под глухое пересечение и резка рельсов (1,42736 + 1,4т + 0,4848т)
путь №18 - 12,5м (1,622т + 0,2617т + 0,5575т)
уч. т.1-т.2 путь №1 на ПК0+73,78 - ПК1+4,815 - 31,035м (4,027102т + 0,3926т + 1,3817т)
путь №17- 12,5м (1,622т + 0,2617т + 0,5575т)
путь №19- 12,5м (1,622т + 0,2617т + 0,5575т)

	18
	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65
	м
	189,505
	131-23-ПЖ-01
131-23-ПЖ-02
131-23-ПЖ-130
131-23-ПЖ-133
131-23-ПЖ-137
131-23-ПЖ-139
131-23-ПЖ-139
131-23-ПЖ-141
	т.1-т.2 путь №19 - 56,88м / (7,38075 + 0,6543т + 7,35 + 3,2378т)
т.1 - т.2 путь №23 - 53,13м/ (6,89415т + 0,5235т + 6,86т + 3,0219т)
№30 - 2,5м под глухое пересечение и резка рельсов
уч. т.1-т.2 путь №18 - 12,5м (1,622т + 0,26173т + 0,70923т)
путь №18- 31,035м (4,0271т + 0,39259т + 1,75765т)
путь №17- 12,5м (1,622т + 0,1309т + 0,7092т)
путь №19- 12,5м (1,622т + 0,1309т + 0,7092т)
путь №35 – 5,25м, №37 – 1,21м, №39- 2,0м (1,09777 + 1,12т + 0,4934т)

	
	Прочие работы
	
	
	
	

	19
	Погрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс
	т
	172,315
	
	

	20
	Погрузка металлических конструкций креплений
	т
	84,06
	
	

	21
	Перевозка грузов на расстояние до 2 км
	т
	256,375
	
	

	22
	Разгрузка металлических конструкций креплений
	т
	84,06
	
	

	23
	Разгрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс
	т
	172,315
	
	

	24
	Погрузка с использованием погрузчика ж.б. шпал
	т
	375,54
	
	

	25
	Погрузка деревянных шпал
	т
	27,382
	
	

	26
	Погрузка экскаваторами мусора строительного от замены балласта
	т
	421,754
	
	(277,47м3 + подготовка под выправку пути №1 между СП41 и СП№42 – 50м3 + пути сущ. №17 до ПК0 – 25м3) * 1,9 * 0,8

	27
	Погрузка вручную мусора строительного от замены балласта
	т
	105,439
	
	(277,47м3 + подготовка под выправку пути №1 между СП41 и СП№42 – 50м3 + пути сущ. №17 до ПК0 – 25м3) * 1,9 * 0,2

	28
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	548,32
	
	шпала дер.: 27,382т/0,6
шпала ж/б: 375,54т/2,5
балласт: 352,47м3 (247,77м3 + 50м3 + 25м3)

	
	Устройство верхнего строения пути
	
	
	
	

	29
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65
	м
	1 279,28
	131-23-ПЖ-08
131-23-ПЖ-23
131-23-ПЖ-53

131-23-ПЖ-59

131-23-ПЖ-66
131-23-ПЖ-72

131-23-ПЖ-121

131-23-ПЖ-122

131-23-ПЖ-125
131-23-ПЖ-126
131-23-ПЖ-127
131-23-ПЖ-128
131-23-ПЖ-134
131-23-ПЖ-119

	уч. т.1-т.2 путь №2 39,6м (новые: 5,148т+0,654,3т+3,761т)
уч. т.1-т.2 путь №1 90,1м (новые: 11,69138т+1,0469т+16,7388т)
уч. т.1-т.2 путь №30 (от СП42 до СП46) 325,27м (новые: 42,2851т+3,6642т+66,3908т)
уч. т.1-т.2 путь №31 (от СП41 до ПК5+21,0) 415,93м (новые: 54,0709т+4,5802т+84,9004т)
уч. т.1-т.2 путь №23 31,035м (новые: 4,0271т+0,39259т+3,99т +1,75765т)
уч. т.1-т.4 путь 31 ПК5+21-ПК5+83: 62,0м (новые: 8,04212т+0,78518т+8,05т +3,54614т)
уч. жд путь на уч. от СП43 до СП45: 8м (новые: 1,03808т+0,1309т+1,05т +0,4625т)
уч. жд путь на уч. от СП43 до СП47: 17м (новые: 2,20692т+0,2617т+2,17т +0,9559т)
уч. путь 33: 51,06м (новые: 6,62555т+0,6543т+6,58т +2,8986т)
уч. путь 35: 50,20м (новые: 6,51395т+0,6543т+6,44т +2,8369т)
уч. путь 37:41,3м (новые: 6,35909т+0,5235т+5,32т +2,3435т)
уч. путь 39: 41,41м (новые: 5,37336т+0,5235т+5,32т +2,3435т)
уч. путь 18: 12,5м+31,035м (новые: 5,6491т+0,39259т+2,466,88т)
уч. жд путь 31 на уч. от ПК5+83 доСП43: 62,84м (новые: 8,15412т+0,7852т+8,12т +3,577т)

	29.1
	       - Рельсы Р65 L=12,5м 
	м
шт
	2558,56
205
	
	

	29.2
	       - Шпалы деревянные 
	шт.
	2276
	
	

	29.3
	       - Накладка Р-65
	шт.
	460
	
	

	29.4
	       - Болт стыковой М27 в компл. с шайбой и гайкой
	шт.
	1380
	
	

	29.5
	       - Комплект скреплений КД-65 
	шт.
	2356
	
	

	30
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65
	м
	31,5
	
131-23-ПЖ-140 131-23-ПЖ-140
131-23-ПЖ-142

	Старогодние  
путь №17- 12,5м (1,622т + 0,1309т + 0,7092т)
путь №19- 12,5м (1,622т + 0,1309т + 0,7092т)
путь №35 – 6,25м (0,811 + 0,2617т + 0,37)


	31
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скрепления КБ-65
	м
	94,05
	131-23-ПЖ-24
131-23-ПЖ-46

131-23-ПЖ-78

131-23-ПЖ-90

131-23-ПЖ-94

131-23-ПЖ-134
131-23-ПЖ-140
131-23-ПЖ-140
	уч. т.1-т.2 путь №1 12,9м (новые: 16,739т+0,2617т+6,8218т)
уч. т.1-т.2 путь №17 8,5м от СП №46 до СП №48 (новые: 1,10296т+0,2617т+4,5478т) 
уч. пути №17 8,5м от СП №48 до СП №50 8,5м (новые: 1,10296т+0,2617т+4,5478т) 
уч. пути №34 на участке СП50 до упора №2 13,6м (новые: 26,92909т+2,2247т+105,0382т) 
уч. пути №32 на участке СП50 до упора №1 13,05м (новые: 26,52554т+2,2247т+103,4724т) 
уч. пути №18 12,5м (новые: 1,622т+0,26175т+0,5575т)
путь №17- 12,5м (1,622т + 0,2617т + 0,5575т)
путь №19- 12,5м (1,622т + 0,2617т + 0,5575т)

	31.1
	       - Рельсы Р65 L=12,5м
	м
шт.
	188,1
15
	
	

	31.2
	       - Шпалы железобетонные  
	шт.
	105
	
	

	31.3
	       - Накладка Р-65
	шт.
	56
	
	

	31.4
	       - Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой
	шт.
	168
	
	

	31.5
	       - Комплект скреплений КБ-65 
	шт.
	174
	
	

	32
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скрепления ЖБР-65
	м
	635,3
	131-23-ПЖ-86


131-23-ПЖ-90

131-23-ПЖ-94

131-23-ПЖ-99

	уч. пути №36 на участке СП48-ПК3+8,1 125,13м (новые: 16,23687т+1,3086т+63,0936т) 
уч. пути №34 на участке СП50 до упора №2 193,93м (новые: 26,92909т+2,2247т+105,0382т) 
уч. пути №32 на участке СП50 до упора №1 191,35м (новые: 26,52554т+2,2247т+103,4724т) 
уч. пути №36 на участке от ПК3+8,1 до упора №3 124,89м (новые: 16,20573т+1,4395т+63,0936т)

	32.1
	       - Рельсы Р65 L=12,5м
	м
шт.
	1270,6
102
	
	

	32.2
	       - Шпалы железобетонные  
	шт.
	1169
	
	

	32.3
	       - Накладка Р-65
	шт.
	208
	
	

	32.4
	       - Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой
	шт.
	624
	
	

	32.5
	       - Комплект скреплений ЖБР-65 
	шт.
	1169
	
	

	33
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50
	м
	-
	131-23-ПЖ-141
	Старогодние

	
	Укладка контррельсов
	
	
	
	

	34
	Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки 
	шт.
	32
	
	

	35
	Снятие скреплений КД-65 на контррельсовом башмаке (каждая 2-я шпала)
	шт.
	28
	
	

	36
	Сверление отверстий в контррельсовом уголке, скрепление с башмаком и стыковочными накладками
	шт.
	41
	
	

	37
	Установка скреплений КД-65 на контррельсовый башмак (каждая 2-я шпала) скреплением
	шт.
	28
	
	

	38
	Укладка контррельсов
	м
	37,67
	
	на пути №31 (новый жд переезд напротив весовой) - 4шт. * 9м
L=18,89м, L=18,78м

	38.1
	    - Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65
	компл.
	4
	
	

	
	Укладка глухого пересечения
	
	
	
	

	39
	Подрезка рельс в кривых, в местах присоединения к существующим и проектируемым путям, к глухому пересечению
	шт.
	14
	131-23-ПЖ-№130
131-23-ПЖ-№141
	№30, №31 - под глухое пересечение разборка с резкой рельс на жд. путях №35, №37, №39

	40
	Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65
	шт.
	1
	131-23-ПЖ-131
	

	40.1
	    - Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65
	компл.
	1
	
	

	40.2
	   - Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ
	шт.
	2
	
	

	
	Укладка стрелочных переводов
	
	
	
	

	41
	Демонтаж ж/б бруса на СП 46,48,50
	шт./м3
	3/ 0,6
	
	

	42
	Установка деревянного бруса длиной 5 м 
	шт./м3
	3/ 0,6
	
	на СП 46,48,50 для монтажа переводных механизмов -  L5м*0,16м*0,25м*3шт.  

	43
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-45
131-23-ПЖ-47
131-23-ПЖ-82
131-23-ПЖ-37
131-23-ПЖ-50
131-23-ПЖ-83
	СП №46 1/9 (т.1 - т.2), 
СП №48 1/9 (т.1 - т.2), 
СП №50 1/9 (т.1 - т.2)

	44
	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля
	шт.
	3
	
	

	44.1
	- Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый
	шт.
	2
	
	

	44.2
	- Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый
	шт.
	1
	
	

	44.3
	- Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х230
	шт.
	3
	
	

	45
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-22
131-23-ПЖ-25
131-23-ПЖ-30
131-23-ПЖ-13
131-23-ПЖ-15
131-23-ПЖ-36
	СП №40 1/9 (т.1 - т.2) (старогодний СП №8), 
СП №42 1/9 (т.1 - т.2), 
[bookmark: _GoBack]СП №41 1/9 прав (т.1 - т.2)

	46
	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля
	шт.
	3
	
	

	46.1
	- Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый
	шт.
	1
	
	

	46.2
	- Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый
	шт.
	1
	
	

	46.3
	- Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х230
	шт.
	3
	
	

	47
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/7
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-120
131-23-ПЖ-123
131-23-ПЖ-124
131-23-ПЖ-112
131-23-ПЖ-113
131-23-ПЖ-109
	СП №43 1/7, 
СП №45 1/7, 
СП №47 1/7

	48
	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/7 с укладкой геотекстиля
	шт.
	3
	
	

	48.1
	- Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый
	шт.
	1
	
	

	48.2
	- Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х230
	шт.
	3
	
	

	
	Устройство упоров тупиковых
	
	
	
	

	49
	Устройство упоров тупиковых 
	шт.
	1
	
	Старогодний, подкрановые пути

	50
	Устройство упоров тупиковых рельсовых
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-105
	туп. упоры №1, №2, №3 на путях №32,34,36 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) Новые

	50.1
	- Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016
	компл.
	3
	
	в комплекте: стойка упора, деревянные брусья, крепеж, знак "Путевое заграждение")

	51
	Монтаж ж/б шпал с скреплениями ЖДР-65 
	шт./ м3
	
	
	для устройства тупиковых упоров на путях 32,34,36 (3 шт. на упор с комплектом скрепления)

	52
	Изготовление деталей металлических каркасов обрамления призмы тупикового упора
	т
	4,765
	
	для насыпи путей 32, 34,36, обкаточные пути (2 шт):
лист ст 3мм – 655кг *5шт. * 1,04 =3 406кг
уголок 50х50х4мм – 298кг *5шт. * 1,04 =1549кг

	53
	Устройство обрамления призмы тупикового упора металлическим каркасом: обрамление граней стальным уголком и установки растяжек из уголка 
	т
	1,49
	
	

	54
	Облицовка толстолистовой сталью 
	т/м2
	3 275/ 141,86
	
	

	55
	Засыпка песком с уплотнением
	м3
	102,5
	
	20,5м3 * 5шт.

	56
	Засыпка щебнем с уплотнением
	м3
	14
	
	2,8м3 * 5шт.

	
	Рихтовка, выправка и балластировка путей
	
	
	

	57
	Рихтовка пути
	м
	2 661,77
	131-23-ПЖ-31
131-23-ПЖ-48
131-23-ПЖ-54
131-23-ПЖ-60
131-23-ПЖ-67
131-23-ПЖ-73
131-23-ПЖ-100
131-23-ПЖ-129
131-23-ПЖ-132
	L= (459,67м + 70,56м + 325,27м + 425,93м + 31,04м + 62,0м + 670,5м + 271,8м + 17м)  
ж.д пути №1 между СП№41 и СП№42 = 172м3 
ж.д пути №2 - ЭШП сущ. ж.д.пути =40м 
ж.д пути №17 от ПК0 до  ПК1+12 =112м

	58
	Очистка балласта вручную в шпальных ящиках, из межшпального пространства; очистка вручную насыпи сущ.пути
	м
	
	
	Пути №1 между СП41 и СП№42 – 50м3 
Пути сущ. №17 до ПК0 – 25м3

	59
	Замена балласта в пути, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя
	м / м3
	331,05/ 277,47
	131-23-ПЖ-06


131-23-ПЖ-34

131-23-ПЖ-136

131-23-ПЖ-07


131-23-ПЖ-65
	Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4: 
т.1-т.2: V1 = 545,3*0,3 = 163,59 м3/ 151,47м + т.3-т.4: V2 = 128,2*0,3 = 38,46 м3/ 35,6м
Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2: V = 123,2*0,3 = 36,96 м3/ 34,22м
Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2; т.3-т.4: V = 128,2*0,3 = 38,46 м3/ 35,6м
Восстановление щебня балласт. под путь №2 уч. т.1 - т.2: V1 = 142,6*0,3 = 42,78м3 * 1,17 = 50,05м3 / 39,6м
Восстановление щебня балластировочного под участок жд пути №23 (т.1 - т.2): V1 = 124,41*0,3 = 37,32м3 * Купл. 1,17 = 43,67м3/ 34,56м

	59.1
	      - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
	м3
	93,72
	
	

	60
	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
	м3
	1269,007
	131-23-ПЖ-31

131-23-ПЖ-31

131-23-ПЖ-48

131-23-ПЖ-48

131-23-ПЖ-54

131-23-ПЖ-60

131-23-ПЖ-67

131-23-ПЖ-73

131-23-ПЖ-100


131-23-ПЖ-100

131-23-ПЖ-129

131-23-ПЖ-129

131-23-ПЖ-132
	Балластировка СП (41,42,43 -3шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 3шт. = 49,29м3 * Купл.1,17= 57,67м3
Балластировка ж/п №1, №2: L= 356,4 м: на 1 м жд. пути: V1= 0,43 м3/*м = 153,252м3* Купл.1,17 = 179,3м3
Балластировка СП: (2шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 2шт. = 32,86м3 * Купл.1,17=38,45м3
Балластировка ж/п №17: L= 8,5 м: на 1 м жд. пути: V1= 0,43 м3/*м = 3,655м3* Купл.1,17=4,28м3 
Балластировка ж/п №30: L= 325,27 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 139,87м3 * Купл.1,17 = 163,64м3
Балластировка ж/п №31: L= 415,93 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 178,85м3 * Купл.1,17 = 209,25м3
Балластировка ж/п №23: L= 31,04 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 13,35м3 *Купл.1,17 = 15,62м3
Балластировка ж.п №31: L= 62 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 26,66м3 * Купл.1,17 = 31,19м3
Балластировка СП: (1шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 1шт. = 16,43м3 * Купл.1,17= 19,22м3
Балл. ж.п №32,34,36 от СП48 до ту: L= 670,5м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 288,32м3 Купл.1,17= 337,33м3
Балластировка стрел. переводов: (3шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 3шт. =49,29м3* Купл.1,17= 57,67м3
Балластир. от жд 31 до цеха 417 L= 271,8м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 116,87м3 * Купл.1,17= 136,74м3
Балластир. глухого пересечения L= 17м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 7,31м3* Купл.1,17= 8,6м3
Бал. жд пути №1 между СП№41 и СП№42 , ПК1+05 - ПК2+77  = 135м3 *Купл.1,17= 157,95м3 
На месте демонтируемой СП №8 ЭШП сущ.пути= 28м3 *Купл.1,17= 32,76м3
Бал. жд пути сущ. №17 от ПК0 до  ПК1+12 =30м3 *Купл.1,17= 35,1м3 –
ПК1+05 -ПК

	60.1
	      - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
	м3
	1430,45
	
	

	61
	Балластировка пути и стрелочных переводов. Послеусадочный ремонт
	м3
	1097
	
	

	61.1
	      - Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
	м3
	1283,49
	
	

	62
	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути, балласт щебеночный

	м
	2323,94
	131-23-ПЖ-31

131-23-ПЖ-48
131-23-ПЖ-54
131-23-ПЖ-60
131-23-ПЖ-67
131-23-ПЖ-73

131-23-ПЖ-100

131-23-ПЖ-129

131-23-ПЖ-132
	Выправка ж/д. путей и стрел. переводов: 23,7м3/ 459,67м /356,4м* 1,17 = 27,73м3
Выправка ж/д.  путей и СП: 4,27м3 / 70,56м/ 8,5м * 1,17 = 5,0м3 
Выправка ж/д. путей №30: 16,36м3 / 325,27м/ 325,27м* 1,17 = 19,14м3
Выправка ж/д. путей №31: 20,93м3 / 425,93м/ 415,93м *1,17= 24,49м3
Выправка ж/д.  путей №23: 1,56м3 / 31,04м/ 31,04м *1,17= 1,83м3
Выправка ж/д. путей №31 (ПК5+21 -ПК5+85): 3,12м3 / 62,0м/ 62м *1,17= 3,65м3
Выправка ж/д.  путей №32,34,36 от СП48 до туп..упоров: 35,66м3 / 670,5м/ 670м*К,17 = 41,72м3
Выпр.от №31(ПК5+83) до СП43, СП43 и СП45, между СП43 и СП47, жд 33,35,37,39: 14,24 / 271,8м/ 271,8м *1,17=16,66м3
Выпр.  глухого пересечения: 0,86м3 / 17м *1,17= 1,01м3
Выпр. жд пути №1 между СП№41 и СП№42 ,ПК1+05 ПК2+77 = 13,5м3/ 172м/ 172м/  *Купл.1,17= 15,8м3 
Выпр. ЭШП сущ.пути (на месте демонтируемой СП №8) = 2,8м3/ 40м/ 40м/  *Купл.1,17= 3,28м3 – 
пути сущ. №17 от ПК0 до  ПК1+12 =3,0м3/ 112м *Купл.1,17= 3,51м3

	62.1
	      - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
	м3
	163,82
	
	

	
	Изготовление и устройство закладных конструкций
	
	

	63
	Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС1, МС2
	т
	4,75647
	
	МС2- 380шт. * 0,15 = 57м * 4,79кг/м = 273,03кг*1,04=283,95кг
МС1 – 936м * 4,79кг/м = 4 483,44кг*1,04=4 662,78кг

	64
	Сверление рельс для установки МС2
	шт.
	380
	
	

	65
	Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам
	шт/ т
	380/ 2730,03
	
	

	66
	Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2 
	м/ т
	936/ 4,75647
	
	

	
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ и ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	
	Разборка асфальтобетонного покрытия
	
	
	
	

	67
	Нарезка швов
	м
	226,00
	131-23-ПЖ-№61
	участок 2: L= 201,3 м, 
участок 4: L= 12,9 м, 
участок 5: L= 11,8 м

	68
	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками
	м3
	697,48
	131-23-ПЖ-№61
	Участок 1: бетон. основание: S = 1093,2 м2; h = 0,5 м; V= 546,6 м3
Участок 2: бетон. основание: S = 507,1 м2; h = 0,24 м; V= 121,7 м3
Участок 4: бетон. основание: S = 33,35 м2; h = 0,44 м; V= 14,68м3
Участок 5: бетон. основание: S = 35,34 м2; h = 0,41 м; V= 14,5м3

	69
	Разборка асфальтобетонного покрытия ковшом экскаватора
	м3
	7,22
	131-23-ПЖ-№61
	Участок 3: асфальт.покрытие S = 180,4 м2; h = 0,04 м; V= 7,22 м3

	70
	Демонтаж ж/б плит (3,0х1,75х0,17)
	м2/ м3
	180,4/ 30,668
	131-23-ПЖ-№61
	Участок 3: ж/б плиты n= 180,4м2/5,3м2/шт. = 34 шт.

	71
	Разборка бетонного основания отбойными молотками, h = 0,1 м
	м3
	18,04
	131-23-ПЖ-№61
	Участок 3: бетон. основание:V= 180,4*0,1 = 18,04 м3

	72
	Погрузка бетонного лома и асфальтобетона механизир. способом
	м3 / т
	602,73/ 1224,94
	
	Асфальтобетон: (697,48м3 + 7,22м3) 704,7м3 * 2 = 1 409,4т
Бетон: (30,668м3 + 18,04м3) 48,708м3 *2,5 = 121,77т

Мех. сп: 602,73м3/ 1224,94т
Вручную: 150,678м3/306,23т

	73
	Погрузка бетонного лома и асфальтобетона вручную
	м3 / т
	150,678/ 306,23
	
	

	74
	Перевозка и утилизация
	м3/ т
	753,408/ 1 531,17
	
	

	
	Демонтаж бетонных конструкций
	
	
	
	

	
	Бетонные основания в котловане
	
	
	
	

	75
	Демонтаж бетонных оснований в котловане под устройство жд пути №30 отбойными молотками
	м3
	50,4
	131-23-ПЖ- №62
	Бетонное основание 3,0х3,0х0,7(h) -5шт. V1 = (3*3*0,7)*5 = 31,5 м3
Бетонное основание 3,0х1,0х0,7(h) -3шт. V1 = (3*3*0,7)*3 = 18,9 м3

	76
	Погрузка бетонного лома механизир. способом
	м3 / т
	40,32/ 88,7
	
	Бетон: (31,5м3 + 18,9м3) 50,4м3 *2,2 * 0,8 = 88,7т/ 40,32м3

	77
	Погрузка бетонного лома вручную
	м3 / т
	10,08/ 22,18
	
	Бетон: (31,5м3 + 18,9м3) 50,4м3 *2,2 * 0,2 = 22,18т/ 10,08м3

	78
	Перевозка и утилизация
	м3/ т
	50,4/ 110,88
	
	

	
	Демонтаж тупиков ж/б конструкций
	
	
	
	

	79
	Демонтаж бетонных блоков отбойными молотками (тупики)
	м3
	43,2
	131-23-ПЖ- №63
	тупики на пути №18: бетонные блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3
тупики на уч.подкранового пути: бет. блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3

	80
	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками (тупики)
	м3
	6,04
	131-23-ПЖ- №63
	S = 151 м2, h = 0,04м2, V=  6,04 м3

	81
	Демонтаж бетонных плит  
	м2/ м3
	151/ 25,88
	131-23-ПЖ- №63
	бетон. плиты (3,0х1,75х0,17): n= 151/5,3 = 29 шт.

	82
	Демонтаж бетонного основания: h = 0,1 м отбойными молотками (тупики
	м3
	15,1
	131-23-ПЖ- №63
	толщина слоя бетонного основания: h = 0,1 м, 
V= 151*0,1 = 15,1 м3

	83
	Погрузка бетонного лома механизир. способом
	м3 / т
	72,18/ 174,41
	
	Бетон. блоки: (21,6м3 + 21,6м3) 43,2м3 *2,5 = 108т 
Асфальтобетон: 6,04м3 * 2 = 12,08т
Бетон. плиты: 25,88м3 *2,5 = 64,71т
Бетонное основание: 15,1м3 * 2,2 = 33,22т
Мех. сп: 72,18м3/ 174,41т
Вручную: 18,04м3/43,6т

	84
	Погрузка бетонного лома вручную
	м3 / т
	18,04/ 43,6
	
	

	85
	Перевозка и утилизация
	м3/ т
	90,22 / 218,01
	
	

	
	Демонтаж опор
	
	
	
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	

	86
	Разработка грунта с погрузкой мех способом
	м3
	157
	
	26,24м3*6шт.

	87
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов
	м3
	3
	
	0,5м3*6шт.

	88
	Погрузка грунта вручную
	м3
	3
	
	

	89
	Перевозка грунта на расстояние до 1 км
	т
	252
	
	(41,5+0,5)*6

	90
	Погрузка грунта
	т
	47,4
	
	7,9*6шт.

	91
	Перевозка грунта на расстояние до 1 км
	т
	299,4
	
	(41,5+0,5+7,9)*6

	92
	Обратная засыпка грунтом бульдозерами
	м3
	187
	
	31,1*6

	93
	Уплотнение грунта трамбовками
	м3
	187
	
	

	
	Демонтаж ж/б конструкций опор
	
	
	
	

	94
	Разборка монолитного ж/б фундамента
	м3
	30
	
	5м3*6 = 30м3

	95
	Демонтаж ж/б опор (6шт.)
	шт/м3
	6/ 19,2
	131-23-ПЖ- №95
	Рассматривать совместно с черт. 131-23-ПЖ.ВР1.А (листы 1-7)
бетон марки М3004,62
опоры: 3,2м3 * 6 = 19,2м3 * 2,5 = 48т

	96
	Погрузка бетонного лома механизир.  способом
	т
	98,4
	
	(30+19,2) * 2,5 * 0,8 =98,4т

	97
	Погрузка бетонного лома вручную
	т
	24,6
	
	(30+19,2) *2,5 * 0,2 =24,6т

	98
	Перевозка и утилизация бетонного лома
	м3/ т
	49,2/ 123
	
	

	
	Демонтаж м/ конструкций 
	
	
	
	

	99
	Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) 
	т
	4,62
	
	металлоконструкции: 0,76т + 0,68т + 0,597т + 0,582т + 1,136т + 0,865т = 4,62т

	100
	Погрузка металлического лома
	т
	4,62
	
	

	101
	Перевозка металлического лома
	т
	4,62
	
	

	102
	Разгрузка металлического лома
	т
	4,62
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
