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ВВЕДЕНИЕ

Принадлежность железнодорожного пути необщего пользования:


Железнодорожный путь необщего пользования является собственностью АО «МЕТРОВАГОНМАШ».


Место примыкания железнодорожного пути необщего пользования:          

Железнодорожный путь необщего пользования АО «МЕТРОВАГОНМАШ» примыкает стрелочным переводом №2 (съезд 2/4)  к  главному пути № II  станции Мытищи.

Границы железнодорожного пути необщего пользования:

- изолирующие стыки маневрового светофора М2.

- изолирующие стыки маневрового светофора М6.


Наличие предохранительного тупика и его длина:  


Для предотвращения самопроизвольного выхода вагонов с пути необщего пользования АО «МЕТРОВАГОНМАШ» на станцию Мытищи съезд №2/4 устанавливается в «охранное» положение (стрелка №4 по направлению II – го главного пути станции Мытищи, стрелка №2 – по направлению пути №3 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»). Съезд №2/4 в «охранное» положение устанавливается автоматически после прохода подвижного состава.


Дата заключения договора на подачу – уборку вагонов с железнодорожного пути необщего пользования и срок его действия: ___________________________________________________________________.    


Порядок подачи и уборки вагонов:     


Подача и уборка вагонов производится маневровым порядком, 

локомотивом серии ЧМЭ-3, принадлежащим Дирекции тяги – филиалу

ОАО «РЖД».

Маневровая работа на территории железнодорожного пути необщего      

пользования осуществляется локомотивом серии ТГМ23, ТГМ4Б, ТЭМ23 принадлежащим АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. Общая протяжённость пути – 5405,95 м.
1.2. Максимальный уклон –  по пути №31 – 19,00 ‰  в сторону конца пути;

	в том числе по пути:



	по пути №1 -
	15,00
	‰
	по пути №20 - 
	16,50
	‰
	по пути №33 -
	2,99
	‰

	по пути №1а -
	3,20
	‰
	по пути №21 -
	7,50
	‰
	по пути №34 -
	4,50
	‰

	по пути №2 - 
	13,00
	‰
	по пути №23 -
	8,50
	‰
	по пути №35 - 
	3,38
	‰

	по пути №3 -
	6,50
	‰
	по пути №27 - 
	2,00
	‰
	по пути №36 -
	10,00
	‰

	по пути №17 -
	5,00
	‰
	по пути №30 -
	6,00
	‰
	по пути №37 -
	2,27
	‰

	по пути №18 -
	5,81
	‰
	по пути №31 -
	19,00
	‰
	по пути №39 -
	3,95
	‰

	по пути №19 -
	8,50
	‰
	по пути №32 - 
	4,00
	‰
	
	
	


1.3. Максимальный уклон в пределах полезной длины – по пути №31 – 19,00 ‰  в сторону конца пути;

в том числе по пути:

	по пути №1 -
	8,00
	‰
	по пути №20 - 
	16,50
	‰
	по пути №33 -
	2,00
	‰

	по пути №1а -
	3,20
	‰
	по пути №21 -
	7,50
	‰
	по пути №34 -
	4,00
	‰

	по пути №2 - 
	12,00
	‰
	по пути №23 -
	8,93
	‰
	по пути №35 - 
	0,50
	‰

	по пути №3 -
	6,50
	‰
	по пути №27 - 
	2,00
	‰
	по пути №36 -
	10,00
	‰

	по пути №17 -
	9,61
	‰
	по пути №30 -
	6,00
	‰
	по пути №37 -
	1,00
	‰

	по пути №18 -
	1,97
	‰
	по пути №31 -
	19,00
	‰
	по пути №39 -
	3,50
	‰

	по пути №19 -
	-
	‰
	по пути №32 - 
	2,94
	‰
	
	
	


1.4. Минимальный  радиус кривой – по пути №27 - 95 м. 

в том числе по пути:

	по пути №1 -
	296
	м
	по пути №20 - 
	-
	м
	по пути №33 -
	375
	м

	по пути №1а -
	-
	м
	по пути №21 -
	189
	м
	по пути №34 -
	-
	м

	по пути №2 - 
	305
	м
	по пути №23 -
	109
	м
	по пути №35 - 
	1047
	м

	по пути №3 -
	-
	м
	по пути №27 -
	95
	м
	по пути №36 -
	1018
	м

	по пути №17 -
	171
	м
	по пути №30 -
	161
	м
	по пути №37 -
	353
	м

	по пути №18 -
	213
	м
	по пути №31 -
	129
	м
	по пути №39 -
	153
	м

	по пути №19 -
	300
	м
	по пути №32 - 
	347
	м
	
	
	


1.5. Суммарная вместимость погрузочно-выгрузочных мест - 9  условных вагонов.

1.6. Примыкание других ж.д. путей к железнодорожному пути необщего пользования АО «МЕТРОВАГОНМАШ»: нет. 

2. Экспликация пути

2.1. Ведомость ж.д. путей

Таблица 1

	№ пути
	Специализация пути
	Граница пути
	Длина пути, м
	Вмести-мость,

ваг.
	При-ме-чания

	
	
	от 
	через

стрелки 
	до
	полная
	полезная
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Выставочный
	изол. стык М2, НРР

стр. №4

(ПК0+00,00)
	4,6,41,

42,8,10
	Упор

(ПК6+09,30)
	609,30
	68+140+70+55
	4+10
+5+3
	

	1а
	Выставочный
	НРР

стр. №6

(ПК0+00,00)
	-
	Упор

(ПК1+32,90)
	132,90
	78
	5
	

	2
	Выставочный
	изол. стык М2, НРР

стр. №4

(ПК0+00,00)
	-
	НРР

стр. №8

(ПК5+04,72)
	504,72
	402
	28
	

	3
	Выставочный
	изол. стык М6 (ПК0+73,70)
	-
	КП

(ПК3+22,40)
	248,70
	48
	3
	

	17
	Погрузочно-выгрузочный
	нрр. стр.

 №12

(ПК0+31,05)
	14,16
	КП
(ПК2+19,77)
	188,72
	52
	3
	

	18
	Погрузочно-выгрузочный
	нрр. стр.

 №14

(ПК1+33,11)
	-
	КП (ПК2+20,30)
	87,19
	29
	2
	

	19
	Погрузочно-выгрузочный
	нрр. стр.

 №16

(ПК1+70,15)
	-
	КП (ПК2+20,30)
	50,15
	-
	-
	

	20
	Деповской
	нрр. стр.

 №20

(ПК5+41,51)
	-
	КП (ПК6+56,54)
	115,03
	66
	4
	

	21
	Погрузочно-выгрузочный
	нрр. стр.

 №20

(ПК5+41,51)
	-
	Упор (ПК6+65,93)
	124,42
	75
	5
	

	23
	Для отстоя вагонов
	нрр. стр.

 №10

(ПК0+00,00)
	12,24
	КП (ПК3+71,20)
	371,20
	129+124
	9+8
	

	27
	Погрузочно-выгрузочный
	нрр. стр.

 №24

(ПК2+10,37)
	-
	КП (ПК3+12,58)
	102,21
	66
	4
	

	30
	Соединительный
	нрр. стр.

 №24

(ПК0+00,00)
	46
	нрр. стр.

 №25
(ПК5+41,51)
	541,51
	66+210
	4+15
	

	31
	Соединительный
	нрр. стр.

 №24

(ПК1+48,69)
	-
	нрр. стр.

 №43

(ПК7+22,27)
	573,58
	71+446
	5+31
	

	32
	Для отстоя вагонов
	нрр. стр.

 №50

(ПК0+79,44)
	48,50
	Упор

(ПК3+15,40)
	235,96
	178
	12
	

	33
	Для отстоя вагонов
	нрр. стр.

 №45

(ПК7+53,31)
	-
	Въездные ворота

(ПК8+24,80)
	71,49
	-
	-
	

	34
	Для отстоя вагонов
	нрр. стр.

 №46

(ПК0+00,00)
	48,50
	Упор

(ПК3+17,90)
	317,90
	181
	12
	

	35
	Для отстоя вагонов
	нрр. стр.

 №43

(ПК7+22,27)
	45
	Въездные ворота

(ПК10+18,90)
	296,63
	226
	16
	

	36
	Для отстоя вагонов
	нрр. стр.

 №48

(ПК0+39,51)
	
	Упор

(ПК3+21,00)
	281,49
	221
	15
	

	37
	Для отстоя вагонов
	нрр. стр.

 №47

(ПК7+62,38)
	-
	Въездные ворота

(ПК10+18,60)
	256,22
	219
	15
	

	39
	Для отстоя вагонов
	нрр. стр.

 №43

(ПК7+22,27)
	47
	Въездные ворота

(ПК10+18,70)
	296,63
	219
	15
	

	Итого
	5405,95
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Ведомость стрелочных переводов

Таблица 2

	№ 

стр.пер.
	От пикета
	До пикета
	№ пути
	Полная длина, м
	Вид
 стр.перевода
	Марка

 крестовины
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	0+00,00
	0+31,00
	1
	31,00
	одиночный

правый
	1/9
	пс 0+50.55

цп0+15,19

	6
	0+49,41
	0+80,41
	1
	31,00
	одиночный

левый
	1/9
	пс 0+30.90

ЦП 0+65,22

	8
	4+74,40
	5+05,40
	1
	31,00
	одиночный

правый
	1/9
	пс 4+54.10

цп 4+90,21

	10
	5+16,97
	5+48,02
	1
	31,05
	одиночный

правый
	1/9
	пс 4+96.50

цп 5+32,57

	12
	0+31,05
	0+62,12
	23
	31,07
	одиночный

правый
	1/9
	пс 0+81.10

ЦП 0+46,52

	14
	1+33,11
	1+64,10
	17
	30,99
	одиночный

правый
	1/9
	пс 1+90.85

цп 1+48,50

	16
	1+70,15
	2+01,22
	17
	31,07
	одиночный

правый
	1/9
	пс 2+21.00

цп1+85,62

	20
	5+41,51
	5+72,25
	30
	30,74
	одиночный

правый
	1/9
	пс 5+90.15

ЦП 5+56,44

	24
	2+10,37
	2+32,83
	25
	22,46
	одиночный

правый
	1/7
	пс 2+46.40

цп 2+22,19

	41
	1+48,69
	1+79,74
	1
	31,05
	одиночный

левый
	1/9
	пс 1+94.70

ЦП 1+63,93

	42
	3+52,34
	3+83,38
	1
	31,04
	одиночный

правый
	1/9
	пс 3+35.65

ЦП 3+68,15

	43
	7+22,27
	7+44,69
	39
	22,42
	одиночный

левый
	1/7
	пс 7+62.45

цп 7+34,05


	45
	7+53,31
	7+75,61
	35
	22,30
	одиночный

левый
	1/7
	пс 7+92.50
цп 7+64,97

	46
	3+55,92
	3+86,92
	30
	31,00
	одиночный

левый
	1/9
	пс 3+34.60

цп 3+71,73

	47
	7+62,38
	7+84,79
	39
	22,41
	одиночный

левый
	1/7
	пс 7+99.10
ЦП 7+74,15

	48
	0+39,51
	0+70,60
	34
	31,09
	одиночный

левый
	1/9
	Пс 0+94.25

цп 0+54,79

	50
	0+79,44
	1+10,44
	34
	31,00
	одиночный

правый
	1/9
	пс 1+31.75

цп 0+94,63

	-
	1+19,30
	30
	-
	глухое пересечение
	45(
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.  Земляное полотно
3.1. Земляное полотно

Таблица 3

	№ пути
	От пикета
	До пикета
	Наличие выемок или насыпей
	Наличие деформаций
	Дата внесения изменений, ФИО, должность

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	0+00,00
	5+50,00
	на площадке
	нет
	

	1
	5+50,00
	6+09,30
	насыпь, справа
	нет
	

	1а
	0+00,00
	1+32,90
	на площадке
	нет
	

	2
	0+00,00
	5+04,72
	на площадке
	нет
	

	3
	0+73,70
	3+22,40
	на площадке
	нет
	

	17
	0+31,05
	2+19,77
	на площадке
	нет
	

	18
	1+33,11
	2+20,30
	на площадке
	нет
	

	19
	1+70,15
	2+20,30
	на площадке
	нет
	

	20
	5+41,51
	6+56,54
	на площадке
	нет
	

	21
	5+41,51
	6+65,93
	на площадке
	нет
	

	23
	0+00,0
	3+71,20
	на площадке
	нет
	

	25
	1+74,90
	4+04,78
	на площадке
	нет
	

	27
	2+10,37
	3+12,58
	на площадке
	нет
	

	30
	0+00,00
	5+41,51
	на площадке
	нет
	

	31
	1+48,69
	7+22,27
	на площадке
	нет
	

	32
	0+79,44
	3+15,40
	на площадке
	нет
	

	33
	7+53,31
	8+24,80
	на площадке
	нет
	

	34
	0+00,00
	3+17,90
	на площадке
	нет
	

	35
	7+22,27
	10+18,90
	на площадке
	нет
	

	36
	0+39,51
	3+21,00
	на площадке
	нет
	

	37
	7+62,38
	10+18,60
	на площадке
	нет
	

	39
	7+22,27
	10+18,70
	на площадке
	нет
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.2. Водоотводные устройства и искусственные сооружения

Таблица 4

	№ пути
	От пикета
	До пикета
	Водоотводное устройство право/лево
	Вид искусствен​ного сооружения
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	1+01,80
	1+13,10
	Мост( р. Яуза)
	
	

	31
	6+24,00
	7+22,27
	ж.б. лоток,

слева и справа
	
	

	33
	7+53,31
	7+82,50
	ж.б. лоток, слева
	
	

	35
	7+22,27
	7+53,31
	ж.б. лоток, слева
	
	

	39
	7+22,27
	7+94,00
	ж.б. лоток, справа
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Верхнее строение пути

4.1. Балласт

Таблица 5

	№ пути
	От пикета
	До пикета
	Род 

балласта
	Толщина, см
	Загрязне​ние, %
	Дата 
вне​сения изменений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0+00,00
	6+09,30
	Щебень
	15-24
	<15
	

	1а
	0+00,00
	1+32,90
	Щебень
	15-24
	<15
	

	2
	0+00,00
	5+04,72
	Щебень
	15-24
	<15
	

	3
	0+73,70
	3+22,40
	Щебень
	15-24
	<15
	

	17
	0+31,05
	2+19,77
	Щебень
	15-24
	<15
	

	18
	1+33,11
	2+20,30
	Щебень
	15-24
	<15
	

	19
	1+70,15
	2+20,30
	Щебень
	15-24
	<15
	

	20
	5+41,51
	6+32,44
	Щебень
	15-24
	<15
	

	20
	6+32,44
	6+56,54
	забетонировано
	

	21
	5+41,51
	6+65,93
	Щебень
	15-24
	<15
	

	23
	0+00,0
	3+71,20
	Щебень
	15-24
	<15
	

	27
	2+10,37
	2+55,90
	Щебень
	15-24
	<15
	

	27
	2+55,90
	2+76,40
	заасфальтировано
	

	27
	2+76,40
	3+12,58
	забетонировано
	

	30
	0+00,00
	5+41,51
	Щебень
	15-24
	<15
	

	31
	1+48,69
	7+22,27
	Щебень
	15-24
	<15
	

	32
	0+79,44
	3+15,40
	Щебень
	15-24
	<15
	

	33
	7+53,31
	7+78,60
	Щебень
	15-24
	<15
	

	33
	7+78,60
	8+24,80
	заасфальтировано
	

	34
	0+00,00
	3+17,90
	Щебень
	15-24
	<15
	

	35
	7+22,27
	7+78,60
	Щебень
	15-24
	<15
	

	35
	7+78,60
	10+18,90
	заасфальтировано
	

	36
	0+39,51
	3+21,00
	Щебень
	15-24
	<15
	

	37
	7+62,38
	7+86,80
	Щебень
	15-24
	<15
	

	37
	7+86,80
	10+18,60
	аасфальтировано
	

	39
	7+22,27
	7+86,80
	Щебень
	15-24
	<15
	

	39
	7+86,80
	10+18,70
	аасфальтировано
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.2. Загрязняемость балластного слоя

Таблица 6

	№ пути
	От пикета
	До пикета
	Загрязняемость, м
	Дата внесения изменений, ФИО, должность

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	5+80,34
	6+31,44
	51,10
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.3. Шпалы
Таблица 7

	№ пути
	От пикета
	До пикета
	Эпюра шпал/кол-во материал изготов​ления
	Состояние
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	0+31,00
	0+49,41
	1840/35 дерево
	удов.
	

	1
	0+80,41
	1+48,69
	1840/126 ж.б.
	удов.
	

	1
	1+79,74
	3+52,34
	1840/318 ж.б.
	удов.
	

	1
	3+83,38
	4+74,40
	1840/167 дерево
	удов.
	

	1
	5+05,40
	5+08,70
	1840/6 ж.б.
	удов.
	

	1
	5+08,70
	5+16,97
	1840/15 дерево
	удов.
	

	1
	5+48,02
	6+09,30
	1840/113 дерево
	удов.
	

	1а
	0+31,00
	0+44,10
	1840/24 дерево
	удов.
	

	1а
	0+44,10
	1+32,90
	1840/163 ж.б.
	удов.
	

	2
	0+31,00
	0+43,30
	1840/23 дерево
	удов.
	

	2
	0+43,30
	4+08,60
	1840/672 ж.б.
	удов.
	

	2
	4+08,60
	4+53,00
	1840/82 дерево
	удов.
	

	2
	4+53,00
	4+73,72
	1840/38 ж.б.
	удов.
	

	3
	0+73,70
	0+74,40
	1840/1 ж.б.
	удов.
	

	3
	0+74,40
	1+01,80
	1600/46 дерево
	удов.
	

	3
	1+01,80
	1+22,40
	1840/38 дерево
	удов.
	

	3
	1+22,40
	3+22,40
	1840/368 ж.б.
	удов.
	

	17
	0+62,12
	1+33,11
	1840/131 дерево
	удов.
	

	17
	1+64,10
	1+70,15
	1600/9 дерево
	удов.
	

	17
	2+01,22
	2+19,77
	1840/34 дерево
	удов.
	

	18
	1+64,10
	1+71,50
	1440/10 дерево
	удов.
	

	18
	1+71,50
	2+20,30
	1840/90 ж/б
	удов.
	

	19
	2+01,22
	2+08,40
	1600/12 дерево
	удов.
	

	19
	2+08,40
	2+20,30
	1840/22 ж/б
	удов.
	

	20
	5+72,25
	5+81,34
	1840/17 дерево
	удов.
	

	20
	5+81,34
	6+32,44
	1840/94 ж/б
	удов.
	

	20
	6+32,44
	6+56,54
	забетонировано
	

	21
	5+72,25
	6+03,64
	1840/58 дерево
	удов.
	

	21
	6+03,64
	6+65,93
	1840/115 ж/б
	удов.
	

	23
	0+62,12
	2+10,37
	1840/273 дерево
	удов.
	

	23
	2+32,83
	2+96,30
	1840/117 дерево
	удов.
	

	23
	2+96,30
	3+71,20
	1840/138 ж/б
	удов.
	

	27
	2+32,83
	2+55,90
	1840/42 дерево
	удов.
	

	27
	2+55,90
	2+76,40
	заасфальтировано
	

	27
	2+76,40
	3+12,58
	забетонировано
	

	30
	0+31,04
	3+42,00
	1840/572 дерево
	удов.
	

	30
	3+42,00
	3+55,92
	1840/26 ж.б.
	удов.
	

	30
	3+86,92
	5+41,51
	1840/284 ж.б.
	удов.
	

	31
	1+79,74
	5+58,00
	1840/696 дерево
	удов.
	

	31
	5+58,00
	7+22,27
	заасфальтировано
	

	32
	1+10,44
	3+15,40
	1840/377 ж.б.
	удов.
	

	33
	7+75,61
	7+78,60
	1840/6 дерево
	удов.
	

	33
	7+78,60
	8+24,80
	заасфальтировано
	

	34
	0+31,00
	0+39,51
	1840/16 ж.б.
	удов.
	

	34
	0+70,60
	0+79,44
	1840/17 ж.б.
	удов.
	

	34
	1+10,44
	3+17,90
	1840/382 ж.б.
	удов.
	

	35
	7+44,69
	7+53,31
	1840/16 дерево
	удов.
	

	35
	7+75,61
	7+78,60
	1840/6 дерево
	удов.
	

	35
	7+78,60
	10+18,90
	заасфальтировано
	

	36
	0+70,60
	3+21,00
	1840/460 ж.б.
	удов.
	

	37
	7+84,79
	7+86,80
	1840/4 дерево
	удов.
	

	37
	7+86,80
	10+18,60
	заасфальтировано
	
	

	39
	7+44,69
	7+62,38
	1840/33 дерево
	удов.
	

	39
	7+84,79
	7+86,80
	1840/4 дерево
	удов.
	

	39
	7+86,80
	10+18,70
	заасфальтировано
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.4. Рельсы

Таблица 8

	№ пути
	От пикета
	До пикета
	Длина пути, м
	Тип рельсов
	Длина звеньев
	Состоя-ние
	Примеча​ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	0+31,00
	0+49,41
	18,41
	Р65
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	1
	0+80,41
	1+48,69
	68,28
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	1
	1+79,74
	3+52,34
	172,60
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	1
	3+83,38
	4+74,40
	91,02
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	1
	5+05,40
	5+08,70
	3,30
	Р65
	рубки;
	удов.
	

	1
	5+08,70
	5+16,97
	8,27
	Р50
	рубки;
	удов.
	

	1
	5+48,02
	6+09,30
	61,28
	Р50
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	1а
	0+31,00
	1+32,90
	101,90
	Р65
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	2
	0+31,00
	4+73,72
	442,72
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	3
	0+73,70
	3+22,40
	248,70
	Р65
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	17
	0+62,12
	1+33,11
	70,99
	Р50
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	17
	1+64,10
	1+70,15
	6,05
	Р50
	рубки;
	удов.
	

	17
	2+01,22
	2+19,77
	18,55
	Р50
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	18
	1+64,10
	1+71,50
	6,20
	Р50
	рубки;
	удов.
	

	18
	1+71,50
	2+20,30
	48,80
	Р65
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	19
	2+01,22
	2+07,30
	6,08
	Р50
	рубки;
	удов.
	

	19
	2+07,30
	2+20,30
	13,00
	Р65
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	20
	5+72,25
	6+56,54
	84,29
	Р65
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	21
	5+72,25
	6+65,93
	93,68
	Р65
	рубки,

25.0м,

12,5м;
	удов.
	

	23
	0+62,12
	0+68,30
	6,18
	Р50
	рубки;
	удов.
	

	23
	0+68,30
	2+10,37
	106,60
	Р65
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	25
	2+32,83
	2+49,50
	16,67
	Р65
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	25
	2+49,50
	3+71,20
	121,70
	Р50
	рубки,

25.0м,

12,5м;
	удов.
	

	27
	2+32,83
	3+12,58
	79,75
	Р65
	рубки,

12,5м;
	удов.
	

	30
	0+31,04
	3+55,92
	324,88
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	30
	3+86,92
	5+41,51
	154,59
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	31
	1+79,74
	7+22,27
	542,53
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	32
	1+10,44
	3+15,40
	204,96
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	33
	7+75,61
	8+24,80
	49,19
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	34
	0+31,00
	0+39,51
	8,51
	Р65
	рубки;
	удов.
	

	34
	0+70,60
	0+79,44
	8,84
	Р65
	рубки;
	удов.
	

	34
	1+10,44
	3+17,90
	207,46
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	35
	7+44,69
	7+53,31
	8,62
	Р65
	рубки;
	удов.
	

	35
	7+75,61
	10+18,90
	243,29
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	36
	0+70,60
	3+21,00
	250,40
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	37
	7+84,79
	10+18,60
	233,81
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	39
	7+44,69
	7+62,38
	17,69
	Р65
	рубки,

25.0м;
	удов.
	

	39
	7+84,79
	10+18,70
	233,91
	Р65
	рубки,

12,5м,

25,0м;
	удов.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



4.5. Верхнее строение пути на стрелочных переводах

Таблица 9

	№

стр.пер.
	Тип рельсов
	Подрельсовые основания.
	Вид

балласта
	Промежуточные скрепления
	Примечания

	
	
	брусья,шт.
	шпалы,шт.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Р65
	62
	щебень
	костыли, шурупы
	

	6
	Р65
	61
	щебень
	костыли, шурупы
	

	8
	Р65
	59
	щебень
	костыли, шурупы
	

	10
	Р50
	57
	щебень
	костыли, шурупы
	

	12
	Р50
	-
	68
	щебень
	костыли, шурупы
	

	14
	Р50
	60
	щебень
	костыли, шурупы
	

	16
	Р50
	62
	щебень
	костыли, шурупы
	

	20
	Р65
	59
	щебень
	костыли, шурупы
	

	24
	Р65
	44
	щебень
	костыли, шурупы
	

	41
	Р65
	59
	щебень
	костыли, шурупы
	

	42
	Р65
	59
	щебень
	костыли, шурупы
	

	43
	Р65
	43
	щебень
	костыли, шурупы
	

	45
	Р65
	43
	щебень
	костыли, шурупы
	

	46
	Р65
	59 ж.б., 2 дерево
	щебень
	закладные болты,

клемные болты
	

	47
	Р65
	43
	щебень
	костыли, шурупы
	

	48
	Р65
	59 ж.б., 2 дерево
	щебень
	закладные болты,

клемные болты
	

	50
	Р65
	59 ж.б., 2 дерево
	щебень
	закладные болты,

клемные болты
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.6. Закрепление от угона

Таблица 10

	№ пути
	Тип противоугонов
	Наличие
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	21
	пружинные
	есть
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. РЕЛЬСОВЫЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ

Таблица 11

	№ 

пути
	Накладки
	Промежуточные скрепления
	Дата внесения

изменений, ФИО, должность

	
	тип накладок
	кол-во
	тип скрепления
	кол-во
	кол-во подкла​док
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	2-х головые
	124
	костыли
	1630
	326
	

	
	
	
	закладные болты
	1800
	900
	

	
	
	
	клемные болты
	1800
	
	

	
	
	
	закладные болты
	668
	334
	

	
	
	
	путевые шурупы
	1336
	
	

	1а
	2-х головые
	28
	костыли
	240
	48
	

	
	
	
	закладные болты
	652
	326
	

	
	
	
	клемные болты
	652
	
	

	2
	2-х головые
	136
	костыли
	230
	46
	

	
	
	
	закладные болты
	332
	1660
	

	
	
	
	путевые шурупы
	664
	
	

	
	
	
	закладные болты
	2840
	1420
	

	
	
	
	клемные болты
	2840
	
	

	3
	2-х головые
	44
	костыли
	840
	168
	

	
	
	
	закладные болты
	1472
	736
	

	
	
	
	клемные болты
	1472
	
	

	17
	2-х головые
	24
	костыли
	1740
	348
	

	18
	2-х головые
	16
	костыли
	100
	20
	

	
	
	
	закладные болты
	360
	180
	

	
	
	
	клемные болты
	360
	
	

	19
	2-х головые
	8
	костыли
	120
	24
	

	
	
	
	закладные болты
	88
	44
	

	
	
	
	клемные болты
	88
	
	

	20
	2-х головые
	28
	костыли
	170
	34
	

	
	
	
	закладные болты
	376
	188
	

	
	
	
	клемные болты
	376
	
	

	21
	2-х головые
	20
	костыли
	580
	116
	

	
	
	
	закладные болты
	460
	230
	

	
	
	
	клемные болты
	460
	
	

	23
	2-х головые
	72
	костыли
	3900
	780
	

	
	
	
	закладные болты
	552
	276
	

	
	
	
	клемные болты
	552
	
	

	27
	2-х головые
	24
	костыли
	420
	84
	

	30
	2-х головые
	76
	закладные болты
	2288
	1144
	

	
	
	
	путевые шурупы
	4576
	
	

	
	
	
	закладные болты
	1240
	620
	

	
	
	
	клемные болты
	1240
	
	

	31
	2-х головые
	84
	закладные болты
	2784
	1392
	

	
	
	
	путевые шурупы
	5568
	
	

	32
	2-х головые
	28
	закладные болты
	280
	140
	

	
	
	
	путевые шурупы
	280
	
	

	
	
	
	ЖБР65
	680
	680
	

	33
	2-х головые
	8
	закладные болты
	148
	74
	

	
	
	
	путевые шурупы
	296
	
	

	34
	2-х головые
	28
	закладные болты
	280
	140
	

	
	
	
	путевые шурупы
	280
	
	

	
	
	
	ЖБР65
	690
	690
	

	35
	2-х головые
	36
	закладные болты
	88
	44
	

	
	
	
	путевые шурупы
	176
	
	

	36
	2-х головые
	36
	закладные болты
	92
	46
	

	
	
	
	путевые шурупы
	92
	
	

	
	
	
	ЖБР65
	874
	874
	

	37
	2-х головые
	36
	закладные болты
	16
	8
	

	
	
	
	путевые шурупы
	32
	
	

	39
	2-х головые
	36
	закладные болты
	148
	74
	

	
	
	
	путевые шурупы
	296
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6. ПУТЕВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ И ПЕРЕЕЗДЫ

6.1. Железнодорожные упоры

Таблица 12

	№ пути
	Тип упора
	Материал засыпки
	Состояние
	Дата внесения изменений, ФИО, должность

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	деревянный
	щебень
	удов.
	

	1а
	деревянный
	щебень
	удов.
	

	3
	металлический
	щебень
	удов.
	

	32
	металлический
	щебень
	удов.
	

	34
	металлический
	щебень
	удов.
	

	36
	металлический
	щебень
	удов.
	

	21
	металлический
	щебень
	удов.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.2. Переезды

Таблица 13

	№

п/п
	№

пути
	Пикетаж оси переезда
	Тип

переезда
	Ширина

(м)
	Материал

покрытия
	Угол

сечения в градусах
	Состоя-ние
	Дата внесения изменений ФИО. должность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	17
	1+57,00
	технологический проезд
	4,80
	дерево
	74
	удов.
	

	
	18
	1+56,40
	
	4,80
	дерево
	80
	удов.
	

	2
	23
	1+65,20
	технологический проезд
	9,40
	дерево
	50
	удов.
	

	3
	30
	5+07,85
	технологический проезд
	4,36
	асфальт
	90
	удов.
	

	4
	31
	3+90,50
	технологический проезд
	6,00
	асфальт
	90
	удов.
	

	5
	23
	2+59,20
	технологический проезд
	6,00
	асфальт
	90
	удов.
	

	
	27
	2+59,10
	
	6,40
	асфальт
	74
	удов.
	

	
	31
	4+54,50
	
	6,00
	асфальт
	90
	удов.
	

	6
	33
	8+04,00
	технологический проезд
	11,00
	асфальт
	90
	удов.
	

	
	35
	8+05,10
	
	11,00
	асфальт
	85
	удов.
	

	
	37
	8+05,50
	
	11,00
	асфальт
	85
	удов.
	

	
	39
	8+05,50
	
	11,00
	асфальт
	80
	удов.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.3. Воздушные пересечения

Таблица 14

	№

п/п
	№

пути
	Пикетаж оси пересечения
	Тип

пересечения
	Высота подвески, мм.
	Угол

сечения 

в градусах
	Дата внесения изменений ФИО, должность

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	1
	17
	1+24,20
	ЛЭП
	6000
	45
	

	2
	23
	1+18,30
	ЛЭП
	7300
	45
	

	3
	23
	1+73,25
	ЛЭП
	6000
	30
	

	4
	23
	1+88,60
	ЛЭП
	5500
	85
	

	5
	30
	4+99,15
	Трубопровод
	6500
	90
	

	6
	30
	5+13,70
	Трубопровод
	7500
	90
	

	7
	33
	8+19,30
	Трубопровод
	6,00
	90
	

	
	35
	8+19,80
	
	6,00
	90
	

	
	37
	8+19,90
	
	6,00
	90
	

	
	39
	8+20,00
	
	6,00
	90
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


.  ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

7.1. Здания и сооружения ж.д. хозяйства
-
7.2. Служебно-технические здания

Таблица 15
	№

п/п
	Наименование
	Наличие высокой

платформы (рампы )
	Номер пути
	Состояние
	Дата внесения изменений ФИО, должность

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Депо
	Нет
	20,21
	удов.
	

	2
	Крытый склад
	Нет
	27
	удов.
	

	3
	Цех №???
	Нет
	35,37,39
	удов.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

8.1. Локомотивы

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» имеет собственные локомативы;
ТГМ23 - 1 шт, ТГМ4Б  - 1 шт, ТЭМ23 – 1шт.
АО «МЕТРОВАГОНМАШ» имеет собственные краны на ж.д. ходу;
КЖД-25-2шт., КЖД-16-1 шт.
8.2.  Вагонный парк

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» имеет собственные вагоны;
Платформы - 10 шт., Крытые - 2 шт., Полувагоны – 2 шт.
9. НЕГАБАРИТНЫЕ МЕСТА И ОПАСНЫЕ МЕСТА
Таблица 16
	№ пути
	Наименование сооружения
	Место расположения, пикет
	Расстояние от оси пути, м
	Опасная сторона при движении от границы пути

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	стойки забора
	5+97,35
	2,97
	слева

	
	
	
	3,07
	справа

	3
	ограждение
	от 0+95,20

до 1+19,55
	от 2,52 до 2,32
	слева

	3
	ограждение
	от 0+98,50

до 1+19,60
	от 2,55 до 2,49
	справа

	17
	въездные ворота
	1+18,23
	2,27
	слева

	
	
	
	2,51
	справа

	20
	въездные ворота
	7+80,90
	2,18
	слева

	
	
	
	2,29
	справа

	20
	проем в стене
	8+00,50
	2,26
	слева

	
	
	
	2,19
	справа

	20
	проем в стене
	8+08,55
	2,19
	слева

	
	
	
	2,17
	справа

	21
	угол здания
	7+80,75
	2,43
	слева

	21
	стена здания
	от 8+01,00

до 8+30,29
	от 1,89 до 2,45
	слева

	23
	въездные ворота
	1+11,65
	2,57
	слева

	
	
	
	2,69
	справа

	27
	въездные ворота
	2+76,40
	2,33
	слева

	
	
	
	2,40
	справа

	30
	въездные ворота
	0+99,05
	2,97
	слева

	
	
	
	3,20
	справа

	31
	въездные ворота
	2+51,10
	2,99
	слева

	
	
	
	3,19
	справа

	33
	въездные ворота
	8+24,80
	2,30
	слева

	
	
	
	2,38
	справа

	35
	въездные ворота
	8+25,30
	2,24
	слева

	
	
	
	2,47
	справа

	35
	въездные ворота
	10+18,90
	2,20
	слева

	
	
	
	2,56
	справа

	37
	въездные ворота
	8+25,40
	3,32
	слева

	
	
	
	3,36
	справа

	37
	въездные ворота
	10+18,60
	2,38
	слева

	
	
	
	2,37
	справа

	39
	въездные ворота
	8+25,50
	2,34
	слева

	
	
	
	2,36
	справа

	39
	въездные ворота
	10+18,70
	2,37
	слева

	
	
	
	2,38
	справа

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

 ПОГРУЗОЧНО – ВЫГРУЗОЧНЫХ МЕСТ

10.1. Наличие договора на подачу - уборку вагонов

____________________________________________________________
10.2. Наличие лицензии 

___________________________________________________________

10.3. Наличие таможенных складов временного хранения

-
10.4. Наименование погрузочно-выгрузочного места, 

местоположение, длина, вместимость


Таблица 17
	№

п/п
	№ пути
	От пикета
	До пикета
	Наименование погрузочно-выгрузочного места
	длина

м
	вместимость в усл. ваг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	18
	1+90,85
	2+20,30
	Открытая площадка,

слева
	29,45
	2

	2
	21
	5+90,15
	6+65,93
	Открытая площадка,

справа
	75,78
	5

	3
	27
	2+76,40
	3+12,58
	Крытый склад
	36,18
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10.5. Технико-технологическая характеристика выгрузочного места 


Таблица 18
	№

п/п
	№ пути
	Наименование погрузочно-выгрузочного места
	Среднесуточный вагонооборот
	Перечень перерабатываемых грузов
	Перечень перерабатываемых опасных грузов
	Средства механизации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	18
	Открытая площадка, слева
	<1
	металлолом
	нет
	стреловой кран, ж.д. кран

	2
	21
	Открытая площадка,

справа
	<1
	металлопрокат, металлоконструкции, ж.б. конструкции, стройматериалы,

оборудование,

тарно-штучные
	нет
	ж.д. кран

	3
	27
	Крытый склад
	<1
	металлопрокат, металлоконструкции, ж.б. конструкции, стройматериалы,

оборудование,

тарно-штучные
	нет
	мостовой кран, автопогрузчик

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ


Маневровая работа на железнодорожном пути необщего пользования 

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» осуществляется согласно Инструкции о порядке обслуживания и организации движения на пути необщего пользования, разработанной на основании Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250 и данных настоящего Технического паспорта железнодорожного пути необщего пользования.
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