Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Пути железнодорожные

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Сооружение земляного полотна
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 
	м3
	8 479,07
8747,79 сумма схем
	131-23-ПЖ-ОП-Р-01
131-23-ПЖ-ОП-Р-01
131-23-ПЖ-ОП-Р-01
131-23-ПЖ-ОП-Р-02
131-23-ПЖ-Т-Р-01
131-23-ПЖ-Т-Р-01
131-23-ПЖ-Т-Р-01
131-23-ПЖ-Т-Р-02
131-23-ПЖ-30-Р-01
131-23-ПЖ-31-Р-01

131-23-ПЖ-31-Р-02

131-23-ПЖ-31-Р-02

131-23-ПЖ-31-Р-03
131-23-ПЖ-Ш-Р-01
	под СП40 1/9: 95%: V= 93,25*0,95 = 88,59 м3
под жд путь №1: 95%: V= 436,46*0,95 = 414,64 м3
под СП42 1/9: 95%: V= 180,68*0,95 = 171,65 м3
под СП41 1/9: 95%: V= 70,5*0,95 = 66,98 м3
под СП46 1/9: 95%: V= 60,32*0,95 = 57,3 м3
под СП48 1/9: 95%: V= 60,32*0,95 = 57,3 м3
под ж/д путь №17 (между СП46 и СП48) 95%: V= 14,45*0,95 = 13,73 м3
СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36: 95%: V= 2279,66*0,95 = 2165,68 м3
под ж/д №30: 95%: V= 652*0,95 = 619,40 м3
под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 95%: V= 3121,51*0,95 = 2965,43 м3
под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 95%: V= 264,66*0,95 = 250,81 м3
под ж/д путь №31 на уч. ПК5+42,8 до ПК5+83 95%: V= 220,32*0,95 = 209,3м3
под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 95%: V= 1402,54*0,95 = 1332,41м3
под ж/д путь №23 (т.1-т.2): 95%: V= 69,32*0,95 = 65,85м3

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях
	м3
	446,27
449,45 сумма схем
	131-23-ПЖ-ОП-Р-01
131-23-ПЖ-ОП-Р-01
131-23-ПЖ-ОП-Р-01
131-23-ПЖ-ОП-Р-02
131-23-ПЖ-Т-Р-01
131-23-ПЖ-Т-Р-01
131-23-ПЖ-Т-Р-01
131-23-ПЖ-Т-Р-02
131-23-ПЖ-30-Р-01
131-23-ПЖ-31-Р-01

131-23-ПЖ-31-Р-02

131-23-ПЖ-31-Р-02

131-23-ПЖ-31-Р-03
131-23-ПЖ-Ш-Р-01
	под СП40 1/9: 5%: V= 93,25*0,05 =4,66 м3 
под жд путь №1: 5%: V= 436,46*0,05 = 21,82 м3
под СП42 1/9: 5%: V= 180,68*0,05 = 9,03 м3
под СП41 1/9: 5%: V= 70,5*0,05 = 3,52 м3
под СП46 1/9: 5%: V= 60,32*0,05 =3,02 м3 
под СП48 1/9: 5%: V= 60,32*0,05 =3,02 м3
под ж/д путь №17 (между СП46 и СП48) 5%: V= 14,45*0,05 = 0,72 м3
СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36: 5%: V= 2279,66*0,05 = 113,98 м3
под ж/д №30: 5%: V= 652*0,05 = 32,6 м3
под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 5%: V= 3121,51*0,05 = 156,08 м3
под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 5%: V= 264,66*0,05 = 13,2 м3
под ж/д путь №31 на участке ПК5+42,8 до ПК5+83 5%: V= 220,32*0,05 = 11,02м3
под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 5%: V= 1402,54*0,05 = 70,13м3
под ж/д путь №23 (т.1-т.2): 5%: V= 69,32*0,05 = 3,47м3

	3
	Устройство насыпи призмы привозным грунтом
	м3
	30,89
	есть акты на полный комплекс работ на все новые пироги
	под призму СП№41 1/9: V= 30,89 м3

	4
	Устройство подсыпки привозным грунтом
	м3
	0,03
	Зачем нам 3ведра грунта? Там выемка была
	под проект. ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) = 0,03м3

	5
	Отсыпка щебнем призмы под тупиковые упоры
	м3
	97,62
	131-23-ПЖ-Т-У-03
	под проектируемые тупиковые упоры №1, №2, №3

	5.1
	- Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
	м3
	123,00
	
	97,62м3 * 1,26

	6
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	8973,3
	
	Объем работ принят из расчета общей площади песочной отсыпки под пути

	7
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов
	м2
	1819,642
	
	Объемы из сметы

	8
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами
	м2
	3708
	
	Объемы из сметы

	9
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов
	м2
	927
	
	Объемы из сметы

	10
	Погрузка вручную грунта от ручной разработки
	м3
	440,91
	
	

	11
	Перевозка грунта на расстояние до 1 км
	т
	313,854
	
	Объемы из сметы

	12
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	7782,36
	
	Объемы из сметы

	
	Устройство оснований под ж/д пути
	
	
	
	

	13
	Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля 500 г/м²
	м2
	5 648,93
5924,94 сумма схем
	131-23-ПЖ-ОП-Г-01
131-23-ПЖ-30-Г-01
131-23-ПЖ-31-Г-01
131-23-ПЖ-31-Г-02
131-23-ПЖ-31-Г-03
131-23-ПЖ-31-Г-03
131-23-ПЖ-31-Г-03
131-23-ПЖ-31-Г-03
131-23-ПЖ-31-Г-03
131-23-ПЖ-31-Г-03
131-23-ПЖ-31-Г-03
131-23-ПЖ-Т-Г-01
131-23-ПЖ-Т-Г-02
131-23-ПЖ-Т-Г-02
131-23-ПЖ-Т-Г-02
131-23-ПЖ-Т-Г-02
131-23-ПЖ-Т-Г-02
131-23-ПЖ-Т-Г-03
131-23-ПЖ-Ш-Г-01
	под проект. жд путь 1 (т.1 - т.4, т.5 - т.8) – 270,4м2
под проект. жд путь 30 (т.1 - т.4) - 978м2
под проект. жд путь 31 (т.1 - т.4) – 1222,29м2
под проект. жд путь 31 (ПК5+21-ПК5+83) – 185,9м2
под проект. жд путь 31 ПК5+83 до СП43 = 188,5м2
под проект. жд путь на уч. СП№43 до СП№45 (т.1 - т.4) - 24,0м2
под проект. жд путь науч. СП№43 до СП№47 (т.1 - т.4) - 51,0м2
под проект. жд путь 33 - 153,17м2
под проект. жд путь 35- 150,6м2
под проект. жд путь 37- 123,9м2
под проект. жд путь 39- 124,24м2
под проект. жд путь 17 (т.1-т.4) - 25,5м2
под проект. жд путь 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6) - 25,5м2
под проект. жд путь 36 (СП48 до ПК3+8,1) - 375,39м2
под проект. жд путь 34 (СП50 до упора №2) - 622,6м2
под проект. жд путь 32 (СП50 до упора №1) - 613,26м2
под проект. жд путь 36 (от ПК3+8,1 до упора №3) - 374,7м2
под проект. тупиковые упоры №1, №2, №3 - 12м2 * 3шт. = 36,0м2
под проект. жд путь 23 (т.1-т.2) – 103,98м2

	13.1
	 - Геотекстиль 500 г/м²
	м2
	6 213,82
	
	5 648,93м2 * 1,1

	14
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	м3
	1 805,95
	131-23-ПЖ-ОП-П-01
131-23-ПЖ-ОП-П-01

131-23-ПЖ-ОП-П-01
131-23-ПЖ-ОП-П-02
131-23-ПЖ-Т-П-01
131-23-ПЖ-Т-П-01
131-23-ПЖ-Т-П-01
131-23-ПЖ-Т-П-01

131-23-ПЖ-Т-П-02
131-23-ПЖ-Т-П-02

131-23-ПЖ-Т-П-02

131-23-ПЖ-Т-П-02

131-23-ПЖ-Т-П-02

131-23-ПЖ-Т-П-03

131-23-ПЖ-30-П-01
131-23-ПЖ-31-П-01

131-23-ПЖ-31-П-02

131-23-ПЖ-31-П-03

131-23-ПЖ-Ш-П-01
	под СП№40 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под жд путь 1 (т.1 - т.4; т.5- т.8) - 360,5м2 * 0,2м = 72,1м3 * Купл. 1,2 = 86,52м3
под СП№42 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под СП№41 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под СП№46 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под жд путь 17 (т.1 - т.4) - 34,0м2 * 0,2м = 6,8м3 * Купл. 1,2 = 8,16м3
под СП№48 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под ж/п 17 на участке ПК1+83,1-ПК1+91,6: S = 34м² * 0,2м = 6,8м3 * Купл. 1,2= 8,16м3
под СП№50 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3
под жд путь 36 на уч СП48-ПК3+8,1: S = 500,52м² * 0,2м = 100,10м3 * Купл. 1,2= 120,13м3
под ж/пь 34 на уч СП50 до упора №2: S = 830,13м² * 0,2м = 166,03м3 * Купл. 1,2= 199,23м3
под ж/п 32 на уч СП50 до упора №1: S = 817,38м² * 0,2м = 163,48м3* Купл. 1,2= 196,17м3
под ж/п 36 на уч. от ПК3+8,1 до упора №3: S = 499,55м² * 0,2м = 99,91м3 * Купл. 1,2= 119,89м3
под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) S = 16м²*0,2м*3шт. = 9,6м3*К1,2= 11,52м3
под жд путь 30 (т.1 - т.4) - 1304м2 * 0,2м = 260,8м3 * Купл. 1,2 = 312,96м3
под жд путь 31 (т.1 - т.4) - 1629,7м2 * 0,2м = 325,94м3 * Купл. 1,2 = 391,13м3
под ж/п 31 на уч ПК5+21-ПК5+83 т.1-т.4: S = 247,8м² * 0,2м = 49,56м3 * Купл. 1,2= 59,47м3
под жд путь 31 на уч. от ПК5+83 до цеха 417: S = 1748,52м² * 0,2м = 349,7м3 *Купл. 1,2= 419,65м3
под жд путь 23 (т.1-т.2) S = 138,64м² * 0,2м = 27,73м3 *Купл. 1,2= 33,28м3

	14.1
	  - Песок карьерный
	м3
	2 167,14
	
	1 805,95 * 1,2

	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	м3
	2 905,51
2858.58 по схемам
	131-23-ПЖ-ОП-Щ-1
131-23-ПЖ-ОП-Щ-1
131-23-ПЖ-ОП-Щ-1

131-23-ПЖ-ОП-Щ-1
131-23-ПЖ-ОП-Щ-2
131-23-ПЖ-Т-Щ-01
131-23-ПЖ-Т-Щ-01
131-23-ПЖ-Т-Щ-01
131-23-ПЖ-Т-Щ-02

131-23-ПЖ-Т-Щ-02
131-23-ПЖ-Т-Щ-02

131-23-ПЖ-Т-Щ-02

131-23-ПЖ-Т-Щ-02

131-23-ПЖ-Т-Щ-02

131-23-ПЖ-Т-Щ-03

131-23-ПЖ-30-Щ-01
131-23-ПЖ-31-Щ-01

131-23-ПЖ-31-Щ-02

131-23-ПЖ-31-Щ-03

131-23-ПЖ-Ш-Щ-01
	под жд путь 2 (т.1 - т.2) – 154,8 * 0,3м = 46,44м3* Купл. 1,26 = 58,51м3
под СП№40 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,3 = 41,85м3* Купл. 1,26 = 52,73м3
под жд путь 1 (т.1 - т.4; т.5-т.8) - 360,5* 0,3м = 108,15м3* Купл. 1,26 = 136,27м3
под СП№42 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3* Купл. 1,26 = 52,73м3
под СП№41 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3 * Купл. 1,26 = 52,73м3
под СП№46 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,35 = 48,83м3 * Купл. 1,26 = 61,53м3
под жд путь 17 (т.1 - т.4) -34,0м2 * 0,35м = 11,9м3 * Купл. 1,26 = 14,99м3
под СП№48 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,35 = 48,83м3 * Купл. 1,26 = 61,53м3
под ж/п 17 на уч ПК1+83,1-ПК1+91,6: S = 34м² * 0,35м = 11,9м3 * Купл. 1,26 = 14,99м3
под СП№50 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,35 = 48,83м3 * Купл. 1,26= 61,52м3
под. ж/п 36 на уч СП48-ПК3+8,1: S = 500,52м² * 0,35м = 175,18м3 * Купл. 1,26= 220,73м3
под ж/п 34 на уч СП50 до упора №2: S = 830,13м² * 0,35м = 290,55м3 * Купл. 1,26= 366,1м3
под ж/п 32 на уч СП50 до упора №1: S = 813,68м² * 0,35м = 284,79м3 * Купл. 1,26= 358,83м3
под пр. ж/п 36 на уч. от ПК3+8,10 до уп №3: S = 499,55м² * 0,35м = 174,84м3 * Купл. 1,26= 220,3м3
под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) S = 16м² *0,19м *3шт. = 9,12м3 *К1,26= 11,49м3
под жд путь 30 (т.1 - т.4) -1304м2 * 0,3м = 391,2м3 * Купл. 1,26 = 492,91м3
под жд путь 31 (т.1 - т.4) -1629,7м2 * 0,3м = 488,91м3 * Купл. 1,26 = 616,03м3
под ж/п 31 на уч ПК5+21-ПК5+83 т.1-т.4: S = 247,8м² * 0,3м = 74,34м3 * Купл. 1,26= 93,67м3
под жд путь 31 на уч. от ПК5+83 до цеха 417: S = 1748,52м² * 0,3м = 524,56м3 *Купл.1,26= 660,94м3
под жд путь 23 (т.1-т.2) S = 138,64м² * 0,3м = 41,59м3 *Купл. 1,26= 52,40м3

	15.1
	- Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
	м3
	3 660,94
	
	2 905,51м3 * 1,26

	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	16
	Разборка тупикового упора
	шт.
	1
	
	Демонтаж тупиковых упоров подкранового пути 

	17
	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода 1/9
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-ОП-Д-01
131-23-ПЖ-Ш-Д-02
131-23-ПЖ-Ш-Д-01
	уч. т.1- т.2 СП №8 (Р-65 1/9) - (12,091т + 1,953т + 6,5852т), 
уч. т.1- т.2 СП №22 (Р-65 1/9) - (13,175т + 1,409т + 6,58636т+0,544), 
СП №б/н 1/9 без монтажа деревянных брусьев (старогодние) (8,942т +1,409т +0,5947т)

	18
	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные
	м
	731,25
	131-23-ПЖ-Т-Д-01
131-23-ПЖ-Т-Д-01
131-23-ПЖ-ОП-Д-01


131-23-ПЖ-ОП-Д-01

131-23-ПЖ-Т-Д-02
	т.2-т.3 путь №19 - 175,97м / (22,83387т + 1,963т + 84,24т + 7,8538т)
т.2-т.3 пут№ 23 - 79,75м/ (10,34836т + 0,916т + 38,22т + 3,5633т)
уч. т.1-т.2 путь №2 под новый СП №40 - 31,035м / (4,027102т + 0,5235т + 14,82+ 1,3817т)
уч. т.1-т.2; уч. т.3-т.4 путь №1 – 113,04м (82м + 31,035м) / (14,66807т + 1,3086т + 54,08 + 5,0419т)
путь №17 – 331,48м/ (43,01284т + 3,5333т + 158,6т + 14,7864т)

	19
	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65
	м
	86,36
	131-23-ПЖ-Т-Д-01
131-23-ПЖ-Т-Д-01
131-23-ПЖ-31-У-05
131-23-ПЖ-Ш-Д-02
	т.1-т.2 путь №19 – 29,03м / (3,76693 + 0,2617т + 3,78 + 1,6651т)
т.1 - т.2 путь №23 – 45,25м/ (5,87164т + 0,6543т + 5,81т + 2,5594т)
путь №35 – 5,25м, №37 – 1,21м, №39- 2,0м (1,09777 + 1,12т + 0,4934т)
путь №23 – 3,62м (0,46973 + 0,1309т + 0,490т+0,2159т)

	
	Прочие работы
	
	
	
	

	20
	Погрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс
	т
	160,39
	
	

	21
	Погрузка металлических конструкций креплений
	т
	46,85
	
	

	22
	Перевозка грузов на расстояние до 2 км
	т
	207,24
	
	

	23
	Разгрузка металлических конструкций креплений
	т
	46,85
	
	

	24
	Разгрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс
	т
	160,39
	
	

	25
	Погрузка с использованием погрузчика ж.б. шпал
	т
	349,96
	
	

	26
	Погрузка деревянных шпал
	т
	11,2
	
	

	27
	Погрузка экскаваторами мусора строительного от замены балласта
	т
	264,57
	
	174,06м3 * 1,9 * 0,8

	28
	Погрузка вручную мусора строительного от замены балласта
	т
	66,14
	
	174,06м3 * 1,9 * 0,2

	29
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	332,71
	
	шпала дер.: 11,2т/0,6 =18,67м3
шпала ж/б: 349,96т/2,5 = 139,98м3
балласт: 174,06м3 

	
	Устройство верхнего строения пути
	
	
	
	

	30
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65
	м
	1 220,27
	131-23-ПЖ-ОП-У-01
131-23-ПЖ-ОП-У-01
131-23-ПЖ-30-У-01

131-23-ПЖ-31-У-01

131-23-ПЖ-31-У-02


131-23-ПЖ-31-У-03

131-23-ПЖ-31-У-03

131-23-ПЖ-31-У-03

131-23-ПЖ-31-У-03
131-23-ПЖ-31-У-03
131-23-ПЖ-31-У-03
131-23-ПЖ-31-У-03
131-23-ПЖ-Ш-У-02
	уч. т.1-т.2 путь №2 37,5м (новые: 4,866т+0,5235т+6,9577т)
уч. т.1-т.2 путь №1 90,1м (новые: 11,69138т+1,0469т+16,7388т)
уч. т.1-т.2 путь №30 (от СП42 до СП46) 316,77м (новые: 41,10408т+3,5333т+64,6174т)
уч. т.1-т.2 путь №31 (от СП41 до ПК5+21,0) 407,43м (новые: 52,86812т+4,4494т+83,127т)
уч. т.1-т.4 путь 31 ПК5+21-ПК5+83: 62,0м (новые: 8,04512т+0,78518т+8,05т +3,54614т)
уч. т.1-т.4 путь 31 ПК5+83 -СП43: 62,84м (новые: 8,15412т+0,7852т+8,12т +3,577т)
уч. жд путь на уч. от СП43 до СП45: 8м (новые: 1,03808т+0,1309т+1,05т +0,4625т)
уч. жд путь на уч. от СП43 до СП47: 17м (новые: 2,20592т+0,2617т+2,17т +0,9559т)
уч. путь 33: 51,06м (новые: 6,62555т+0,6543т+6,58т +2,8986т)
уч. путь 35: 50,20м (новые: 6,51395т+0,6543т+6,44т +2,8369т)
уч. путь 37:41,3м (новые: 5,35909т+0,5235т+5,32т +2,3435т)
уч. путь 39: 41,41м (новые: 5,37336т+0,5235т+5,32т +2,3435т)
уч. т.1-т.2 путь №23 34,660м (новые: 4,49748т+0,52346т+4,48т +1,9735т)

	30.1
	       - Рельсы Р65 L=12,5м 
	м
шт
	2440,54
196
	
	

	30.2
	       - Шпалы деревянные 
	шт.
	2247
	
	

	30.3
	       - Накладка Р-65
	шт.
	440
	
	

	30.4
	       - Болт стыковой М27 в компл. с шайбой и гайкой
	шт.
	1320
	
	

	30.5
	       - Комплект скреплений КД-65 
	шт.
	2247
	
	

	31
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65
	м
	6,25
	
131-23-ПЖ-31-У-05

	Старогодние  
путь №35 – 6,25м (0,811 + 0,2617т + 0,37)


	32
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скрепления КБ-65
	м
	43,65
	131-23-ПЖ-Т-У-01

131-23-ПЖ-Т-У-02

131-23-ПЖ-Т-У-02

131-23-ПЖ-Т-У-02

	уч. т.1-т.2 путь №17 8,5м от СП №46 до СП №48 (новые: 1,10296т+0,2617т+4,16т+0,3878т) 
уч. пути №17 8,5м от СП №48 до СП №50 8,5м (новые: 1,10296т+0,2617т+4,16т+0,3875т) 
уч. пути №34 на участке СП50 до упора №2 13,6м (новые: 1,764736т+0,1309т+6,5т+0,606т) 
уч. пути №32 на участке СП50 до упора №1 13,05м (новые: 1,693368т+0,1309т+6,24т+0,5815) 

	32.1
	       - Рельсы Р65 L=12,5м
	м
шт.
	87,3
7
	
	

	32.2
	       - Шпалы железобетонные  
	шт.
	81
	
	

	32.3
	       - Накладка Р-65
	шт.
	24
	
	

	32.4
	       - Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой
	шт.
	72
	
	

	32.5
	       - Комплект скреплений КБ-65 
	шт.
	81
	
	

	33
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скрепления ЖБР-65
	м
	635,3
	131-23-ПЖ-Т-У-02

131-23-ПЖ-Т-У-02

131-23-ПЖ-Т-У-02

131-23-ПЖ-Т-У-02

	уч. пути №36 на участке СП48-ПК3+8,1 125,13м (новые: 16,23687т+1,3086т+59,8т+2,1804т) 
уч. пути №34 на участке СП50 до упора №2 193,93м (новые: 25,16436т+2,0938т+92,82т+3,3844т) 
уч. пути №32 на участке СП50 до упора №1 191,35м (новые: 24,82958т+1,963т+91,52т+3,337) 
уч. пути №36 на участке от ПК3+8,1 до упора №3 124,89м (новые: 16,20573т+1,4395т+61,9804т)

	33.1
	       - Рельсы Р65 L=12,5м
	м
шт.
	1270,6
102
	
	

	33.2
	       - Шпалы железобетонные  
	шт.
	1169
	
	

	33.3
	       - Накладка Р-65
	шт.
	208
	
	

	33.4
	       - Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой
	шт.
	624
	
	

	33.5
	       - Комплект скреплений ЖБР-65 
	шт.
	1169
	
	

	34
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50
	м
	-
	
	Старогодние

	35
	Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417
	стык
	2
	131-23-ПЖ-31-У-05
	Путь №37 -1 стык (130,9кг)
Путь №39 -1 стык (130,9кг)

	35.1
	       - Накладка Р-65
	шт.
	8
	
	

	35.2
	       - Болт стыковой М27х160 в комплекте с шайбой и гайкой
	шт.
	24
	
	

	
	Укладка контррельсов
	
	
	
	

	36
	Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки 
	шт.
	32
	131-23-ПЖ-31-У-05
	Ж.д. путь 35 + путь цеха 417 - 16 отверстий
Ж.д. путь 37 + путь цеха 417 - 8 отверстий
Ж.д. путь 39 + путь цеха 417 - 8 отверстий

	37
	Снятие скреплений КД-65 на контррельсовом башмаке (каждая 2-я шпала)
	шт.
	28
	
	

	38
	Сверление отверстий в контррельсовом уголке, скрепление с башмаком и стыковочными накладками
	шт.
	41
	
	

	39
	Установка скреплений КД-65 на контррельсовый башмак (каждая 2-я шпала) скреплением
	шт.
	28
	
	

	40
	Укладка контррельсов
	м
	37,67
	
	на пути №31 (новый жд переезд напротив весовой) - 4шт. * 9м
L=18,89м, L=18,78м

	40.1
	    - Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65
	компл.
	4
	
	

	
	Укладка глухого пересечения
	
	
	
	

	41
	Подрезка рельс в кривых, в местах присоединения к существующим и проектируемым путям, к глухому пересечению
	шт.
	6
	131-23-ПЖ-31-У-05
	№35, №37, №39 = 6 шт.

	42
	Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65
	шт.
	1
	131-23-ПЖ-31-У-04
	Между ж.д. путями №30 и №31

	42.1
	    - Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65
	компл.
	1
	
	

	42.2
	   - Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ
	шт.
	10
	
	

	
	Укладка стрелочных переводов
	
	
	
	

	43
	Демонтаж ж/б бруса на СП 46,48,50
	шт.
м3
	3
 0,6
	
	

	44
	Установка деревянного бруса длиной 5 м 
	шт.
м3
	3
 0,6
	
	на СП 46,48,50 для монтажа переводных механизмов -  L5м*0,16м*0,25м*3шт.  

	45
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-Т-Г-01
131-23-ПЖ-Т-У-01
131-23-ПЖ-Т-Г-01
131-23-ПЖ-Т-У-01
131-23-ПЖ-Т-Г-02
131-23-ПЖ-Т-У-01
	СП №46 1/9 (т.1 - т.2), 

СП №48 1/9 (т.1 - т.5), 

СП №50 1/9 (т.1 - т.5)

	46
	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля
	шт.
	3
	
	

	46.1
	- Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый
	шт.
	2
	
	

	46.2
	- Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый
	шт.
	1
	
	

	46.3
	- Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х230
	шт.
	3
	
	

	47
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-ОП-Г-01
131-23-ПЖ-ОП-У-01
131-23-ПЖ-ОП-Г-01
131-23-ПЖ-ОП-У-01
131-23-ПЖ-ОП-Г-02
131-23-ПЖ-ОП-У-02


	СП №40 1/9 (т.1 - т.5) (старогодний СП №8), 

СП №42 1/9 (т.1 - т.5), 

СП №41 1/9 прав (т.1 - т.5)

	48
	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля
	шт.
	3
	
	

	48.1
	- Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый
	шт.
	1
	
	

	48.2
	- Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый
	шт.
	1
	
	

	48.3
	- Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250
	шт.
	3
	
	

	49
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/7
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-31-Г-03
131-23-ПЖ-31-У-03
131-23-ПЖ-31-Г-03
131-23-ПЖ-31-У-03
131-23-ПЖ-31-Г-03
131-23-ПЖ-31-У-03
	СП №43 1/7, 

СП №45 1/7, 

СП №47 1/7

	50
	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/7 с укладкой геотекстиля
	шт.
	3
	
	

	50.1
	- Стрелочный перевод, Р65 марка 1/7 левый
	шт.
	3
	
	

	50.2
	- Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250
	шт.
	3
	
	

	51
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 
	шт.
	1
	131-23-ПЖ-Ш-У-01
	СП №б/н 1/9 – старогодний

	52
	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля
	шт.
	1
	
	

	
	Устройство упоров тупиковых
	
	
	
	

	53
	Устройство упоров тупиковых 
	шт.
	1
	
	Старогодний, подкрановые пути

	54
	Устройство упоров тупиковых рельсовых
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-Т-У-03
	туп. упоры №1, №2, №3 на путях №32,34,36 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) Новые

	54.1
	- Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016
	компл.
	3
	
	в комплекте: стойка упора, деревянные брусья, крепеж, знак "Путевое заграждение")

	55
	Монтаж ж/б шпал с скреплениями ЖДР-65 
	шт./ м3
	
	
	для устройства тупиковых упоров на путях 32,34,36 (3 шт. на упор с комплектом скрепления)

	56
	Изготовление деталей металлических каркасов обрамления призмы тупикового упора
	т
	4,765
	
	для насыпи путей 32, 34,36, обкаточные пути (2 шт):
лист ст 3мм – 655кг *5шт. * 1,04 =3 406кг
уголок 50х50х4мм – 298кг *5шт. * 1,04 =1549кг

	57
	Устройство обрамления призмы тупикового упора металлическим каркасом: обрамление граней стальным уголком и установки растяжек из уголка 
	т
	1,49
	
	

	58
	Облицовка толстолистовой сталью 
	т/м2
	3 275/ 141,86
	
	

	59
	Засыпка песком с уплотнением
	м3
	102,5
	
	20,5м3 * 5шт.

	60
	Засыпка щебнем с уплотнением
	м3
	14
	
	2,8м3 * 5шт.

	
	Рихтовка, выправка и балластировка путей
	
	
	

	61
	Рихтовка пути
	м
	2 077,3
	131-23-ПЖ-30-Б-01
131-23-ПЖ-31-Б-01
131-23-ПЖ-31-Б-01
131-23-ПЖ-31-Б-01
131-23-ПЖ-31-Б-01
131-23-ПЖ-ОП-Б-01
131-23-ПЖ-Т-Б-01
131-23-ПЖ-Т-Б-01
131-23-ПЖ-Ш-Б-01
	ж.д пути №30 между СП№42 и СП№46 = 316,77м 
ж.д пути №31= 407,43м
ж.д пути №31 (ПК5+21 -ПК5+83) = 62м
ж.д пути и СП (ПК5+83 -цех 417) = 271,8м
глухое пересечение = 17м
ж.д пути №1, №2, СП40, СП41, СП42= (31,05+43+31,04+121,49) = 226,58м
ж.д пути №17, СП46, СП48 = 70,56м
ж.д пути 32,34,36 от СП48 до тупиковых упоров = 670,5м
ж.д пути 23 (т.1-т.2)= 34,66м

	62
	Очистка балласта вручную в шпальных ящиках, из межшпального пространства; очистка вручную насыпи сущ.пути
	м
	
	
	Пути №1 между СП41 и СП№42 – 50м3 
Пути сущ. №17 до ПК0 – 25м3

	63
	Замена балласта в пути, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя
	м / м3
	145,05/ 174,06
	131-23-ПЖ-ОП-Р-01

	Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4: 
т.1-т.2: V1 = 452*0,3 = 135,6 м3/ 113м + т.3-т.4: V2 = 128,2*0,3 = 38,46 м3/ 32,05м Задвоение, см п.1,2 разработка грунта, замены не было

	64
	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
	м3
	961,03
	131-23-ПЖ-ОП-Б-01


131-23-ПЖ-ОП-Б-01

131-23-ПЖ-Т-Б-01

131-23-ПЖ-Т-Б-01

131-23-ПЖ-Т-Б-01

131-23-ПЖ-Т-Б-01

131-23-ПЖ-30-Б-01


131-23-ПЖ-31-Б-01
131-23-ПЖ-31-Б-01


131-23-ПЖ-31-Б-01

131-23-ПЖ-31-Б-01

131-23-ПЖ-31-Б-01

131-23-ПЖ-Ш-Б-01

	Балластировка СП (41,42,43 -3шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 3шт. = 49,29м3 * Купл.1,17= 57,67м3
Балластировка ж/п №1, №2: L= 102,396 м: на 1 м жд. пути: V1= 0,43 м3/*м = 44,03м3* Купл.1,17 = 51,52м3
Балластировка СП: (2шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 2шт. = 32,86м3 * Купл.1,17=38,45м3
Балластировка ж/п №17: L= 8,5 м: на 1 м жд. пути: V1= 0,43 м3/*м = 3,66м3* Купл.1,17=4,28м3 
Балластировка СП: (1шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 1шт. = 16,43м3 * Купл.1,17= 19,22м3
Балл. ж.п №32,34,36 от СП48 до ту: L= 670,5м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 288,32м3 Купл.1,17= 337,33м3
Балластировка ж/п №30: L= 316,77 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 136,21м3 * Купл.1,17 = 159,36м3
Балластировка ж/п №31: L= 407,43 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 175,2м3 * Купл.1,17 = 204,98м3
Балластировка ж.п №31: L= 62 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 26,66м3 * Купл.1,17 = 31,19м3
Балластировка стрел. переводов: (3шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 3шт. =49,29м3* Купл.1,17= 57,67м3
Балластир. от жд 31 до цеха 417 L= 271,8м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 116,87м3 * Купл.1,17= 136,74м3
Балластир. глухого пересечения L= 17м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 7,31м3* Купл.1,17= 8,6м3
Балластировка ж/п №23: L= 34,66 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 14,9м3 *Купл.1,17 = 17,43м3

	64.1
	      - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
	м3
	1 124,41
	
	

	65
	Балластировка пути и стрелочных переводов. Послеусадочный ремонт
	м3
	1097
	
	

	65.1
	      - Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
	м3
	1283,49
	
	

	66
	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути, балласт щебеночный

	м
	1891,05
	131-23-ПЖ-ОП-Б-01

131-23-ПЖ-Т-Б-01

131-23-ПЖ-Т-Б-01

131-23-ПЖ-30-Б-01
131-23-ПЖ-31-Б-01
131-23-ПЖ-31-Б-01

131-23-ПЖ-31-Б-01

131-23-ПЖ-31-Б-01
131-23-ПЖ-Ш-Б-01
	Выправка ж/д. путей №1, №2 и СП40, СП41, СП42: 9,33м3/ 226,58м /102,39м* 1,17 = 10,92м3
Выправка ж/д.  путей№17 и СП46, СП48: 3,63м3 / 70,56м/ 8,5м * 1,17 = 4,25м3 
Выправка ж/д.  путей №32,34,36 от СП48 до туп..упоров: 30,48м3 / 670,5м/ 670,5м*1,17 = 35,66м3
Выправка ж/д. путей №30: 13,62м3 / 316,77м/ 316,77м* 1,17 = 16,37м3
Выправка ж/д. путей №31: 17,52м3 / 407,43м/ 407,43м *1,17= 20,5м3
Выправка ж/д. путей №31 (ПК5+21 -ПК5+85): 2,67м3 / 62,0м/ 62м *1,17= 3,12м3
Выпр.от №31(ПК5+83) до СП43, СП45 и СП47, между СП43 и СП47, жд 33,35,37,39: 16,62 / 271,8м/ 271,8м *1,17=19,45м3
Выпр.  глухого пересечения: 0,73м3 / 17м *1,17= 0,80м3
Выправка ж/д.  путей №23: 1,49м3 / 34,66м/ 34,66м *1,17= 1,74м3

	66.1
	      - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
	м3
	112,81
	
	

	
	Изготовление и устройство закладных конструкций
	
	

	67
	Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС1, МС2
	т
	4,75647
	
	МС2- 380шт. * 0,15 = 57м * 4,79кг/м = 273,03кг*1,04=283,95кг
МС1 – 936м * 4,79кг/м = 4 483,44кг*1,04=4 662,78кг

	68
	Сверление рельс для установки МС2
	шт.
	380
	
	

	69
	Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам
	шт/ т
	380/ 2730,03
	
	

	70
	Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2 
	м/ т
	936/ 4,75647
	
	

	
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ и ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	
	Разборка асфальтобетонного покрытия
	
	
	
	Путь №31

	71
	Нарезка швов
	м
	226,1
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	участок 2: L= 201,3 м, путь №31
участок 4: L= 12,9 м, путь №31
участок 5: L= 11,8 м, путь №31

	72
	Резка асфальта фрезой 
	м
	91,45
	131-23-ПЖ-31-Р-01
	участок от СП №41 1/9 до ПК4+92,9: L= 91,45 м, путь №31

	73
	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками
	м3
	260,38
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	Уч. 1: бетон. основание: S = 1093,2 м2; h = 0,1 м; V= 109,32 м3, путь 31
Уч. 2: бетон. основание: S = 507,1 м2; h = 0,24 м; V= 121,7 м3, путь 31
Уч. 4: бетон. основание: S = 33,35 м2; h = 0,44 м; V= 14,68м3, путь 31
Уч. 5: бетон. основание: S = 35,34 м2; h = 0,41 м; V= 14,5м3, путь 31

	74
	Разборка асфальтобетонного покрытия ковшом экскаватора
	м3
	41,92
	131-23-ПЖ-31-Д-01
131-23-ПЖ-31-Р-01
	Участок 3: асфальт. покрытие S = 180,4 м2; h = 0,04 м; V= 7,22 м3, путь 31
Участок от СП №41 1/9 до ПК4+92,9: S = 182,64 м2; h = 0,19 м; V= 34,7 м3, путь №31

	75
	Демонтаж ж/б плит (3,0х1,75х0,17)
	м2/ м3
	180,4/ 30,668
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	Участок 3: ж/б плиты n= 180,4м2/5,3м2/шт. = 34 шт., путь 31

	76
	Разборка бетонного основания отбойными молотками, h = 0,1 м
	м3
	18,04
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	Участок 3: бетон. основание: V= 180,4*0,1 = 18,04 м3, путь 31

	77
	Погрузка бетонного лома и асфальтобетона механизир. способом
	м3 / т
	280,81/ 581,1
	
	Асфальтобетон: (260,38м3 + 41,92м3) = 302,3м3 * 2 = 604,6т (путь №31)
Бетон: (30,668м3 + 18,04м3) 48,708м3 *2,5 = 121,77т (путь №31)

Мех. сп: 280,81м3/ 581,1т
Вручную: 70,198м3/145,27т

	78
	Погрузка бетонного лома и асфальтобетона вручную
	м3 / т
	70,198/ 145,27
	
	

	79
	Перевозка и утилизация
	м3/ т
	350,998/ 726,37
	
	

	
	Демонтаж бетонных конструкций
	
	
	
	

	
	Бетонные основания в котловане
	
	
	
	Путь №30

	80
	Демонтаж бетонных оснований в котловане под устройство жд пути №30 отбойными молотками
	м3
	84,4
	131-23-ПЖ-30-Д-01
	Бетонное основание 3,0х3,0х1,25(h) -2шт. V1 = (3*3*1,25) *2 = 22,5 м3
Бетонное основание 3,0х1,5х1,25(h) -11шт. V1 = (3*1,5*1,25) *11 = 61,9 м3

	81
	Погрузка бетонного лома механизир. способом
	м3 / т
	67,52/ 148,54
	
	Бетон: (22,5м3 + 61,9м3) = 84,4м3 *2,2 * 0,8 = 148,54т/ 67,52м3

	82
	Погрузка бетонного лома вручную
	м3 / т
	16,88/ 37,14
	
	Бетон: (22,5м3 + 61,9м3) = 84,4м3 *2,2 * 0,2 = 37,14т/ 16,88м3

	83
	Перевозка и утилизация
	м3/ т
	84,4/ 185,68
	
	

	
	Демонтаж тупиков ж/б конструкций
	
	
	
	Путь №31

	85
	Демонтаж бетонных блоков отбойными молотками (тупики)
	м3
	43,2
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	тупики на пути №18: бетонные блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3
тупики на уч. подкранового пути: бет. блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3

	86
	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками (тупики)
	м3
	6,04
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	S = 151 м2, h = 0,04м2, V= 6,04 м3

	87
	Демонтаж бетонных плит  
	м2/ м3
	151/ 25,88
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	бетон. плиты (3,0х1,75х0,17): n= 151/5,3 = 29 шт.

	88
	Демонтаж бетонного основания: h = 0,1 м отбойными молотками (тупики
	м3
	15,1
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	толщина слоя бетонного основания: h = 0,1 м, 
V= 151*0,1 = 15,1 м3

	89
	Погрузка бетонного лома механизир. способом
	м3 / т
	72,18/ 174,41
	
	Бетон. блоки: (21,6м3 + 21,6м3) 43,2м3 *2,5 = 108т 
Асфальтобетон: 6,04м3 * 2 = 12,08т
Бетон. плиты: 25,88м3 *2,5 = 64,71т
Бетонное основание: 15,1м3 * 2,2 = 33,22т
Мех. сп: 72,18м3/ 174,41т
Вручную: 18,04м3/43,6т

	90
	Погрузка бетонного лома вручную
	м3 / т
	18,04/ 43,6
	
	

	91
	Перевозка и утилизация
	м3/ т
	90,22 / 218,01
	
	

	
	Демонтаж опор
	
	
	
	Пути 33, 35, 37, 39. СП №47

	
	Земляные работы
	
	
	
	

	92
	Разработка грунта с погрузкой мех способом
	м3
	157
	
	26,24м3*6шт.

	93
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов
	м3
	3
	
	0,5м3*6шт.

	94
	Погрузка грунта вручную
	м3
	3
	
	

	95
	Перевозка грунта на расстояние до 1 км
	т
	252
	
	(41,5+0,5)*6

	96
	Погрузка грунта
	т
	47,4
	
	7,9*6шт.

	97
	Перевозка грунта на расстояние до 1 км
	т
	299,4
	
	(41,5+0,5+7,9)*6

	98
	Обратная засыпка грунтом бульдозерами
	м3
	187
	
	31,1*6

	99
	Уплотнение грунта трамбовками
	м3
	187
	
	

	
	Демонтаж ж/б конструкций опор
	
	
	
	

	100
	Разборка монолитного ж/б фундамента
	м3
т
	30
75
	131-23-ПЖ-31-Д-02
	5м3*6 = 30м3
12,5т *6 = 75т

	101
	Демонтаж бетонного основания отбойными молотками
	м3
	0,32
	131-23-ПЖ-31-У-05
	0,27м х 2,97м х 0,4м =0,32м3

	102
	Демонтаж ж/б опор (6шт.)
	шт.
м3
	6
19,2
	131-23-ПЖ-31-Д-02
	Рассматривать совместно с черт. 131-23-ПЖ.ВР1.А (листы 1-7)
бетон марки М3004,62
опоры: 3,2м3 * 6 = 19,2м3 * 2,5 = 48т

	103
	Погрузка бетонного лома механизир.  способом
	т
	99,04
	
	(30+19,2+0,32) * 2,5 * 0,8 =99,04т

	104
	Погрузка бетонного лома вручную
	т
	24,76
	
	(30+19,2+0,32) *2,5 * 0,2 =24,76т

	105
	Перевозка и утилизация бетонного лома
	м3/ т
	49,52/ 123,8
	
	

	
	Демонтаж м/ конструкций 
	
	
	
	

	106
	Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) 
	т
	4,62
	131-23-ПЖ-31-Д-02
	металлоконструкции: 0,76т + 0,68т + 0,597т + 0,582т + 1,136т + 0,865т = 4,62т

	107
	Демонтаж металлоконструкций фермы
	т
	6,82
	131-23-ПЖ-31-Д-02
	

	108
	Погрузка металлического лома
	т
	11,44
	
	4,62т +6,82т =11,44

	109
	Перевозка металлического лома
	т
	11,44
	
	

	110
	Разгрузка металлического лома
	т
	11,44
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

