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Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Пути железнодорожные

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Сооружение земляного полотна
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 
	м3
	8747,79
	131-23-ПЖ-30-Р-01
131-23-ПЖ-31-Р-01
131-23-ПЖ-31-Р-02
131-23-ПЖ-31-Р-03
131-23-ПЖ-ОП-Р-01
131-23-ПЖ-ОП-Р-02
131-23-ПЖ-Т-Р-01
131-23-ПЖ-Т-Р-02
131-23-ПЖ-Ш-Р-01
	619,4+2998,4+250,81+209,3+1332,41+208,05+88,59+414,64+171,65+66,98+
57,3+85+13,73+2165,68+65,85= 8747,79м3

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях
	м3
	449,45
	131-23-ПЖ-30-Р-01
131-23-ПЖ-31-Р-01
131-23-ПЖ-31-Р-02
131-23-ПЖ-31-Р-03
131-23-ПЖ-ОП-Р-01
131-23-ПЖ-ОП-Р-02
131-23-ПЖ-Т-Р-01
131-23-ПЖ-Т-Р-02
131-23-ПЖ-Ш-Р-01
	32,6+157,81+13,2+11,02+70,13+4,66+21,82+9,03+3,52+3,02+4,47+0,72+
113,98+3,47= 449,45м3

	3
	Погрузка вручную грунта от ручной разработки
	м3
	449,45
	
	

	4
	Перевозка грунта на расстояние до 1 км
	т
	313,854
	Объемы из сметы
	

	5
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	9197,24
	
	8747,79+449,45= 9197,24м3

	6
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	7278,6
	Объемы из сметы
	

	7
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов
	м2
	1819,642
	Объемы из сметы
	

	8
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами
	м2
	3708
	Объемы из сметы
	

	9
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов
	м2
	927
	Объемы из сметы
	

	
	Устройство оснований под ж/д пути
	
	
	
	

	10
	Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля 500 г/м²
	м2
	5924,94
	131-23-ПЖ-30-Г-01
131-23-ПЖ-31-Г-01
131-23-ПЖ-31-Г-02
131-23-ПЖ-31-Г-03
131-23-ПЖ-ОП-Г-01
131-23-ПЖ-ОП-Г-02
131-23-ПЖ-Т-Г-01
131-23-ПЖ-Т-Г-02
131-23-ПЖ-Т-Г-03
131-23-ПЖ-Ш-Г-01
	978+1222,3+185,9+188,5+78+24+51+78+78+153,17+150,6+123,9+124,24+107+270,4+107+107+107+25,5+107+25,5+107+375,39+622,6+13,26+374,7+36+103,98= 5924,94м2


	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	м3
	1 805,95
	131-23-ПЖ-30-П-01
131-23-ПЖ-31-П-01
131-23-ПЖ-31-П-02
131-23-ПЖ-31-П-03
131-23-ПЖ-ОП-П-01
131-23-ПЖ-ОП-П-02
131-23-ПЖ-Т-П-01
131-23-ПЖ-Т-П-02
131-23-ПЖ-Т-П-03
131-23-ПЖ-Ш-П-01
	260,8+325,94+49,56+349,7+27,9+72,1+27,9+27,9+27,9+6,8+27,9+6,8+27,9+
100,1+166,03+163,48+99,91+9,6+27,73= 1805,95м3

	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	м3
	2858,58
	131-23-ПЖ-30-Щ-01
131-23-ПЖ-31-Щ-01
131-23-ПЖ-31-Щ-02
131-23-ПЖ-31-Щ-03
131-23-ПЖ-ОП-Щ-01
131-23-ПЖ-ОП-Щ-02
131-23-ПЖ-Т-Щ-01
131-23-ПЖ-Т-Щ-02
131-23-ПЖ-Т-Щ-03
131-23-ПЖ-Ш-Щ-01
	391,2+488,91+74,34+524,56+41,85+108,15+41,85+41,85+48,83+11,9+48,83+11,9+48,83+175,18+290,06+284,79+174,84+9,12+41,59= 2858,58м3
Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути

	13
	Отсыпка щебнем призмы под тупиковые упоры
	м3
	97,62
	131-23-ПЖ-Т-У-03
	Под проектируемые тупиковые упоры №1, №2, №3 (32,54х3=97,62м3)
Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути

	14
	Замена балласта в пути, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя
	м / м3
	43 / 
46,44
	131-23-ПЖ-ОП-Щ-01
	Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути

	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	15
	Разборка тупикового упора
	шт.
	2
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	Демонтаж тупиковых упоров подкранового пути 

	16
	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода 1/9
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-ОП-Д-01
131-23-ПЖ-Ш-Д-01
131-23-ПЖ-Ш-Д-02
	

	17
	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные
	м
	731,24
	131-23-ПЖ-ОП-Д-01
131-23-ПЖ-Т-Д-01
131-23-ПЖ-Т-Д-02
	113+31,035+175,97+79,75+331,48 = 731,24м

	18
	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65
	м
	74,28
	131-23-ПЖ-Т-Д-01
	

	
	Прочие работы
	
	
	
	

	19
	Погрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс
	т
	48,36
	Объемы из КС
	

	20
	Погрузка металлических конструкций креплений
	т
	7,81
	Объемы из КС
	

	21
	Перевозка грузов на расстояние до 2 км
	т
	56,17
	Объемы из КС
	

	22
	Разгрузка металлических конструкций креплений
	т
	7,81
	Объемы из КС
	

	23
	Разгрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс
	т
	48,36
	Объемы из КС
	

	24
	Погрузка деревянных шпал
	т
	26,34
	Объемы из КС
	

	
	Устройство верхнего строения пути
	
	
	
	

	25
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65.
	м
	1 220,27
	131-23-ПЖ-30-У-01
131-23-ПЖ-31-У-01
131-23-ПЖ-31-У-02
131-23-ПЖ-31-У-03
131-23-ПЖ-ОП-У-01
131-23-ПЖ-Ш-У-02
	316,77+407,43+62+62,84+8+17+51,06+50,2+41,3+41,41+37,5+90,1+34,66=
1220,27м3
Рельсы Р65 L=12,5м=2440,54м/196шт (из них 24шт давальческие)
Шпалы деревянные=2247шт 
Накладка Р-65=220шт (из них 16шт давальческие)
Болт стыковой М27 в компл. с шайбой и гайкой=1320шт
Комплект скреплений КД-65=2247шт



	26
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65
	м
	678,95
	131-23-ПЖ-Т-У-01
131-23-ПЖ-Т-У-02
	8,5+8,5+13,6+13,05+125,13+193,93+191,35+124,89=678,95м
Рельсы Р65 L=12,5м=1357,9м/109шт
Шпалы железобетонные=1250шт  
Накладка Р-65=228шт
Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой=684шт
Комплект скреплений КБ-65=81шт
Комплект скреплений ЖБР-65=1169шт

	
	Укладка контррельсов
	
	
	
	

	27
	Снятие скреплений КД-65 на контррельсовом башмаке (каждая 2-я шпала)
	шт.
	28
	
	

	28
	Сверление отверстий в контррельсовом уголке, скрепление с башмаком и стыковочными накладками
	шт.
	41
	
	

	29
	Установка скреплений КД-65 на контррельсовый башмак (каждая 2-я шпала) скреплением
	шт.
	28
	
	

	30
	Укладка контррельсов
	м
	37,67
	
	на пути №31 (новый жд переезд напротив весовой) - 4шт. * 9м
L=18,89м, L=18,78м
Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65-4компл.

	
	Укладка глухого пересечения
	
	
	
	

	41
	Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65
	шт.
	1
	131-23-ПЖ-31-У-04
	Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65-1компл
Шпала деревян. пропит. II тип-2шт

	
	Укладка стрелочных переводов
	
	
	
	

	45
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-Т-У-01
131-23-ПЖ-Т-У-02
	СП №46 1/9 прав
СП №48 1/9 лев
СП №50 1/9 прав
Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый-2шт
Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый-1шт
Брус ж.б. пр. 2769-3компл

	46
	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 
	шт.
	3
	
	

	47
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-ОП-У-01
131-23-ПЖ-ОП-У-02
	СП №40 1/9 (старогодний СП №8), 
СП №42 1/9 лев
СП №41 1/9 прав 
Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый-1шт
Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый-1шт
Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250-3компл

	48
	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 
	шт.
	3
	
	

	49
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/7
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-31-У-03
	СП №43 1/7
СП №45 1/7 
СП №47 1/7
Стрелочный перевод, Р65 марка 1/7 левый-3шт
Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250-3компл

	50
	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/7
	шт.
	3
	
	

	51
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 
	шт.
	1
	131-23-ПЖ-Ш-У-01
	СП №б/н 1/9 – старогодний

	52
	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9
	шт.
	1
	
	

	
	Устройство упоров тупиковых
	
	
	
	

	53
	Устройство упоров тупиковых 
	шт.
	1
	131-23-ПЖ-Ш-У-01
	Старогодний, подкрановые пути

	54
	Устройство упоров тупиковых рельсовых
	шт.
	3
	131-23-ПЖ-Т-У-03
	туп. упоры №1, №2, №3 на путях №32,34,36
Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте: стойка упора, деревянные брусья, крепеж, знак "Путевое заграждение")-3компл
Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути-60м3

	55
	Изготовление деталей металлических каркасов обрамления призмы тупикового упора
	т
	4,765
	Перспектива
	для насыпи путей 32, 34,36, обкаточные пути (2 шт):
лист ст 3мм – 655кг *5шт. * 1,04 =3 406кг
уголок 50х50х4мм – 298кг *5шт. * 1,04 =1549кг

	56
	Устройство обрамления призмы тупикового упора металлическим каркасом: обрамление граней стальным уголком и установки растяжек из уголка 
	т
	1,49
	Перспектива
	

	57
	Облицовка толстолистовой сталью 
	т/м2
	3 275/ 141,86
	Перспектива
	

	58
	Засыпка песком с уплотнением
	м3
	102,5
	Перспектива
	20,5м3 * 5шт.

	59
	Засыпка щебнем с уплотнением
	м3
	14
	Перспектива
	2,8м3 * 5шт.

	
	Рихтовка, выправка и балластировка путей
	
	
	

	60
	Рихтовка пути
	м
	2115,02

	131-23-ПЖ-30-Б-01
131-23-ПЖ-31-Б-01
131-23-ПЖ-ОП-Б-01
131-23-ПЖ-Т-Б-01
131-23-ПЖ-Ш-Б-01
	316,77+425,93+62+271,8+17+245,8+70,56+670,5+34,66 = 2115,02м

	61
	Балластировка пути и стрелочных переводов, балласт: щебеночный
	м3
	1080,69
	131-23-ПЖ-30-Б-01
131-23-ПЖ-31-Б-01
131-23-ПЖ-ОП-Б-01
131-23-ПЖ-Т-Б-01
131-23-ПЖ-Ш-Б-01
	136,21+13,62+(175,19+17,52)+(26,66+2,67)+(166,16+16,62)+(7,31+0,73)+114,94+11,49+(36,32+3,63)+(304,75+30,48)+14,9+1,49= 1080,69м3
Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути

	62
	Балластировка пути и стрелочных переводов. Послеусадочный ремонт
	м3
	1097
	
	Песок карьерный
Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути

	
	Изготовление и устройство закладных конструкций
	
	

	63
	Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС1, МС2
	т
	4,75647
	Перспектива
	МС2- 380шт. * 0,15 = 57м * 4,79кг/м = 273,03кг*1,04=283,95кг
МС1 – 936м * 4,79кг/м = 4 483,44кг*1,04=4 662,78кг

	64
	Сверление рельс для установки МС2
	шт.
	380
	Перспектива
	

	65
	Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам
	шт/ т
	380/ 2730,03
	Перспектива
	

	66
	Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2 
	м/ т
	936/ 4,75647
	Перспектива
	

	
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ и ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	
	Разборка асфальтобетонного покрытия
	
	
	
	Путь №31

	67
	Нарезка швов
	м
	226,1
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	участок 2: L= 201,3 м, путь №31
участок 4: L= 12,9 м, путь №31
участок 5: L= 11,8 м, путь №31

	73
	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками
	м3
	260,38
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	Уч. 1: бетон. основание: S = 1093,2 м2; h = 0,1 м; V= 109,32 м3, путь 31
Уч. 2: бетон. основание: S = 507,1 м2; h = 0,24 м; V= 121,7 м3, путь 31
Уч. 4: бетон. основание: S = 33,35 м2; h = 0,44 м; V= 14,68м3, путь 31
Уч. 5: бетон. основание: S = 35,34 м2; h = 0,41 м; V= 14,5м3, путь 31

	74
	Разборка асфальтобетонного покрытия ковшом экскаватора
	м3
	7,22
	131-23-ПЖ-31-Д-01

	Участок 3: асфальт. покрытие S = 180,4 м2; h = 0,04 м; V= 7,22 м3


	75
	Демонтаж ж/б плит (3,0х1,75х0,17)
	м3
	30,67
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	Участок 3: ж/б плиты n= 180,4м2/5,3м2/шт. = 34 шт., путь 31

	76
	Разборка бетонного основания отбойными молотками, h = 0,1 м
	м3
	18,04
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	Участок 3: бетон. основание: V= 180,4*0,1 = 18,04 м3, путь 31

	77
	Погрузка бетонного лома и асфальтобетона механизир. способом
	м3 
	253,03
	
	260,38+7,22+30,67+18,04=316,29м3

Мех. сп: 316,29*0,8=253,03м3
Вручную: = 316,29*0,2=63,26м3

	78
	Погрузка бетонного лома и асфальтобетона вручную
	м3 
	63,20
	
	

	79
	Перевозка и утилизация
	м3
	316,29
	
	

	
	Демонтаж бетонных конструкций
	
	
	
	

	
	Бетонные основания в котловане
	
	
	
	Путь №30

	80
	Демонтаж бетонных оснований в котловане под устройство жд пути №30 отбойными молотками
	м3
	84,4
	131-23-ПЖ-30-Д-01
	Бетонное основание 3,0х3,0х1,25(h) -2шт. V1 = (3*3*1,25) *2 = 22,5 м3
Бетонное основание 3,0х1,5х1,25(h) -11шт. V1 = (3*1,5*1,25) *11 = 61,9 м3

	81
	Погрузка бетонного лома механизир. способом
	м3 
	67,52
	
	Бетон: (22,5м3 + 61,9м3) = 84,4м3 * 0,8 =  67,52м3

	82
	Погрузка бетонного лома вручную
	м3 
	16,88
	
	Бетон: (22,5м3 + 61,9м3) = 84,4м3 * 0,2 = 16,88м3

	83
	Перевозка и утилизация
	м3
	84,4
	
	

	
	Демонтаж тупиков ж/б конструкций
	
	
	
	Путь №31

	85
	Демонтаж бетонных блоков отбойными молотками (тупики)
	м3
	43,2
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	тупики на пути №18: бетонные блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3
тупики на уч. подкранового пути: бет. блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3

	86
	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками (тупики)
	м3
	6,04
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	S = 151 м2, h = 0,04м2, V= 6,04 м3

	87
	Демонтаж бетонных плит  
	м2/ м3
	151/ 25,88
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	бетон. плиты (3,0х1,75х0,17): n= 151/5,3 = 29 шт.

	88
	Демонтаж бетонного основания: h = 0,1 м отбойными молотками (тупики
	м3
	15,1
	131-23-ПЖ-31-Д-01
	толщина слоя бетонного основания: h = 0,1 м, 
V= 151*0,1 = 15,1 м3

	89
	Погрузка бетонного лома механизир. способом
	м3 
	72,18
	
	43,2+6,04+25,88+15,1=90,22м3

Мех. сп: 90,22*0,8=72,18м3
Вручную: = 90,22*0,2=18,04м3

	90
	Погрузка бетонного лома вручную
	м3
	18,04
	
	

	91
	Перевозка и утилизация
	м3
	90,22 
	
	

	
	Демонтаж опор
	
	
	
	Пути 33, 35, 37, 39. СП №47

	
	Земляные работы
	
	
	
	

	92
	Разработка грунта с погрузкой мех способом
	м3
	157
	131-23-ПЖ-31-Д-02
	26,24м3*6шт.

	93
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов
	м3
	3
	
	0,5м3*6шт.

	94
	Погрузка грунта вручную
	м3
	3
	
	

	95
	Перевозка грунта на расстояние до 1 км
	т
	252
	
	(41,5+0,5)*6

	96
	Погрузка грунта
	т
	47,4
	
	7,9*6шт.

	97
	Перевозка грунта на расстояние до 1 км
	т
	299,4
	
	(41,5+0,5+7,9)*6

	98
	Обратная засыпка грунтом бульдозерами
	м3
	187
	
	31,1*6

	99
	Уплотнение грунта трамбовками
	м3
	187
	
	

	
	Демонтаж ж/б конструкций опор
	
	
	
	

	100
	Разборка монолитного ж/б фундамента
	м3
т
	30
75
	131-23-ПЖ-31-Д-02
	5м3*6 = 30м3
12,5т *6 = 75т

	102
	Демонтаж ж/б опор (6шт.)
	шт.
м3
	6
19,2
	131-23-ПЖ-31-Д-02
	

	103
	Погрузка бетонного лома механизир.  способом
	т
	98,4
	
	

	104
	Погрузка бетонного лома вручную
	т
	24,6
	
	

	105
	Перевозка и утилизация бетонного лома
	м3
	49,2
	
	

	
	Демонтаж м/ конструкций 
	
	
	
	

	106
	Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) 
	т
	4,62
	131-23-ПЖ-31-Д-02
	металлоконструкции: 0,76т + 0,68т + 0,597т + 0,582т + 1,136т + 0,865т = 4,62т

	107
	Демонтаж металлоконструкций фермы
	т
	6,82
	131-23-ПЖ-31-Д-02
	

	108
	Погрузка металлического лома
	т
	11,44
	
	4,62т +6,82т =11,44

	109
	Перевозка металлического лома
	т
	11,44
	
	

	110
	Разгрузка металлического лома
	т
	11,44
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	19
	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65
	м
	8,46
	131-23-ПЖ-31-У-05

	путь №35 – 5,25м, №37 – 1,21м, №39- 2,0м (1,09777 + 1,12т + 0,4934т)


	96
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65
	м
	6,25
	
131-23-ПЖ-31-У-05

	Старогодние  
путь №35 – 6,25м (0,811 + 0,2617т + 0,37)


	97
	Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417
	стык
	2
	131-23-ПЖ-31-У-05
	Путь №37 -1 стык (130,9кг)
Путь №39 -1 стык (130,9кг)

	98
	       - Накладка Р-65
	шт.
	8
	
	

	
	       - Болт стыковой М27х160 в комплекте с шайбой и гайкой
	шт.
	24
	
	

	
	Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки 
	шт.
	32
	131-23-ПЖ-31-У-05
	Ж.д. путь 35 + путь цеха 417 - 16 отверстий
Ж.д. путь 37 + путь цеха 417 - 8 отверстий
Ж.д. путь 39 + путь цеха 417 - 8 отверстий

	
	Демонтаж бетонного основания отбойными молотками
	м3
	0,32
	131-23-ПЖ-31-У-05
	0,27м х 2,97м х 0,4м =0,32м3

	
	
	
	
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель заказчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________

