Приложение А
Ведомость объемов работ                                                                                                                           ------.ВР 
      
	Наименование объекта
	

	Стадия проектирования
	

	Наименование тома/комплекта
	

	Обозначение тома/комплекта
	

	Наименование организации-исполнителя
	






	№
п/п
	Наименование работ 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, разделы тома, спецификации, акт
	Примечание (Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов)

	
	Строительные работы
	
	
	
	

	1
	Укладка блоков ФБС 8-5-6т
	шт.
	22
	
	

	2
	Устройство опор (h) 3м с изготовлением
	шт.
	12
	
	

	3
	Устройство антикоррозийной защиты
	м2
	41
	
	

	4
	Укладка трубопроводов стальных из труб Ф159 мм по блокам ФБС и опорам на высоте 3м, установка отводов стальных Ф159мм, изготовление монтажных узлов
	м
	480
	
	

	5
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений, ультразвуковая дефектоскопия трубопровода Ф159мм
	стык
	60
	
	

	6
	Теплоизоляция труб URSA GEO M-11Ф 
	шт.
	14
	
	1,512м3
1,8*1,2*0,05*14 шт.

	7
	Установка крана поворотно-спускного Ф20мм
	шт.
	6
	
	

	8
	Установка крана поворотно-спускного Ф40мм
	шт.
	4
	
	

	9
	Врезка в существующую магистраль
	шт.
	2
	
	

	10
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, пневматические испытания трубопровода
	узел
	1
	
	480м

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
	М3
	28
	
	1,2х1,2х1,8х12шт - 90%

	
	Доработка грунта вручную
	М3
	3,1
	
	1,2х1,2х1,8х12шт - 10%

	
	Перевозка и утилизация 
	М3
	31,1
	
	

	
	Щебеночное основание
	М3
	0,2
	
	0,4х0,4х0,1х12шт

	
	Устройство фундаментов
	М3
	4,2
	
	0,4х0,4х2,2х12шт

	
	Обратная засыпка песком
	М3
	26,7
	
	31,1-4,2-0,2

	
	Установка опор неподвижных
	шт
	3
	
	

	
	Установка опор скользящих
	шт
	6
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	

	11
	Блок ФБС 8-5-6т
	шт.
	22
	
	

	12
	Отвод 90 гр. Ф159мм
	шт.
	32
	
	

	13
	Трубы стальные Ф159мм
	м
	480
	
	

	14
	Теплоизоляция URSA GEO M-11Ф 
	шт.
	14
	
	

	15
	Кран поворотно-спускной Ф20мм
	шт.
	6
	
	

	16
	Резьба стальная Ф20мм
	шт.
	6
	
	

	17
	Кран поворотно-спускной Ф40мм
	шт.
	4
	
	

	18
	Резьба стальная Ф40мм
	шт.
	6
	
	

	19
	Труба стальная Ф219х6мм
	м
	36 (57,6)
	
	36 + 1,8х12 в фундаментах

	20
	Уголок металлический 50х50х5
	м
	60
	
	

	21
	Швеллер 100х50х3
	м
	48
	
	

	22
	Эмаль ПФ-115
	л
	60
	
	

	23
	Расходные материалы
	компл
	1
	
	

	
	Песок
	М3
	26,7
	
	

	
	Щебень
	М3
	0,2
	
	

	
	Бетон В22,5
	М3
	4,2
	
	

	
	Опора скользящая
	шт
	6
	
	

	
	Опора неподвижная
	шт
	3
	
	

	
	Битумная мастика для фундаментов
	
	
	
	


	


Разработал
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