


	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	Раздел 1. Фундаменты несущих колонн
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Нарезка швов в бетонных полах
	м
	132
	 
	2,9*2+2,6*2 х 12

	 
	 
	Разбивка фундамента  пола вручную отбойными молотками 
	м3
	34,272
	 
	((2,9*2,6)-(0,8*0,5))*12*0,4

	 
	 
	Снятие 2-х слоев обмазочной гидроизоляци фундаментов
	м2
	31,2
	 
	(0,8*2+0,5*2)*1 х 12шт

	 
	 
	Погрузка-разгрузка строительного мусора  экскаватором
	т
	68,576
	 
	(34,272*2,5+31,2*1,3/1000)*0,8 

	 
	 
	Погрузка-разгрузка строительного мусора вручную
	т
	17,144
	 
	(34,272*2,5+31,2*1,3/1000)*0,2 

	 
	 
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	0,504
	 
	0,192+31,2*0,01 

	 
	 
	Земляные работы
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Разработка грунта вручную
	м3
	51,4
	 
	((2,9*2,6)-(0,8*0,5))*12*0,6

	 
	 
	Погрузка грунта
	м3
	51,4
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	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	51,4
	 
	 

	 
	 
	Обратная засыпка песком с уплотнением
	м3
	47,124
	 
	((2,9*2,6)-(0,8*0,5))*12*0,55

	 
	 
	Строительно-монтажные работы
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Устройство бетонной подготовки B7,5
	м3
	4,3
	 
	((2,9*2,6)-(0,8*0,5))*12*0,05

	 
	 
	Устройство армокаркаса сварного 
	кг
	293
	 
	 

	 
	 
	Устройство гидроизоляции битумной, в 2 слоя
	м2
	31,2
	 
	 

	 
	 
	Бетонирование пола смесью В25
	м3
	34,272
	 
	((2,9*2,6)-(0,8*0,5))*12*0,4

	 
	 
	Раздел 2. Выборка грунта
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Разработка грунта вручную
	м3
	12
	 
	 

	 
	 
	Погрузка грунта
	м3
	12
	 
	 

	 
	 
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	12
	 
	 

	 
	 
	Обратная засыпка песком с уплотнением
	м3
	12
	 
	 

	 
	 
	Раздел 3. Несущие колонны
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Работа на высоте на подъемнике 12,5м
	смен
	2
	 
	 

	 
	 
	Нарезка швов в бетонных колоннах
	м
	33,6
	 
	 

	 
	 
	Разбивка бетонных колонн вручную отбойными молотками 
	м3
	0,192
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	Погрузка-разгрузка строительного мусора  экскаватором
	т
	0,384
	 
	0,192*2,5*0,8 

	 
	 
	Погрузка-разгрузка строительного мусора вручную
	т
	0,096
	 
	0,192*2,5*0,2 

	 
	 
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	0,192
	 
	 

	 
	 
	Строительно-монтажные работы
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Покрытие участков колонн бетоноконтактом
	м2
	0,144
	 
	(0,6*12*2) / 100 

	 
	 
	Восстановление демонтируемых участков бетоном
	м3
	0,192
	 
	 

	 
	 
	Раздел 4. Кровля
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Вырезка кровельного покрытия рулонного
	м2
	3
	 
	 

	 
	 
	Демонтаж бетонной стяжки
	м3
	0,15
	 
	 

	 
	 
	Демонтаж засыпки керамзитной 20см
	м2
	3
	 
	 

	 
	 
	Погрузка строительного мусора
	м3
	0,4626
	 
	3*0,0042+0,15+0,3 

	 
	 
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	0,4626
	 
	 

	 
	 
	Строительно-монтажные работы
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Засыпка покрытий керамзитом
	м3
	0,3
	 
	 

	 
	 
	Устройство стяжки кладочным раствоом М100
	м2
	3
	 
	 

	 
	 
	Устройство покрытий кровли битумно-полимерным материаом в 2 слоя
	м2
	6,75
	 
	 





