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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	Земляные работы под 
монолитный ж/б канал
	
	
	
	

	2. 
	
	Разработка сухого грунта в траншеях
	м3
	206,0
	
	V=(3,81+1х2,1)х2,1х16,6=206,0 м3

	3. 
	
	Доработка грунта вручную 
	м3
	6,2
	
	V=206х0,03=6,2

	4. 
	
	Привоз и обратная засыпка песком крупным, с К упл. =1,1,   механизированным способом
	м3
	137,94
	
	V= (206+6,2)-55,5=156,7х0,8х=125,4 м3
125,4х1,1= 137,94 м3

	5. 
	
	Привоз и обратная засыпка песком крупным, с К упл. =1,1,   вручную
	м3
	34,43
	
	V=156,7х0,2х1,1=31,3 м3
31,3х1,1= 34,43

	6. 
	
	Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт, отвозкой на 30 км и утилизацией)
	м3/
т
	212,2/
314,05
	
	V=206,0+6,2=212,2 м3
P=212,2х1,48= 314,05т

	7. 
	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	

	8. 
	
	Установка плиты ВП-16-6, массой 0,38 т из Бетона В22,5 W6 F150
	шт/ м3
	22/9,9
	
	

	9. 
	
	Монолитные железобетонные конструкции
	
	
	
	

	10. 
	
	Шахта опуска
	
	
	
	

	11. 
	
	Бетон В25 W6 F200
	м3
	0,39
	
	

	12. 
	
	Арматура  Ø8-А400
	т
	0,032
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	3,85
	
	

	14. 
	
	Шахта подъема
	
	
	
	

	15. 
	
	Бетон В25 W6 F200
	м3
	0,35
	
	

	16. 
	
	Арматура  Ø8-А400
	т
	0,028
	
	

	17. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	3,5
	
	

	18. 
	
	Монолитный железобетонный канал
	
	
	
	

	19. 
	
	Устройство монолитных ж/б стенок канала из бетона В30 W6 F200
	м3
	3,23
	
	

	20. 
	
	Устройство монолитного ж/б днища канала из бетона В30 W6 F200
	м3
	3,53
	
	

	21. 
	
	Устройство бетонной подготовки под монолитный ж/б канал из 

бетона В10
	м3
	2,68
	
	

	22. 
	
	Арматура Ø18-А400С
	т
	0,47
	
	

	23. 
	
	Арматура  Ø12-А400
	т
	0,1
	
	

	24. 
	
	Арматура  Ø8-А400
	т
	0,16
	
	

	25. 
	
	Уголок ˪140x10
	т
	0,069
	
	

	26. 
	
	Изделие закладное МН 517
	т
	0,02
	
	

	27. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	53,3
	
	

	28. 
	
	Затирка швов сборных ж/б плит цементным раствором марки 100
	п.м. шва
	34
	
	

	29. 
	
	Монолитный участок МУ-1
	шт
	2
	
	Учтено на 2

	30. 
	
	Устройство монолитного участка МУ-1 из бетона В30 W6 F200
	м3
	0,3
	
	

	31. 
	
	Арматура Ø18-А400С
	т
	0,02
	
	

	32. 
	
	Арматура  Ø8-А400
	т
	0,01
	
	

	33. 
	
	Уголок ˪50x5
	т
	0,01
	
	

	34. 
	
	Устройство трубы ∅325х5, длиной 160 мм
	шт/т
	4/25,2
	
	

	35. 
	
	
	
	
	
	

	36. 
	
	Лестница для спускников
	
	
	
	

	37. 
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	38. 
	
	Разработка сухого грунта в ручную
	м3
	2,5
	
	(1,2+1х0,6)х(1,7+1х0,6)х0,6=2,5

	39. 
	
	Обратная засыпка грунта в ручную
	м3
	2,18
	
	2,5-0,32=2,18

	40. 
	
	Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт, отвозкой на 30 км и утилизацией)
	м3/
т
	0,32/

0,5
	
	

	41. 
	
	
	
	
	
	

	42. 
	
	Устройство лестницы для спускников
	шт/кг
	1/232,2
	
	

	43. 
	
	Устройство деталей крепления лестницы из уголка ˪50x5
	шт/кг
	2/5,3
	
	

	44. 
	
	Устройство фундамента из бетона В25 W6 F200 
	м3
	0,35
	
	

	45. 
	
	Устройство анкерного болта 
	шт/кг
	2/0,82
	
	

	46. 
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В10
	м3
	0,07
	
	

	47. 
	
	Покрытие металлоконструкций 

2 слоями «Алпол» и 1 слоем «Цинол» 

(0,18 кг/м2 1 слой)
	т/100м2
	0,25/

0,06
	
	

	48. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	1,5
	
	

	49. 
	
	Тепловая сеть
	
	
	
	

	50. 
	
	Труба Ст 2д108х5-1-ППУ-ОЦ (ГОСТ 8732-78/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013)
	
	
	
	

	51. 
	
	 - В непроходном канале 1610x985(h)
	п.м.
	13,6
	
	

	52. 
	
	 - Надземная прокладка 
	п.м.
	15,0
	
	





