Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС2-ВК

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтаж колодцев ВК1-ВК2
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (89%)
	м³
	111,73
	131-23-АС2-ВК-1
	125,54м3 х 0,98 = 111,73м3

	2
	
	Разработка грунта в котловане вручную (11%)
	м³
	13,81
	131-23-АС2-ВК-1
	125,54м3 х 0,11 = 13,81м3

	3
	
	Обратная засыпка котлованов грунтом механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (89%)
	м³
	108,11
	131-23-АС2-ВК-5
	125,54м3 -2,04м3 VВК1 -2,04м3 VВК2= 121,47м3 *0,89=108,11м3
(грунт, перемещенный с другого участка)

	4
	
	Обратная засыпка котлованов грунтом вручную (11%)
	м³
	13,36
	131-23-АС2-ВК-5
	125,54м3 -2,04м3 VВК1 -2,04м3 VВК2= 121,47м3 *0,11=13,36м3
(грунт, перемещенный с другого участка)

	5
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	121,47
	131-23-АС2-ВК-5
	108,11м3 +13,6м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	6
	
	Погрузка грунта от разработки в автосамосвалы
	м³/ т
	125,54/ 238,83
	
	Вывоз разработанного грунта (γ=1,9 т/м3)
(111,73м3+13,81м3) * 1,9 = 125,54м3 / 238,83т

	7
	
	Отвозка грунта от разработки на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	238,83
	
	

	9
	
	Погрузка грунта для обратной засыпки в автосамосвалы
	м³/ т
	121,47/ 230,79
	
	Привозка грунта для обратной засыпки с другого участка (γ=1,9 т/м3)
(108,11м3+13,36м3) * 1,9 = 121,47м3 / 230,79т

	10
	
	Перевозка грунта для обратной засыпки на расстояние до 1 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	
	
	Монтаж колодцев ВК1-ВК2
	
	
	
	

	11
	
	Монтаж металлической пластины на узле подпорной стены по камере ВК
	шт.
	1
	131-23-АС2-ВК-2
	

	11.1
	
	     - Металлическая пластина 1000х1000х10мм
	шт.
	1
	131-23-АС2-ВК-2
	

	12
	
	Устройство колодцев ВК1-ВК2
	м³
	1,16
	131-23-АС2-ВК-3
	

	12.1
	
	     - Кольцо колодезное стеновое КС10-09
	шт.
м³
	4
0,96
	131-23-АС2-ВК-3
	0,24м3/шт.

	12.2
	
	     - Плита перекрытия колодца ПП10-1
	шт.
м³
	2
0,2
	131-23-АС2-ВК-3
	0,1м3/шт.

	12.3
	
	     - Люк чугунный тяжелый тип Т «В»
	шт.
	2
	131-23-АС2-ВК-3
	

	13
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	7,61
	131-23-АС2-ВК-4
	

	[bookmark: _GoBack]14
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок колодца в два слоя
	м2
	7,61
	131-23-АС2-ВК-4
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
