


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтажные работы 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж забора
	м3
	314,00
	
	88,52+192,22=280,74 п.м.

	2
	
	Демонтаж железобетонных фундаментов
	м3
	114,55
	
	

	3
	
	Погрузка строительного мусора механизированно
	т
	681,26
	
	

	4
	
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	170,32
	
	

	5
	
	Перевозка и утилизация строительного мусора на 30 км
	м3
	428,55
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	6
	
	Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором (95%)
	м3
	140,76
	
	

	7
	
	Доработка грунта вручную (5%)
	м3
	7,41
	
	

	8
	
	Обратная засыпка механизированным способом (80%)
	м3
	78,5
	
	

	9
	
	Обратная засыпка вручную (20%)
	м3
	19,62
	
	

	10
	
	Лишний грунт с погрузкой вручную и отвозкой на 30 км
	м3
	100
	
	

	
	
	Сборные железобетонные, монолитные и кирпичные конструкции
	
	
	
	

	11
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 мм под фундаменты
	м3
	23,1
	
	

	12
	
	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63т
	шт/

м3
	128/

32,38
	
	

	13
	
	Устройство панелей ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг
	шт/

м
	126/
315
	
	

	14
	
	Очистка поверхности сборных железобетонных и монолитных фундаментов перед гидроизоляцией
	м2
	490,79
	
	

	15
	
	Обмазочная гидроизоляция ж/б фундаментов битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. (Расход 0,7 кг/м² на один слой) в 2 слоя по битумной грунтовке ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (расход 0,30 кг/м2) в 1 слой
	м2
	490,79
	
	





