


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
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изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтаж железобетонного мазутопровода) 
	
	
	
	

	1. 
	
	Разбивка железобетонного мазутопровода экскаватором с гидромолотом
	м3
	210,0
	
	

	2. 
	
	Погрузка строительного мусора экскаватором 
	т
	420,0
	
	V = 210 х 2,5 х 0,8 = 420 т.

	3. 
	
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	105,0
	
	V = 210 х 2,5 х 0,2 = 105 т.

	4. 
	
	Перевозка и утилизация строительного мусора на полигон, расстояние 30км
	м3
	210,0
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	5. 
	
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой на самосвалы
	м3
	420,0
	
	

	6. 
	
	Перевозка грунта на полигон для утилизации, расстояние 30км
	м3
	420,0
	
	





