Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК3)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	8,63
	131-23-НВК3-53
	Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 2,28м х (h) 0,19м =7,17м3
Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,19м =1,46м3 

	2
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	13,63
	131-23-НВК3-53
	Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 2,28м х (h) 0,30м =11,33м3
Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,30м =2,31м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	3
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	22,26 /36,34
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
8,63м3 * 2 = 17,26т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
13,63м3 * 1,4 = 19,08т

	4
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	5
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	36,34
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	6
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	103,29
	131-23-НВК3-53
	Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 2,28м х (h) 1,23м *0,98 = 45,51м3
Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,23м *0,98 = 9,26м3
Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,72м *0,98 = 48,51м3

	7
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	6,73
	131-23-НВК3-53
	Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 2,28м х (h) 1,23м *0,02 = 2,55м3
Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,23м *0,02 = 0,38м3
Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,72м *0,02 = 3,8м3

	8
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 
	м³
	7,00
	131-23-НВК3-54
	т.7-т.13; т.8-т.14:
(L) 33,84м х 2,07м х (h) 0,1м = 7,00м3

	9
	
	Обратная засыпка траншеи песком
	м³
	104,55
	131-23-НВК3-55
	т.7-т.13; т.8-т.14:
(L) 33,84м х 2,07м х (h)1,62м -8,93м3 Vтр = 104,55м3

	10
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	104,55
	
	

	11
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	135,36
	
	33,84м*4=135,36м2

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	12
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	110,02/ 209,04
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(103,29м3 + 6,73м3) * 1,9 = 110,02м3/ 209,04т

	13
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	14
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	[bookmark: _GoBack]209,04
	
	

	
	
	Укладка плит
	
	
	
	

	15
	
	Укладка плит ВА 28-12 (2820х1200х220) 
	шт.
	12
	131-23-НВК3-55
	

	16
	
	Устройство гидроизоляции плит покрытия мастикой битумной в 2 слоя
	м2
	123,67
	131-23-НВК3-55
	5,15м2/шт. х 12 шт. х 2 слоя =123,67м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
