Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой 
	м
	105,48
	
	49,57 *2 +3,17*2

	2
	
	Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом 
	м³
	28,91
	131-23-НВК3-06
	т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 3,07м х (h) 0,19м =28,91м3 

	3
	
	Разборка оснований щебеночных мех. способом 
	м³
	42,1
	131-23-НВК3-06
	т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 2,83м х (h) 0,30м =42,1м3 

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	71,01/ 116,76
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3)
28,91м3 * 2 = 57,82т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
42,1м3 * 1,4 = 58,94т

	5
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	116,76
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	7
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	184,19
	131-23-НВК3-06
	т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 1,79м х (h) 2,14м х 0,97=184,19м3

	8
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	5,69
	131-23-НВК3-06
	т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 1,79м х (h) 2,14м х 0,03=5,69м3

	9
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную с последующим уплотнением
	м³
	2,17
	131-23-НВК3-07
	т.10 (В1-30): (L) 4,38м х 0,96м х (h) 0,1м =0,42м3 
т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 0,96м х (h) 0,1м =1,75м3

	10
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее вручную с последующим уплотнением
	м³
	33,78
	131-23-НВК3-09
	т.10 (В1-30)-т.11: ((L) 4,38м х 1,28м х (h) 0,53м)- 0,04м3 (Vтрубы ф110) =2,93м3 
т.11 -т.12: ((L) 27,01м х 1,23м х (h) 0,63м)- 2,24м3 (Vтрубы ф325) =18,69м3
т.12 -т.12.1 (В1-31): ((L) 18,18м х 1,28м х (h) 0,53м)- 0,17м3 (Vтрубы ф110) =12,16м3

	11
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	245,67
	131-23-НВК3-10
	т.10 (В1-30)-т.11: (L) 4,38м х 2,36м х (h) 1,8м =21,71м3 
т.11 -т.12: (L) 27,01м х 2,36м х (h) 1,8м =133,86м3
т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 2,36м х (h) 1,8м =90,10м3

	12
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	245,67
	
	

	13
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³ / т
	15,22 / 28,92
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
189,88м3 + 70,01м3-245,67м3 = 15,22м3 / 28,92т

	14
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	15
	
	Сварка труб Ф325х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра)
	стык
	2
	
	

	16
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	2
	
	

	17
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр)
	м
	27,01
	131-23-НВК3-08
	

	18
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 110х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110/325
	п.м.
	27,01
	131-23-НВК3-08
	опорно-направляющие кольца ОНК-110/325 – 13шт.

	19
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	1,77
	131-23-НВК3-08
	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш42,5

	20
	
	Заделка защитными муфтами при проходе труб через фундаменты или стены
	футляр
	1
	131-23-НВК3-08
	

	21
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6
	м
	51
	131-23-НВК3-08
	

	22
	
	Установка фланца стального Ду100 (для тр.110мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-08
	Присоединение в колодце В1-31

	23
	
	Установка втулки ПЭ100 SDR17 (для тр. 110мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-08
	

	
	
	Установка камеры на участке В1-30
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	24
	
	Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	168,14
	131-23-НВК3-19
	(L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,97=168,14м3 

	25
	
	Доработка грунта вручную (3%)
	м³
	5,2
	131-23-НВК3-19
	(L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,03=5,2м3 

	26
	
	Устройство щебеночного основания в котловане камеры
	м³
	2,57
	131-23-НВК3-20
	(L) 5,23м х 4,92м х (h) 0,1м =2,57м3 

	27
	
	Обратная засыпка котлована песком
	м³
	128,63
	131-23-НВК3-34
	173,34м3 – 45,27м3 (вытесняемый объем: 2,57м3 -щебеночное основание  + 1,31 бетонная подготовка + 3,92м3 основание фундамента +31,73м3 камера + 3,92м3 верхняя плита +0,16м3 доборные кольца + 1,48 плиты ВП28-12 + 0,18м3 трубы)

	28
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	128,63
	
	

	29
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³ / т
	173,34 / 329,34
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
168,14м3 + 5,2м3 = 173,34м3 / 329,34т 

	30
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	
	
	Установка камеры
	
	
	
	

	31
	
	Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ М350 В25 F100 W6 П4
	м³
	1,31
	131-23-НВК3-22
	13,08м2 * (h) 0,1м = 1,31м3

	
	
	Изготовление монолитного фундамента (днища) камеры армированного 
	
	

	31.1
	
	Установка опалубки фундамента камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм
	м2
	4,61
	131-23-НВК3-23
	 (h) 0,3м * 15,35м = 4,61м2

	31.2
	
	Бетонирование основания фундамента камеры бетонной смесью БСТ В25 П4   F150 W6
	м³
	3,92
	131-23-НВК3-24
	13,08м2 * (h) 0,3м = 3,92м3

	31.3
	
	Установка арматуры А500 ф16
	м
кг
	275
434,5
	131-23-НВК3-23
	1,58 кг/м

	31.4
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=970мм
	шт.
кг
	38
14,55
	131-23-НВК3-23
	0,383 кг/шт.

	31.5
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=1040мм
	шт.
кг
	12
4,92
	131-23-НВК3-23
	0,41 кг/шт.

	
	
	Возведение стен камер из ж/б конструкций
	
	
	
	

	32
	
	Установка блоков ФБС 9.3.6 на фундамент камеры
	шт.
	63
	131-23-НВК3-26
	15,35м (периметр основания) / 0,9м * 4 ряда

	33
	
	Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры
	м2
	35,51
	131-23-НВК3-27
	Праймер Технониколь 

	34
	
	Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры в 2 слоя
	м2

	35,51
	131-23-НВК3-28
	Мастика битумная Технониколь 

	
	
	Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры
	
	

	35.1
	
	Установка опалубки боковых стенок верхней плиты камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм
	м2
	4,61
	131-23-НВК3-29
	 (h) 0,3м * 15,35м = 4,61м2

	35.2
	
	Установка опалубки верхней плиты камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм
	м2
	13,08
	131-23-НВК3-29
	 10,41м2 + 2,77м2

	35.3
	
	Бетонирование верхней плиты камеры бетонной смесью БСТ В25 П4   F150 W6
	м³
	3,69
	131-23-НВК3-30
	13,22м2 * (h) 0,3м –0,23м3 Vвытесняемый для люков = 3,74м3

	35.4
	
	Установка арматуры А500 ф16
	м
кг
	275
434,5
	131-23-НВК3-29
	1,58 кг/м

	35.5
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=970мм
	шт.
кг
	38
14,55
	131-23-НВК3-29
	0,383 кг/шт.

	35.6
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=1040мм
	шт.
кг
	12
4,92
	131-23-НВК3-29
	0,41 кг/шт.

	36
	
	Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры
	м2
	16,92
	131-23-НВК3-31
	Праймер Технониколь 
4,61м2- боковые стенки
12,31м2 -верхняя часть

	37
	
	Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя
	м2
	16,92
	131-23-НВК3-32
	Мастика битумная Технониколь 
4,61м2- боковые стенки
12,31м2 -верхняя часть

	38
	
	Установка кольца доборного К-7-1,5
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	0,08м3

	39
	
	Установка плиты ВП28-12 с 1 отверстием
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	0,74м3

	40
	
	Установка опорно-укрывного элемента (ОУЭ) с люком тип Т на камере
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	

	
	
	Монтаж оборудования камеры
	
	
	
	

	41
	
	Установка креста фланцевого с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	42
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	43
	
	Установка перехода фланцевого ХФ 300х100 чугун с ЦПП
	шт.
	2
	131-23-НВК3-25
	

	44
	
	Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-25
	

	45
	
	Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	46
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 110
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	47
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	48
	
	Установка редукционного перехода эл.сварного d110*63 SDR11
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	49
	
	Установка переходника патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	50
	
	Установка муфты эл. сварной d110 SDR11 GF
	шт.
	2
	131-23-НВК3-25
	

	51
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 10 атм. 315х18,7 питьевая
	м
	2,2
	131-23-НВК3-25
	

	52
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	53
	
	Установка муфты d315 SDR17 GF
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	54
	
	Установка прокладки резиновой DN 300 с ручкой усиленной
	шт.
	11
	131-23-НВК3-25
	

	55
	
	Установка прокладка резиновой DN 100 с ручкой усиленной
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	56
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	57
	
	Установка крана шарового Ø63
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
