Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Хозбытовая канализация (уч.10-10А)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее вручную вблизи существующих коммуникаций (КЛ, ВиК)
	м³
	103
	31-23-НВК4-01
	 (L) 29,27м х 1,38м х (h) 2,55м =103м3 

	2
	
	Крепление стенок траншеи инвентарными дощатыми щитами
	м2
	149,28
	
	

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы 
	м³
	3,64
	31-23-НВК4-02
	(L) 29,27м х 0,83м х (h) 0,15м =3,64м3

	4
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее 
	м³
	19,05
	31-23-НВК4-04
	((L) 29,27м х 1,03м х (h) 0,68м) – 1,35м3 (Vтруб) =19,05м3 

	5
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом вручную
	м³
	79,04
	31-23-НВК4-05
	 (L) 29,27м х 1,57м х (h) 1,72м) =79,04м3 

	6
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	79,04
	
	

	7
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	117,08
	
	(L) 29,27м * 4м

	8
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	22,69 / 0,043
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(3,64м3 + 19,05м3) * 1,9 = 22,69м3/ 0,043т

	9
	
	[bookmark: _GoBack]Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	м³/ т
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	10
	
	Прокладка труб стальных 377х 8мм (футляр)
	м
	8,28
	
31-23-НВК4-03
	3,95м + 4,33м

	11
	
	Протаскивание трубы полимерных КОРСИС ПРО DN/OD 160 SN 16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/377
	п.м.
	8,28
	
	опорно-направляющие кольца ОНК-630/820 – 4шт.

	12
	
	Прокладка трубы полимерных КОРСИС ПРО DN/OD 160 SN 16
	п.м.
	21,9
	
	30,18м -8,28м

	13
	
	Заделка концов футляра
	футляр
	2
	
	

	14
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	0,72
	
	Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	
	
	Сопутствующие работы
	
	
	
	

	15
	
	Демонтаж труб полиэтиленовых ø110мм
	м
	27
	
	

	16
	
	Демонтаж люка чугунного тяжелого (с сохранением материала)
	шт.
	1
	
	

	17
	
	Разборка кирпичной горловины колодца (h)30см -2шт
	м3
	0,21
	
	

	18
	
	Установка трубы стальной  (Гильза) -2шт.
	м
	0,3
	
	

	19
	
	Заделка футляров (гильзы) цементно-песчаным раствором
	шт.
	2
	
	

	20
	
	Устройство горловины из ж/б конструкций на канализационный колодцец
	м3
	0,04
	
	

	21
	
	Монтаж люка чугунного тяжелого (ранее демонтированного)
	шт.
	1
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
