Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Кабельная канализация связи (СС)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство кабельной канализации связи
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий при
	
	
	
	

	1
	
	Разборка асфальтового покрытия механизированным способом
	м³
	9,21
	131-23-СС.01
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,19м х 0,97=9,21м3 

	2
	
	Разборка асфальтового покрытия вручную
	м³
	0,08
	131-23-СС.01
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,19м х 0,03=0,08м3

	3
	
	Разборка щебеночного основания механизированным способом
	м³
	14,54
	131-23-СС.01
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,30м х 0,97=14,54м3 

	4
	
	Разборка щебеночного основания вручную
	м³
	0,21
	131-23-СС.01
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,30м х 0,03=0,21м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	24,04/ 39,23
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
(9,21м3 + 0,08м3) * 2 = 9,29м3/ 18,58т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
(14,54м3 + 0,21м3) * 1,4 = 14,75м3/ 20,65т

	6
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	7
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	39,23
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	8
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	[bookmark: _GoBack]м³
	63,96
	131-23-СС.01
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 1,32м х 0,97=63,96м3 

	9
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	4,05
	131-23-СС.01
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 1,32м х 0,03=4,05м3

	10
	
	Устройство песчаного основания h=0,15м 
	м³
	7,34
	131-23-СС.02
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,15м =7,34м3

	11
	
	Обсыпка из песка труб в траншее
	м³
	16,10
	131-23-СС.04
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,36м -1,88м3 Vтр = 16,10м3 

	12
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	40,46
	131-23-СС.05
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,81м = 40,46м3 

	13
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	40,46
	
	

	14
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	124,88
	
	31,22м*4=124,88м2

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	15
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	27,55/ 52,35
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(63,96м3 + 4,05м3 – 40,46м3) * 1,9 = 27,55м3/ 52,35т

	16
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	52,35
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	17
	
	Прокладка труб ПНД гофрированных двустенных ф160 мм
	м
	95,58
	131-23-СС.03
	31,86м * 3 шт.

	18
	
	Протаскивание труб ПНД гофрированных двустенных ф110 мм в трубу ф160
	м
	95,58
	131-23-СС.03
	31,86м * 3 шт.

	19
	
	Прокладка ленты сигнальной ЛСЭ шириной 250мм
	м
	93,66
	131-23-СС.05
	31,22 * 3 шт.



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
