Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС2)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство трубопровода теплоснабжения
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	109,42
	131-23-ТС2-ИД1
	ВК-1-т.3: (L) 3,9м х 2,48м х (h) 2,09м х 0,97=19,61м3 
т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 2,48м х (h) 2,09м х 0,97=42,74м3 
т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 2,53м х (h) 2,3м х 0,97=47,07м3

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	3,38
	131-23-ТС2-ИД1
	ВК-1-т.3: (L) 3,9м х 2,48м х (h) 2,09м х 0,03= 0,61м3 
т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 2,48м х (h) 2,09м х 0,03=1,32м3 
т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 2,53м х (h) 2,3м х 0,03=1,46м3

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 
	м³
	4,04
	131-23-ТС2-ИД2
	ВК-1-т.3: (L) 3,9м х 1,95м х (h) 0,1м = 0,76м3 
т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 1,95м х (h) 0,1м =1,66м3 
т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 1,95м х (h) 0,1м =1,63м

	5
	
	Обсыпка из песка труб и каналов в траншее
	м³
	33,82
	131-23-ТС2-ИД9
	ВК-1-т.3: (L) 3,9м х 2,31м х (h) 1,33м -4,29м3 Vтр = 7,33м3 
т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 2,31м х (h) 1,33м -10,82м3 Vтр =14,51м3 
т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 2,1м х (h) 1,33м -10,62м3 Vтр =11,98м

	6
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	43,12
	131-23-ТС2-ИД10
	ВК-1-т.3: (L) 3,9м х 2,83м х (h) 0,66м = 7,28м3 
т.3-т.3.1: (L) 8,0м х 2,83м х (h) 0,66м =14,94м3 
т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 2,88м х (h) 0,87м =20,90м3

	7
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	43,12
	
	

	8
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	82,96
	
	20,74м*4=82,96м2

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	9
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	69,68/ 132,99
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(109,42м3 + 3,38м3 – 43,12м3) * 1,9 = 69,68м3/ 132,39т

	10
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство котлованов с шпунтовым креплением
	
	
	
	

	11
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) 
	м³
	152,68
	
	6,58м х 7,32м х 3,17м 

	12
	
	Устройство песчаного основания в котловане
	м³
	5,13
	
	6,8м х 7,54м х 0,1м

	13
	
	Устройство бетонного основания в котловане
	м³
	2,87
	
	5м х 5,74м х 0,1м

	14
	
	Обсыпка из песка колодцев в котловане
	м³
	104,59
	
	((L) 6,85м х 7,54м х (h) 2,66м) - Vтр 32,8 = 104,59м3

	15
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	35,57
	
	((L) 6,85м х 7,54м х (h) 0,71м) - Vтр 1,1 = 35,57м3

	16
	
	Погружение вибропогружателем стальных свай ф219х10 шпунтового ряда 339,13кг/шт. (51,54кг/м * 6,58м)
	м
	144,76
	
	Оборачиваемость 0,3 (К=0,4)

	17
	
	Изготовление поясов, распорок, косынок
	     кг
	4298,436
	
	83,4м * 51,54кг/м; оборачиваемость 0,3 (К=0,4)

	18
	
	Устройство стального пояса из трубы ф219х10 L-83,4м
	
	
	
	

	19
	
	Устройство забирки
	м2
	102,03
	
	102,03м2 * 0,05м = 5,1м3

	20
	
	Демонтаж поясов, распорок, косынок
	     кг
	4298,436
	
	(6,58+7,32) * 2*3=83,4м/ 4298,436кг

	21
	
	Демонтаж стального пояса из трубы ф219х10 L-83,4м
	
	
	
	

	22
	
	Демонтаж забирки
	м2
	102,03
	
	102,03м2 * 0,05м = 5,1м3

	23
	
	Извлечение шпунта
	м/ т
	144,76/ 7460,93
	
	144,76м * 51,54кг/м = 7460,93кг

	24
	
	Погрузка материалов для крепления котлованов со склада Подрядчика
	т
	11763,44
	
	Ф219х10 – 11759,36кг
Забирка дерев. 0,05м – 4,08т

	25
	
	Перевозка материалов на расстояние до 30км к месту работ
	
	
	
	

	26
	
	Разгрузка материалов для крепления котлованов на месте работ
	
	
	
	

	27
	
	Погрузка материалов от крепления котлованов на месте работ
	т
	11763,44
	
	Ф219х10 – 11759,36кг
Забирка дерев. 0,05м – 4,08т

	28
	
	Перевозка материалов на расстояние до 30км на склад Подрядчика
	
	
	
	

	29
	
	Разгрузка материалов крепления котлованов на складе Подрядчика
	
	
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	30
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	117,11 / 222,51
	
	(152,68м3 – 35,57м3) * 1,9

	31
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	м³/ т
	117,11 / 222,51
	
	

	
	
	Устройство дорожной плиты
	
	
	
	

	32
	
	Устройство дорожной плиты в траншее
	шт.
	6
	131-23-ТС2-ИД3
	ВК-1-т.3: (L) 2м х 1,75м х (h) 0,17м / 3м/шт. = 0,67 шт.
т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 1,75м х (h) 0,17м / 3м/шт.  =2,83шт. 
т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 1,75м х (h) 0,17м =2,78 шт.

	33
	
	Устройство гидроизоляции дорожной плиты праймером Технониколь в один слой
	м2/кг
	7,3/2,19
	131-23-ТС2-ИД4
	ВК-1-т.3: (L) 2м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2. = 0,29кг.
т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2 =0,96кг. 
т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2 =0,94 кг

	34
	
	Устройство гидроизоляции мастикой битумной Технониколь в два слоя
	м2/кг
	7,13 /4,28
	131-23-ТС2-ИД5
	ВК-1-т.3: (L) 2м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2х 2 = 0,59кг.
т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2х2 =1,81кг. 
т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2 =1,88кг

	
	
	Устройство сборного канала
	
	
	
	

	35.1
	
	Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15
	м3
	8,1
	
	- лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 (0.72 м³/шт.) – 5шт.
- лоток Л11-д-8 серия 3.006.1-2.87 вып.1 (0.18 м³/шт.) – 1шт. 
 - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 (0.18 м³/шт.) – 24шт.

	35.2
	
	Очистка поверхностей сборных ж/б лотков и плит от грязи перед обмазкой
	м2
	23.94
	
	

	35.3
	
	Устройство гидроизоляции сборного канала праймером Технониколь в один слой
	м2/кг
	23,94/7,18
	131-23-ТС2-ИД8
	т.2-т.3.1: (L) 7,7м х 1,48м х (h) 0,7м х 3,54кг/м2 =3,54кг. 
т.3.1-т.4: (L) 7,92м х 1,48м х (h) 0,17м х 3,64кг/м2 =3,64 кг

	35.4
	
	Устройство гидроизоляции сборного канала мастикой битумной Технониколь 
	м2/кг
	23,94/18
	131-23-ТС2-ИД9
	т.2-т.3.1: (L) 7,7м х 1,48м х (h) 0,7м х 3,54кг/м2 х 2 =7,09кг. 
т.3.1-т.4: (L) 7,92м х 1,48м х (h) 0,17м х 3,64кг/м2 х3 =10,91 кг

	
	
	Устройство водосбросного колодца и колодца сбросных кранов
	
	
	
	

	36
	
	Установка кольца с днищем КДЦ-10-9
	шт.
м3
	1
0,32
	
	Кольцо с днищем КДЦ-10-9 – 0,32м3/шт.

	37
	
	Установка кольца с днищем КДЦ-7-9
	шт.
м3
	1
0,15
	
	Кольцо с днищем КДЦ-7-9 - 0,15м3/шт.

	38
	
	Установка крышки колодца круглой П-12
	шт.
	1
	
	

	39
	
	Установка плиты перекрытия ОП1к
	шт.
м3
	2
0,82
	
	Плита перекрытия ОП1к – 0,41м3/шт.

	40
	
	Установка блока ФБС12.4.6
	шт.
	2
	
	

	41
	
	Установка плиты перекрытия КП-12
	шт.
м3
	1
0,82
	
	Плита перекрытия КП-12 – 0,17м3/шт.

	42
	
	Установка колец горловин колодцев К-7-10
	шт.
м3
	1
0,17
	
	Кольцо горловин колодцев К-7-10– 0,17м3/шт.

	43
	
	Установка колец горловин колодцев К-7-5
	шт.
м3
	1
0,084
	
	Кольцо горловин колодцев К-7-5– 0,084м3/шт.

	44
	
	Установка люка чугунного
	шт.
	2
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	45
	
	Установка опоры скользящей ж/б С-225
	компл.
	8
	
	

	46
	
	Прокладка трубы Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ оболочке (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2020
	п.м.
	59,8
	
	

	47
	
	Прокладка трубы ∅ 45х5,0 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 1050-2013 ППУ-ОЦ 
	п.м.
	6
	
	

	48
	
	Прокладка теплоизолированной трубы с МЗИ Ст 45х4-1-ППУ-ПЭ-215, L=1000мм ГОСТ 30732-2006
	шт.
	2
	
	

	49
	
	Изоляция стыков ∅108/180 ГОСТ 30732-2020 ППУ ОЦ/ПЭ
	компл.
	28
	
	

	50
	
	Установка отводов 90° 108х6 ГОСТ 17375-2001(ППУ ОЦ)
	шт.
	9
	
	

	51
	
	Установка отводов 90° 45х5 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 30732-2006
	шт.
	4
	
	

	52
	
	Установка тройника 273х8/108х6,0 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	2
	
	

	53
	
	Установка тройникового ответвления Ст 108х5 / 45х4-1-ППУ-ОЦ, L=1300мм, L=1020мм, ГОСТ 30732-2006
	шт.
	1
	
	

	54
	
	Установка тройникового ответвления Ст 108х5 / 45х4-1-ППУ-ОЦ, L=1300мм, L=1310мм, ГОСТ 30732-2006
	шт.
	1
	
	

	55
	
	Установка тройника 108х6/45х5,0 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 30732-2006
	шт.
	2
	
	

	56
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф108
	шт.
	43
	
	

	
	
	Установка запорной арматуры
	
	
	
	

	57
	
	[bookmark: _GoBack]Установка шарового крана «Балло макс» Д45, Ст45-1-ППУ-ПЭ, А=1950 мм (длина штока) ГОСТ 30732-2006 
	шт.
	2
	
	

	58
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 
	шт.
	4
	
	

	59
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 
	шт.
	4
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
