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Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Устройство ограждения вдоль обкаточного пути.

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтажные работы
	

	1 
	
	
Демонтаж кирпичного забора (397,5 п.м.)

	м³
	667,80
	
	

	2 
	
	Демонтаж железобетонных фундаментов
	м³
	278,25
	
	

	3 
	
	Погрузка строительного мусора механизировано
	т
	1362,60
	
	

	4 
	
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	340,70
	
	

	5 
	
	Перевозка и утилизация строительного мусора на 30 км
	м³
	667,80
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	6 
	
	Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором (95%)
	м³
	211,47
	
	

	7 
	
	Доработка грунта вручную (5%)
	м³
	11,13
	
	

	8 
	
	Обратная засыпка механизированным способом (80%)
	м³
	318,00
	
	

	9 
	
	Обратная засыпка вручную (20%)
	м³
	79,50
	
	

	10 
	
	Лишний грунт с погрузкой вручную и отвозкой на 30 км
	м³
	100
	
	

	
	
	Сборные железобетонные, монолитные и кирпичные конструкции
	
	
	
	

	11 
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 мм под фундаменты (0,2 м³)
	м3
	34,24
	
	

	12
	
	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63т (165 шт)
	шт/ м³
	165/64,6
	
	

	13
	
	Устройство панелей ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг
	шт/ м³
	161/397,5
	
	

	14
	
	Очистка поверхности сборных железобетонных и монолитных фундаментов
перед гидроизоляцией
	м2
	389,4
	
	

	15
	
	Обмазочная гидроизоляция ж/б фундаментов битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. (Расход 0,7 кг/м² на один слой) в 2 слоя по битумной грунтовке ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (расход 0,30 кг/м2) в 1 слой
	м2
	389,4
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель заказчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________

