Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	т.1 до т.4
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	41,02
	31-23-ЭС2-16
	т.1 -т.4: (S) 43,6м2 * (h) 0,96м *0,98 =41,02м3 


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	0,79
	31-23-ЭС2-16
	т.1 -т.4: (S) 43,6м2 * (h) 0,96м *0,02 =0,79м3 

	3
	
	Устройство песчаного основания 
	м³
	4,36
	31-23-ЭС2-17
	т.1 -т.4: (S) 43,6м2 * (h) 0,1м =4,36м3

	4
	
	Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением
	м³
	14,97
	31-23-ЭС2-19
	т.1 -т.4: (S) 43,6м2 * (h) 0,36м -0,72м3 Vтр =14,97м3

	5
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	21,8
	31-23-ЭС2-20
	
т.1 -т.4: (S) 43,6м2 * (h) 0,5м =21,8м3

	6
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	21,8
	
	

	7
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	171,28
	
	((L) 42,82м * 4м

	8
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	20,01 / 38,02
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(41,02м3 + 0,79м3 -21,8м3) * 1,9 = 20,01м3/ 38,02т

	9
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	м³/ т
	
	
	

	
	
	Переустройство кабельных линий
	
	
	
	

	10
	
	Прокладка труб ПНД гофрированных ф160 
	м
	36
	31-23-ЭС2-18
	18м *2 шт.

	11
	
	Прокладка кабеля АВВг 4х120-6кВ в трубе 
	м
	36
	31-23-ЭС2-18
	18м *2 шт.

	12
	
	Прокладка кабеля АВВг 4х120-6кВ в траншее
	м
	6,82
	31-23-ЭС2-18
	21,42м *2 шт. -18м*2 шт.

	13
	
	Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель"
	м
	42,82
	31-23-ЭС2-19
	

	14
	
	Монтаж муфты соединительной СТП-10 150х240 
	шт.
	4
	31-23-ЭС2-18
	

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	15
	
	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением 
	испытания
	[bookmark: _GoBack]4
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
