Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС2 доп.2)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	4,06
	131-23-ЭС2-доп.2-1
	т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,19м =4,06м3 

	2
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	6,42
	131-23-ЭС2-доп.2-1
	т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,30м =6,42м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	3
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	10,48 /17,11
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
4,06м3 * 2 = 8,12т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
6,42м3 * 1,4 = 8,99т

	4
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалами
	
	
	
	

	5
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	17,11
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	6
	
	Механизированная разработка грунта в траншее в непосредственной близости с сущ. КЛ
	м³
	13,1
	131-23-ЭС2-доп.2-1
	т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 1,13м *0,7 =13,1м3

	7
	
	Разработка грунта в траншее вручную в непосредственной близости с сущ. КЛ 
	м³
	5,62
	131-23-ЭС2-доп.2-1
	т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 1,13м *0,3 =5,62м3

	8
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 
	м³
	2,58
	131-23-ЭС2-доп.2-2
	т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,1м =2,58м3

	9
	
	Обсыпка из песка труб в траншее
	м³
	7,41
	131-23-ЭС2-доп.2-4
	т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,31м – 0,6м3 Vтр = 7,41м3

	10
	
	Обратная засыпка траншеи песком
	м³
	18,6
	131-23-ЭС2-доп.2-5
	т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,72м = 18,6м3

	11
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	18,6
	
	

	12
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	18,72/35,57
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(13,1м3 + 5,62м3) =18,72м3* 1,9 = 35,57т

	13
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалами
	
	
	
	

	14
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	35,57
	
	

	
	
	Защита существующих кабельных линий
	
	
	
	

	15
	
	Прокладка футляров разъемных из труб ПВХ разборных ф110мм для подземной укладки 
	м
	63,3
	131-23-ЭС2-доп.2-3
	21,1м * 3 шт.=63,3



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
