Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Контактная сеть обкаточных путей.

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Бурение скважин под фундаменты диаметром 600мм., глубиной 3,5м.
	шт
	5
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	2
	
	Демонтаж контактного провода МФ-100
	км
	0,64
	
	Двойной 320х2=640

	3
	
	Демонтаж несущего троса М-120
	км
	0,32
	
	

	4
	
	Демонтаж опор КС
	шт
	4
	
	

	
	
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	

	5
	
	Разбивка осей опор
	шт
	5
	
	

	6
	
	Гидроизоляция фундаментов
	м2
	53,24
	
	(2.28x4.2+0.67x0.4x4)x5=53.24

	7
	
	Установка фундаментов ТСА-5-120
	шт
	2
	
	

	8
	
	Установка фундаментов ТСА-5-150
	шт
	3
	
	

	9
	
	Установка опор МШП1-12-150
	шт
	1
	
	

	10
	
	Установка опор МШП1-10-100
	шт
	4
	
	

	11
	
	Установка изоляции
	компл.
	5
	
	

	12
	
	Установка знаков (нумерация, опасное напряжение)
	шт
	10
	
	5+5

	13
	
	Установка консолей
	шт
	5
	
	ЦД-VII-1шт, ЦНР-1-4шт

	14
	
	Установка фиксаторов
	шт
	5
	
	ФПЖ-1-1шт, ФП-1-4шт

	15
	
	Установка хомутов крепления тяги и пяты консоли
	шт
	10
	
	5+5

	16
	
	Вынос контактной подвески из зоны работы строительных машин и возврат в рабочее положение проводов в местах установки и разборки опор контактной сети
	км
	0,35
	
	

	17
	
	Раскатка несущего троса «поверху» М-120
	км
	0,32
	
	

	18
	
	Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ при раскатке несущего троса и контактного провода
	км
	0,32
	
	

	19
	
	Раскатка двойного контактного провода МФ-100
	км
	0,32
	
	(материал 0,32х2=0,64км)

	20
	
	Регулировка контактной подвески цепной полукомпенсированной подвески с применением оцинкованных деталей
	км
	0,32
	
	

	21
	
	Установка изоляторов подвесных полимерных птицезащитных ПСПКр 70-3/0,6-П ГП
	шт
	5
	
	

	22
	
	Установка изоляторов фиксаторных полимерных птицезащитных ФСПКр 120-3/0,6-П
	шт
	5
	
	

	23
	
	Анкеровка несущего троса жесткая
	шт
	1
	
	

	24
	
	Анкеровка контактного провода полукомпенсированная
	шт
	1
	
	

	25
	
	Установка грузов
	шт
	8
	
	

	26
	
	Установка изоляторов натяжных стержневых НСПК 120-3/0,8-Д
	шт
	4
	
	

	27
	
	Установка узла крепления УКС 04911
	шт
	5
	
	

	28
	
	Монтаж УКЗУ-2
	шт
	5
	
	

	29
	
	Монтаж ГРПЗ
	шт
	5
	
	

	30
	
	Врезка изоляторов ИТО-3
	шт.
	10
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________________________
                                             (подпись/расшифровка)

