

Представитель Заказчика: ____________________________________


Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Пути железнодорожные. Послеосадочный ремонт

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
1

	
Послеосадочный ремонт пути на деревянных шпалах
	
м
	
1336,87
	
131-23-ПЖ-ПР-01
	Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути = 1336,87*0,086м3 = 114,97м3

	
2

	
Послеосадочный ремонт пути на железобетонных шпалах
	
м
	
778,15
	
131-23-ПЖ-ПР-01
	Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути = 778,15*0,086м3 = 66,92м3



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________


