
Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план (ГП2)
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	 
	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	137,92
	131-23-ГП2-Д-01
	6,14м +6,29м+5,79м+6,25м+7,54м+5,52м+5,39м+55,97м+39,03м= 137,92м

	2
	 
	Демонтаж бортового камня
	м
	296,66
	131-23-ГП2-Д-01
	25,11м+58,04м+35,81м+27м+11,29м+24,95м+28,68м+45,82м+9,67м+9,31м+20,98м = 296,66м

	3
	 
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м3
	347,03
	131-23-ГП2-Д-01
	(S) 2753,31м2 х (h) 0,19м =523,13м3
КС-6а = - 176,1м3

	4
	 
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м3
	547,92
	131-23-ГП2-Д-01
	(S) 2753,31м2 х (h) 0,30м =825,99м3
КС-6а = - 278,07м3

	5
	 
	Разборка ж/б плит М300 гидромолотом
	м3
	104,89
	131-23-ГП2-Д-01
	(24,34м2+88,90м2) х (h) 0,18м =20,38м3 (плиты дорожные ПД 30-18-18)
281,70м2 х (h) 0,30м =84,51м3 (ж/б плита пола монолитная)

	6
	 
	Разборка отмостки цеха 121/18 из ж/бетона М300 h=0,25 отбойными молотками  
	м3
	17,91
	131-23-ГП2-Д-01
	(52,08м2+12,12м2 +7,43м2) х (h) 0,25м =17,91м3

	7
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	т
м3
	1728,42
1030,42
	
	Демонтированный ботовой камень (γ=0,1 т/м)
296,66м * 0,1 = 29,67т /0,043м3/м =12,76м3

Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
347,03м3*1,8= 624,65т

Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
547,92м3*1,4= 767,09т

Демонтированные ж/б плиты (γ=2,5 т/м3)
104,89м3* 2,5= 262,23т

Демонтированная ж/б отмостка (γ=2,5 т/м3)
17,91м3* 2,5= 44,78т

	8
	
	Перевозка на расстояние до 30км и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	1030,42
	
	

	
	 
	Земляные работы
	
	
	
	 

	9
	 
	Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) с погрузкой на самосвал 
	м3
	319,26
	131-23-ГП2-Д-01

131-23-ГП2-ОГ-01

	(707,68+281,11+94,09+33,16+265,58+322,12-8,37+170,88) *0,97 =1810,26м3

т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 х 0,97= 1,74м3
т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,56м3 х 0,97 = 5,04м3
КС-6а = - 1497,78м3

	10
	 
	Доработка грунта вручную
	м3
	56,2
	131-23-ГП2-Д-01

131-23-ГП2-ОГ-01

	(707,68+281,11+94,09+33,16+265,58+322,12-8,37+170,88) *0,03 =55,99м3

т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 х 0,03= 0,05м3
т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,56м3 х 0,03 = 0,16м3

	11
	
	Обратная засыпка котлована грунтом вручную
	м3
	7,38
	131-23-ГП2-ОГ-02
	т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 = 1,79м3
т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,17м3 = 5,59м3

	12
	
	Уплотнение грунта виброплитой
	м3
	7,38
	131-23-ГП2-ОГ-02
	 

	13
	
	Погрузка грунта в автосамосвалы
	т
м3
	92,76
48,82
	
	Грунт от разработка вручную (γ=1,9 т/м3) (56,2-7,38)=48,82м3*1,9=92,76т

	14
	
	Перевозка на расстояние до 30км и утилизация грунта
	м3
	368,08
	
	319,26+48,82 = 368,08м3

	
	 
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	
	
	
	 

	15
	 
	Укладка геотекстиля Дорнит 500
	м2
	4 376,62
	131-23-ГП2-М-01
	5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2=4376,62м2
-Геотекстиль Дорнит 500г/м2– 4376,62м2*1,1=4814,28м2

	16
	 
	Устройство песчаного основания (с К отн.упл.=1,1)
	м3
	764,67
	131-23-ГП2-М-02
	(5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2 -Sколодцев14,92м2) х (h) 0,30м = 1308,51м3
-Песок крупный – 1308,51м3 * 1,1= 1 439,36м3
КС-6а = - 543,84м3

	17
	 
	Уплотнение основания виброплитой
	м3
	1308,51
	131-23-ГП2-М-02
	 

	18
	 
	Устройство основания из щебня крупного М600 (25-60мм)
	м3
м2
	398,62
2657,47
	131-23-ГП2-М-03
	(5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2 - Sколодцев14,92м2)= 4361,7м2 х (h) 0,15м = 654,26м3 
Sпод лотки = 323м х 0,36м = 116,28м2 *(h) 0,14м = 16,28м3
- Щебень крупный М600 (25-60мм) -670,54 *1,26 =844,88м3
КС-6а = - 271,92м3

	19
	 
	Устройство основания из щебня мелкого М600 (5-20мм)
	м3
м2
	467,16
5839,53
	131-23-ГП2-М-04
	асф.: (5854,45м2 - Sколодцев14,92м2) = 5839,53м2 х (h) 0,08м = 467,16м3
- Щебень мелкий М600 (5-20мм) -467,16 *1,26 =588,62м3

	20
	 
	Устройство покрытий t=0,07м из асфальтобетона крупнозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 
	м2
	5839,53
	131-23-ГП2-М-05
	((S) 5854,45м2 - Sколодцев14,92м2) х  (h) 0,07м =408,77м3
- Асфальтобетон крупнозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -408,77м3 *2,48 =1013,75т

	21
	 
	Устройство покрытий t=0,05м из асфальтобетона мелкозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 
	м2
	5772,55
	131-23-ГП2-М-06
	(Sасф 5854,45м2 - Sмср 81,90м2 ( 272,99м х 0,15м х 2) =5772,55м2 х (h) 0,05м) =288,63м3
-Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -288,63м3 *2,48 =715,80т

	22
	 
	Установка бортового камня
	м
	314,9
	131-23-ГП2-М-03
	11,51м +77,12м+42,23м+25,56м+100,19м+49,04м+9,20м =314,9м
-Бортовые камни БР 100.30.15 – 315шт.

	
	 
	Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39, l=10.45м 
	
	
	
	 

	23
	
	Устройство переезда из резинокордового покрытия через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10,45м
	комплект/переезд
	4/4
	


131-23-ГП2-переезд-01



131-23-ГП2-М-10
	 S одного комплекта переезда шириной 10,45м = 28,5м2.
	((1,582м+0,573м+0,573м)*10,45м)


- Плита внутренняя 1582х546х213(номер по проекту 2741.001) -76шт.
- Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 152шт
- Балка БПР-3 ж/б прижимная 3000х400х400 -16шт
- Балка БПР-4 ж/б прижимная 4000х400х400 - 8шт
- Комплект узлов крепления – 4к-та
Знаки на стойке 2м – 12.5кг/к-т и ж/б основании 0,064м3/шт.:
- Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная -16шт.
- Основание знака ж/б Ф-2 под стойку – 16шт.
- Хомут  (76) мм – 48шт.
- Дорожный знак 2.5  – 2шт.
- Дорожный знак 1.2  – 8шт.
- Дорожный знак 1.3.1 – 2шт
- Дорожный знак 1.4.1  – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.2  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.3  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.4  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.5  2 – 2шт.
- Дорожный знак 1.4.6  2 - 2шт.
- Дорожный знак 2.5 – 2шт.

	
	 
	Благоустройство (посев газона)
	
	
	
	 

	24
	 
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную
	м2
	835,40
	131-23-ГП2-М-08
	(23,02+105,09+45,40+48,50+613,39)=835,40м2 х (h) 0,20м =167,08м3

	25
	 
	Посев газона многолетних трав вручную
	м2
	835,4
	131-23-ГП2-М-08
131-23-ГП2-М-09
	  - Кострец безостный – 8,11кг
 - Овсянка луговая – 8,11кг
  -Ежа сборная – 8,11кг

	
	 
	Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417)
	
	
	
	 

	26
	 
	Укладка плитки тротуарной 
	м2
	18,27
	131-23-ГП2-М-07
	 - Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм- 18,27м2

	
	 
	Благоустройство (Водоотводной лоток)
	
	
	
	 

	27
	 
	Устройство лотка водоотводного
	м
м3
	506
47,36
	131-23-ГП2-М-03
131-23-ГП2-М-09
	Лоток BetoMax Drive  ЛВ-30.36.26-Б 47471 – 323+183=506шт.

	28
	
	Устройство водоприемной решетки
	т
м.п.
шт
	17,06
506
1012
	131-23-ГП2-М-03
131-23-ГП2-М-09
	 - Решетка Drive РВ-30.35.50 - щель-ВЧ кл.C 273033-D – 506х2=1012шт.
- Болт М10х25 – 1012х2=2024шт.
-Гайка М 10 DIN 557 квадрат – 1012х2=2024шт.

	29
	 
	Устройство основания из щебня
	м3
	6,59
	131-23-ГП2-М-09
	183м х 0,36м х (h) 0,1м = 6,59м3
- Щебень мелкий М600 (5-20мм) -6,59м3 *1,26 = 8,30м3

	30
	 
	Засыпка пазух лотков песком (с К отн.упл.=1,1) вручную
	м3
	16,48
	131-23-ГП2-М-09
	164,82м2 х (h) 0,10м = 16,48м3
-Песок крупный – 16,48м3 * 1,1= 18,13м3

	31
	 
	Уплотнение виброплитой
	м3
	16,48
	131-23-ГП2-М-09
	 

	32
	 
	Засыпка пазух лотков щебнем вручную
	м3
	163,94
	131-23-ГП2-М-09
	284,41м2 х (h) 0,51м + 114,06м2 х (h) 0,16м + 6,40м2 х (h) 0,10м = 163,94м3
- Щебень мелкий М600 (5-20мм) -163,94м3 

	33
	 
	Отсыпка территории песком (с К отн.упл.=1,1) механизированно
	м3
	76,05
	131-23-ГП2-М-09
	760,47м2 х (h) 0,10м = 76,05м3
-Песок крупный – 76,05м3 * 1,1= 83,66м3

	34
	 
	Уплотнение виброплитой
	м3
	76,05
	131-23-ГП2-М-09
	 

	35
	 
	Отсыпка территории щебнем  механизированно
	м2
	760,47
	131-23-ГП2-М-09
	760,47м2 х (h) 0,10м = 76,05м3
- Щебень мелкий М600 (5-20мм) -76,05м3 *1,26 = 95,82м3

	
	 
	Благоустройство (укрепление откосов георешеткой)
	
	
	
	 

	36
	 
	Планировка откосов вручную
	м2
	234,42
	131-23-ГП2-М-09
	 

	37
	 
	Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами
	м2
	234,42
	131-23-ГП2-М-09
	 - Геотехническая решетка 210/150П h=0.15 м – 234,42м2 * 1,1 = 257,86м2
 -Анкер металлический, А12-900 мм – 675шт.х 0,888=599,4кг

	38
	 
	Засыпка щебнем с разравниванием вручную
	м3
	35,16
	131-23-ГП2-М-09
	234,42м2 * 0,15м = 35,16м3
 - Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 35,16м3

	
	 
	Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
	
	
	
	 

	
	 
	Демонтажные работы 
	
	
	
	 

	39
	 
	Демонтаж панелей ограждения ПО2
	шт.
	4
	131-23-ГП2-ОГ-01
	1450 кг/шт
0,57м3/шт.

	40
	 
	Демонтаж фундаментов ограждения ФО2
	шт.
	5
	131-23-ГП2-ОГ-01
	630кг/шт.
0,25м3/шт.

	41
	 
	Демонтаж профлиста 2,27*2,53м
	м2
	5,74
	131-23-ГП2-ОГ-01
	 

	42
	 
	Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=3000мм
	шт.
	1
	131-23-ГП2-ОГ-01
	2,45кг/м

	43
	 
	Демонтаж профтрубы 40*20*2мм L=2270мм
	шт.
	2
	131-23-ГП2-ОГ-01
	1,704кг/м

	44
	 
	Демонтаж профлиста 0,86*2,53м
	м2
	2,18
	131-23-ГП2-ОГ-01
	 

	45
	 
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	т
м3
	8,95
3,53
	
	Демонтированные панели ПО2 (γ=1,45 т/шт.)
4шт. * 1,45 = 5,8т
Демонтированные фундаменты ПО2 (γ=0,63 т/шт.)
5шт. * 0,63 = 3,15т

	46
	 
	Перевозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	м3
	3,53
	
	 

	47
	 
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	3,53
	
	

	
	 
	Монтаж ограждения
	
	
	
	 

	48
	 
	Установка ж/б ограждения из панелей
	м
	12,5
	131-23-ГП2-ОГ-02
	Фундамент ограждения ФО2 -4шт.
Панель ограждения ПО-2 -5шт./12,5м

	49
	 
	Заделка панелей ограждения бетоном В20
	м3
	0,2
	131-23-ГП2-ОГ-02
	 

	
	 
	Дорожные знаки
	
	
	
	 

	50
	 
	Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом:
- Рытье ям с трамбованием грунта основания 0,3х0,3х0,7м
- Установка стоек с омоноличиванием фундаментом
- Прикрепление щитков
	шт.
	4
	131-23-ГП2-М-10
	Знаки «Стоп» на стойке 4м – 23.5кг/компл.:

- Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная -4шт.
- Хомут  (76) мм – 8шт.
- Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" – 4шт
- Портландцемент 500 -0,0252м3. 
2 переезда 31 пути: 1-ПК3+15, 2-ПК3+80

	51
	 
	Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м
	м
	6
	131-23-ГП2-М-07
	Две Стоп-линии по 3м, шириной 0,4м:
- Краска для разметки дорог Profilux цвет белый – 0,5кг

	
	
	Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	52
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	14
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №1 -1 шт.- с сохранением
Колодец №3 -1 шт.- поврежден
Колодец №4 -1 шт.- с сохранением
Колодец №5 -1 шт.- с сохранением
Колодец №6 -1 шт.- поврежден
Колодец №7 -1 шт.- поврежден
Колодец №№8-10 -3 шт.- с сохранением
Колодец №№14-17 -4 шт.- с сохранением
Колодец №19 -1 шт.- с сохранением

	53
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП10
	шт.
м3
	2
0,2
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №7 -1 шт./0,1м3 – поврежден
Колодец №10 -1 шт./0,1м3 – с сохранением

	54
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП15
	шт.
м3
	2
0,54
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №1 -1 шт./0,27м3 – поврежден
Колодец №3 -1 шт./0,27м3 - поврежден

	55
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП20
	шт.
м3
	2
1,04
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №5 -1 шт./0,52м3 – поврежден
Колодец №9 -1 шт./0,52м3 – поврежден

	56
	
	Демонтаж чугунной решетки ДБ2
	шт.
	3
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №2 -1 шт. 
Колодец №11 -1 шт.
Колодец №12 -1 шт.

	57
	
	Демонтаж ПН10
	шт.
м3
	1
0,18
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №2 – 1шт. /0,18м3

	58
	
	Демонтаж КС10.9
	шт.
м3
	3
0,72
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №2 – 1шт./ 0,24м3
Колодец №10 – 1шт./ 0,24м3
Колодец №12 – 1шт./ 0,24м3

	59
	
	Демонтаж КС10.6
	шт.
м3
	2
0,38
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №11 – 1шт./ 0,19м3
Колодец №12 – 1шт./ 0,19м3

	60
	
	Демонтаж плиты ПВК 8
	шт.
м3
	3
0,18
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №2 – 1шт./0,06м3
Колодец №11 – 1шт./0,06м3
Колодец №12 – 1шт./0,06м3

	61
	
	Демонтаж ж/б трубы Ду. 400мм
	м
	8
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №2 – 8м

	62
	
	Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм
	м
	10
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №11 – 4,4м
Колодец №12 – 5,6м

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	63
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП10
	шт.
м3
	3
0,3
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №6 – 1шт./0,1м3/шт.
Колодец №7 – 1шт./0,1м3/шт.
Колодец №10 – 1шт./0,1м3/шт.- ранее демонтированный

	64
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП15
	шт.
м3
	2
0,54
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №1 – 1шт./ 0,27м3
Колодец №3 – 1шт./ 0,27м3

	65
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП20
	шт.
м3
	1
0,52
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №9 – 1шт./0,52м3

	66
	
	Монтаж плиты низ ПН10
	шт.
м3
	1
0,18
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №8 – 1шт./0,18м3/шт.

	67
	
	Монтаж плиты днища ПН20
	шт.
м3
	1
0,59
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №5 – 1шт./ 0,59м3

	68
	
	Монтаж кольца строительного КС7.6
	шт.
м3
	2
0,2
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №1 – 1шт./ 0,1м3
Колодец №3 – 1шт./ 0,1м3

	69
	
	Монтаж кольца строительного КС7.3
	шт.
м3
	1
0,06
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №4 – 1шт./ 0,05м3

	70
	
	Монтаж кольца опорного КО6
	шт.
м3
	1
0,02
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №7 – 1шт./0,02м3

	71
	
	Монтаж кольца опорного КО7
	шт.
м3
	4
0,08
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №6 – 1шт./0,02м3
Колодец №9 – 1шт./0,02м3
Колодец №10 – 1шт./0,02м3
Колодец №13 – 1шт./0,02м3

	72
	
	Устройство кирпичной кладки толщиной 25см
	м³
	0,55
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №14 – 0,11м3
Колодец №15– 0,11м3
Колодец №16– 0,11м3
Колодец №17– 0,11м3
Колодец №9– 0,11м3

	73
	
	Установка люка чугунного 
	шт.
	15
	131-23-ГП2-Кл-2
	Колодец №1 – 1шт. -ранее демонтированный
Колодец №3 – 1шт.
Колодец №4 – 1шт. -ранее демонтированный
Колодец №5 – 1шт. -ранее демонтированный
Колодец №6 – 1шт.
Колодец №7 – 1шт.
Колодец №8 – 1шт. -ранее демонтированный
Колодец №9 – 1шт. -ранее демонтированный
Колодец №10 – 1шт. -ранее демонтированный
Колодец №13 – 1шт.
Колодец №14 – 1шт. -ранее демонтированный
Колодец №15 – 1шт. -ранее демонтированный
Колодец №16 – 1шт. -ранее демонтированный
Колодец №17 – 1шт. -ранее демонтированный
Колодец №19 – 1шт. -ранее демонтированный

	74
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	21,385
	131-23-ГП2-Кл-2
	Технониколь №1
3,41м2+3,57м2+0,61м2+1,46м2+1,24м2+2,16м2+4,76м2+1,46м2
+0,185м2+0,56м2+0,56м2+0,56м2+0,56м2+0,29м2

	75
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	21,385
	131-23-ГП2-Кл-2
	Технониколь №24
3,41м2+3,57м2+0,61м2+1,46м2+1,24м2+2,16м2+4,76м2+1,46м2
+0,185м2+0,56м2+0,56м2+0,56м2+0,56м2+0,29м2

	76
	
	Погрузка строительного мусора 
	м³
т
	3,94
9,65
	
	ПП15- 2 шт./ 0,54м3/ 1,4т
ПП20- 2 шт./ 1,04м3/ 2,4т
ПП10- 1 шт./ 0,1м3/ 0,25т
ПН10 - 1 шт./ 0,18м3/ 0,35т
ПВК-8- 3 шт./ 0,18м3/ 0,45т
КС 10.9 - 3 шт./ 0,72м3/ 1,8т
КС 10.6 - 2 шт./ 0,38м3/ 0,8т
ж/б труба Ду400 -8м/0,8м3/ 2т
трубы ПНД d=160 -10м/0,003т

	77
	
	Перевозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	м³
	3,94
	
	

	78
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	3,94
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

