Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС1)

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наменование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	Переустройство трубопровода теплоснабжения
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы для устройства траншеи и котлована
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Устройство песчаного основания h=0,1м (с К отн.упл.=1,1)
	м3
	8,24
	131-23-ТС1-03
131-23-ТС1-04
	т.2-т.3т: (L) 33м х 1,93м х (h) 0,1м =6,37м3
Камера ТК-1 ВК-1: (L) 7,32м х 6,58м х (h) 3,17м х 0,03= 4,58м3
Камера ТК-1 ВК-1: (L) 3,6м х 5,2м х (h) 0,1м = 1,87м3 

	2
	 
	Устройство щебеночного основания из щебня М600 фр.20-40
	м3
	1,42
	131-23-ТС1-05
131-23-ТС1-17
	т.2-т.3т: (L) 33м х 2,03м х (h) 0,1м =6,7м3
ВК-1: (L) 1,88м х 1,88м х (h) 0,1м = 0,35м3

	3
	 
	Обсыпка из песка труб и каналов в траншее (с К отн.упл.=1,1)
	м3
	59,89
	131-23-ТС1-12
	т.2-т.3т: (L) 33м х 2,66м х (h) 1,16м – Vканала 41,93м3 =59,89м3

	4
	 
	Уплотнение песка
	м3
	59,89
	131-23-ТС1-12
	 

	5
	 
	Устройство бетонного основания в котловане
	м3
	1,70
	131-23-ТС1-06
	Камера ТК-1 ВК-1: (L) 5м х 3,4м х (h) 0,1м = 1,7м3

	6
	 
	Обратная засыпка грунтом механизированная
	м3
	6,61

	131-23-ТС1-13
131-23-ТС1-23
	т.2-т.3т: (L) 33м х 3,84м х (h) 1,2м =150,66м3
ТК-1: (L) 6,58м х 7,32м х (h) 3,17м) = 148,10м3
ВК-1: (L) 2,76м х 2,76м х (h) 0,995м = 7,35м3
148,10м3+7,35м3 -VВК-1 5,68м3 -VТК-1 30,87м3 -VКС7.9 0,88м3- V шахта опуска 0,97м3 -V ОП-1к 1,84м3 -Vвентшахта 1,15м3 =114,07м3

	7
	 
	Уплотнение грунта
	м3
	6,61
	131-23-ТС1-13
131-23-ТС1-23
	 

	 
	 
	Прочие работы
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м3
	69,85
	 
	 

	9
	 
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до  30 км автосамосвалом 
	м3
	69,85
	 
	 

	10
	 
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	69,85
	 
	 

	 
	 
	Устройство сборного канала
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15
	м3
	0,18
	131-23-ТС1-07
131-23-ТС1-09
	т.2-т.3т:
 - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 (0.72 м³/шт.) – 11шт. 
 - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 (0.18 м³/шт.) – 43+1=44шт.

	 
	 
	Прокладка трубопровода
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Ультразвуковой контроль сварных соединений 
	шт.
	24,00
	131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-19
131-23-ТС1-20
	 

	 
	 
	Изоляция трубопровода
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	Теплоизоляции трубы матами из минваты МП-80
	м3
	5,25
	131-23-ТС1-08
131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-20
131-23-ТС1-24
	 

	14
	 
	Закрытие теплоизоляции кожухами из оц. стали толщиной 0,5мм
	м2
	53,37
	131-23-ТС1-08
131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-20
131-23-ТС1-24
	 

	 
	 
	Окраска трубопровода
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	Огрунтовка труб стальных грунтовкой ГФ021
	м2
	26,55
	131-23-ТС1-08
131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-19
131-23-ТС1-20
	 

	16
	 
	Окраска труб стальных эмалью ПФ115
	м2
	26,55
	131-23-ТС1-08
131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-19
131-23-ТС1-20
	 

	 
	 
	Устройство камеры ТК-1
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	Обмазка камеры праймером Технониколь в один слой
	м2
	56,210
	131-23-ТС1-22
	Технониколь №01

	18
	 
	Обмазка камеры мастикой битумной Технониколь в два слоя
	м2
	56,210
	131-23-ТС1-22
	Технониколь №24

	 
	 
	Устройство водоприемного колодца ВК-1
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	Устройство шахт опуска и подъема 
	м3
	0,560
	131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-20
	Шахта подъема:
Бетон В25 F200 W6 – 0,9м3
Арматура ø8 А-III L=1380 – 38шт./20,98кг
Арматура ø8 А-III L=690 – 38шт./10,49кг
Арматура ø8 А-III L=1910 – 21шт./16,04кг
Шахта опуска:
Бетон В25 F200 W6 – 0,44м3
Арматура ø8 А-III L=1210 – 18шт./8,71кг
Арматура ø8 А-III L=670 – 18шт./4,82кг
Арматура ø8 А-III L=1140 – 30шт./13,68кг

	 
	 
	Установка блоков ФБС
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	Установка блоков ФБС 9.3.6-т
	шт.
	2,000
	131-23-ТС1-20
	 

	 
	 
	Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	Изготовление лестниц с площадками для обслуживания арматуры
	кг
	446,400
	131-23-ТС1-24
	По серии 3650.Л-20-000СБ, 223,2 х 2 = 446,4кг

	22
	 
	Монтаж лестниц с площадками на высоту до 6м
	кг
	446,400
	131-23-ТС1-24
	 

	23
	 
	Огрунтовка лестниц грунтовкой ГФ021
	м2
	16,000
	131-23-ТС1-24
	 

	24
	 
	Окраска лестниц эмалью ПФ115 за 2 раза
	м2
	16,000
	131-23-ТС1-24
	 




Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ____________________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

