Утверждаю__________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК3)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра
	шт.
м
	19
19
	131-23-НВК3-1
	100кг/м

	2
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой
	м
	26,48
	131-23-НВК3-2
	В1-3А-В1-4: 6,39м +1,18м +18,91м =26,48м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	15,01
	131-23-НВК3-2
	В1-3А: (S) 8,7м2 х 0,19м = 1,65м3
В1-3А -В1-4: (S) 70,31м2 х (h) 0,19м = 13,36м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	23,7
	131-23-НВК3-2
	В1-3А: (S) 8,7м2 х (h) 0,30м = 2,61м3
В1-3А -В1-4: (S) 70,31м2 х (h) 0,30м = 21,09м3

	
	
	Демонтаж трубы
	
	
	
	

	5
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду326*11,9мм, с тройником
	м
	22,02
	131-23-НВК3-2
	В1-3А -В1-4: (L) 21,02м
В1-3А: (L) 1,0м 
Возврат Заказчику

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	39,47/ 62,1
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
15,01м3 * 1,8 = 27,02т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
23,7м3 * 1,4 = 33,18т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	62,1
	
	1,9т +63,2т

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	39,47
	
	

	
	
	Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-3А
	
	
	
	Возврат Заказчику

	9
	
	Демонтаж тройника чугунного РФ 300х150 PN10 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	113

	10
	
	Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN150 PN10 короткой со штурвалом 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	.21 кг.

	11
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.200мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	26,388*0,3=7,9кг

	12
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	34,625*0,3*2=20,78кг

	13
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду.326мм
	м
	1,5
	131-23-НВК3-3
	

	14
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду.150мм
	м
	1
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Демонтаж конструктивной части колодца В1-3А
	
	
	
	

	15
	
	Демонтаж кирпичной кладки 
	м³
	4,39
	131-23-НВК3-3
	Объем вертикальной части: 3,08м3
Объем конусной части: 1,31м3

	16
	
	Демонтаж люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	17
	
	Демонтаж бетонного основания колодца
	м³
	0,49
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-4
	
	
	
	Возврат Заказчику

	18
	
	Демонтаж крестовины чугунной РФ 300*150 PN10 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	.116 кг

	19
	
	Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN100 PN10 короткой со штурвалом
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	21 кг

	20
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 326
	м
	1,5
	131-23-НВК3-3
	

	21
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 150
	м
	1
	131-23-НВК3-3
	

	22
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	

	23
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.150мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	

	24
	
	Демонтаж отвода стального Ду 114
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Демонтаж конструктивной части колодца В1-4
	
	
	
	

	25
	
	Демонтаж кирпичной кладки горловины колодца
	м³
	0,3
	131-23-НВК3-3
	Объем конусной части: 0,3м3

	26
	
	Демонтаж люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	27
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	5,18/ 9,62
	
	Демонтированная кирпичная кладка (γ=1,8 т/м3)
(4,39м3 +0,3м3) * 1,8 = 8,44т
Демонтированное бетонное основание (γ=2,4 т/м3)
0,49м3 * 2,4 = 1,18т

	28
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	9,62
	
	8,44т +1,18т 

	29
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	5,18
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства колодца 
	
	
	
	

	30
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	48,6
	131-23-НВК3-2
	В1-3А: 66,98м3-1,65м3-2,61м3-11,77м3-0,85м3= 50,1м3 х 0,97 = 48,6м3

	31
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	1,5
	131-23-НВК3-2
	В1-3А: 66,98м3-1,65м3-2,61м3-11,77м3-0,85м3= 50,1м3 х 0,03 = 1,5м3

	32
	
	Обсыпка песком (с К отн.упл=1,1) колодца, вручную
	м³
	10,03
	131-23-НВК3-8
	В1-3А: 13,72м3-0,02м3-0,07м3-0,18м3 = 10,03м3

	33
	
	Обратная засыпка котлована грунтом механизированно (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	50,16
	131-23-НВК3-9
	В1-3А: 55,09м3-4,52м3-0,41м3= 50,16м3
В т.ч. грунт, перемещенный с участка от В1-4 до Уг.1: (50,16м3 -48,6м3-1,5м3) = 0,06м3

	34
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	60,19
	131-23-НВК3-8
131-23-НВК3-9
	50,16+10,03=60,19м3

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	35
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	97,78
	131-23-НВК3-2
	В1-3А - В1-4: 136,83м3 - 13,36м3 - 21,09м3 - 1,58м3= 100,8м3 х 0,97 = 97,78м3

	36
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	3,02
	131-23-НВК3-2
	В1-3А - В1-4: 136,83м3 - 13,36м3 - 21,09м3 - 1,58м3= 100,8м3 х 0,03 = 3,02м3

	37
	
	Обсыпка песком (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную
	м³
	20,55
	131-23-НВК3-8
	В1-3А - В1-4: 24,72м3 – 4,17м3 = 20,55м3

	38
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	107,4
	131-23-НВК3-9
	В1-3А - В1-4: (2м+4,01м)/2 х 1,89м х 18,91м= 107,4м3
В т.ч. грунт, перемещенный с участка от В1-4 до Уг.1: (107,4м3 -97,78м3-3,02м3) = 6,6м3

	39
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	127,95
	131-23-НВК3-8
131-23-НВК3-9
	20,55+107,4=127,95м3

	
	
	Монтаж колодца В1-3А
	
	
	
	

	40
	
	Устройство щебеночного основания h=0,1
	м³
	1,15
	131-23-НВК3-4
	3,45м х 3,45м х (h) 0,1м = 1,15м3

	41
	
	Монтаж ж/б изделий колодца
	м³
	2,46
	131-23-НВК3-4
	

	41.1
	
	     - Плита днища колодца ПН20
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	0,59м3/шт.

	41.2
	
	     -  Кольцо стеновое КС20-9 
	шт. 
	2
	131-23-НВК3-4
	0,59м3/шт.х2=1,18м3

	41.3
	
	     -  Плита перекрытия колодца ПП20-2 
	шт. 
	1
	131-23-НВК3-4
	0,51м3/шт.

	41.4
	
	     - Кольцо доборное КС7-6
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	0,1м3/шт.

	41.5
	
	     - Кольцо опорное КО7
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	0,08 м3/шт.

	42
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	43
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
кг
	1
29,2
	131-23-НВК3-4
	

	44
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	23,27
	131-23-НВК3-7
	

	45
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	23,27
	131-23-НВК3-7
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Монтаж колодца В1-4
	
	
	
	

	46
	
	Устройство кирпичной кладки толщиной 0,25м, h=0,3м 
	м³
	0,24
	131-23-НВК3-4
	

	47
	
	Монтаж ж/б изделий колодца
	м³
	0,1
	131-23-НВК3-4
	

	47.1
	
	     - Плита перекрытия колодца ПП10-2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	0,1м3/шт.

	48
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	49
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
кг
	1
29,2
	131-23-НВК3-4
	

	50
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	2,31
	131-23-НВК3-7
	


	51
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	2,31
	131-23-НВК3-7
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	52
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7
	м
	22,42
	131-23-НВК3-5
	

	53
	
	Сварка труб Ф530х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра)
	стык
	1
	131-23-НВК3-5
	

	54
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	131-23-НВК3-5
	

	55
	
	Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр)
	м
	21,42
	131-23-НВК3-5
	

	56
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	21,42
	131-23-НВК3-5
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -10 шт.

	57
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,77
	131-23-НВК3-5
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-3А
	
	
	
	

	58
	
	Установка тройника 300х150 фланцевого PN10 чугун с ЦПП
	шт.
кг
	1
113,3
	131-23-НВК3-6
	Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -1 шт.


	59
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткая (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	Фланцевый адаптер для стальных труб и SML (ПФРК) DN315 -1 шт./ 18,34кг.
Стальной фланец для ПЭ100 DN315 -1 шт.
Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -2 шт.

	60
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 DN160 – 1шт.
Стальной фланец для ПЭ100 DN150 -1 шт.
Прокладка резиновая DN 150 с ручкой усиленной -2 шт.

	61
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	62
	
	Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN150 -1 шт. /8,03кг 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	63
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	64
	
	Установка стального фланца для ПЭ100 DN150 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	Прокладка резиновая DN 150 с ручкой усиленной -1 шт.

	65
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN160 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	66
	
	Пробивка отверстий в колодцах под футляр Ф530мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	67
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф315мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	68
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф150мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	69
	
	Установка защитной проходной муфты DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	70
	
	Установка защитной проходной муфты DN160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	71
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-4
	
	
	
	

	72
	
	Установка тройника 300х100 фланцевого PN10 чугун с ЦПП
	шт./кг
	1/106,8
	131-23-НВК3-6
	Прокладка резиновая DN300 с ручкой усиленной -2 шт.

	73
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	74
	
	Установка стального фланца для ПЭ100 DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	75
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 100 PN10/16 короткой (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	Прокладка резиновая DN100 с ручкой усиленной -2 шт.

	76
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN110
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	77
	
	Установка стального фланца для ПЭ100 DN110 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	78
	
	Установка фланцевого соединения Ф110
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	79
	
	Монтаж трубопровода ПЭ100 SDR17-110*6,6мм
	м
	1,5
	131-23-НВК3-6
	Отвод ПЭ100 SDR11 d110 (Elofit) -1шт. 

	80
	
	Монтаж трубы стальной L=0,3м DN200мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	81
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф100мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	82
	
	Заделка сальника при проходе труб Ф 100мм через стенку колодца
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	83
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф315мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	84
	
	Установка защитной проходной муфты DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1
	
	
	
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	85
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	42
42
	131-23-НВК3-10
	В1-4 -Уг.1: (L) 37м/ 37шт. 
Уг.1: (L) 5м/ 5шт.

	86
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	50,06
	131-23-НВК3-10
	В1-4-Уг.1: (L) 37,18м + 4м = 41,18м
Уг.1: (L) 4,44м + 4,44м = 8,88м

	87
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	32,16
	131-23-НВК3-10
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 4,03м х (h) 0,19м = 28,47м3
Уг.1: (L) 4,44м х 4,38м х (h) 0,19м = 3,69м3

	88
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	47,78
	131-23-НВК3-10
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 3,78м х (h) 0,3м = 42,16м3
Уг.1: (L) 4,44м х 4,22м х (h) 0,3м = 5,62м3

	
	
	Демонтажные работы 
	
	
	
	

	89
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 326*11,9мм
	м
	41,62
	131-23-НВК3-10
	В1-4-Уг.1: (L) 37,18м 
Уг.1: (L) 4,44м

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	90
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	81,62/ 128,98
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
42м * 0,1 = 4,2т
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
32,16м3 * 1,8 = 57,89т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
47,78м3 * 1,4 = 66,89т

	91
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	128,98
	
	4,2т +131,21

	92
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	81,62
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	93
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	245,95
	131-23-НВК3-10
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 2,39м х (h) 2,43м -3,1м3 Vтр х 0,97 = 206,45м3
Уг.1: (L) 4,44м х 3,18м х (h) 2,91м -0,37м3 Vтр х 0,97 = 39,50м3

	94
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	7,6
	131-23-НВК3-10
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 2,39м х (h) 2,43м -3,1м3 Vтр х 0,03 = 6,57м3
Уг.1: (L) 4,44м х 3,18м х (h) 2,91м -0,37м3 Vтр х 0,03 = 1,22м3

	95
	
	Обсыпка из песка (с К отн.упл=1,1) труб в траншее,вручную, 
	м³
	40,56
	131-23-НВК3-12
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 1,58м х (h) 0,83м -8,2м3 Vтр = 40,56м3

	96
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3)
	м³
	238,74
	131-23-НВК3-13
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 3,065м х (h) 2,095м = 238,74м3

	97
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	279,3
	131-23-НВК3-12
131-23-НВК3-13
	40,56+238,74=279,3

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	98
	
	Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр)
	м
	38,14
	131-23-НВК3-11
	

	99
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	3
	131-23-НВК3-11
	

	100
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	38,18
	131-23-НВК3-11
	

	101
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	38,14
	131-23-НВК3-11
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -19 шт.

	102
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	4,94
	131-23-НВК3-11
	

	103
	
	Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра
	шт.
	2
	131-23-НВК3-11
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1до Уг.2
	
	
	
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	104
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	5
5
	131-23-НВК3-14
	Уг.2: (L) 5м/ 5шт.

	105
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	15,15
	131-23-НВК3-14
	Уг.1-Уг.2: ((L) 4,74 х 2 = 9,48м
Уг.2: ((L) 2*4,44м х 2,13 = 5,67м

	106
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	4,53
	131-23-НВК3-14
	Уг.1-Уг.2: (L) 4,815м х 3,115м х (h) 0,19м = 2,85м3
Уг.2: (L) 4,35м х 2,03м х (h) 0,19м = 1,68м3

	107
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	6,84
	131-23-НВК3-14
	Уг.1-Уг.2: (L) 5,005м х 2,865м х (h) 0,3м = 4,3м3
Уг.2: (L) 4,12м х 2,06м х (h) 0,3м = 2,54м3


	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	108
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	11,57/ 18,23
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
5м * 0,1 = 0,5т
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
4,53м3 * 1,8 = 8,15т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
6,84м3 * 1,4 = 9,58т

	109
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	18,23
	
	0,5т +18,64т

	110
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	11,57
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	111
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	40,23
	131-23-НВК3-14
	Уг.1-Уг.2: (L) 5,73м х 1,93м х (h) 1,57м х 0,97 = 16,84м3
Уг.2: (L) 3,215м х 3,215м х (h) 1,9м х 0,97 = 19,05м3
Уг.2: (L) 4,215м х 2,1м х (h) 0,49м х 0,97 = 4,34м3

	112
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	1,11
	131-23-НВК3-14
	Уг.1-Уг.2: (L) 5,73м х 1,93м х (h) 1,57м х 0,03 = 0,52м3
Уг.2: (L) 3,215м х 3,215м х (h) 1,9м х 0,03 = 0,59м3

	113
	
	Устройство щебеночного основания под колодцы 
	м³
	1,04
	131-23-НВК3-15
	Уг.1: (L) 2,24м х 2,33м х (h) 0,1м = 0,52м3
Уг.2: (L) 2,24м х 2,33м х (h) 0,1м = 0,52м3

	114
	
	Обсыпка из песка (с К отн.упл=1,1) труб и колодцев, вручную
	м³
	26,8
	131-23-НВК3-19
	Уг.1: (L) 3м х 3м х (h) 2,02м -4,34м3 Vтр = 13,84м3
Уг.2: (L) 2,84м х 2,84м х (h) 1,1м -2,35м3 Vтр = 6,52м3
Уг.1- Уг.2: (L) 6,005м х 1,585м х (h) 0,85м -1,65м3 Vтр = 6,44м3

	115
	
	Обратная засыпка траншеи и котлованов грунтом механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3)
	м³
	49,05
	131-23-НВК3-20
	Уг.1: (L) 4,06м х 4,06м х (h) 1,19м = 19,62м3
Уг.2: (L) 3,9м х 3,9м х (h) 1,19м = 18,10м3
Уг.1- Уг.2: (L) 6,005м х 1,585м х (h) 1,19м = 11,33м3
Грунт, перемещенный с участка от В1-4 до Уг.1: (49,05м3 -40,23м3-1,11м3) = 7,71м3

	116
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	75,85
	131-23-НВК3-19
131-23-НВК3-20
	26,8+49,05=75,85

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	117
	
	Пробивка отверстий в колодцах под футляр
	шт.
	3
	131-23-НВК3-17
	Уг.1 -1шт. Ду 550мм
Уг.2 -1шт. Ду 550мм + 1шт.  Ду 320мм

	118
	
	Прокладка трубы ВУС стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ф530х8мм (футляр)
	м
	7,94
	131-23-НВК3-17
	

	119
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	7,94
	131-23-НВК3-17
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -3 шт.

	120
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	8,18
	131-23-НВК3-17
	

	121
	
	Установка отвода 90 град d315 ПЭ100 SDR17 сегментно-сварного
	шт./кг
	3 / 4,46
	131-23-НВК3-17
	

	122
	
	Установка муфты d315 SDR17 GF арт.753911823
	шт.
	5
	131-23-НВК3-17
	

	123
	
	Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	124
	
	Установка муфты защитной Ду530 мм для заделки футляра
	шт.
	2
	131-23-НВК3-17
	

	125
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,03
	131-23-НВК3-17
	

	126
	
	Заполнение внутреннего пространства Уг.1 цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,98
	131-23-НВК3-17
	

	127
	
	Заполнение внутреннего пространства Уг.2 цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,47
	131-23-НВК3-17
	

	
	
	Устройство колодцев Уг.1
	
	
	
	

	128
	
	Установка плиты днища ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-16
	0,38м3/шт.

	129
	
	Установка кольца строительного КС15.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-16
	0,4м3/шт.

	130
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	14,78
	131-23-НВК3-18
	

	131
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	14,78
	131-23-НВК3-18
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Устройство колодцев Уг.2
	
	
	
	

	132
	
	Установка плиты днища ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-16
	0,38м3/шт.

	133
	
	Установка кольца строительного КС15.9
	шт.
	1
	131-23-НВК3-16
	0,4м3/шт.

	134
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	10,03
	131-23-НВК3-18
	

	135
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	10,03
	131-23-НВК3-18
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1
	
	
	
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	136
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	36
36
	131-23-НВК3-21
	Уг.2 -В1-нов.1: (L) 36м/ 36шт.

	137
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	41
	131-23-НВК3-21
	Уг.2-В1-нов.1: 28,61м+1м+5,19м+5,19м+1,01м = 41м

	138
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	16,60
	131-23-НВК3-21
	Уг.2-В1-нов.1: (S) 87,38м2 х (h) 0,19м = 16,6м3

	139
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	20,55
	131-23-НВК3-21
	Уг.2-В1-нов.1: (S) 68,51м2 х (h) 0,3м = 20,55м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	140
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	38,59/ 62,25
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=0,1 т/м)
36м * 0,1 = 3,6т/ 1,44м3
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
16,60м3 * 2 = 29,88т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
20,55м3 * 1,4 = 28,77т

	141
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	62,25
	
	3,6т +61,97т

	142
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	38,59
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	143
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	84,17
	131-23-НВК3-22
	Уг.2-В1-нов.1: (L) 29,85м х 1,925м х (h) 1,51м х 0,97 = 84,17м3

	144
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	2,60
	131-23-НВК3-22
	Уг.2-В1-нов.1: (L) 29,85м х 1,925м х (h) 1,51м х 0,03 = 2,6м3

	145
	
	Устройство песчаного основания в траншее, вручную с последующим уплотнением 
	м³
	3,66
	131-23-НВК3-23
	Уг.2-В1-нов.1: (L) 30,495м х 1,2м х (h) 0,1м = 3,66м3

	146
	
	Обсыпка из песка (с К отн.упл=1,1), вручную
	м³
	26,99
	131-23-НВК3-25
	Уг.2-В1-нов.1: (L) 30,14м х 1,57м х (h) 0,62м -2,35м3 Vтр = 26,99м3

	147
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	96,29
	131-23-НВК3-26
	Уг.2-В1-нов.1: (L) 29,5м х 2,55м х (h) 1,28м = 96,29м3

	148
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	96,29
	131-23-НВК3-25
131-23-НВК3-26
	26,99+96,29=123,28

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	149
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17-315/18.7 в траншее
	м
	32,42
	131-23-НВК3-24
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	150
	
	Привозка недостающего местного грунта для обратной засыпки с расстояния 1 км
	м³/ т
	9,08/ 17,25
	
	Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3)
(96,29м3 -84,17м3-2,6м3 -0,44м3 (с участка В1-4 до Уг.1)) * 1,9 = 9,08м3 / 17,25т




	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой 
	м
	105,48
	
	49,57 *2 +3,17*2

	2
	
	Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом 
	м³
	28,91
	131-23-НВК3-06
	т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 3,07м х (h) 0,19м =28,91м3 

	3
	
	Разборка оснований щебеночных мех. способом 
	м³
	42,1
	131-23-НВК3-06
	т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 2,83м х (h) 0,30м =42,1м3 

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	71,01/ 110,98
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
28,91м3 * 1,8 = 52,04т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
42,1м3 * 1,4 = 58,94т

	5
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	71,01
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	7
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	138,57
	131-23-НВК3-06
	т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 1,79м х (h) 1,61м х 0,97=138,57м3

	8
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	4,29
	131-23-НВК3-06
	т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 1,79м х (h) 1,61м х 0,03=4,29м3

	9
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную с последующим уплотнением
	м³
	2,17
	131-23-НВК3-07
	т.10 (В1-30): (L) 4,38м х 0,96м х (h) 0,1м =0,42м3 
т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 0,96м х (h) 0,1м =1,75м3

	10
	
	Устройство обсыпки из песка (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную 
	м³
	33,78
	131-23-НВК3-09
	т.10 (В1-30)-т.11: ((L) 4,38м х 1,28м х (h) 0,53м)- 0,04м3 (Vтрубы ф110) =2,93м3 
т.11 -т.12: ((L) 27,01м х 1,23м х (h) 0,63м)- 2,24м3 (Vтрубы ф325) =18,69м3
т.12 -т.12.1 (В1-31): ((L) 18,18м х 1,28м х (h) 0,53м)- 0,17м3 (Vтрубы ф110) =12,16м3

	11
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	171,97
	131-23-НВК3-10
	т.10 (В1-30)-т.11: (L) 4,38м х 2,36м х (h) 1,47м =15,2м3 
т.11 -т.12: (L) 27,01м х 2,36м х (h) 1,47м =93,70м3
т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 2,36м х (h) 1,47м =63,07м3

	12
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	205,75
	131-23-НВК3-09
131-23-НВК3-10
	33,78+171,97=205,75м3

	13
	
	Привозка недостающего грунта для обратной засыпки (с камеры В1-30)
	м³ / т
	34,78 / 66,1
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
28,91+42,1-2,97-12,33-20,93 = 34,78м3 / 66,1т

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	14
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр)
	м
	27,01
	131-23-НВК3-08
	

	15
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	2
	131-23-НВК3-08
	

	16
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6
	м
	51
	131-23-НВК3-08
	

	17
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 110х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110/325
	п.м.
	27,01
	131-23-НВК3-08
	Опорно-направляющие кольца ОНК-110/325 – 13шт.

	18
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	1,77
	131-23-НВК3-08
	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш42,5

	19
	
	Заделка защитными муфтами при проходе труб через фундаменты или стены
	футляр
	1
	131-23-НВК3-08
	

	20
	
	Установка фланца стального Ду100 (для тр.110мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-08
	Присоединение в колодце В1-31

	21
	
	Установка втулки ПЭ100 SDR17 (для тр. 110мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-08
	

	
	
	Установка камеры на участке В1-30
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	22
	
	Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	168,14
	131-23-НВК3-19
	(L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,97=168,14м3 

	23
	
	Доработка грунта вручную (3%)
	м³
	5,2
	131-23-НВК3-19
	(L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,03=5,2м3 

	24
	
	Устройство щебеночного основания в котловане камеры
	м³
	2,57
	131-23-НВК3-20
	(L) 5,23м х 4,92м х (h) 0,1м =2,57м3 

	25
	
	Обратная засыпка котлована песком (с К отн.упл=1,1) вручную
	м³
	128,63
	131-23-НВК3-34
	173,34м3 – 45,27м3 (вытесняемый объем: 2,57м3 -щебеночное основание  + 1,31 бетонная подготовка + 3,92м3 основание фундамента +31,73м3 камера + 3,92м3 верхняя плита +0,16м3 доборные кольца + 1,48 плиты ВП28-12 + 0,18м3 трубы)

	26
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	128,63
	
	

	27
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³ / т
	138,56 / 263,3
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
168,14м3 + 5,2м3 = 173,34м3 – 34,78 (строка 13) = 138,56/ 263,3т 

	28
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	
	
	Установка камеры
	
	
	
	

	29
	
	Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ М350 В25 F100 W6 П4
	м³
	1,31
	131-23-НВК3-22
	13,08м2 * (h) 0,1м = 1,31м3

	
	
	Изготовление монолитного фундамента (днища) камеры армированного 
	
	

	30
	
	Устройство фундамента камеры 
	м³
	3,92
	131-23-НВК3-24
	Бетонная смесь БСТ В25 П4   F150 W6 - 3,92м3
Арматура А500 ф16 -275м/ 434,5кг
Арматура А500 ф8 L=970мм -38шт./ 14,55кг
Арматура А500 ф8 L=1040мм -12шт./4,92кг

	
	
	Возведение стен камер из ж/б конструкций
	
	
	
	

	31
	
	Установка блоков ФБС 9.3.6 на фундамент камеры
	шт./т
	63/22,05
	131-23-НВК3-26
	15,35м (периметр основания) / 0,9м * 4 ряда, 1шт=0,35т

	32
	
	Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры
	м2
	35,51
	131-23-НВК3-27
	Праймер Технониколь 

	33
	
	Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры в 2 слоя
	м2

	35,51
	131-23-НВК3-28
	Мастика битумная Технониколь 

	
	
	Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры
	
	

	34
	
	Устройство верхней плиты камеры 
	м³
	3,69
	131-23-НВК3-30
	Бетонная смесь БСТ В25 П4   F150 W6 - 3,69м3
Арматура А500 ф16 -275м/ 434,5кг
Арматура А500 ф8 L=970мм -38шт./ 14,55кг
Арматура А500 ф8 L=1040мм -12шт./4,92кг

	35
	
	Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры
	м2
	16,92
	131-23-НВК3-31
	Праймер Технониколь 
4,61м2- боковые стенки
12,31м2 -верхняя часть

	36
	
	Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя
	м2
	16,92
	131-23-НВК3-32
	Мастика битумная Технониколь 
4,61м2- боковые стенки
12,31м2 -верхняя часть

	37
	
	Установка кольца доборного К-7-1,5
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	0,08м3

	38
	
	Установка плиты ВП28-12 с 1 отверстием
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	0,74м3

	39
	
	Установка опорно-укрывного элемента (ОУЭ) с люком тип Т на камере
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	

	
	
	Монтаж оборудования камеры
	
	
	
	

	40
	
	Установка креста фланцевого с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун
	шт./т
	1/0,126
	131-23-НВК3-25
	

	41
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной  - 8 шт.

	42
	
	Установка перехода фланцевого ХФ 300х100 чугун с ЦПП
	шт./кг
	2/174
	131-23-НВК3-25
	87 кг/шт.
Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленной  - 2 шт.

	43
	
	Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт./кг
	2/36,68
	131-23-НВК3-25
	18,34 кг/шт.

	44
	
	Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП
	шт./кг
	1/106,8
	131-23-НВК3-25
	106,8 кг/шт.
Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленной  - 1 шт

	45
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 110
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	46
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	47
	
	Установка редукционного перехода эл.сварного d110*63 SDR11
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	48
	
	Установка переходника патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	49
	
	Установка муфты эл. сварной d110 SDR11 GF
	шт.
	2
	131-23-НВК3-25
	

	50
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 10 атм. 315х18,7 питьевая
	м
	2,2
	131-23-НВК3-25
	

	51
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	52
	
	Установка муфты d315 SDR17 GF
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	53
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	54
	
	Установка крана шарового Ø63
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	



	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж)
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой 
	м
	210,22
	131-23-НВК3-01

131-23-НВК3-16.1
	т.3 (В1-1)-т.4: ((L) 4,3м + 3,36м) х 2=15,32м 
т.5 -т.9: ((L) 75,1м + 3,36м) х 2= 156,92м
т.1-т.2 (В1-1): ((L) 16,17м + 2,82м) х 2= 37,98м

	2
	
	Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом 
	м³
	57,54
	131-23-НВК3-01

131-23-НВК3-16.1
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 3,26м х (h) 0,19м =2,66м3 
т.5 -т.9: (L) 75,1м х 3,26м х (h) 0,19м =46,52м3
т.1-т.2: (L) 16,17м х 2,72м х (h) 0,19м =8,36м3

	3
	
	Разборка оснований щебеночных мех. способом 
	м³
	83,97
	131-23-НВК3-01

131-23-НВК3-16.1
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 3,02м х (h) 0,30м =3,9м3 
т.5 -т.9: (L) 75,1м х 3,02м х (h) 0,30м = 68,04м3
т.1-т.2: (L) 16,17м х 2,48м х (h) 0,30м =12,03м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	141,51 /221,13
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
(55,81м3 +1,73м3) * 1,8 = 57,54м3/ 103,57т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
(81,45м3 +2,52м3) * 1,4 = 83,97м3 /117,56т

	5
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	141,51
	
	

	
	
	Восстановление дорожных покрытий
	
	
	
	

	7
	
	Устройство оснований щебеночных (t=20см)
	м3/ м2 
	41,4/207
	
	(4,3м + 5м +38,7м) х 3,36м = 161,28м2 
16,17м х 2,82м = 45,6м2

	8
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см)
	т/м2
	25,77/207
	
	24,9*5*2,7=25,77

	9
	
	Проливка битумом
	т/м2
	0,166/207
	
	0,8кг/м2

	10
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см)
	т/м2
	36,08/207
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	11
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%), с погрузкой 
	м³
	321,38
	131-23-НВК3-01

131-23-НВК3-16.1
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,97=15,45м3 
т.5 -т.9: (L) 75,1м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,97=269,85м3
т.1-т.2: (L) 16,17м х 1,62м х (h) 1,42м х 0,97=36,08м3 

	12
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	9,95
	131-23-НВК3-01

131-23-НВК3-16.1
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,03=0,48м3 
т.5 -т.9: (L) 75,1м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,03=8,35м3
т.1-т.2: (L) 16,17м х 1,62м х (h) 1,42м х 0,03=1,12м3

	13
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы с последующим уплотнением
	м³
	6,86
	
131-23-НВК3-02


131-23-НВК3-16.2
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,41м3 
т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,12м3
т.6 -т.7: (L) 18,78м х 0,96м х (h) 0,1м =1,80м3
т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 0,96м х (h) 0,1м =2,98м3
т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 0,96м х (h) 0,1м =1,55м3 

	14
	
	Устройство обсыпки и засыпки из песка (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, механизировано ( экскаватором с ковшом емк. 0,5м3)
	м³
	472,68

	131-23-НВК3-04
131-23-НВК3-16.4
	т.3 (В1-1)-т.4: ((L) 4,3м х 1,31м х (h) 0,41м) – 0,04м3 (Vтруб ф110) =2,26м3 
т.5 -т.5.1: ((L) 1,3м х 1,31м х (h) 0,41м) – 0,01м3 (Vтруб ф110) =0,68м3
т.6 -т.7: ((L) 18,78м х 1,31м х (h) 0,41м) – 0,18м3 (Vтруб ф110) =9,9м3
т.8 -т.9 (В1-1А): ((L) 31,02м х 1,31м х (h) 0,41м) – 0,29м3 (Vтруб ф110) =16,36м3
т.5.1 -т.6: ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м) – 0,99м3 (Vтруб ф325) =61,91м3
т.7-т.8 (В1-1): ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м – 0,99м3 (Vтруб ф325) = 61,91м3
т.1-т.2 (В1-1): ((L) 16,17м х 1,31м х (h) 0,41м – 0,15м3 (Vтруб ф110) = 8,52м3
т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 2,44м х (h) 1,94м =20,35м3 
т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 2,44м х (h) 1,94м =6,15м3
т.6 -т.7: (L) 18,78м х 2,44м х (h) 1,94м =88,9м3
т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 2,44м х (h) 1,94м =146,84м3
т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 2,16м х (h) 1,4м =48,9м3

	15
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	472,68
	
	

	16
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	331,33/ 629,53
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
 (321,38м3 +9,95м3) * 1,9 = 331,33м3 /629,53т

	17
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	18
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	331,33
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	19
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр)
	м
	24
	131-23-НВК3-03
	

	
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	
	

	20
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	24
	131-23-НВК3-03
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 12шт.

	21
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	1,57
	131-23-НВК3-03
	Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	22
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6
	м
	98
	131-23-НВК3-03
131-23-НВК3-16.3
	80м - от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
18м - от т.1 до т.2 (В1-1)

	23
	
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены
	шт.
	6
	
	

	
	
	Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания
	

	24
	
	Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6
	м
	24,3
	131-23-НВК3-17
	Муфта соединительная фланцевая ф 110мм -11 шт.
Втулка под фланец ПЭ100 ф 110мм -11шт.
Тройник электросварной 90 град ф 110мм -2 шт.
Отвод ПЭ100 электросварной 90 град ф110мм -5 шт.
Муфта электросварная ПЭ100 ф110мм -9 шт.
Муфта редукц. ПЭ100 SDR11 ф125х110мм (Elofit) -1 шт.
Болт М16х80 – 110шт. + гайка М16– 110шт.+ шайба М16 – 220шт

	25

	
	Установка задвижки с обрезиненным клином Kell DN 100
	шт.
	5
	131-23-НВК3-17
	

	26
	
	Установка фильтра магнитного фланцевого чугунного DN 100 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	27

	
	Установка счетчика холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	28
	
	Установка клапана обратного поворотного CV16.01 диаметр 114мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	29
	
	Установка фланца стального для ПЭ100 диам.125мм 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	Болт М16х80 – 10шт. + гайка М16– 10шт.+ шайба М16 – 20шт.

	30
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 125мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	31
	
	Установка фланца переходного чугунного диам.100х80мм 
	шт.
кг
	1
15,6
	131-23-НВК3-17
	

	32
	
	Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку:
	
	
	
	

	33
	
	Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5
	м
кг
	18,2
17,47
	131-23-НВК3-17
	13шт. х 1,4м=18,2м
0,96кг/м

	34
	
	Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5
	м
кг
	13,65
13,10
	131-23-НВК3-17
	13шт. х 1,05м=13,65м
0,96кг/м

	35
	
	Установка шпильки из арматуры М10
	шт.
	13
	131-23-НВК3-17
	

	36
	
	Огрунтовка опорных конструкций- подвесов в один слой грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,87
	
	(18,2м+13,65м) * 0,09м2/м

	37
	
	Окраска опорных конструкций- подвесов в двая слоя эмалью ПФ-15
	м2
	2,87
	
	

	
	
	Монтаж водопровода В1 в здании гаража
	

	38
	
	Монтаж трубопроводов полиэтиленовых ПЭ100 SDR17-110х6,6
	м
	2,5
	131-23-НВК3-18
	

	39
	
	Монтаж муфты редукционная диам. 110*90мм GF
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	муфты редукционная диам. 110*90мм GF – 1шт.
стального фланца под ПЭ100 диам.90мм -1 шт.
втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм -1 шт.
отвода ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм -1 шт.
Болт М16х80 – 8шт. + гайка М16– 8шт.+ шайба М16 – 16шт.



	№
п/п
	№ в ЛСР
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Разборка дорожных ж/б плит 
	шт.
	14
	
	3м х 1,75м

	2
	
	Погрузка демонтированных плит на строительной площадке
	т
	30,8
	
	2,2т/шт.

	3
	
	Перевозка демонтированных плит на расстояние 30 км с утилизацией 
	м3
	10,71
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	4
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	106,66
	131-23-НВК3-11
	т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 2,5 м х (h) 2,48м х 0,97=7,92м3 
т.2 -т.3: (L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м х 0,97=88,64м3
т.3 -т.4 (В1-2А): (L) 1,91м х 2,5м х (h) 2,18м х 0,97=10,10м3

	5
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	3,30
	131-23-НВК3-11
	т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32 х 2,5м х (h) 2,48м х 0,03=0,25м3 
т.2 -т.3: (L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м х 0,03=2,74м3
т.3 -т.4 (В1-2А): (L) 1,91м х 2,5м х (h) 2,18м х 0,03=0,31м3

	6
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы с последующим уплотнением 
	м³
	0,44
	131-23-НВК3-12
	т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 1,38м х (h) 0,1м =0,18м3 
т.3 -т.4 (В1-2А)6 (L) 1,91м х 1,38м х (h) 0,1м =0,26м3

	7
	
	Устройство обсыпки из песка (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную
	м³
	91,03
	131-23-НВК3-14
	т.1 (В1-2)-т.2: ((L) 1,32м х 1,74м х (h) 0,62м) - 0,11м3 (Vтруб ф325) =1,31м3 
т.2 -т.3: ((L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м) – 3,78м3 (Vтруб ф530) =87,82м3
т.3 -т.4 (В1-2А): ((L) 1,91м х 1,74м х (h) 0,62м) – 0,15м3 (Vтруб ф325) =1,9м3

	8
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк=0,5м3)
	м³
	14,57
	131-23-НВК3-15
	т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 2,85м х (h) 1,76м =6,62м3 
т.3 -т.4 (В1-2А)6 (L) 1,91м х 2,85м х (h) 1,46м =7,95м3
((L) 1,32м + (L) 17,12м + (L) 1,91м) * 4м

	9
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	105,6
	131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-15
	91,03+14,57=105,6

	10
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	81,4
	131-23-НВК3-15
	

	11
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) 
	м³
	121,32
	131-23-НВК3-16
	Кол. В1-2: (L) 6,59м х 4,26м х (h) 2,82м х 0,97=76,79м3 
Кол. В1-2А: (L) 4,73м х 3,69м х (h) 2,63м х 0,97=44,53м3

	12
	
	Доработка грунта дна колодцев вручную 
	м³
	40,64
	131-23-НВК3-16
	Кол. В1-2: (L) 6,59м х 4,26м х (h) 2,82м х 0,03=27,68м3 
Кол. В1-2А: (L) 4,73м х 3,69м х (h) 2,63м х 0,03=12,96м3

	13
	
	Устройство щебеночного основания под колодец h=0,1м (в колодце)
	м³
	2,39
	131-23-НВК3-17
	Кол. В1-2: (L) 4,56м х 3,43м х (h) 0,1м = 1,56м3 
Кол. В1-2А: (L) 3,69м х 2,32м х (h) 0,1м =0,83м3

	14
	
	Обсыпка песком (с Купл.=1,1) колодцев, вручную
	м³
	19,93
	131-23-НВК3-22
	Кол. В1-2: ((L) 6,59м х 3,65м х (h) 0,62м) – 2,36м3 (Vкол.) = 12,56м3 
Кол. В1-2А: ((L) 4,73м х 2,7м х (h) 0,62м) – 0,55м3 (Vкол.)  = 7,37м3

	15
	
	Обратная засыпка грунтом колодцев, механизировано (экскаватором с ковшом емк.0,5м3)
	м³
	88,68
	131-23-НВК3-23
	Кол. В1-2: ((L) 6,59м х 4,48м х (h) 2,1м) – 7,98м3 (Vкол.) = 54,02м3 
Кол. В1-2А: ((L) 4,73м х 4,08м х (h) 1,91м) – 2,02м3 (Vкол.)  = 34,84м3

	16
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	108,61
	131-23-НВК3-22
131-23-НВК3-23
	19,93+88,68=108,61м3

	17
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	168,67/ 320,47
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(106,66м3 + 3,30м3– 14,57м3) *1,9 =95,39м3/ 181,24т
(121,32м3+ 40,64м3– 88,68м3) *1,9 = 73,28м3/ 139,23т

	18
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом с утилизацией отходов 4-5 класса опасности
	м³/ т
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	19
	
	Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр)
	м
	17,12
	131-23-НВК3-13
	

	20
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	
	

	21
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 315х18,7 «питьевая»
	п.м.
	24,47
	
	

	22
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	17,12
	
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 8шт.

	23
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	2,45
	
	Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	24
	
	Заделка концов футляра
	футляр
	1
	
	

	
	
	Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2
	
	
	
	

	25
	
	Установка плиты днища ПН20-1
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,59м3/шт.

	26
	
	Установка кольца колодезного стенового КС20-9
	шт.
	3
	131-23-НВК3-18
	0,59м3/шт.

	27
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП20-2 с центральным отверстием
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,55м3/шт.

	28
	
	Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5
	шт.
	2
	131-23-НВК3-18
	0,02м3/шт.

	29
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	30
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	21,38
	131-23-НВК3-19
	

	31
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	21,38
	131-23-НВК3-20
	

	
	
	Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2
	
	
	
	

	32
	
	Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	болт М20х80, гайка М20, шайба М20 -32компл

	33
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 300 – 3шт.

	34
	
	Установка ответного фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	35
	
	Установка задвижки чугунной клиновой с обрезиненнным клином 30ч39р Ду 100 1.6 Мпа
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	болт М16х80 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -16компл.

	36
	
	Установка ответного фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
кг
	1
18,34
	131-23-НВК3-21
	

	37
	
	Установка втулки под фланец свободный металлический ПЭ100 SDR17 d 110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	38
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 100 – 2шт.

	39
	
	Установка тройника с пожарной подставкой фланцевого ППТФ чугунного ВЧШГ с ЦПП Ду 300х300 боковая врезка 125 с подставкой под гидрант
	шт.
кг
	1
107,4
	131-23-НВК3-21
	

	40
	
	Установка гидранта ГП-Н-2,0м (сталь) условный проход 125мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	материал заказчика

	41
	
	Установка прокладки под гидрант усиленной
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	материал заказчика

	42
	
	Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевой"
	м
	2
	131-23-НВК3-21
	

	43
	
	Установка отвода 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН
	шт.
	2
	131-23-НВК3-21
	

	
	
	Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А
	
	
	

	44
	
	Установка плиты днища колодца ПН10-1 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,18м3/шт.

	45
	
	Установка кольца колодезного стенового КС10-9 
	шт.
	3
	131-23-НВК3-18
	0,24м3/шт.

	46
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,1м3/шт.

	47
	
	Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-18
	0,02м3/шт.

	48
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	49
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б колодца в 1 слой
	м2
	11,5
	131-23-НВК3-19
	

	50
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	11,5
	131-23-НВК3-20
	

	
	
	Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А
	
	
	

	51
	
	Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	болт М20х80, гайка М20, шайба М20 -2шт -32 компл

	52
	
	Установка фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	53
	
	Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 300 -2шт.

	54
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	



	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 и В1-5
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра
	шт.
м
	4
4
	131-23-НВК3-29
	В1-нов.1-В1-5: (L) 4м / 4 шт.

	2
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой
	м
	16,34
	131-23-НВК3-29
	В1-нов.1-В1-5: 8,17м+8,17м= 16,34м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	8,69
	131-23-НВК3-28
131-23-НВК3-29
	В1-нов.1: (L) 5,095м х 3,805м х (h) 0,19м = 3,68м3
В1-нов.1-В1-5: (L) 8,26м х 3,19м х (h) 0,19м = 5,01м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	12,86
	131-23-НВК3-28
131-23-НВК3-29
	В1-нов.1: (L) 4,845м х 3,76м х (h) 0,3м = 5,46м3
В1-нов.1-В1-5: (L) 8,51м х 2,9м х (h) 0,3м = 7,4м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	21,71/ 34,04
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
4м * 0,1 = 0,4т
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
8,69м3 * 1,8 = 15,64т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
12,86м3 * 1,4 = 18,0т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	т
	34,04
	
	18т + 0,4т+15,64т

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	21,71
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства колодца
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	64,31
	131-23-НВК3-28
	В1-нов.1: (L) 3,785м х 3,785м х (h) 1,78м х 0,97 = 24,73м3
В1-нов.1: (L) 4,94м х 1,065м х (h) 0,49м х 0,97 = 2,58м3
В1-5: (L) 3,745м х 3,745м х (h) 2,72м х 0,97 = 37м3

	10
	
	Доработка грунта под колодцы вручную (3%)
	м³
	1,92
	131-23-НВК3-28
	В1-нов.1: (L) 3,785м х 3,785м х (h) 1,78м х 0,03 = 0,77м3
В1-5: (L) 3,745м х 3,745м х (h) 2,72м х 0,03 = 1,15м3

	11
	
	Устройство основания из щебня под колодцы
	м³
	1,44
	131-23-НВК3-30
	В1-нов.1: (L) 2,93м х 2,93м х (h) 0,1м = 0,86м3
В1-5: (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м = 0,58м3

	12
	
	Устройство обсыпки песком (с К отн.упл=1,1) колодцев, вручную 
	м³
	22,35
	131-23-НВК3-39
	В1-нов.1: (L) 3,54м х 3,54м х (h) 1,09м -2,68м3 Vкол = 10,98м3
В1-5: (L) 3,135м х 3,135м х (h) 1,32м -1,6м3 Vкол = 11,37м3

	13
	
	Обратная засыпка колодцев грунтом, механизировано (экскаватором, ковшом с емк. 0,5м3)
	м³
	45,81
	131-23-НВК3-42
	В1-нов.1: (L) 4,64м х 4,64м х (h) 1,08м -2,31м3 Vкол = 20,94м3
В1-5: (L) 4,47м х 4,47м х (h) 1,3м -1,11м3 Vкол = 24,87м3

	14
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	68,16
	131-23-НВК3-39
131-23-НВК3-40
	22,35+45,81=68,16м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	15
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	16
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	20,42
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи
	
	
	
	

	17
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	22,63
	131-23-НВК3-29
	В1-нов.1-В1-5: (L) 9,09м х 1,93м х (h) 1,33м х 0,97 = 22,63м3

	18
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	0,7
	131-23-НВК3-29
	В1-нов.1-В1-5: (L) 9,09м х 1,93м х (h) 1,33м х 0,03 = 0,7м3

	19
	
	Обсыпка песком (с К отн.упл=1,1) труб в траншее,вручную
	м³
	10,05
	131-23-НВК3-38
	В1-нов.1-В1-5: 11,11м3 -1,06м3 = 10,05м3

	20
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	25,79
	131-23-НВК3-40
	В1-нов.1-В1-5: (3,3м+2,02м)/2 х 1,11м х 8,735м = 25,79м3

	21
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	35,84
	131-23-НВК3-38
131-23-НВК3-40
	10,05+25,79=35,84м3

	
	
	Монтаж колодца В1-5
	
	
	
	

	22
	
	Установка плиты днища колодца ПН10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,18м3/ шт.

	23
	
	Установка кольца колодезного КС10.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-32
	0,24м3/ шт

	24
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,1м3/ шт.

	25
	
	Установка кольца доборного КС7.6
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,1м3/ шт.

	26
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В»
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	

	27
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	29,2кг

	28
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	10,33
	131-23-НВК3-36
	

	29
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	10,33
	131-23-НВК3-36
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Монтаж колодца В1-нов.1
	
	
	
	

	30
	
	Установка плиты днища колодца ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,38м3/ шт.

	31
	
	Установка кольца колодезного КС15.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-32
	0,4м3/ шт

	32
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,27м3/ шт.

	33
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В»
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	

	34
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	29,2кг

	35
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	15,06
	131-23-НВК3-36
	

	36
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	15,06
	131-23-НВК3-36
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	37
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС Ду.377х7мм (футляр)
	м
	12,18
	131-23-НВК3-34
	

	38
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/370
	м
	12,18
	131-23-НВК3-34
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-160/370 -6 шт.

	39
	
	Заделка сальника при проходе трубы через стенки колодца 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-34
	

	40
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее
	м
	12,5
	131-23-НВК3-34
	

	41
	
	Установка муфты защитной Ду377 мм для заделки футляра
	шт.
	2
	131-23-НВК3-34
	

	42
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,02
	131-23-НВК3-34
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-5
	
	
	
	

	43
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) арт.12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	44
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	45
	
	Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 d160*100 (Elofit) арт. 12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	46
	
	Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 (103-119)
	шт.
кг
	1
5,63
	131-23-НВК3-35
	прокладка резиновая DN100 с ручкой усиленной -1 шт.
болт М16х100 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -8компл.

	47
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100 PN10/16
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	48
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d100 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	49
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф160мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	50
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	51
	
	Установка муфты защитной проходной d160
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	52
	
	Установка муфты защитной проходной d110
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1
	
	
	
	

	53
	
	Установка крестовины чугунной КФ 300*1500 фланцевой PN10 чугун с ЦПП
	шт.
кг
	1
115
	131-23-НВК3-35
	

	54
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -3шт.
болт М20х100 DIN 933, гайка М20 DIN 934, шайба М20 DIN 125 -36компл.

	55
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	прокладка резиновой DN 150 с ручкой усиленной -4 шт.
болт М16х100 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -32компл.

	56
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300 PN10 (без покрытия)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	57
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d315 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	58
	
	Установка стального фланца для ПЭ d160/DN150 PN10/16 (без покрытия)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	59
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	60
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	61
	
	Установка муфты защитной проходной d315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	62
	
	Установка муфты защитной проходной d160
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи
	
	
	
	

	63
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	3,79
	131-23-НВК3-27
	Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 1,91м = 2,44м3
Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 1,29м = 1,35м3

	64
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	32,8
	131-23-НВК3-27
	Уч. 3-4: (L) 5,64м х 2,75м х (h) 2,18м х 0,97 = 32,8м3

	65
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	1,01
	131-23-НВК3-27
	Уч. 3-4: (L) 5,64м х 2,75м х (h) 2,18м х 0,03 = 1,01м3

	66
	
	Устройство песчаного основания в траншее
	м³
	1,27
	131-23-НВК3-31
	Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 0,1м = 0,13м3
Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 0,1м = 0,1м3
Уч. 3-4: (L) 6,17м х 1,69м х (h) 0,1м = 1,04м3

	67
	
	Обсыпка песком (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную
	м³
	14,38
	131-23-НВК3-37
	Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 1,81м - 0,04м3 Vтруб = 2,27м3
Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 1,25м - 0,01м3 Vтруб = 1,3м3
Уч. 3-4: (L) 6,025м х 3,952м х (h) 0,46м- 0,14м3 Vтруб = 10,81м3

	68
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	27,02
	131-23-НВК3-41
	Уч. 3-4: (L) 5,495м х 3,035м х (h) 1,62м = 27,02м3

	69
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	41,4
	131-23-НВК3-37
131-23-НВК3-41
	14,38+27,02=41,4м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	70
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	1,5/ 2,85
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(3,79м3+32,8м3+1,01м3 – 27,02м3-9,08 Уг.2-В1-Нов) * 1,9 = 1,5м3 / 2,85т

	71
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	72
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	1,5
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	73
	
	Пробивка отверстия 250*250мм для установки гильзы
	шт./м
	1/0,79
	131-23-НВК3-33
	

	74
	
	Установка гильзы из металлической трубы Ду.250*6мм L=0,5мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	

	75
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее
	м
	11,39
	131-23-НВК3-33
	

	76
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit)
	шт.
	3
	131-23-НВК3-33
	

	77
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	

	78
	
	Установка стального фланца для ПЭ 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	



	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	31
31
	131-23-НВК3-43
	 

	2
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	89,5
	131-23- НВК3-43
	


	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	29,75
	131-23- НВК3-43
	

	4
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	46,99
	131-23- НВК3-43
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы
	м /т
	31 / 3,1
	
	

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	77,98/ 122,44
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
301м * 0,1 = 3,1т/1,24м3
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
29,75м3 * 2 = 53,55т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
46,99м3 * 1,4 = 65,79т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	122,44
	
	3,1т +59,5+65,79т 

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	77,98
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	17,6
	131-23-НВК3-44
	

	10
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	129,4
	131-23-НВК3-44
	

	11
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением 
	м³
	4,12
	131-23-НВК3-45
	

	12
	
	Обсыпка из песка (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную
	м³
	74,91
	131-23-НВК3-47
	

	13
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	138,07
	131-23-НВК3-48
	

	14
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	212,98
	131-23-НВК3-47
131-23-НВК3-48
	74,91+138,07=212,98м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	15
	
	Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы
	м³/ т
	8,22/ 16,97
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(17,6м3+129,4м3-138,07м3) * 1,9 = 8,22м3 / 16,97т

	16
	
	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	
	
	
	

	17
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	8,22
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	18
	
	Прокладка трубы стальной ВУС Ду.530х8мм (футляр)
	м
	19,64
	131-23-НВК3-46
	11,53м + 8,11м

	19
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	19,64
	131-23-НВК3-46
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -9 шт.

	20
	
	Установка муфты защитной Ду315/530 мм для заделки футляра
	шт.
	3
	131-23-НВК3-46
	

	21
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,55
	131-23-НВК3-46
	

	22
	
	Пробивка отверстия 540*540мм в колодце В1-7
	шт./м
	1/1,7
	131-23-НВК3-46
	

	23
	
	Установка гильзы из трубы стальной Ду.530*8мм
	м
шт.
	0,3
1
	131-23-НВК3-46
	

	24
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	49
	131-23-НВК3-46
	

	25
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17-315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	26
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	27
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 45* d315мм
	шт.
	3
	131-23-НВК3-46
	

	28
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 22* d315мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	29
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d315мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-46
	



	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	6,68
	131-23-НВК3-53
	Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 0,19м =5,22м3
Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,19м =1,46м3 

	2
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	10,55
	131-23-НВК3-53
	Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 0,30м =8,25м3
Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,30м =2,31м3

	3
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	17,23 /26,79
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 )
6,68м3 * 1,8 = 12,02т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
10,55м3 * 1,4 = 14,77т

	4
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	
	
	
	

	5
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	17,23
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	6
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (98%)
	м³
	91,02
	131-23-НВК3-53
	Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 1,23м *0,98 = 33,14м3
Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,23м *0,98 = 9,26м3
Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,72м *0,98 = 48,51м3

	7
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	1,85
	131-23-НВК3-53
	Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 1,23м *0,02 = 0,67м3
Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,23м *0,02 = 0,19м3
Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,72м *0,02 = 0,99м3

	8
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м , под плиты
	м³
	6,4
	131-23-НВК3-54
	Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 0,1м = 2,75м3
Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,1м = 0,77м3
Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 0,1м = 2,88м3

	9
	
	Обратная засыпка траншеи песком (с К отн.упл=1,1), вручную
	м³
	94,77
	131-23-НВК3-55
	Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 1,62м = 44,53м3
Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,62м = 12,45м3
Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,62м = 46,72м3
Всего: 44,53+12,45+46,72=103,7-8,93 (V плит) = 94,77м3

	10
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	94,77
	131-23-НВК3-55
	

	11
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	92,87
	
	

	
	
	Укладка плит
	
	
	
	

	12
	
	Укладка плит ВП 28-12 (2820х1200х220) 
	шт./м3
	12/8,88
	131-23-НВК3-55
	0,74м3/шт

	13
	
	Устройство гидроизоляции плит покрытия мастикой битумной в 2 слоя по слою праймера
	м2
	61,8
	131-23-НВК3-55
	5,15м2/шт. х 12 шт. = 61,8м2



Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

