Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК4)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство канализации на участке К11А-К11Б
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	94,7
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): 5,42м*2+(5,42м-3,87м) =12,39м
К11А-К11Б (2-2):35,11м*2 =70,22м
К11Б (3-3): 5,32м*2+(5,32м-3,87м) =12,09м

	2
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом 
	м³
	35,76
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): (S) 28,36м2 х (h) 0,19м =5,39м3
К11А-К11Б (2-2): (S) 132,54м2 х (h) 0,19м =25,18м3
К11Б (3-3): (S) 27,3м2 х (h) 0,19м =5,19м3

	3
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом 
	м³
	52,38
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): (S) 25,81м2 х (h) 0,3м =7,74м3
К11А-К11Б (2-2): (S) 123,94м2 х (h) 0,3м =37,18м3
К11Б (3-3): (S) 24,85м2 х (h) 0,3м =7,46м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	88,14/ 144,85
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3)
35,76м3 * 2 = 71,52т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
52,38м3 * 1,4 = 73,33т

	5
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	144,85
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	7
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 300мм
	м
м3
	41,13
2,91
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): 3,19м /0,23м3
К11А-К11Б (2-2): 35,11м /2,48м3
К11Б (3-3): 2,83м/ 0,2м3

	
	
	Земляные работы для устройства котлована
	
	
	
	

	8
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	62,03
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): (L) 3,905м х 3,905м х (h) 2,14м -0,23м3 Vтруб * 0,97 =31,43м3
К11Б (3-3): (L) 3,6м х 3,6м х (h) 2,45м -0,2м3 Vтруб *0,97 =30,6м3

	9
	
	Доработка грунта в котловане вручную (3%)
	м³
	1,92
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): (L) 3,905м х 3,905м х (h) 2,14м -0,23м3 Vтруб *0,03 =0,97м3
К11Б (3-3): (L) 3,6м х 3,6м х (h) 2,45м -0,2м3 Vтруб *0,03 =0,95м3

	10
	
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м³
	1,44
	131-23-НВК4-07
	К11А (1-1): (L) 2,93м х 2,93м х (h) 0,1м =0,86м3
К11Б (3-3): (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м =0,58м3

	11
	
	Устройство обсыпки из песка колодцев с последующим уплотнением
	м³
	15,64
	131-23-НВК4-11
	К11А (1-1): (L) 3,475м х 3,475м х (h) 1,04м -2,3м3 Vколодца -0,14м3 Vтруб =10,09м3
К11Б (3-3): (L) 2,86м х 2,86м х (h) 0,8м -0,85м3 Vколодца -0,14м3 Vтруб =5,55м3

	12
	
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м³
	66,15
	131-23-НВК4-12
	К11А (1-1): (L) 4,695м х 4,695м х (h) 1,49м -2,47м3 Vколодца =30,37м3
К11Б (3-3): (L) 4,29м х 4,29м х (h) 2,04м -1,76м3 Vколодца =35,78м3

	13
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	66,15
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	14
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	162,01
	131-23-НВК4-06
	К11А-К11Б (2-2): (L) 35,11м х 2,355м х (h) 2,05м -2,48м3 Vтруб *0,97 =162,01м3

	15
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	5,01
	131-23-НВК4-06
	К11А-К11Б (2-2): (L) 35,11м х 2,355м х (h) 2,05м -2,48м3 Vтруб *0,03 =5,01м3

	16
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	2,46
	131-23-НВК4-07
	К11А-К11Б (4-4): (L) 7,09м х 1,38м х (h) 0,1м =0,98м3
К11А-К11Б (5-5): (L) 10,73м х 1,38м х (h) 0,1м =1,48м3

	17
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	38,24
	131-23-НВК4-11
	сечение (2-2): (L) 17,28м х 1,745м х (h) 0,83м -3,81м3 Vтруб =21,22м3
сечение (4-4): (L) 7,09м х 1,735м х (h) 0,61м -0,55м3 Vтруб =6,5м3
сечение (5-5): (L) 10,73м х 1,735м х (h) 0,61м -0,84м3 Vтруб =10,52м3

	18
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	185,45
	131-23-НВК4-12
	сечение (2-2): (L) 17,28м х 3,015м х (h) 1,71м =89,09м3
сечение (4-4): (L) 7,09м х 2,955м х (h) 1,83м =38,34м3
сечение (5-5): (L) 10,73м х 2,955м х (h) 1,83м =58,02м3

	19
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	185,45
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	20
	
	Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт)
	м³/ т
	11,23/ 21,34
	
	Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3)
Котлован:(66,15м3 - 62,03м3-1,92м3) *1,9 = 2,2м3/ 4,18т
Траншея:(185,45м3 – 162,01м3-5,01м3) *1,9 = 18,43м3/ 35,02т
Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
Уч. цех №121 до К11Б: (9,22м3+0,18м3) * 1,9 = 9,4м3 / 17,86т

	
	
	Устройство колодца 11А
	
	
	
	

	21
	
	Установка плиты днища ПН15-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,27м3/шт.

	22
	
	Установка кольца стенового КС15-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК4-08
	0,4м3/шт.

	23
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП15-2 
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,27м3/шт.

	24
	
	Установка доборного кольца КС7-3
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,049м3/шт.

	25
	
	Установка опорного кольца КО6
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,02м3/шт.

	26
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	

	27
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	

	28
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой
	м2
	15,76
	131-23-НВК4-10
	

	29
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя
	м2
	15,76
	131-23-НВК4-10
	29,2кг

	
	
	Устройство колодца 11Б
	
	
	
	

	30
	
	Установка плиты днища ПН10-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,18м3/шт.

	31
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК4-08
	0,24м3/шт.

	32
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,1м3/шт.

	33
	
	Установка доборного кольца КС7-6
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,1м3/шт.

	34
	
	Установка опорного кольца КО7
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,02м3/шт.

	35
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	29,2кг

	36
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	

	37
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой
	м2
	10,86
	131-23-НВК4-10
	

	38
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя
	м2
	10,86
	131-23-НВК4-10
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	39
	
	Сварка труб ВУС Ф530х10 (изготовление футляра)
	стык
	1
	131-23-НВК4-09
	

	40
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	131-23-НВК4-09
	

	41
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных защитным покрытием ВУС 530х 10мм (футляр)
	м
	17,28
	131-23-НВК4-09
	

	42
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	17,28
	131-23-НВК4-09
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 7шт.

	43
	
	Установка муфты защитной проходной Ду315/530 мм для заделки футляра
	шт.
	4
	131-23-НВК4-09
	

	44
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее
	м
	39,4
	131-23-НВК4-09
	

	45
	
	Пробивка отверстий 320*320мм в стенках колодца 
	шт.
	4
	131-23-НВК4-08
	Колодец 11А -2шт.
Колодец 11Б -2шт.

	46
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100
	м³
	2,18
	131-23-НВК4-09
	

	47
	
	Заливка бетоном В15 участков в лотковой части в колодцах
	м³
	0,93
	131-23-НВК4-09
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
