Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС3)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство трубопровода теплоснабжения
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншеи
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	388,07
	131-23-ТС3-01
	уч.1-2т: (L) 9,22м х 2,165м х (h) 1,66м -2,42м3 Vплиты х 0,97=29,79м3 
уч.4т-4: (L) 6,11м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=42,12м3
уч..4-5: (L) 5,98м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=41,23м3
уч.5-6: (L) 11,4м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=78,59м3
уч.6-7: (L) 9,03м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=62,25м3
уч.7-8: (L) 18,95м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=130,64м3
уч.8-8т: (L) 0,5м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=3,45м3

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	12,0
	131-23-ТС3-01
	уч.1-2т: (L) 9,22м х 2,165м х (h) 1,66м -2,42м3 Vплиты х 0,03=0,92м3 
уч.4т-4: (L) 6,11м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,3м3
уч..4-5: (L) 5,98м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,28м3
уч.5-6: (L) 11,4м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=2,43м3
уч.6-7: (L) 9,03м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,93м3
уч.7-8: (L) 18,95м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=4,04м3
уч.8-8т: (L) 0,5м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=0,11м3

	3
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	9,82
	131-23-ТС3-03
	уч.4т-8т: (L) 51,97м х 1,89м х (h) 0,1м =9,82м3

	4
	
	Устройство подсыпки из песка в траншее с последующим уплотнением
	м³
	32,15
	131-23-ТС3-07
	уч.4т-6; 7-8т: (L) 43,06м х 1,98м х (h) 0,6м -20,15м3 Vлоток =31,01м3
уч.6-7: (L) 8,91м х 1,28м х (h) 0,1м =1,14м3

	5
	
	Обсыпка из песка труб и каналов в траншее с последующим уплотнением
	м³
	116,08
	131-23-ТС3-11
	уч.1-2т: ((L) 9,22м х 2,36м х (h) 1,66м) - Vтр 14,08 =22,04м3
уч.т.4-4: ((L) 6,11м х 2,16м х (h) 0,55м3) - Vтр 0,6 =6,66м3
уч.4-5: ((L) 5,98м х 2,16м х (h) 0,55м) - Vтр 0,59 =6,52м3
уч.5-6: ((L) 11,4м х 2,16м х (h) 0,55м) - Vтр 1,12 =12,42м3
уч.6-7: ((L) 9,03м х 2,32м х (h) 3,07м) - Vтр 17,07 =47,24м3
уч.7-8т: ((L) 19,45м х 2,16м х (h) 0,55м) - Vтр 1,91 =21,20м3

	6
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	241,06
	131-23-ТС3-12
	уч.2т.-4т: (L) 4,4м х 4,56м х (h) 2,97м- Vвытесн 13,13м3=46,46м3 
уч.4т.-4: (L) 6,11м х 2,49м х (h) 1,82м =27,69м3
уч.4-5: (L) 5,98м х 2,49м х (h) 1,82м=27,1м3
уч.5-6: (L) 11,4м х 2,49м х (h) 1,82м=51,66м3
уч.7-8т.: (L) 19,45м х 2,49м х (h) 1,82м=88,14м3

	7
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	241,06
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	8
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	159,01/ 302,12
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(388,07м3 + 12м3 – 241,06м3) * 1,9 = 159,01м3/ 302,12т

	9
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км
	
	
	
	

	10
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	159,01
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство котлована
	
	

	11
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	59,75
	131-23-ТС3-02
	 уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 3,07м х 0,97=59,75м3 

	12
	
	Доработка грунта в котловане вручную (3%)
	м³
	1,85
	131-23-ТС3-02
	уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 3,07м х 0,03=1,85м3

	13
	
	Устройство песчаного основания в котловане с последующим уплотнением
	м³
	2,01
	131-23-ТС3-02
	уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 0,1м =2,01м3

	14
	
	Засыпка песком с последующим уплотнением
	м³
	11,35
	131-23-ТС3-10
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	15
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	61,6/ 117,04
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(59,75м3+1,85м3) * 1,9 = 61,6м3 / 117,04т

	16
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км
	
	
	
	

	17
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	61,6
	
	

	
	
	Гидроизоляция ж/б плиты
	
	
	
	

	18
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б плиты в два слоя
	м2
	19,27
	131-23-ТС3-01
	

	
	
	Устройство ж/б плиты
	
	
	
	

	19
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5
	м³
	8,73
	131-23-ТС3-05
	уч.4т-8т: (L) 51,97м х 1,68м х (h) 0,1м =8,73м3

	20
	
	Армированием ж/б плиты
	кг
	1 087
	131-23-ТС3-06
	512+450+125=1087 кг

	20.1
	
	   - Арматура Ø10 А- III L=5190
	м/кг
	830,4 / 512
	131-23-ТС3-06
	0,616 кг/м

	20.2
	
	   - Арматура Ø10 А-III L=1400
	м/кг
	730,8 / 450
	131-23-ТС3-06
	0,616 кг/м

	20.3
	
	   - Арматура Ø8 А-I L=1600
	м/кг
	315,2 / 125
	131-23-ТС3-06
	0,395 кг/шт.

	21
	
	Бетонирование плиты 
	м³
	23,4
	131-23-ТС3-06.2
	(L) 51,97м х 1,5м х (h) 0,3м =23,40м3

	21.1
	
	   - Бетон В30 F150 W6
	м³
	23,4
	131-23-ТС3-06.2
	

	
	
	Устройство ж/б сборного канала 
	
	
	
	

	22
	
	Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15 
	м3
	8,64
	131-23-ТС3-04
131-23-ТС3-07
131-23-ТС3-10
	

	22.1
	
	   - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1
	м3/шт.
	4,3 2/ 6
	131-23-ТС3-04
131-23-ТС3-07
	0,72 м³/шт.

	22.2
	
	   - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2
	м3/шт..
	4,32 / 24
	131-23-ТС3-10
	0,18 м³/шт.

	
	
	Заделка стыков и швов лотков цементным раствором М100
	м3
	0,018
	131-23-ТС3-04
	

	23
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б лотков в один слой
	м2
	90,2
	131-23-ТС3-04
131-23-ТС3-07
131-23-ТС3-10
	25,66м2 +25,66м2 +38,88м2

	24
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б лотков в два слоя
	м2
	90,2
	131-23-ТС3-04
131-23-ТС3-07
131-23-ТС3-10
	25,66м2 +25,66м2 +38,88м2

	
	
	Устройство ж/б колодцев 
	
	
	
	

	25
	
	Устройство кольца стенового ж/б КС20.18Б 
	шт./м3
	1 / 1,02
	131-23-ТС3-08.1
	1,02м3/шт.

	26
	
	Устройство плиты 4ПП 20-2 с отверстием Д700 
	шт./м3
	1 / 0,61
	131-23-ТС3-10
	0,61м3/шт.

	27
	
	Устройство кольца колодезного К-7-9 
	шт./м3
	2 / 0,28
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-10
	0,14м3/шт.

	28
	
	Устройство плиты ПК-15  
	шт./м3
	1 / 0,27
	131-23-ТС3-08.1
	0,27м3/шт.

	29
	
	Устройство водоприёмный колодец ВГ-15
	шт./м3
	1 / 1,13
	131-23-ТС3-08.1
	1,13м3/шт.

	30
	
	Устройство плиты ОП-1к 
	шт./м3
	2 / 1,24
	131-23-ТС3-12
	0,62м3/шт.

	31
	
	Устройство люков чугунных тип «Т»
	шт.
	2
	131-23-ТС3-12
	

	32
	
	Установка лестницы С1 L=2700
	шт./кг
	2 / 58,2
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-10
	29,1кг/шт.

	33
	
	Обмазка лестницы грунтовкой ГФ-021 в один слой
	м2
	1,98
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-10
	0,99м2/шт.

	34
	
	Обмазка лестницы эмалью ПФ-115 в два слоя
	м2
	1,98
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-10
	0,99м2/шт.

	35
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б колодцев в один слой
	м2
	30,31
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-12
	28,3м2 +2,01м2

	36
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б колодцев в два слоя
	м2
	30,31
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-12
	28,3м2 +2,01м2

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	37
	
	Пробивка отверстия в стене здания ф430мм для устройства футляров (гильзы) 
	шт.
	2
	131-23-ТС3-08.1
	толщина стенки 530мм

	38
	
	Сверление отверстия в колодце для ввода труб ф159
	шт.
	10
	131-23-ТС3-08.1
	толщина стенки 100мм

	39
	
	Устройство вертикальных футляров ф426х8 
	м
	5,36
	131-23-ТС3-08.2
	подъем на эстакаду в т.8

	40
	
	Устройство футляров (гильзы) ф426х8 для ввода труб в здание
	м
	1,26
	131-23-ТС3-08.1
	0,63х2=1,26м

	41
	
	Заделка проемов при проходе труб Ф 426мм через стену здания 
	шт.
	2
	131-23-ТС3-08.1
	

	42
	
	Заделка сальника при проходе труб через стенки Ф159мм колодца 
	шт.
	7
	131-23-ТС3-08.1
	

	43
	
	Заделка сальника при проходе труб Ф159мм через стенки колодца ВК
	шт.
	3
	131-23-ТС3-08.1
	

	44
	
	Устройство сливной трубы стальной эл. св. 159х5
	м
	4,86
	131-23-ТС3-08.1
	3х1,62=4,86м

	45
	
	Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ 
	п.м.
	120
	131-23-ТС3-08.1
	

	46
	
	Установка отвода 90°159х6 
	шт.
	8
	131-23-ТС3-08.1
	

	47
	
	Изоляция стыков ∅159/250 
	компл.
	28
	131-23-ТС3-08.1
	

	48
	
	Прокладка трубы ст. эл. св. ф159х5
	м
	8,58
	131-23-ТС3-08.2
	

	49
	
	Установка отвода 90°159х6
	шт.
	6
	131-23-ТС3-08.2
	

	50
	
	Утепление трубы минераловатными матами МП-80
	м3
м2
	0,66
7,74
	131-23-ТС3-08.2
	

	51
	
	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ021 в один слой 
	м2
	11,45
	131-23-ТС3-08.2
	

	52
	
	Окраска стальных труб эмалью ПФ115 серой в два слоя
	м2
	11,45
	131-23-ТС3-08.2
	

	53
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159
	шт.
	38
	131-23-ТС3-09
	

	54
	
	Врезка в существующие сети труба/труба
	врезка
	2
	131-23-ТС3-08.1
	в теплоузле



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
