Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. НВК4
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Хозбытовая канализация (участок 10 – 10А)
	

	1
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	2
	
	Демонтаж существующей канализации 
Ду150 мм, керамика
	п.м.
кг
м3
	31
496
0,29
	131-23-НВК4-01
	31,0 / 1,5 * 24,0 кг=496,0 кг
(керамические изделия 1,7т/м3)

	3
	
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	0,496
	
	

	4
	
	Перевозка и утилизация строительного мусора
	м3
	0,29
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	5
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЭО-4121 с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	100
	131-23-НВК4-01
	

	6
	
	Доработка грунта вручную
	         м3
	3,1
	131-23-НВК4-01
	

	7
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0,30 м
	         м3
	2,8
	131-23-НВК4-02
	V=0,815*0,3*(30-18,6)=0,815*0,3*11,4=2,80 м3

	8
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером (95%)
	м³
	74
	131-23-НВК4-05
	

	9
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Купл.>0,95
	         м3
	20,3
	131-23-НВК4-04
	

	10
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м3
	26
	
	

	11
	
	Перевозка лишнего грунта на расстояние  30 км  автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т  и утилизация отходов 4-5 кл. оп..
	м³
	29,24
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	12
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 110P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	31
	131-23-НВК4-03
	В том числе 8,3 м в футляре

	13
	
	Прокладка труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 377х8,0 мм ГОСТ10704-91 (футляр) ст.20
	п.м.
	8,3
	131-23-НВК4-03
	

	14
	
	Протаскивание в футляр труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 
	п.м.
	8,3
	131-23-НВК4-03
	

	15
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160 мм
	шт.
	3
	131-23-НВК4-03
	

	16
	
	Заполнение межтрубного пространства цементным раствором М100
	м³
	0,72
	131-23-НВК4-03
	

	17
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм)
	
шт.
кг

	2
1,05
	131-23-НВК4-03
	Колодцы существующие, отверстия для прохода труб имеются.



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
