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Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные газопроводы (ГСН)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтажные работы
	

	1 
	
	Демонтаж трубы стальной газопровода Ф159мм
	м
кг
	371,15
5674,88
	131-23-ГСН-01
	15,29кг/м

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи
	
	
	
	

	2 
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	40,02
	131-23-ГСН-02
	т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,12м х (h) 2,5м =20,99м3
т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,12м х (h) 2,5м =19,03м3

	3 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	1871,99
	131-23-ГСН-02
	т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =445,16м3
т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =125,85м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =311,44м3
т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =181,32м3
т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =808,22м3

	4 
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	57,90
	131-23-ГСН-02
	т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =13,77м3
т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =3,89м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =9,63м3
т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =5,61м3
т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =25,00м3

	5 
	
	Устройство песчаного основания в траншее с послойным уплотнением (вручную)
	м³
	28,69
	131-23-ГСН-03
	т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 0,92м х (h) 0,1м =0,36м3
т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 0,92м х (h) 0,1м =7,97м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 0,92м х (h) 0,1м =5,57м3
т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 0,92м х (h) 0,1м =14,46м3
т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 0,92м х (h) 0,1м =0,33м3

	6 
	
	Обсыпка песком труб в траншее с послойным уплотнением (вручную)
	м³
	204,71
	131-23-ГСН-05
	т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 1,2м х (h) 0,46м -0,06м3Vтруб =2,13м3
т.1.1-т.2:(L) 86,59м х1,2м х (h) 0,46м -1,74м3Vтруб = 46,06м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 1,2м х (h) 0,46м -1,22м3Vтруб = 32,22м3
т.5-т.6.1:(L)157,21м х1,2м х (h)0,46м -3,12м3Vтруб = 83,66м3
т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 1,2м х (h) 0,46м -0,05м3Vтруб =1,93м3
т.2-т.3:(L)24,48м х 1,18м х (h) 0,615м -1,91м3Vтруб =15,86м3
т.4-т.5:(L)35,27м х 1,18м х (h) 0,615м -2,75м3Vтруб =22,85м3

	7 
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно с послойным уплотнением
	м³
	1690,88
	131-23-ГСН-06
	т.1.2-т.2: (L) 86,59м х 2,4м х (h) 1,94м = 403,16м3
т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,43м х (h) 1,885м = 112,13м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,4м х (h) 1,94м = 282,06м3
т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,43м х (h) 1,885м =161,56м3
т.5-т.6.2:(L)157,21м х2,4м х (h)1,94м = 731,97м3

	8 
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом вручную с послойным уплотнением
	м³
	35,16
	131-23-ГСН-06
	т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,40м х (h) 1,94м =18,44м3
т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,40м х (h) 1,94м =16,72м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	9 
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м3
	243,87
	
	1871,99+40,02+57,9-1690,88-35,16=243,87м3

	10 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	11 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	243,87
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	12 
	
	Обрезка трубы Ф315мм под футляр
	рез
	2
	131-23-ГСН-04
	т.2-т.3 – 1шт.
т.4-т.5 – 1шт.
изготовление футляра

	13 
	
	Выравнивание концов под приварку
	шт.
	18
	131-23-ГСН-04
	т.2-т.3 – 8шт.
т.4-т.5 – 10шт.
изготовление футляра

	14 
	
	Сварка труб ПЭ 100 SDR 11 315х28,6 
	стык
	9
	131-23-ГСН-04
	т.2-т.3 – 4шт.
т.4-т.5 – 5шт.
изготовление футляра

	15 
	
	Прокладка труб ПЭ 100 SDR 11 315х28,6 (футляр)
	м
	59,75
	131-23-ГСН-04
	т.2-т.3: (L) 24,48м
т.4-т.5: (L) 35,27

	16 
	
	Протаскивание трубы ГАЗ ПЭ100 SDR11 ф160х14,6 в футляр с установкой опорно-направляющих колец
	м
	59,75
	131-23-ГСН-04
	ОНК -180х80х10,3 -18 шт.
Пленка ПВХ-Л (липкая) в 2 слоя – 18м)

	17 
	
	Обрезка трубы Ф160мм 
	рез
	4
	131-23-ГСН-04
	т.1-т.6 – 4шт.(отвод – 3шт. + пэ/ст – 1шт.)

	18 
	
	Выравнивание концов под приварку
	шт.
	72
	131-23-ГСН-04
	отвод – 3шт.*2 + пэ/ст – 1шт.*2+ 31шт. *2

	19 
	
	Прокладка трубы ГАЗ ПЭ100 SDR11 ф160х14,6в траншее
	м
	369,68
	131-23-ГСН-04
	т.1-т.1.1: (L) 2,96м 
т.1.1-т.2: (L) 86,59м 
т.2-т.3: (L) 24,48м 
т.3-т.4: (L) 60,58м 
т.4-т.5: (L) 35,27м 
т.5-т.6.1: (L) 157,21м 
т.6.1-т.6: (L) 2,59м 

	20 
	
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями (муфта ЗН ПЭ d 160) 
	шт.
	36
	131-23-ГСН-04
	

	21 
	
	Зачеканка торцов футляров цементной смесью 
	футляр
	2
	131-23-ГСН-04
	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 – 0,026м3

	22 
	
	Установка седлового отвода Ф315х32мм
	шт.
	2
	131-23-ГСН-04
	

	23 
	
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" 032*032 газ SDR 11 на газопроводе (при помощи муфты с закладными электронагревателями)
	шт.
	2
	131-23-ГСН-04
	Муфта Ф32мм – 2шт.

	24 
	
	Устройство выхода газопровода из земли по типу цокольного ввода
	шт.
	1
	131-23-ГСН-07
	Отвод 160мм ПЭ 90° эл. сварной - 1шт.
Труба ф159х4,0 сталь - 4,3м.
Отвод 159х4,0мм 90° сталь – 2шт.
Кран 11сб7п ф150мм - 1шт.
Футляр Ф325х5мм – 1шт/ 2,5м

	25 
	
	Устройство контрольной трубки под ковер
	шт.
	2
	131-23-ГСН-04
	Труба стальная электросварная ф42х3,0 -5,78м (окрашеная битумной мастикой 0,76м2)

	26 
	
	Устройства футляра из трубы электросварной ф426х7
	шт./м
	2/2
	131-23-ГСН-04
	

	27 
	
	Протаскивание трубы ГАЗ ПЭ100 SDR11 ф160х14,6 в футляр 
	м
	2
	131-23-ГСН-04
	

	28 
	
	Монтаж опорной плиты для ковера
	шт
	2
	131-23-ГСН-07
	ПТ 75.60.8-15

	29 
	
	Устройство защитной кирпичной стенки толщ. 65мм 
	м2
	1,22
	131-23-ГСН-07
	Кирпич М75,
Раствор М150

	30 
	
	Устройство щебеночной подготовки толщ.60мм
	м2/ м3
	0,4/0,024
	131-23-ГСН-07
	

	31 
	
	Монтаж ковера
	шт.
	2
	131-23-ГСН-07
	

	32 
	
	Засыпка пазух песком
	м3
	0,081
	131-23-ГСН-07
	

	33 
	
	Устройство цементной стяжки с разуклонкой
	м2/ м3
	0,67/0,04
	131-23-ГСН-07
	

	34 
	
	Штукатурка кирпичных стен
	м2
	1,22
	131-23-ГСН-07
	

	35 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя
	м2
	1,88
	131-23-ГСН-07
	

	36 
	
	Грунтовка надземного металлического газопровода
	м2
	2,16
	131-23-ГСН-07
	Грунтовка ГФ-021

	37 
	
	Антикоррозийная окраска надземного металлического газопровода за 2 раза
	м2
	2,16
	131-23-ГСН-07
	Эмаль ПФ-115

	38 
	
	Установка перехода ПЭ-сталь 160мм электросварной
	шт.
	2
	131-23-ГСН-04
	

	39 
	
	Установка отвода 160мм ПЭ 90° электросварной
	шт.
	3
	131-23-ГСН-04
	

	40 
	
	Прокладка ленты сигнальной ЛСГ 20 «ОПАСНО ГАЗ»
	м
	309,93
	131-23-ГСН-05
	

	41 
	
	Врезка в сущ. газопровод Ф159мм
	шт.
	2
	131-23-ГСН-04
	Временные заглушки Ф159мм ст.

	
	
	Испытание газопровода
	
	
	
	

	42 
	
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода 
	узел
	1
	
	

	43 
	
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом 
	м
	369,68
	
	

	44 
	
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов среднего давления 
	м
	369,68
	
	

	45 
	
	Выдержка под давлением при испытании на прочность и герметичность газопроводов 
	участок
	1
	
	

	     46
	
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов d160мм 
	Стык
ПЭ/сталь
	41/7
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель заказчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________

