Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Устройство ограждения вдоль обкаточного пути.

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтаж
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж кирпичного забора (397,5 п.м.).
	м³
	667,8
	
	непонятно

	2
	
	Демонтаж железобетонных фундаментов.
	м
	278,25
	
	непонятно

	3
	
	Погрузка строительного мусора механизировано (80%).
	т
	1518,13
	
	(667,80*1,8+278,25*2,5)*0,8 = 1518,13

	4
	
	Погрузка строительного мусора вручную (20%).
	т
	379,53
	
	(667,80*1,8+278,25*2,5)*0,2 = 379,53

	5
	
	Перевозка и утилизация строительного мусора на 30 км.
	м³
	946,05
	
	667,80+45,24 = 946,05

	
	
	Земляные работы.
	
	
	
	

	6
	
	Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором (95%).
	м³
	137,46
	
	222,6*0,95 = 211,47

	7
	
	Доработка грунта вручную (5%).
	м³
	4,25
	
	222,6*0,05 = 11,13

	8
	
	Обратная засыпка механизированным способом (80%).
	м³
	318
	
	

	9
	
	Обратная засыпка вручную (20%).
	м³
	79,5
	
	

	
	
	Сборные железобетонные, монолитные и кирпичные конструкции
	
	
	
	

	10
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 мм под фундаменты (0,2 м3).
	м³
	33
	
	165*0,2 = 33

	11
	
	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т.
	шт/м³
	165/64,6
	
	

	12
	
	Устройство панелей ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг (2570мм х 2500мм).
	шт/м
	161/397,5
	
	

	13
	
	Очистка поверхности сборных железобетонных и монолитных фундаментов перед гидроизоляцией.
	м²
	389,4
	
	

	14
	
	Обмазочная гидроизоляция ж/б фундаментов битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. (Расход 0,7кг/м2 на один слой) в 2 слоя по битумной грунтовке ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (расход 0,30 кг/м2) в 1 слой
	м²
	389,4
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
