Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК3)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода 
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра
	шт.
м
	137
137
	131-23-НВК3-1
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-21
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-43
	уч. В1-3А и В1-4: 19шт./19м
уч. В1-4 до Уг.1: 42шт./42м
уч. Уг.1до Уг.2: 5шт./5м
уч. Уг.2 -В1-нов.1: 36шт./ 36м
уч. В1-нов.1 и В1-5: 4шт./ 4м
уч. В1-нов.1 и В1-7: 31шт./ 31м

	2
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой
	м
	554,23
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
131-23-НВК3-06
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-21
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-43
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):15,32м +156,92м=172,24м
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):37,98м
уч. В1-30 – В1-31: 105,48м
уч. В1-3А и В1-4: 6,39м +1,18м +18,91м =26,48м
уч. В1-4 до Уг.1:41,18м +8,88м =50,06м
уч. Уг.1до Уг.2: 9,48м +5,67м =15,15м
уч. Уг.2 -В1-нов.1: 28,61м+1м+5,19м+5,19м+1,01м = 41м
уч. В1-нов.1 и В1-5: 8,17м+8,17м= 16,34м
уч. В1-нов.1 и В1-7:89,5м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	199,87
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
131-23-НВК3-06
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-21
131-23-НВК3-28
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-43
131-23-НВК3-53
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):2,66м3 +46,52м3=49,18м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):8,36м3
уч. В1-30 – В1-31: 28,91м3
уч. В1-3А и В1-4: 1,65м3+13,36м3=15,01м3
уч. В1-4 до Уг.1:28,47м3 +3,69м3 =32,16м3
уч. Уг.1до Уг.2: 2,85м3 +1,68м3 =4,53м3
уч. Уг.2 -В1-нов.1: 16,6м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 3,68м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 5,01м3
уч. В1-нов.1 и В1-7:29,75м3
уч. В1-7 - В1-8:5,22м3+1,46м3= 6,68м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	295,34
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
131-23-НВК3-06
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-21
131-23-НВК3-28
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-43
131-23-НВК3-53
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):3,9м3 +68,04м3=71,94м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):12,03м3
уч. В1-30 – В1-31:42,1м3
уч. В1-3А и В1-4: 2,61м3 +21,09м3 =23,7м3
уч. В1-4 до Уг.1:42,16м3 +5,62м3 =47,78м3
уч. Уг.1до Уг.2: 4,3м3 +2,54м3 =6,84м3
уч. Уг.2 -В1-нов.1: 20,55м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 5,46м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 7,4м3
уч. В1-нов.1 и В1-7:46,99м3
уч. В1-7 - В1-8: 8,25м3+2,31м3= 10,55м3

	5
	
	Разборка дорожных ж/б плит 3м х 1,75м
	шт.
	14
	
	уч. В1-2 – В1-2А: 14 шт.

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	6
	
	Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы
	[bookmark: _GoBack]м /т
	137 /13,7
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
(19м+42м+5м+36м+4м+31м) =137м * 0,1 = 13,7т

	7
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	495,21/ 813,22
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3)
199,87м3* 2= 399,74т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
295,34м3* 1,4= 413,48т

	8
	
	Погрузка демонтированных плит в автосамосвалы
	шт./т
	14/ 30,8
	
	Демонтированные плиты (γ=2,2 т/шт.)
уч. В1-2 – В1-2А:14шт.*2,2= 30,8т

	9
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	857,72
	
	13,7т +813,22т +30,8т

	10
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	857,72
	
	

	
	
	Восстановление дорожных покрытий
	
	
	
	

	11
	
	Устройство оснований щебеночных (t=20см)
	м2
	207
	
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2 

	12
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см)
	м2
	207
	
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2

	13
	
	Проливка битумом (0,86кг/м2)
	м2
	207
	
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2

	14
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см)
	м2
	207
	
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2

	
	
	Земляные работы для устройства котлована 
	
	
	
	

	15
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	425,76
	131-23-НВК3-16
131-23-НВК3-19
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-28
	уч. В1-2 – В1-2А: 76,79м3 +44,53м3 =121,32м3
уч. В1-30 – В1-31(камера):168,14м3
уч. В1-3А и В1-4: 48,6м3
уч. Уг.1до Уг.2: 19,05м3 +4,34м3 =23,39м3
уч. В1-нов.1 и В1-5:24,73м3 +2,58м3 +37м3=64,31м3

	16
	
	Доработка грунта в котловане вручную (3%)
	м³
	49,85
	131-23-НВК3-16
131-23-НВК3-19
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-28
	уч. В1-2 – В1-2А: 27,68м3 +12,96м3 =40,64м3
уч. В1-30 – В1-31(камера):5,2м3
уч. В1-3А и В1-4: 1,5м3
уч. Уг.1до Уг.2: 0,59м3
уч. В1-нов.1 и В1-5:0,77м3 +1,15м3=1,92м3

	17
	
	Устройство щебеночного основания под колодцы 
	м³
	7,44
	131-23-НВК3-17
131-23-НВК3-20
131-23-НВК3-15
131-23-НВК3-30
	уч. В1-2 – В1-2А:1,56м3 +0,83м3=2,39м3
уч. В1-30 – В1-31(камера):2,57м3
уч. Уг.1до Уг.2: 0,52м3 +0,52м3 = 1,04м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 0,86м3 +0,58м3 = 1,44м3

	18
	
	Устройство песчаного основания под колодец с последующим уплотнением
	м³
	22,35
	131-23-НВК3-39
	уч. В1-нов.1 и В1-5: 10,98м3 +11,37м3 =22,35м3

	19
	
	Обсыпка песком колодцев с последующим уплотнением
	м³
	178,95
	131-23-НВК3-22
131-23-НВК3-34
131-23-НВК3-8
131-23-НВК3-19
	уч. В1-2 – В1-2А: 12,56м3 +7,37м3 =19,93м3
уч. В1-30 – В1-31(камера):128,63м3
уч. В1-3А и В1-4: 10,03м3
уч. Уг.1до Уг.2: 13,84м3 +6,52м3 =20,36м3

	20
	
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м³
	222,37
	131-23-НВК3-23
131-23-НВК3-9
131-23-НВК3-20
131-23-НВК3-42
	уч. В1-2 – В1-2А: 54,02м3 +34,84м3 =88,68м3
уч. В1-3А и В1-4: 55,09м3-4,52м3-0,41м3= 50,16м3
уч. Уг.1до Уг.2: 19,62м3 +18,10м3 =37,72м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 20,94м3 +24,87м3 =45,81м3

	21
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	222,37
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	22
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	1287,2
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
131-23-НВК3-11
131-23-НВК3-06
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-22
131-23-НВК3-27
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-44
131-23-НВК3-53
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):15,45м3 +269,85м3=285,3м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):36,08м3
уч. В1-2 – В1-2А: 7,92м3 +88,64м3 +10,10м3= 106,66м3
уч. В1-30 – В1-31:138,57м3
уч. В1-3А и В1-4: 97,78м3
уч. В1-4 до Уг.1:206,45м3 +39,5м3 =245,95м3
уч. Уг.1до Уг.2: 16,84м3 
уч. Уг.2 -В1-нов.1:84,17м3
уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 32,8м3
уч. В1-нов.1 и В1-5:22,63м3
уч. В1-нов.1 и В1-7:129,4м3
уч. В1-7 - В1-8: 33,14м3 +9,26м3 +48,51м3 =91,02м3

	23
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	34,84
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
131-23-НВК3-11
131-23-НВК3-06
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-22
131-23-НВК3-27
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-53
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):0,48м3 +8,35м3=8,83м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):1,12м3
уч. В1-2 – В1-2А: 0,25м3 +2,74м3 +0,31м3= 3,30м3
уч. В1-30 – В1-31:4,29м3
уч. В1-3А и В1-4: 3,02м3
уч. В1-4 до Уг.1:6,57м3 +1,22м3 =7,6м3
уч. Уг.1до Уг.2: 0,52м3 
уч. Уг.2 -В1-нов.1:2,6м3
уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 1,01м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 0,7м3
уч. В1-7 - В1-8: 0,67м3 +0,19м3 +0,99м3 =1,85м3

	24
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	21,39
	131-23-НВК3-27
131-23-НВК3-44
	уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 2,44м3+1,35м3= 3,79м3
уч. В1-нов.1 и В1-7:17,6м3

	25
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	24,92
	131-23-НВК3-02

131-23-НВК3-16.2
131-23-НВК3-12
131-23-НВК3-07
131-23-НВК3-23
131-23-НВК3-31
131-23-НВК3-45
131-23-НВК3-54
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):0,41м3+0,12м3+1,8м3+2,98м3=5,31м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):1,55м3
уч. В1-2 – В1-2А: 0,18м3 +0,26м3 = 0,44м3
уч. В1-30 – В1-31:0,42м3 +1,75м3= 2,17м3
уч.Уг.2-В1-нов.1: 3,66м3
уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 0,13м3+0,1м3+1,04м3=1,27м3
уч. В1-нов.1 и В1-7:4,12м3
уч. В1-7 - В1-8: 2,75м3 +0,77м3 +2,88м3 =6,4м3

	26
	
	Обсыпка песком труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	791,37
	131-23-НВК3-04


131-23-НВК3-16.4
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-09
131-23-НВК3-8
131-23-НВК3-12
131-23-НВК3-19
131-23-НВК3-25
131-23-НВК3-37
131-23-НВК3-38
131-23-НВК3-47
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):2,26м3+0,68м3+9,9м3+16,36м3+61,91м3+61,91м3+
8,52м3+20,35м3+6,15+88,9м3+146,84=423,78м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):48,9м3
уч. В1-2 – В1-2А: 1,31м3 +87,82м3+1,9м3 = 91,03м3
уч. В1-30 – В1-31:2,93м3 +18,69м3 +12,16м3= 33,78м3
уч. В1-3А и В1-4: 20,55м3
уч. В1-4- Уг.1: 40,56м3
уч. Уг.1до Уг.2: 6,44м3 
уч.Уг.2-В1-нов.1: 26,99м3
уч. В1-нов.1 до ц. №121/18: 2,27м3+1,3м3+10,81м3=14,38м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 10,05м3
уч. В1-нов.1 и В1-7: 74,91м3

	27
	
	Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением
	м³
	94,77
	131-23-НВК3-55
	уч. В1-нов.1 и В1-7:44,53м3 +12,45м3+46,72м3+94,77м3= 94,77м3

	28
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	831,18
	131-23-НВК3-15
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-9
131-23-НВК3-13
131-23-НВК3-20
131-23-НВК3-26
131-23-НВК3-40
131-23-НВК3-41
131-23-НВК3-48
	уч. В1-2 – В1-2А: 6,62м3 +7,95м3 = 14,57м3
уч. В1-30 – В1-31:15,2м3 +93,7м3 +63,07м3= 171,97м3
уч. В1-3А и В1-4: 107,4м3
уч. В1-4- Уг.1: 238,74м3
уч. Уг.1до Уг.2: 11,33м3 
уч.Уг.2-В1-нов.1: 96,29м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 25,79м3
уч. В1-нов.1 до ц. №121/18:27,02м3
уч. В1-нов.1 и В1-7:138,07м3

	29
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	831,18
	
	

	30
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	81,4
	
	уч. В1-2 – В1-2А:81,4м2

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	31
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	744,1/ 1413,79
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
Котлованы: (425,76м3+49,85м3-222,37м3) * 1,9 = 253,24м3 / 481,16т
Траншея: (1287,2м3+34,84м3-831,18м3) * 1,9 = 490,86м3 / 932,63т

	32
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	33
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	1413,79
	
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж)
	

	34
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	35
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр)
	м
	24
	131-23-НВК3-03
	

	36
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	24
	131-23-НВК3-03
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 12шт.

	37
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	1,57
	131-23-НВК3-03
	Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	38
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6
	м
	98
	131-23-НВК3-03
131-23-НВК3-16.3
	80м - от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
18м - от т.1 до т.2 (В1-1)

	39
	
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены
	шт.
	6
	
	

	
	
	Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания
	
	
	
	

	40
	
	Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6
	м
	24,3
	131-23-НВК3-17
	

	41
	
	Установка задвижки с обрезиненным клином Kell DN 100
	шт.
	5
	131-23-НВК3-17
	

	42
	
	Установка фильтра магнитного фланцевого чугунного DN 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	43
	
	Установка муфты соединительной фланцевой диаметром 110мм
	шт.
	11
	131-23-НВК3-17
	Болт М16х80 – 110шт. + гайка М16– 110шт.+ шайба М16 – 220шт.

	44
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм
	шт.
	11
	131-23-НВК3-17
	

	45
	
	Установка счетчика холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	46
	
	Установка клапана обратного поворотного CV16.01 диаметр 114мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	47
	
	Установка тройника электросварного 90 град диаметр 110мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-17
	

	48
	
	Установка отвода ПЭ100 электросварного 90 град диаметр 110мм
	шт.
	5
	131-23-НВК3-17
	

	49
	
	Установка муфты электросварной ПЭ100 диаметром 110мм
	шт.
	9
	131-23-НВК3-17
	

	50
	
	Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	51
	
	Установка фланца стального для ПЭ100 диам.125мм 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	Болт М16х80 – 10шт. + гайка М16– 10шт.+ шайба М16 – 20шт.

	52
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 125мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	53
	
	Установка фланца переходного чугунного диам.120х80мм 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	54
	
	Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку:
	
	
	
	

	55
	
	Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5
	м
	18,2
	131-23-НВК3-17
	13шт. х 1,4м=18,2м

	56
	
	Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5
	м
	13,65
	131-23-НВК3-17
	13шт. х 1,05м=13,65м

	57
	
	Сверление отверстий в ж/б перекрытиях для установки шпилек из арматуры Ф10
	шт.
	13
	
	

	58
	
	Установка шпильки из арматуры М10
	шт.
	13
	131-23-НВК3-17
	

	59
	
	Огрунтовка опорных конструкций- подвесов в один слой грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,87
	
	(18,2м+13,65м) * 0,09м2/м

	60
	
	Окраска опорных конструкций- подвесов в двая слоя эмалью ПФ-15
	м2
	2,87
	
	

	
	
	Монтаж водопровода В1 в здании гаража
	
	
	
	

	61
	
	Монтаж трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6
	м
	2,5
	131-23-НВК3-18
	

	62
	
	Монтаж муфты редукционная диам. 110*90мм GF
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	63
	
	Монтаж стального фланца под ПЭ100 диам.90мм 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	Болт М16х80 – 8шт. + гайка М16– 8шт.+ шайба М16 – 16шт.

	64
	
	Монтаж втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	65
	
	Монтаж отвода ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	66
	
	Сварка труб Ф530х8 (изготовление футляра)
	стык
	1
	131-23-НВК3-13
	

	67
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	
	

	68
	
	Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр)
	м
	17,12
	
	

	69
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	17,12
	131-23-НВК3-13
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 8шт.

	70
	
	Заделка концов футляра
	футляр
	1
	
	

	71
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	2,45
	131-23-НВК3-13
	Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	72
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 315х18,7 «питьевая»
	п.м.
	24,47
	131-23-НВК3-13
	

	
	
	Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2
	
	
	
	

	73
	
	Установка плиты днища ПН20-1
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,59м3/шт.

	74
	
	Установка кольца колодезного стенового КС20-9
	шт.
	3
	131-23-НВК3-18
	0,59м3/шт.

	75
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП20-2 с центральным отверстием
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,55м3/шт.

	76
	
	Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5
	шт.
	2
	131-23-НВК3-18
	0,02м3/шт.

	77
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	78
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	21,38
	131-23-НВК3-19
	

	79
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	21,38
	131-23-НВК3-20
	

	
	
	Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2
	
	
	
	

	80
	
	Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р
	шт.
	1
	
	

	81
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 300 – 3шт.

	82
	
	Установка ответного фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	83
	
	Установка задвижки чугунной клиновой с обрезиненнным клином 30ч39р Ду 100 1.6 Мпа
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	84
	
	Установка ответного фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	85
	
	Установка втулки под фланец свободный металлический ПЭ100 SDR17 d 110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	86
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 100 – 2шт.

	87
	
	Установка тройника с пожарной подставкой фланцевого ППТФ чугунного ВЧШГ с ЦПП Ду 300х300 боковая врезка 125 с подставкой под гидрант
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	88
	
	Установка гидранта ГП-Н-2,0м (сталь) условный проход 125мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	89
	
	Установка прокладки под гидрант усиленной
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	90
	
	Установка болта М20х80, гайки М20, шайбы М20
	компл.
	32
	131-23-НВК3-21
	

	91
	
	Установка болта М16х80 DIN 933, гайки М16 DIN 934, шайбы М16 DIN 125
	компл.
	16
	131-23-НВК3-21
	

	92
	
	Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевой"
	м
	2
	131-23-НВК3-21
	

	93
	
	Установка отвода 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН
	шт.
	2
	131-23-НВК3-21
	

	
	
	Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А
	
	
	
	

	94
	
	Установка плиты днища колодца ПН10-1 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,18м3/шт.

	95
	
	Установка кольца колодезного стенового КС10-9 
	шт.
	3
	131-23-НВК3-18
	0,24м3/шт.

	96
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,1м3/шт.

	97
	
	Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-18
	0,02м3/шт.

	98
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	99
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б колодца в 1 слой
	м2
	11,5
	131-23-НВК3-19
	

	100
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	11,5
	131-23-НВК3-20
	

	
	
	Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А
	
	
	
	

	101
	
	Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	102
	
	Установка фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	103
	
	Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 300 -2шт.

	104
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	105
	
	Установка болта М20х80, гайки М20, шайбы М20 -2шт
	компл.
	32
	131-23-НВК3-21
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 +Камера
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	106
	
	Сварка труб Ф325х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра)
	стык
	2
	
	

	107
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	2
	
	

	108
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр)
	м
	27,01
	131-23-НВК3-08
	

	109
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 110х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110/325
	п.м.
	27,01
	131-23-НВК3-08
	опорно-направляющие кольца ОНК-110/325 – 13шт.

	110
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	1,77
	131-23-НВК3-08
	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш42,5

	111
	
	Заделка защитными муфтами при проходе труб через фундаменты или стены
	футляр
	1
	131-23-НВК3-08
	

	112
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6
	м
	51
	131-23-НВК3-08
	

	113
	
	Установка фланца стального Ду100 (для тр.110мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-08
	Присоединение в колодце В1-31

	114
	
	Установка втулки ПЭ100 SDR17 (для тр. 110мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-08
	

	
	
	Установка камеры на участке В1-30
	
	
	
	

	
	
	Установка камеры
	
	
	
	

	115
	
	Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ М350 В25 F100 W6 П4
	м³
	1,31
	131-23-НВК3-22
	13,08м2 * (h) 0,1м = 1,31м3

	
	
	Изготовление монолитного фундамента (днища) камеры армированного 
	
	
	
	

	116
	
	Установка опалубки фундамента камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм
	м2
	4,61
	131-23-НВК3-23
	 (h) 0,3м * 15,35м = 4,61м2

	117
	
	Бетонирование основания фундамента камеры бетонной смесью БСТ В25 П4   F150 W6
	м³
	3,92
	131-23-НВК3-24
	13,08м2 * (h) 0,3м = 3,92м3

	118
	
	Установка арматуры А500 ф16
	м
кг
	275
434,5
	131-23-НВК3-23
	1,58 кг/м

	119
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=970мм
	шт.
кг
	38
14,55
	131-23-НВК3-23
	0,383 кг/шт.

	120
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=1040мм
	шт.
кг
	12
4,92
	131-23-НВК3-23
	0,41 кг/шт.

	
	
	Возведение стен камер из ж/б конструкций
	
	
	
	

	121
	
	Установка блоков ФБС 9.3.6 на фундамент камеры
	шт.
	63
	131-23-НВК3-26
	15,35м (периметр основания) / 0,9м * 4 ряда

	122
	
	Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры
	м2
	35,51
	131-23-НВК3-27
	Праймер Технониколь 

	123
	
	Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры в 2 слоя
	м2
кг
	35,51
	131-23-НВК3-28
	Мастика битумная Технониколь 

	
	
	Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры
	
	
	
	

	124
	
	Установка опалубки боковых стенок верхней плиты камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм
	м2
	4,61
	131-23-НВК3-29
	 (h) 0,3м * 15,35м = 4,61м2

	125
	
	Установка опалубки верхней плиты камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм
	м2
	13,08
	131-23-НВК3-29
	 10,41м2 + 2,77м2

	126
	
	Бетонирование верхней плиты камеры бетонной смесью БСТ В25 П4   F150 W6
	м³
	3,69
	131-23-НВК3-30
	13,22м2 * (h) 0,3м –0,23м3 Vвытесняемый для люков = 3,74м3

	127
	
	Установка арматуры А500 ф16
	м
кг
	275
434,5
	131-23-НВК3-29
	1,58 кг/м

	128
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=970мм
	шт.
кг
	38
14,55
	131-23-НВК3-29
	0,383 кг/шт.

	129
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=1040мм
	шт.
кг
	12
4,92
	131-23-НВК3-29
	0,41 кг/шт.

	130
	
	Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры
	м2
	16,92
	131-23-НВК3-31
	Праймер Технониколь 
4,61м2- боковые стенки
12,31м2 -верхняя часть

	131
	
	Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя
	м2
	16,92
	131-23-НВК3-32
	Мастика битумная Технониколь 
4,61м2- боковые стенки
12,31м2 -верхняя часть

	132
	
	Установка кольца доборного К-7-1,5
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	0,08м3

	133
	
	Установка плиты ВП28-12 с 1 отверстием
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	0,74м3

	134
	
	Установка опорно-укрывного элемента (ОУЭ) с люком тип Т на камере
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	

	
	
	Монтаж оборудования камеры
	
	
	
	

	135
	
	Установка креста фланцевого с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	136
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	137
	
	Установка перехода фланцевого ХФ 300х100 чугун с ЦПП
	шт.
	2
	131-23-НВК3-25
	

	138
	
	Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-25
	

	139
	
	Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	140
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 110
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	141
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	142
	
	Установка редукционного перехода эл.сварного d110*63 SDR11
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	143
	
	Установка переходника патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	144
	
	Установка муфты эл. сварной d110 SDR11 GF
	шт.
	2
	131-23-НВК3-25
	

	145
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 10 атм. 315х18,7 питьевая
	м
	2,2
	131-23-НВК3-25
	

	146
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	147
	
	Установка муфты d315 SDR17 GF
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	148
	
	Установка прокладки резиновой DN 300 с ручкой усиленной
	шт.
	11
	131-23-НВК3-25
	

	149
	
	Установка прокладка резиновой DN 100 с ручкой усиленной
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	150
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	151
	
	Установка крана шарового Ø63
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4
	

	
	
	Демонтаж трубы
	
	
	
	

	152
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду326*11,9мм
	м
	22,02
	131-23-НВК3-2
	уч. В1-3А и В1-4: 21,02м +1,0м =22,02м

	
	
	Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-3А
	
	
	
	

	153
	
	Демонтаж тройника чугунного РФ 300х150 PN10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	154
	
	Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN150 PN10 короткой со штурвалом 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	.

	155
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.200мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	156
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	

	157
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду.326мм
	м
	1,5
	131-23-НВК3-3
	

	158
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду.150мм
	м
	1
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Демонтаж конструктивной части колодца В1-3А
	
	
	
	

	159
	
	Демонтаж кирпичной кладки 
	м³
	4,39
	131-23-НВК3-3
	Объем вертикальной части: 3,08м3
Объем конусной части: 1,31м3

	160
	
	Демонтаж люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	161
	
	Демонтаж бетонного основания колодца
	м³
	0,49
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-4
	
	
	
	

	162
	
	Демонтаж крестовины чугунной РФ 300*150 PN10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	163
	
	Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN100 PN10 короткой со штурвалом
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	

	164
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 326
	м
	1,5
	131-23-НВК3-3
	

	165
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 150
	м
	1
	131-23-НВК3-3
	

	166
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	

	167
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.150мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	

	168
	
	Демонтаж отвода стального Ду 114
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Демонтаж конструктивной части колодца В1-4
	
	
	
	

	169
	
	Демонтаж кирпичной кладки 
	м³
	0,3
	131-23-НВК3-3
	Объем конусной части: 0,3м3

	170
	
	Демонтаж люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	171
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	5,18/ 9,62
	
	Демонтированная кирпичная кладка (γ=2 т/м3)
(4,39м3 +0,3м3) * 1,8 = 8,44т
Демонтированное бетонное основание (γ=1,4 т/м3)
0,49м3 * 2,4 = 1,18т

	172
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	9,62
	
	8,44т +1,18т 

	173
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	9,62
	
	

	
	
	Монтаж колодца В1-3А
	
	
	
	

	174
	
	Устройство щебеночного основания h=0,1
	м³
	1,15
	131-23-НВК3-4
	3,45м х 3,45м х (h) 0,1м = 1,15м3

	175
	
	Монтаж ж/б изделий колодца
	м³
	2,422
	131-23-НВК3-4
	

	175.1
	
	     - Плита днища колодца ПН20
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	0,59м3/шт.

	175.2
	
	     -  Кольцо стеновое КС20-9 
	шт. 
	2
	131-23-НВК3-4
	0,59м3/шт.

	175.3
	
	     -  Плита перекрытия колодца ПП20-2 
	шт. 
	1
	131-23-НВК3-4
	0,51м3/шт.

	175.4
	
	     - Кольцо доборное КС7-6
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	0,1м3/шт.

	175.5
	
	     - Кольцо опорное КО15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	0,02 м3/шт.

	176
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	177
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
кг
	1
29,2
	131-23-НВК3-4
	

	178
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	23,27
	131-23-НВК3-7
	

	179
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	23,27
	131-23-НВК3-7
	

	
	
	Монтаж колодца В1-4
	
	
	
	

	180
	
	Устройство кирпичной кладки толщиной 0,25м, h=0,3м 
	м³
	0,24
	131-23-НВК3-4
	

	181
	
	Монтаж ж/б изделий колодца
	м³
	0,1
	131-23-НВК3-4
	

	181.1
	
	     - Плита перекрытия колодца ПП10-2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	0,1м3/шт.

	182
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	183
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
кг
	1
29,2
	131-23-НВК3-4
	

	184
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	2,31
	131-23-НВК3-7
	


	185
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	2,31
	131-23-НВК3-7
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	186
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7
	м
	22,42
	131-23-НВК3-5
	

	187
	
	Сварка труб Ф530х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра)
	стык
	1
	131-23-НВК3-5
	

	188
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	131-23-НВК3-5
	

	189
	
	Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр)
	м
	21,42
	131-23-НВК3-5
	

	190
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	21,42
	131-23-НВК3-5
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -10 шт.

	191
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,77
	131-23-НВК3-5
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-3А
	
	
	
	

	192
	
	Установка тройника 300х150 фланцевого PN10 чугун с ЦПП
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	193
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткая (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	194
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	195
	
	Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN315 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	196
	
	Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN150 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	197
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	198
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	199
	
	Установка стального фланца для ПЭ100 DN315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	200
	
	Установка стального фланца для ПЭ100 DN150 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	201
	
	Установка прокладки резиновой DN 300 с ручкой усиленной
	шт.
	3
	131-23-НВК3-6
	

	202
	
	Установка прокладка резиновой DN 150 с ручкой усиленной
	шт.
	3
	131-23-НВК3-6
	

	203
	
	Установка защитной проходной муфты DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	204
	
	Установка защитной проходной муфты DN160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	205
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-4
	
	
	
	

	206
	
	Установка тройника 300х150 фланцевого PN10 чугун с ЦПП
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	207
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	208
	
	Установка стального фланца для ПЭ100 DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	209
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 100 PN10/16 короткой (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	210
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 d110 (Elofit)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	211
	
	Монтаж трубы ПЭ100 SDR17-110*6,6мм
	м
	1,5
	131-23-НВК3-6
	

	212
	
	Монтаж трубы стальной L=0,3м DN200мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	213
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN110
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	214
	
	Установка стального фланца для ПЭ100 DN110 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	215
	
	Установка прокладки резиновой DN100 с ручкой усиленной
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	216
	
	Установка прокладки резиновой DN300 с ручкой усиленной
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	217
	
	Установка защитной проходной муфты DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1
	

	
	
	Демонтажные работы 
	
	
	
	

	218
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 326*11,9мм
	м
	41,62
	131-23-НВК3-10
	В1-4-Уг.1: (L) 37,18м 
Уг.1: (L) 4,44м

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	219
	
	Сварка труб Ф530х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра)
	стык
	3
	131-23-НВК3-11
	

	220
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	3
	131-23-НВК3-11
	

	221
	
	Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр)
	м
	38,14
	131-23-НВК3-11
	

	222
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	38,14
	131-23-НВК3-11
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -19 шт.

	223
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	38,18
	131-23-НВК3-11
	

	224
	
	Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра
	шт.
	2
	131-23-НВК3-11
	

	225
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	4,94
	131-23-НВК3-11
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1до Уг.2
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	226
	
	Пробивка отверстий в колодцах под футляр
	шт.
	3
	131-23-НВК3-17
	Уг.1 -1шт. Ду 550мм
Уг.2 -1шт. Ду 550мм + 1шт.  Ду 320мм

	227
	
	Прокладка трубы ВУС стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ф530х8мм (футляр)
	м
	7,94
	131-23-НВК3-17
	

	228
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	7,94
	131-23-НВК3-17
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -3 шт.

	229
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	8,18
	131-23-НВК3-17
	

	230
	
	Установка отвода 90 град d315 ПЭ100 SDR17 сегментно-сварного
	шт.
	3
	131-23-НВК3-17
	

	231
	
	Установка муфты d315 SDR17 GF арт.753911823
	шт.
	5
	131-23-НВК3-17
	

	232
	
	Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра
	шт.
	3
	131-23-НВК3-17
	

	233
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,03
	131-23-НВК3-17
	

	234
	
	Заполнение внутреннего пространства Уг.1 цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,98
	131-23-НВК3-17
	

	235
	
	Заполнение внутреннего пространства Уг.2 цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,47
	131-23-НВК3-17
	

	
	
	Устройство колодцев Уг.1
	
	
	
	

	236
	
	Установка плиты днища ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-16
	0,38м3/шт.

	237
	
	Установка кольца строительного КС15.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-16
	0,4м3/шт.

	238
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	14,78
	131-23-НВК3-18
	

	239
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	14,78
	131-23-НВК3-18
	

	
	
	Устройство колодцев Уг.2
	
	
	
	

	240
	
	Установка плиты днища ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-16
	0,38м3/шт.

	241
	
	Установка кольца строительного КС15.9
	шт.
	1
	131-23-НВК3-16
	0,4м3/шт.

	242
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	10,03
	131-23-НВК3-18
	

	243
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	10,03
	131-23-НВК3-18
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	244
	
	Сварка «встык» труб ПЭ100 SDR17-315/18.7  
	стык
	2
	131-23-НВК3-24
	

	245
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17-315/18.7 в траншее
	м
	32,42
	131-23-НВК3-24
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 и В1-5
	

	
	
	Монтаж колодца В1-5
	
	
	
	

	246
	
	Установка плиты днища колодца ПН10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,18м3/ шт.

	247
	
	Установка кольца колодезного КС10.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-32
	0,242м3/ шт

	248
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,1м3/ шт.

	249
	
	Установка кольца доборного КС7.6
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,1м3/ шт.

	250
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В»
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	

	251
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	29,2кг

	252
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	10,33
	131-23-НВК3-36
	

	253
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	10,33
	131-23-НВК3-36
	

	
	
	Монтаж колодца В1-нов.1
	
	
	
	

	254
	
	Установка плиты днища колодца ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,27м3/ шт.

	255
	
	Установка кольца колодезного КС15.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-32
	0,4м3/ шт

	256
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,27м3/ шт.

	257
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В»
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	

	258
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	29,2кг

	259
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	15,06
	131-23-НВК3-36
	

	260
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	15,06
	131-23-НВК3-36
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	261
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС Ду.377х7мм (футляр)
	м
	12,18
	131-23-НВК3-34
	

	262
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/370
	м
	12,18
	131-23-НВК3-34
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-160/370 -6 шт.

	263
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее
	м
	12,5
	131-23-НВК3-34
	

	264
	
	Установка муфты защитной Ду377 мм для заделки футляра
	шт.
	2
	131-23-НВК3-34
	

	265
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,02
	131-23-НВК3-34
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-5
	
	
	
	

	266
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) арт.12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	267
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	268
	
	Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 d160*100 (Elofit) арт. 12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	269
	
	Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 (103-119)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	270
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100 PN10/16
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	271
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d100 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	272
	
	Установка прокладки резиновой DN100 с ручкой усиленной
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	273
	
	Установка муфты защитной проходной d160
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	274
	
	Установка муфты защитной проходной d110
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	275
	
	Установка болта М16х100 DIN 933, гайки М16 DIN 934, шайбы М16 DIN 125
	компл.
	8
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1
	
	
	
	

	276
	
	Установка крестовины чугунной КФ 300*1500 фланцевой PN10 чугун с ЦПП
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	277
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	278
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	279
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300 PN10 (без покрытия)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	280
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d315 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	281
	
	Установка стального фланца для ПЭ d160/DN150 PN10/16 (без покрытия)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	282
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	283
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	284
	
	Установка муфты защитной проходной d315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	285
	
	Установка муфты защитной проходной d160
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	286
	
	Установка прокладка резиновой DN 300 с ручкой усиленной
	шт.
	3
	131-23-НВК3-35
	

	287
	
	Установка прокладка резиновой DN 150 с ручкой усиленной
	шт.
	4
	131-23-НВК3-35
	

	288
	
	Установка болта М20х100 DIN 933, гайки М20 DIN 934, шайбы М20 DIN 125
	компл.
	36
	131-23-НВК3-35
	

	289
	
	Установка болта М16х100 DIN 933, гайки М16 DIN 934, шайбы М16 DIN 125
	компл.
	32
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	290
	
	Пробивка отверстия 250*250мм для установки гильзы
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	

	291
	
	Установка гильзы из металлической трубы Ду.250*6мм L=0,5мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	

	292
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее
	м
	11,39
	131-23-НВК3-33
	

	293
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit)
	шт.
	3
	131-23-НВК3-33
	

	294
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	

	295
	
	Установка стального фланца для ПЭ 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	296
	
	Прокладка трубы стальной ВУС Ду.530х8мм (футляр)
	м
	19,64
	131-23-НВК3-46
	11,53м + 8,11м

	297
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	19,64
	131-23-НВК3-46
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -9 шт.

	297
	
	Установка муфты защитной Ду315/530 мм для заделки футляра
	шт.
	3
	131-23-НВК3-46
	

	298
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,55
	131-23-НВК3-46
	

	299
	
	Пробивка отверстия 540*540мм в колодце В1-7
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	300
	
	Установка гильзы из трубы стальной Ду.530*8мм
	м
шт.
	0,3
1
	131-23-НВК3-46
	

	301
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	49
	131-23-НВК3-46
	

	302
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17-315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	303
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	304
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 45* d315мм
	шт.
	3
	131-23-НВК3-46
	

	305
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 22* d315мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	306
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d315мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-46
	

	
	
	Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8
	

	
	
	Укладка плит
	
	
	
	

	
	
	Укладка плит ВА 28-12 (2820х1200х220) 
	шт.
	12
	131-23-НВК3-55
	

	
	
	Устройство гидроизоляции плит покрытия мастикой битумной в 2 слоя
	м2
	61,8
	131-23-НВК3-55
	5,15м2/шт. х 12 шт. =61,8м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
