Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК5)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство канализации 
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра
	м
шт.
	3,37
4
	131-23-НВК5-1
	Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 3,37м/ 4шт.
К15В-К15А: (L) 3,37м / 4шт. х 100кг/шт. =400кг

	2
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	240,35
	131-23-НВК5-2




131-23-НВК5-4
	Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 165,64м+8,8м= 174,2м
т.1(К15Б) -т.2(К15В) ((L) 12,85м х 4,05м) х 2 = 33,8м
т.2(К15В) -т.3(К15А) ((L) 2,98м х 2,46м) х 2= 10,88м
т.2(К15В) -т.4 ((L) 40,76м х 4,05м) х 2 = 89,62м
К17 ((L) 9,30м х 6,37м) х 2 = 31,34м
Уч. т.15 – т.16: 66,15м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	65,85
	131-23-НВК5-01
131-23-НВК5-07




131-23-НВК5-2
	Уч. т.15 – т.16: 0,92м3+12,14м3 =13,06м3
т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,19м =0,92м3
Уч.1: (L) 6,49м х 2,77м х (h) 0,19м =3,41м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,87м х (h) 0,19м =5,19м3
Уч.3: (L) 1,99м х 3,04м х (h) 0,19м =1,15м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,66м х (h) 0,19м =2,39м3
Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 52,78м3
т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 3,96м х (h) 0,19м = 9,67м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 2,36м х (h) 0,19м = 1,34м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 3,96м х (h) 0,19м х = 30,67м3
К17 (L) 9,30м х 6,28м х (h) 0,19м = 11,10м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	97,29
	131-23-НВК5-01
131-23-НВК5-07




131-23-НВК5-2
	Уч. т.15 – т.16: 1,45м3 +17,46м3= 18,91м3
т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,30м =1,45м3
Уч.1: (L) 6,49м х 3,31м х (h) 0,30м =6,44м3
Уч.2: (L) 9,52м х 3,31м х (h) 0,30м =9,45м3
Уч.3: (L) 1,99м х 3,31м х (h) 0,30м =1,98м3
Уч.4: (L) 4,73м х 3,25м х (h) 0,30м =4,61м3
Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 78,38м3
т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 3,96м х (h) 0,19м = 9,67м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 2,36м х (h) 0,19м = 1,34м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 3,96м х (h) 0,19м х = 30,67м3
К17 (L) 9,30м х 6,28м х (h) 0,19м = 11,10м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка дорожного бордюра в автосамосвалы
	шт.
т
	4
0,4
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м3 )
4шт * 0,1 = 0,4т

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	163,14 / 267,91
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
65,85м3 * 2 = 131,7т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
97,29м3 * 1,4 = 136,21т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	267,91
	
	0,4т +281,31т

	
	
	Земляные работы для устройства котлована 
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	4,32
	131-23-НВК5-01
	Уч. т.15 – т.16: 4,32м3
т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,98 =4,32м3

	10
	
	Доработка дна колодцев вручную (2%)
	м³
	0,08
	131-23-НВК5-01
	Уч. т.15 – т.16: 0,08м3
т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,02 =0,08м3

	11
	
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м³
	2,14
	131-23-НВК5-02

131-23-НВК5-3
	Уч. т.15 – т.16: 0,48м3
т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м =0,48м3
Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 1,66м3
кол. К15В (L) 2,36м х 2,41м х (h) 0,1м =0,57м3
кол. К17 (L) 3,28м х 3,33м х (h) 0,1м =1,09м3

	12
	
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м³
	5,19
	131-23-НВК5-13
	Уч. т.15 – т.16: 5,19м3
 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 1,28м -1м3 Vколодец =5,19м3

	13
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	5,19
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	14
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	454,88
	131-23-НВК5-07
131-23-НВК5-2





	Уч. т.15 – т.16: 48,82м3
Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 406,06м3
т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 2,44м х (h) 2,23м = 69,92м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 1,6м х (h) 0,76м = 3,62м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 2,44м х (h) 2,23м = 221,78м3
К17 (L) 9,3м х 4,58м х (h) 2,6м = 110,74м3

	15
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	1,54
	131-23-НВК5-07




	Уч. т.15 – т.16: 1,54м3
Уч.1: (L) 3,49м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,27м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,75м3
Уч.3: (L) 1,99м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,16м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,27м х (h) 1,77м х 0,02 =0,37м3

	16
	
	Устройство песчаного основания с последующим уплотнением
	м³
	6,41
	131-23-НВК5-7



	Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 6,41м3
т.1(К15Б) -т.2 (L) 4,96м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,68м3
т.3 -т.4(К15А) (L) 0,93м х 1,28м х (h) 0,1м = 0,12м3
т.5(К15В)-т.6(К17) (L) 40,62м х 1,38м х (h) 0,1м = 5,61м3

	17
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	87,2
	131-23-НВК5-14




131-23-НВК5-9








	Уч. т.15 – т.16: 19,6м3
Уч.1: (L) 6,49м х 1,7м х (h) 0,6м – 0,92м3 Vтруб =5,70м3
Уч.2: (L) 9,52м х 1,7м х (h) 0,6м – 1,35м3 Vтруб =8,37м3
Уч.3: (L) 1,99м х 1,7м х (h) 0,6м – 0,28м3 Vтруб =1,75м3
Уч.4: (L) 4,73м х 1,61м х (h) 0,57м – 0,52м3 Vтруб =3,79м3
Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 67,60м3
т.2-К15В – (S) 13,73м2 х (h) 0,83м – 1,74м3 Vтруб = 9,66м3
т.К15В -т.3 – (S) 7,08м2 х (h) 0,73м – 0,64м3 Vтруб = 4,53м3
т.1(К15) -т.2 – (S) 8,6м2 х (h) 0,615м – 0,39м3 Vтруб = 4,90м3
т.5(К15В)-т.6(К17)– (S)70,48м2 х (h) 0,615м –3,16м3 Vтруб = 40,19м3
т.3 -т.4(К15А) – (S) 1,46м2 х (h) 0,46м – 0,02м3 Vтруб = 0,65м3
К17 – (S) 12,47м2 х (h) 0,615м = 7,67м3

	18
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	566,63
	131-23-НВК5-15




131-23-НВК5-10
	Уч. т.15 – т.16: 105,05м3
Уч.1: (L) 6,49м х 2,85м х (h) 1,62м =29,96м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,85м х (h) 1,62м =43,95м3
Уч.3: (L) 1,99м х 2,85м х (h) 1,62м =9,19м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,75м х (h) 1,69м =21,94м3
Уч. К15Б-К15В(+К15А)-К17: 461,58м3
т.2-К15В – (S) 24,44м2 х (h) 1,89м = 46,19м3
т.К15В -т.3 – (S) 9,86м2 х (h) 0,52м = 5,13м3
т.1(К15) -т.2 – (S) 15,10м2 х (h) 2,01м = 30,35м3
т.5(К15В)-т.6(К17)– (S)123,69м2 х (h) 2,01м = 248,62м3
т.3 -т.4(К15А) – (S) 1,72м2 х (h) 0,9м = 1,55м3
К17 – (S) 41,85м2 х (h) 3,1м = 129,74м3

	19
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	566,63
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	20
	
	Привозка недостающего грунта для обратной засыпки 
	м³/ т
	111/ 210,9
	
	Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3)
Котлованы: (5,19м3-4,32м3- 0,08м3-) * 1,9 = 0,79м3/ 1,5т
Траншея:(566,63м3 -454,88м3 - 1,54м3) *1,9 = 110,21м3/ 209,40т

	
	
	Переустройство канализации т.15 – т.16
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	21
	
	Распил существующей бетонной трубы ф600мм для последующей санации 
	м
	10,79
	131-23-НВК5-05
	Уч.1: (L) 3,89м 
Уч.2: (L) 5,71м 
Уч.3: (L) 1,19м 

	22
	
	Пробивка отверстий в стенках колодца 540х540мм
	шт.
	2
	131-23-НВК5-05
	

	23
	
	Установка футляра из трубы стальной ВУС Ду 530*7мм
	м
	4,99
	131-23-НВК5-05
	Опорно-направляющие кольца 315*530-2 шт.

	24
	
	Прокладка трубы ПНД гофрированной ф315 мм 
	м
	51,90
	131-23-НВК5-05
	46,37м + 5,53м

	25
	
	Заливка бетоном участков санации 
	м³
	2,05
	131-23-НВК5-05
	Уч.1: (L) 6м х 0,6м – Vтруб (1,70м3+0,47м3) =1,23м3
Уч.2: (L) 3м х 0,6м – Vтруб (0,85м3+0,23м3) =0,61м3
Уч.3: (L) 1м х 0,6м – Vтруб (0,28м3+0,08м3) =0,20м3

	26
	
	Заполнение межтрубного пространства цементным раствором М100
	м³
	5,37
	131-23-НВК5-05
	

	27
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой ф315 мм
	шт.
	4
	131-23-НВК5-05
	

	
	
	Устройство колодца 
	
	
	
	

	28
	
	Установка плиты днища ПН10
	шт. 
 кг
	1
270
	131-23-НВК5-03
	

	29
	
	Установка кольца стенового КС10.9 
	шт. 
 кг
	1
400
	131-23-НВК5-04
	

	30
	
	Установка плиты перекрытия ПП10
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтаж дождеприемной решетки ДБ2 (В125)
	шт.
кг
	1
335
	131-23-НВК5-11
	

	31
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	кг
м2
	0,9
2,83
	131-23-НВК5-05
	Расход 0,32кг/м2

	32
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	кг
м2
	3,96
2,83
	131-23-НВК5-06
	Расход 0,7 кг/м2

	33
	
	Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия колодца в два слоя
	кг
м2
	2,18
1,56
	131-23-НВК5-12
	Расход 0,7 кг/м2

	
	
	Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	34
	
	Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр)
	м
	6,91
	131-23-НВК5-8
	

	35
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	6,91
	131-23-НВК5-8
	Опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530 -3шт.

	36
	
	Заделка концов футляра ф530
	футляр
	1
	131-23-НВК5-8
	

	37
	
	Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 430х 8мм (футляр)
	м
	4,4
	131-23-НВК5-8
	

	38
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/430
	п.м.
	4,4
	131-23-НВК5-8
	Опорно-направляющее кольцо ОНК-160/430 -2шт.

	39
	
	Заделка концов футляра ф430
	футляр
	1
	131-23-НВК5-8
	

	40
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаной смесью   ЦПС М100 В7,5
	м³
	1,53
	131-23-НВК5-8
	

	41
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм в траншее
	м
	57,73
	131-23-НВК5-8
	

	42
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм в траншее
	м
	6,91
	131-23-НВК5-8
	

	
	
	Устройство колодца К15В
	
	
	
	

	43
	
	Установка плиты днища ПН10-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,18м3/шт.

	44
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК5-4
	0,24м3/шт.

	45
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,1м3/шт.

	46
	
	Установка опорного кольца КО-10
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,041м3/шт

	47
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	

	48
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	8,56
	131-23-НВК5-5
	

	49
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	8,56
	131-23-НВК5-6
	

	
	
	Устройство колодца К17
	
	
	
	

	50
	
	Установка плиты днища ПН20-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,59м3/шт.

	51
	
	Установка кольца стенового КС20-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК5-4
	0,587м3/шт.

	52
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП20-1
	шт.
	1
	131-23-НВК5-4
	0,36м3/шт.

	53
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,24м3/шт.

	54
	
	Установка опорной плиты ОП-1К
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,41м3/шт.

	55
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	

	56
	
	Установка плиты ПКЛ 28-12-8
	шт. 
	2
	131-23-НВК5-4
	0,402м3/шт.

	57
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	28,22
	131-23-НВК5-5
	

	58
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	28,22
	131-23-НВК5-6
	

	
	
	Ливневая канализация (кол. 26-27)
	
	
	
	

	59
	
	Монтаж люков колодцев
	шт.
	2
	
	

	
	
	Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
	

	
	
	Колодец №1
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	60
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	
	

	61
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП15
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	62
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП15
	шт.
	1
	
	

	63
	
	Установка люка чугунного тип "Т"
	шт.
	1
	
	

	64
	
	Установка доборного кольца КС7.6
	шт.
	1
	
	

	65
	
	Обмазка праймером Технониколь плиты перекрытия ПП15 в один слой
	м2
	2,5
	
	

	66
	
	Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия ПП15 в два слоя
	м2
	2,5
	
	

	67
	
	Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.6в один слой
	м2
	0,95
	
	

	68
	
	Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.6 в два слоя
	м2
	0,95
	
	

	
	
	Колодец №2
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	69
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	70
	
	Установка люка чугунного тип "Т"
	шт.
	1
	
	

	71
	
	Установка доборного кольца КС7.6
	шт.
	1
	
	

	72
	
	Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.6в один слой
	м2
	1
	
	

	73
	
	Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.6 в два слоя
	м2
	1
	
	

	
	
	Колодец №3
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	74
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	
	

	75
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП15
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	76
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП15
	шт.
	1
	
	

	77
	
	Установка люка чугунного тип "Т"
	шт.
	1
	
	

	78
	
	Установка доборного кольца КС7.6
	шт.
	1
	
	

	79
	
	Обмазка праймером Технониколь плиты перекрытия ПП15 в один слой
	м2
	2,5
	
	

	80
	
	Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия ПП15 в два слоя
	м2
	2,5
	
	

	81
	
	Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.6в один слой
	м2
	1,11
	
	

	82
	
	Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.6 в два слоя
	м2
	1,11
	
	

	
	
	Колодец №4
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	83
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	84
	
	Установка люка чугунного тип "Т"
	шт.
	1
	
	

	85
	
	Установка доборного кольца КС7.3
	шт.
	1
	
	

	86
	
	Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.3в один слой
	м2
	0,61
	
	

	87
	
	Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.3 в два слоя
	м2
	0,61
	
	

	
	
	Колодец №5
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	88
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	
	

	89
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП20
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	90
	
	Монтаж плиты перекрытия ПП20
	шт.
	1
	
	

	91
	
	Установка люка чугунного тип "Т"
	шт.
	1
	
	

	92
	
	Установка доборного кольца КС7.3
	шт.
	1
	
	

	93
	
	Обмазка праймером Технониколь плиты перекрытия ПП20 в один слой
	м2
	4,36
	
	

	94
	
	Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия ПП20 в два слоя
	м2
	4,36
	
	

	95
	
	Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.3 в один слой
	м2
	0,79
	
	

	96
	
	Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.3 в два слоя
	м2
	0,79
	
	

	
	
	Колодец №6
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	97
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	98
	
	Установка люка чугунного тип "Т"
	шт.
	1
	
	

	99
	
	Установка доборного кольца КС7.6
	шт.
	1
	
	

	110
	
	Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.6в один слой
	м2
	0,61
	
	

	101
	
	Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.6 в два слоя
	м2
	0,61
	
	

	
	
	Колодец №7
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	102
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	103
	
	Монтаж плиты ПН10
	шт.
	1
	
	

	104
	
	Установка люка чугунного тип "Т"
	шт.
	1
	
	

	105
	
	Обмазка праймером Технониколь плиты перекрытия ПН10 в один слой
	м2
	0,51
	
	

	106
	
	Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия ПН10 в два слоя
	м2
	0,51
	
	

	
	
	Колодец №8
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	107
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	108
	
	Установка люка чугунного тип "Т"
	шт.
	1
	
	

	109
	
	Установка доборного кольца КС7.3
	шт.
	1
	
	

	110
	
	Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.3 в один слой
	м2
	0,74
	
	

	111
	
	Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.3 в два слоя
	м2
	0,74
	
	

	
	
	Колодец №9
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	112
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	113
	
	Монтаж плиты ПН10
	шт.
	1
	
	

	114
	
	Установка люка чугунного тип "Т"
	шт.
	1
	
	

	115
	
	Обмазка праймером Технониколь плиты перекрытия ПН10 в один слой
	м2
	0,51
	
	

	116
	
	Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия ПН10 в два слоя
	м2
	0,51
	
	

	
	
	Колодец №10
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	117
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	118
	
	Установка люка чугунного тип "Т"
	шт.
	1
	
	

	119
	
	Установка доборного кольца КС7.6
	шт.
	1
	
	

	120
	
	Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.6 в один слой
	м2
	0,97
	
	

	121
	
	Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.6 в два слоя
	м2
	0,97
	
	

	
	
	Колодец №11
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	122
	
	Демонтаж чугунного люка
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	123
	
	Установка люка чугунного тип "Т"
	шт.
	1
	
	

	124
	
	Установка доборного кольца КС7.3
	шт.
	1
	
	

	125
	
	Обмазка праймером Технониколь доборного кольца КС7.3 в один слой
	м2
	0,65
	
	

	126
	
	Обмазка битумной мастикой доборного кольца КС7.3 в два слоя
	м2
	0,65
	
	

	
	
	Колодец №13
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	127
	
	Демонтаж чугунной решетки
	шт.
	1
	
	

	128
	
	Демонтаж ПВК-8
	шт.
	1
	
	

	129
	
	Демонтаж КС 7-6
	шт.
	1
	
	

	130
	
	Демонтаж трубы ПНД d=160
	м
	4,4
	
	

	
	
	Колодец №14
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	131
	
	Демонтаж чугунной решетки
	шт.
	1
	
	

	132
	
	Демонтаж ПВК-8
	шт.
	1
	
	

	133
	
	Демонтаж КС 7-9
	шт.
	1
	
	

	134
	
	Демонтаж трубы ПНД d=160
	м
	5,6
	
	

	
	
	Колодец №15
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	135
	
	Демонтаж чугунной решетки
	шт.
	1
	
	

	136
	
	Демонтаж ПВК-8
	шт.
	1
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	137
	
	Монтаж чугунной решетки
	шт.
	1
	
	Ранее демонтированная

	138
	
	Монтаж ПВК-8
	шт.
	1
	
	Ранее демонтированная

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	139
	
	Погрузка демонтированных чугунных люков
	шт.
т
	11
1,1
	
	100 кг/шт

	140
	
	Погрузка демонтированных плит перекрытий ПП15
	шт.
т
	2
1,4
	
	700 кг/шт
0,27м3/шт.

	141
	
	Погрузка демонтированных плит перекрытий ПП20
	шт.
т
	1
1,2
	
	1200 кг/шт
0,52м3/шт.

	142
	
	Погрузка демонтированных чугунной решетки
	шт.
т
	2
0,09
	
	44 кг/шт

	143
	
	Погрузка демонтированных ПВК-8
	шт.
т
	2
0,3
	
	150 кг/шт
0,06м3/шт.

	144
	
	Погрузка демонтированных КС 7-6
	шт.
т
	2
0,5
	
	250 кг/шт
0,09м3/шт.

	145
	
	Погрузка демонтированной трубы ПНД d=160
	м
т
	10
0,05
	
	4,51кг/м

	146
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	т
	4,64
	
	1,1т +1,4т +1,2т +0,09т+ 0,3т+0,5т+0,05т
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	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	4,64
	
	


Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
